Pirkimo sąlygų 3.2 priedas „Pasiūlymo formos priedas II pirkimo daliai“

**II PIRKIMO DALIS „DARBO STALAI"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas/specifikacija** | **Medžiaga** | **Matmenys, mm** | **Tiekėjo siūlomų prekių aprašymas**  (prekės pavadinimas, gamintojo/ prekės ženklo pavadinimas, nurodomos konkrečios charakteristikos/informacija patvirtinanti atitikimą nurodytiems reikalavimams) su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) **Pildo tiekėjas** |
| 1 | Darbo stalas su 1 plautuve ir lentyna (be krano ir sifono) plautuvė 500x400x250 mm | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. | 600x700x900 |  |
| 2 | Darbo stalas su lentyna ir plautuve iš kairės be krano ir sifono 500x500x250 mm | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. | 2000x700x900 |  |
| 3 | Darbo stalas su lentyna ir plautuve iš kairės be krano ir sifono 500x500x250 mm | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. | 1600x700x900 |  |
| 4 | Darbo stalas su borteliu ir lentyna | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. | 1200x700x900 |  |
| 5 | Kasečių iškrovimo stalas | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. | 600x700x900 |  |
| 6 | Darvo stalas su plautuve iš dešinės su spaudiminiu dušu, įgilintas kasetėms 500x500 mm su spaudiminiu dušu, kabinamas iš kairės. Plautuvės matmenys: 500x400x250 mm | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. | 700x750x900 |  |
| 7 | Pospaudiminis dušas profesionalus maišytuvas su dušu ir snapu, ant spyruoklės – Vienos angos maišytuvas – Dušo žarna atspari aukštam vandens slėgiui – Dušo galvutė pagaminta iš plastiko – Reguliuojamas atraminis stovas – Sieninė gembė su galimybe reguliuoti – Lanksčios maišytuvo žarnos: 1/2” – Prijungimo jungties prie plautuvės krašto dydis: ø30 mm – Snapo ilgis: 280 mm +/- 20 mm | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. |  |  |
| 8 | Darbo stalas su borteliu ir lentyna | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. | 400x700x900 |  |
| 9 | Konservų atidarytuvas. Tvirtinamas prie stalo | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. |  |  |
| 10 | Darbo stalas be bortelio su lentyna | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. | 1500x700x900 |  |
| 11 | Darbo stalas su lentyna ir plautuve iš kairės be krano ir sifono 500x500x250 mm | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. | 1100x700x900 |  |
| 12 | Darbo stalas su borteliu ir lentyna | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. | 400x900x900 |  |
| 13 | Stovas konvekciniai krosniai su kreipiančiosiomis GN indams | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. | 750x550x600 |  |
| 14 | Darbo stalas su lentyna ir gilia plautuve iš dešinės be krano ir sifono vonia 1000x500x350 mm | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. | 1500x700x900 |  |
| 15 | Pospaudiminis dušas profesionalus maišytuvas su dušu ir snapu, ant spyruoklės – Vienos angos maišytuvas – Dušo žarna atspari aukštam vandens slėgiui – Dušo galvutė pagaminta iš plastiko – Reguliuojamas atraminis stovas – Sieninė gembė su galimybe reguliuoti – Lanksčios maišytuvo žarnos: 1/2” – Prijungimo jungties prie plautuvės krašto dydis: ø30 mm – Snapo ilgis: 280 mm +/- 20 mm | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. |  |  |
| 16 | Darbo stalas su borteliu ir lentyna | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. | 2000x700x900 |  |
| 17 | Darbo stalas su 1 plautuve ir lentyna (be krano ir sifono) | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. | 700x700x900 |  |
| 18 | Darbo stalas su borteliu ir lentyna | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. | 2000x700x900 |  |
| 19 | Stalas su lentyna ir galine sienele | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. | 1400x700x900 |  |
| 20 | Stalas su lentyna ir galine sienele | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. | 2200x700x900 |  |

**PASTABOS:**

1. Visų nurodytų matmenų leistinas svyravimas +- 5%, jei nenurodyta kitaip.
2. Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus.
3. Tiekėjas pildydamas pasiūlymo techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.
4. Atkreipiame dėmesį, jog, Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Pirkėjas turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti šiame dokumente. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyti reikalavimai neatitinkantys techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.