Pirkimo sąlygų 3.6 priedas „Pasiūlymo formos priedas VI pirkimo daliai“

**VI PIRKIMO DALIS „ELEKTRINIAI PRIETAISAI"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas/specifikacija** | **Galia/Įtampa** | **Matmenys, mm** | **Tiekėjo siūlomų prekių aprašymas**  (prekės pavadinimas, gamintojo/ prekės ženklo pavadinimas, nurodomos konkrečios charakteristikos/informacija patvirtinanti atitikimą nurodytiems reikalavimams) su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) **Pildo tiekėjas** |
| 1 | Mėsos malimo mašina pagaminta iš nerudijančio plieno ASI304 Sietelio diametras Ø 52 mm skylutės Ø 6 mm Variklio apsauga nuo perkaitimo. Modelis : 22 Svoris: 25 kg./ Tolerancijos riba sietelio diametrui ir gabaritiniams matmenims +/- 5 cm ir našumas ne mažiau kaip 250 kg/hNašumas: 250 kg/h | 1,1kW/400V | 450x290x480 |  |
| 2 | Vandens minkštinimo filtras Talpa 12 litrų mechaninis |  |  |  |
| 3 | Kupolinė indų plovimo mašina Našumas iki 60 kasečių per/val. . Užkrovimo max aukštis 410mm. Be plovimo chemijos.Tolerancijos riba našumui 50mm ne mažiau 60 kasečių per valandą ir +/- 50 mm matmenyse | 10,12kW/400V | 720x735x1400/1890 |  |
| 4 | 4 kaitviečių viryklė su orkaite. Orkaitės talpa: 3 x GN2/1  Kaitviečių išmatavimai: 300x300 mm Bendras kaitviečių plotas: 600x600xmm Orkaitės galingumas: 6,3kW/400V Lankainių galingumas: 4x 2,5 kW/400V Svoris: 132 kg Tolerancijos riba elektros parametrams ir gabaritams. +/- 50 mm matmenyse ir nemažiau kaip 10 kW viryklės ir 6 kw orkaitės galingumas | 16,3kW/400V | 800x730x900 |  |
| 5 | Elektrinė paverčiama keptuvė. Pavertimo mechamizmas rankinis Talpa: 80,00 litrų Kepimo paviršius iš AISI304 plieno. Tolerancijos riba gabaritams. +/- 50 mm matmenyse, galinguma ne mažiau nei 15,0 kW | 15kW/400V | 800x900x900 |  |
| 6 | Konvekcinė krosnis. Elektroninis valdymas, su kystų kristalų displėjumi Korpusas iš nerūdijančio plieno. Atstumas tarp lygių 67 mm Vidinis ledinis kameros apšvietimas 2 ventiliatoriai , 4 greičių su atvirkštiniu sukimusi 5 automatiniai plovimo lygiai. Automatinis kepimo kameros pakaitinimas. Signalizacija baigus kepimo programainTemperatūrinis rėžimas: 30 - 260 ºC Su sausu kepimu arga kepimu garuose ir virimu. Talpa 10 vnt - GN 1/1 Programuojama atmintis iki 100 programų su galimais 6 kepimo ciklais. Svoris 92,00 kg. Be kepimo skardų.Tolerancijos riba gabaritiniams matmenims ir elektros galiai. . +/- 50 mm matmenyse ir nemažiau kaip 18 kW galingumo | 18,5 kW/400V | 750x783x1010 |  |
| 7 | Plovimo chemija 10 litrų |  |  |  |
| 8 | Kepimo skardų GN į konvekcinę krosnį komplektas GN1/1-20 - 10 vnt. GN1/1-65 - 6 vnt. |  | 530x325 |  |
| 9 | Planetarinė maišyklė. Talpa : 20 litrų. Ketaus korpusas ant keturių atramų. Tvirtas indas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI201 Rinkinį sudaro 3 aksesuarai iš nerūdijančio plieno AISI430: plaktuvas, maišytuvas ir tešlos kablys. 3 greičiai. Patvari chromo plieno sraigtinė pavara ir bronziniai krumpliaračiai. Svirtis indui nuleisti ir pakelti. Mechaninis valdymas. Apsauga nuo maišytuvo įjungimo, kai apsauga yra pakelta arba indas yra netinkamoje padėtyje. | 1,1kW/220V | 490x580x780 |  |
| 10 | Mikseris/blenderis. Modelis : MX40 Svoris: 4,5 kg. Antgalio ilgis:400 mm 11000 apsisukimų per minutę. Komplekte 2 antgaliai- plakimo ir smulkinimo. Reguliuojamas greitis. | 0,4kW/220V |  |  |
| 11 | Daržovių pjaustyklė ( didesnė padavimo anga) Našumas: 80 kg/h  Komplekte 7 peiliai : 2 ir 4 mm riekelėmis ; 3,5 ir 7 mm šiaudeliais (burokiniai) 2 peiliai kubelių 10x10 mm formavimui Tolerancijos riba matmenims ir našumui.Našumas priklauso nuo pjaustomo produkto, todėl yra sąlyginis kriterijus. Matmenyse +/- 50 mm našumas ne mažiau 80kg/h | 0,75kW/220V | 250x500x470 |  |

**PASTABOS:**

1. Visų nurodytų matmenų leistinas svyravimas +- 5%, jei nenurodyta kitaip.
2. Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus.
3. Tiekėjas pildydamas pasiūlymo techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.
4. Atkreipiame dėmesį, jog, Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Pirkėjas turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti šiame dokumente. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyti reikalavimai neatitinkantys techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.