**Techninė specifikacija šalto vandens DN 15 mm, L 110 mm skaitiklių pirkimui**

Perkami vienasraučiai („sauso“ tipo) šalto vandens skaitikliai DN 15 mm, kurių daugkartinio naudojimo apsauginis gaubtas tvirtinamas daugkartinio naudojimo plombuojamu žiedu arba toks plombuojamas žiedas, tinkantis šių skaitiklių apsauginio gaubto plombavimui, papildomai pridedamas prie aukščiau nurodyto skaitiklio - toliau skaitiklis DN 15 mm.

Perkamas kiekis: 2500 vnt. skaitiklių, kurių ilgis 110 mm.

Papildomi reikalavimai DN 15 mm šalto vandens skaitikliams.

Techniniai skaitiklių parametrai privalo atitikti šiuos Reglamento reikalavimus:

Vandens srauto ribų vertės turi atitikti šias sąlygas:

Ilgalaikio darbo srautas Q3 1,6 m3/h

Q3/ Q1 H R≥100

Q3/ Q1 V R ≥ 50

Q1 mažiausias srautas

Aukštis, mm – ne didesnis 70.

Plotis (įskaitant apsauginio gaubto žiedą), mm – ne didesnis 78.

Ašelė – nerūdijančio metalo - atspari dilimui.

Magnetinė mova ne mažiau 4-ių polių.

Skaitiklio korpusas bronzinis arba žalvarinis.

Skaitiklis turi turėti jautrų ir patikimą reguliatorių.

Jeigu skaitiklis turi išorinį reguliatorių, tai jis turi būti viršutinėje skaitiklio dalyje arba dešinėje skaitiklio pusėje, žiūrint pagal vandens įtekėjimo į skaitiklį kryptį.

Tiekimo sąlygos. Skaitikliai pirkėjui pateikiami:

2026 m. vasario mėnesį 1000 vnt.;

kiti skaitikliai pagal paraišką pateiktą prieš 30 kalendorinių dienų.

Konkursui prašome pateikti:

siūlomų pilnai sukomplektuotų DN 15 mm vandens skaitiklių techninę dokumentaciją (skaitiklio pasas, techniniai duomenys, garantiniai įsipareigojimai) ir pilnai sukomplektuotų skaitiklių pavyzdžius po 2 vnt., (jeigu skaitiklis su neplombuojamu žiedu, prie skaitiklių, pridėti specialiai pritaikytus daugkartinio naudojimo skaitiklių plombavimo žiedų pavyzdžius).