**Techninė specifikacija šalto vandens DN 15 mm, L 80 mm skaitiklių pirkimui**

Perkami vienasraučiai („sauso“ tipo) šalto vandens skaitikliai DN 15 mm, kurių daugkartinio naudojimo apsauginis gaubtas tvirtinamas daugkartinio naudojimo plombuojamu žiedu arba toks plombuojamas žiedas, tinkantis šių skaitiklių apsauginio gaubto plombavimui, papildomai pridedamas prie aukščiau nurodyto skaitiklio - toliau skaitiklis DN 15 mm.

Perkamas kiekis: 360 vnt. skaitiklių, kurių ilgis 80 mm.

Papildomi reikalavimai DN 15 mm šalto vandens skaitikliams.

Techniniai skaitiklių parametrai privalo atitikti šiuos Reglamento reikalavimus:

Vandens srauto ribų vertės turi atitikti šias sąlygas:

Ilgalaikio darbo srautas Q3 1,6 m3/h arba 2,5 m3/h

Q3/ Q1 H R≥80

Q3/ Q1 V R≥40

Q1 mažiausias srautas

Aukštis, mm – ne didesnis 70

Plotis (įskaitant apsauginio gaubto žiedą), mm – ne didesnis 78

Ašelė – nerūdijančio metalo - atspari dilimui.

Magnetinė mova ne mažiau 4-ių polių.

Skaitiklio korpusas bronzinis arba žalvarinis.

Skaitiklis turi turėti jautrų ir patikimą reguliatorių.

Jeigu skaitiklis turi išorinį reguliatorių, tai jis turi būti viršutinėje skaitiklio dalyje arba dešinėje skaitiklio pusėje, žiūrint pagal vandens įtekėjimo į skaitiklį kryptį.

Tiekimo sąlygos. Skaitikliai pirkėjui pateikiami:

2026 m. vasario mėnesį 100 vnt.;

kiti skaitikliai pagal paraišką pateiktą prieš 30 kalendorinių dienų.

Konkursui prašome pateikti:

siūlomų pilnai sukomplektuotų DN 15 mm vandens skaitiklių techninę dokumentaciją (skaitiklio pasas, techniniai duomenys, garantiniai įsipareigojimai) ir pilnai sukomplektuoto skaitiklio pavyzdį 1 vnt., (jeigu skaitiklis su neplombuojamu žiedu, pridėti šiam skaitikliui tinkantį plombavimo žiedo pavyzdį 1 vnt.).