**Techninė specifikacija šalto vandens DN 25 mm skaitiklių pirkimui**

Perkami daugiasraučiai šalto vandens skaitikliai DN 25 mm komplekte su jiems pritaikytais bronziniais pajungimo antgaliais bei tarpinėmis (toliau skaitiklis).

Perkamas kiekis:

50 vnt. skaitiklių, kurių ilgis 260 mm;

Papildomi reikalavimai DN 25 mm šalto vandens skaitikliams.

Techniniai skaitiklių parametrai privalo atitikti šiuos Reglamento reikalavimus:

Vandens srauto ribų vertės, esant skaitikliui H padėtyje, turi atitikti šias sąlygas:

Ilgalaikio darbo srautas Q3 6,3 m3/h

Q3/ Q1 (H R) ≥100

Q1 mažiausias srautas

Ašelė – nerūdijančio metalo - atspari dilimui.

Skaitiklis „sauso“ tipo (skaičiavimo mechanizmas neturi tiesioginio sąlyčio su vandeniu).

Skaitiklio korpusas bronzinis arba žalvarinis.

Skaitiklis turi turėti jautrų ir patikimą reguliatorių.

Skaitiklio išorinis reguliatorius turi būti viršutinėje skaitiklio dalyje arba kairėje skaitiklio pusėje, žiūrint pagal vandens įtekėjimo į skaitiklį kryptį.

Skaitiklio pajungimas movinis.

Skaitiklis nesudėtingai išardomas ir surenkamas remonto metu, išardymui nereikia sulaužti fiksuojančių dalių (surenkant išardytą skaitiklį nereikia papildomų naujų detalių).

Tiekimo sąlygos. Skaitikliai pirkėjui pateikiami 2026 m vasario mėn.

Konkursui prašome pateikti:

siūlomo pilnai sukomplektuoto DN 25 mm šalto vandens skaitiklio techninę dokumentaciją (skaitiklio pasas, techniniai duomenys, garantiniai įsipareigojimai).