**Techninė specifikacija šalto vandens DN 40 mm skaitiklių pirkimui**

Perkami daugiasraučiai šalto vandens skaitikliai DN 40 mm komplekte su jiems pritaikytais bronziniais pajungimo antgaliais ir tarpinėmis (toliau skaitiklis).

Perkamas kiekis:

150 vnt. skaitiklių, kurių ilgis 300 mm;

Papildomi reikalavimai DN 40 mm šalto vandens skaitikliams:

Techniniai skaitiklių parametrai privalo atitikti šiuos Reglamento reikalavimus:

Vandens srauto ribų vertės, esant skaitikliui H padėtyje, turi atitikti šias sąlygas:

Ilgalaikio darbo srautas Q3 16 m3/h

Q3/ Q1 (H R) ≥100

Q1 mažiausias srautas

Ašelė – nerūdijančio metalo - atspari dilimui;

Patogu nuskaityti rodmenis vizualiai.

Skaitiklis „sauso“ tipo (skaičiavimo mechanizmas neturi tiesioginio sąlyčio su vandeniu).

Skaitiklio korpusas bronzinis.

Skaitiklis turi turėti jautrų ir patikimą reguliatorių:

Skaitiklio išorinis reguliatorius turi būti viršutinėje skaitiklio dalyje arba kairėje skaitiklio pusėje, žiūrint pagal vandens įtekėjimo į skaitiklį kryptį.

Skaitiklio pajungimas movinis.

Skaitiklis nesudėtingai išardomas ir surenkamas remonto metu, išardymui nereikia sulaužti fiksuojančių dalių (surenkant išardytą skaitiklį nereikia papildomų naujų detalių).

Tiekimo sąlygos. Skaitikliai pirkėjui pateikiami:

2026 m. vasario mėnesį 50 vnt.;

kiti skaitikliai pagal paraišką pateiktą prieš 30 kalendorinių dienų.

Konkursui prašome pateikti:

siūlomo pilnai sukomplektuoto DN 40 mm šalto vandens skaitiklio techninę dokumentaciją (skaitiklio pasas, techniniai duomenys, garantiniai įsipareigojimai) ir skaitiklio pavyzdį -1 egz.