**Techninės sąlygos šalto vandens DN 80 mm impulsinių skaitiklių pirkimui**

Perkami flanšiniai turbininiai impulsiniai šalto vandens skaitikliai DN 80 mm komplekte su jiems pritaikytais ir sumontuotais impulsų nuskaitymo davikliais. (toliau skaitiklis).

Perkamas kiekis: 1 skaitiklis, kurio ilgis 225 mm, impulso vertė l00 ltr./imp..

Papildomi reikalavimai DN 80 mm šalto vandens skaitikliams:

Techniniai skaitiklių parametrai privalo atitikti šiuos Reglamento reikalavimus:

Vandens srauto ribų vertės, esant skaitikliui H padėtyje, turi atitikti šias sąlygas:

Ilgalaikio darbo srautas Q3 100 m3/h

Q3/ Q1  (H R) **≥** 160

Q1 mažiausias srautas

Patogu nuskaityti rodmenis vizualiai, impulsų nuskaitymo daviklis neturi uždengti skaitiklio rodmenų.

Skaitiklis „sauso“ tipo (skaičiavimo mechanizmas neturi tiesioginio sąlyčio su vandeniu).

Skaitiklis nesudėtingai išardomas ir surenkamas remonto metu, išardymui nereikia sulaužyti fiksuojančių dalių. lengvai nuimamas impulsų nuskaitymo daviklis.

Tiekimo sąlygos. Skaitikliai pirkėjui pateikiami:

2026 m. vasario mėnesį 1 vnt.;

Konkursui prašome pateikti:

siūlomo pilnai sukomplektuoto DN 80 mm impulsinio šalto vandens skaitiklio su sumontuotu impulsų nuskaitymo davikliu, techninę dokumentaciją (skaitiklio pasas, techniniai duomenys, garantiniai įsipareigojimai).