Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

2 pirkimo objekto dalis

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Pirkimo objekto pavadinimas:** | Keleiviniai mikroautobusai |
| **2.** | **Techniniai reikalavimai pirkimo objektui:** | 1. **Bendrieji reikalavimai**    1. Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, kiti teisės aktais nustatyti prietaisai, įrengimai ir priemonės.    2. Automobiliai privalo būti nauji, neeksploatuoti.    3. Automobilių kategorija pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų 8 p., automobilis turi būti priskiriamas M1 klasei – transporto priemonė keleiviams vežti, turinti ne daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui.    4. Automobiliai privalo būti pritaikyti važiuoti dešiniąja kelio puse (vairas kairėje pusėje).    5. Automobiliai parengti eksploatacijai žiemos periodui, esant iki -25° C temperatūrai. 2. **Garantija**    1. Automobilių garantija – ne trumpesnė kaip 2 metai, ir ne mažiau kaip 100 000 km ridos.    2. Garantija apima ir paviršiaus rūdis ir dažų defektus, atsiradusius ant dažytų kėbulo dalių gamybos broko per dviejų metų laikotarpį, neatsižvelgiant į ridą bei kartu su automobiliu komplektuojamus aksesuarus ir priedus. 3. **Kėbulas**    1. Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų – 9 (devyni).    2. Vairuotojo kabinoje – vairuotojo sėdynė su porankiu ir dvi keleivių vietos.       1. Keleivių skyriuje 2-oje eilėje trys sėdimos vietos, bent vienos pusės 2-eislės šoninės sėdynes atlenkiamos taip, kad būtų galimybė praeiti į 3-ią eilę, 3-oje eilėje trys sėdimos vietos.       2. Sėdynės iš keleivių skyriaus turi būti išimamos be papildomų įrankių.    3. Bendras automobilio ilgis – nuo 500 cm iki 620 cm, neskaitant prikabinimo įtaiso.    4. Durų skaičius, įskaitant ir krovinių skyriaus duris – 5 (penki) vnt.    5. Abiejose pusėse atidaromos vairuotojo skyriaus durys.    6. Abiejose pusėse atidaromos arba slankiojančios keleivių skyriaus durys.    7. Atidaromos galinės (krovinių skyriaus durys).    8. Automobilių kėbulo spalva – tamsiai pilka, pilka, chaki ar kita tamsi spalva, salonas – tamsios spalvos.    9. Automobilio dugnas padengtas antikorozine danga. 4. **Variklis**    1. Variklio galia, kW - ne mažiau kaip 120 kW galios.    2. Kuro rūšis – tinkamos visos kuro rūšys.    3. Vidutinės kuro sąnaudos – ne daugiau kaip 13 l/100 km. 5. **Važiuoklė**    1. Transmisijos tipas – mechaninė arba automatinė.    2. Varančioji ašis – visos ašys (bazinė automobilio gamintojo visų varančių ratų sistema). 6. **Įranga**    1. Automobiliuose turi būti salono šildymo sistema.    2. Automobiliuose turi būti oro kondicionavimo sistema ir/arba automatinė klimato kontrolė.    3. Automobilio parkavimo sistema: automobilyje turi būti bent viena iš parkavimo sistemų: automobilis turi turėti parkavimo sistemą automobilio gale arba automobilis turi turėti parkavimo sistemą automobilio priekyje ir gale, arba automobilį statant atbulomis, įsijungia galinio vaizdo kamera.    4. Automobilių langai:       1. Elektra valdomi bent priekiniai (vairuotojo skyriaus) šoniniai langai;       2. Keleivių skyriaus (antros eilės) langai – bent vienoje pusėje pakreipiami, ar atstumiami.    5. Šoniniai keleivių skyriaus ir galinių (krovinių skyriaus) durų stiklai tamsinti ne mažiau kaip 60 %.    6. Multimedijos įrangos komplektas su daugiafunkciniu spalvotu ekranu, palaikantis sąsają Android ir iOS sistemomis, turintis bent 1 (vienas) vnt. USB A ir/ arba USB C lizdą, leidžianti prijungti mobilų telefoną ar planšetinį kompiuterį ir naudoti vidines įrenginio programas.    7. Laisvų rankų įranga, siekiant užtikrinti saugų vairavimą. 7. **Papildomos saugumo priemonės**    1. Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema.    2. Padangų slėgio kontrolės sistema.    3. Centrinis užraktas.    4. Pastovaus greičio palaikymo sistema. 8. **Papildoma įranga**    1. Automobilių skydelio informaciniai, įspėjamieji ar avariniai prietaisų parodymai turi būti metrinėje matavimo sistemoje, informacija pateikiama lietuvių arba anglų kalbomis.    2. Elektra valdomi išoriniai veidrodėliai. |
| **3.** | **Kiti reikalavimai:** | 1. **Priedai komplektacijoje**    1. Padangos remonto komplektas – ne mažiau 1 vnt. ir / arba atsarginis ratas tokių pat išmatavimų kaip ir komplektuojamas automobilis, montuojamas gamintojo numatytoje vietoje.    2. Lanksti vilktis - ne mažiau 1 vnt.    3. Ratų raktas - ne mažiau 1 vnt.    4. Pompa padangoms pripūsti - ne mažiau 1 vnt.    5. Keltuvas - ne mažiau 1 vnt.    6. Rutulinis prikabinimo įtaisas (priekabai) su elektros instaliacija (13 laidų pajungimas ir pridedamas adapteris perėjimui iš 13 laidų į 7). Tempiamos priekabos, su stabdžiais, bendroji masė ne mažiau 750 kg.    7. Automobilio vartotojo vadovas lietuvių kalba - ne mažiau 1 vnt. vienam automobiliui. 2. **Draudimas ir registracija**    1. Automobiliai turi turėti galiojantį automobilio civilinės atsakomybės draudimą.    2. Automobiliai turi būti užregistruoti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre perkančiosios organizacijos vardu.   **3.3. Aplinkosauginiai reikalavimai:**  Automobiliams taikoma Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 10.1.2 punkte nurodyta išimtis pagal Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 16 papunktį ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 3-100 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo 5 punktu, nustatomi aplinkosauginiai reikalavimai:  3.3.1.Automobiliai turi atitikti ne žemesnę nei Euro 6 klasę.  3.3.2. Kartu su įsigyjamu automobiliu komplektuojamos padangos turi atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 (toliau – Reglamentas (ES) 2020/740) dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, nustatytus reikalavimus. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_