Specialiųjų pirkimo sąlygų 6b priedas „Atitikimo techninės

specifikacijos reikalavimams deklaracija“

**Atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams deklaracija**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Parametrai** | **Reikalaujamų parametrų reikšmės** | **Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai** | **Dokumentas patvirtinantis siūlomus techninius parametrus**  (*pateikiama nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją ir/ar techninės dokumentacijos psl. ir pastraipa dėl kiekvieno reikalaujamo parametro atitikimo ar tiekėjo deklaracija\*, jeigu techninėje dokumentacijoje reikšmė nedeklaruojama)* |
|  | Vandens šildymo katilo galios ribos | Intervale 0,4 ÷ 0,49 MW | *Įrašyti konkrečią reikšmę* |  |
|  | Katilo nominalus hidraulinis slėgis | ≥ 6 bar | *Įrašyti konkrečią reikšmę* |  |
|  | Katilo tiekiamo vandens temperatūra maksimali. | 90 ÷ 110oC | *Įrašyti konkrečią reikšmę* |  |
|  | Katilo našumo reguliavimo diapazonas | Intervale  25 %÷100 % | *Įrašyti konkrečią reikšmę* |  |
|  | Katilo pakura turi būti pritaikytos deginti biokurą – medienos skiedrą, kurios sudėtis | SM2 | *Taip/ne* |  |
|  | Vandens šildymo katilo NVK pagal žemutinę kuro energetinę vertę | ≥ 85% | *Įrašyti konkrečią reikšmę* |  |
|  | Vandens šildymo katilo pakuros bunkerio talpa turi būti tokia, kad užtikrintų katilo darbą nominaliu režimu | ≥ 15 min. | *Taip/ne* |  |

*\*Jeigu įrangos techniniame aprašyme kokia nors reikšmė nedeklaruojama, tiekėjas privalo pateikti dėl kiekvienos tokios reikšmės atskirą deklaraciją ir pridėti išsamų tos įrangos gamintojo parengtą techninį aprašymą.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (Deklaraciją sudariusio asmens  pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |