### 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės |
|  | Bevielio tinklo  standartai | Įrenginys turi palaikyti IEEE 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax (Wifi 6) bevielio ryšio standartus. |
|  | Veikimo dažnis | Įrenginys turi veikti 2,4 GHz ir 5 GHz dažniuose. |
|  | 802.11n ir 802.11ac  galimybės | Įrenginys turi palaikyti 4x4 MIMO, 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz dažnių kanalus (802.11ac), 802.11DFS, duomenų perdavimo sparta iki 4,8 Gbps(802.11ax) |
|  | Siųstuvo galia | Maksimali siųstuvo galia ne blogesnė kaip 22dBm 2,4GHz ir 26dBm 5GHz dažniuose. |
|  | Tinklo sąsajos | Ne mažiau kaip 1 vnt. – 100/1000 Mbit/s Ethernet Base-T sąsajų su RJ45 jungtimis. |
|  | Suderinamumas | Pilnas suderinamumas su perkančiosios organizacijos naudojamu Unifi belaidžio tinklo valdikliu. |
|  | Elektros maitinimas | 802.3af PoE palaikymas. |
|  | Aplinkos reikalavimai | Darbinis temperatūrų diapazonas nuo -30 iki + 60 °C. |
|  | Montavimas | Turi būti pateikiamas su montavimui reikalingais priedais. Galimybė montuoti ant sienos arba lubų. |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 1 metai |