**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

*(PU-13792/25)**[INTP25]**PAKELIAMŲ VARTŲ ĮRENGIMO DARBAI*

1. **SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**
   1. **Užsakovas**– AB „Kelių priežiūra“.
   2. **Rangovas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.
   3. **Sutartis** – sudaroma tarpUžsakovo ir Rangovodėl Pirkimo objekto.
   4. **Pirkimo objekto pavadinimas** – (PU-13792/25) [INTP25] Pakeliamų vartų įrengimo darbai (toliau – **Darbai**).
2. **PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI**
   1. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

**DARBŲ APRAŠYMAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbų pavadinimas** | **Darbų atlikimo vietos** | **Kiekis** |
| **PAKELIAMŲ VARTŲ ĮRENGIMO DARBAI:**  **(IŠ VISO 11 KOMPLEKTŲ PAKELIAMŲ VARTŲ)** | | | | |
| **1.** | **Pakeliamų vartų gamyba ir montavimas,** įskaitant visus reikalingus darbus: senų vartų demontavimas ir išvežimas, atliekų utilizavimas, kreipiančiųjų įrengimas, sureguliavimas, angokraščių (po vartų įrengimo) sutvarkymas/atstatymas.  Reikalavimai pakeliamiems vartams:  Automatiniai pakeliami pramoniniai vartai.  Preliminarūs vartų matmenys: 4000 (aukštis) x 3900 (plotis) mm.  Su rakinamomis durelėmis (preliminarūs matmenys 2000x1000 mm).  Galimybė vartus valdyti rankiniu būdu (dingus elektrai).  Durelių pritraukėjas.  Durelių rankenos aliuminio.  Durelės vartuose su spyna ir 5 raktais.  Apsauga nuo spyruoklių lūžimo ir trosų trūkimo.  Segmento storis ne mažesnis 40 mm.  Spyruoklių resursas nuo 25 000 ciklų.  Vartų furnitūra, vyriai, ratukų ašys, bėgiai, trosai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. Kitos vartų detalės gali būti cinkuotos.  Vidaus spalva – balta, išorės – pilka, artima RAL 7016 (spalvą prieš gamybą suderinti su Užsakovo atstovu).  Pridedamos esamų vartų nuotraukos (*Priedas Nr. 1)* | Pramonės g. 6B, Šalčininkai | 3 kompl. |
| **2.** | **Pakeliamų vartų gamyba ir montavimas,** įskaitant visus reikalingus darbus: senų vartų demontavimas ir išvežimas, atliekų utilizavimas, kreipiančiųjų įrengimas, sureguliavimas, angokraščių (po vartų įrengimo) sutvarkymas/atstatymas.  Reikalavimai pakeliamiems vartams:  Automatiniai pakeliami pramoniniai vartai.  Preliminarūs vartų matmenys: 4000 (aukštis) x 3900 (plotis) mm.  Galimybė vartus valdyti rankiniu būdu (dingus elektrai).  Apsauga nuo spyruoklių lūžimo ir trosų trūkimo.  Segmento storis ne mažesnis 40 mm.  Spyruoklių resursas nuo 25 000 ciklų.  Vartų furnitūra, vyriai, ratukų ašys, bėgiai, trosai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. Kitos vartų detalės gali būti cinkuotos.  Vidaus spalva – balta, išorės – pilka, artima RAL 7016 (spalvą prieš gamybą suderinti su Užsakovo atstovu).  Pridedamos esamų vartų nuotraukos (*Priedas Nr. 1)* | Pramonės g. 6B, Šalčininkai | 3 kompl. |
| **3.** | **Pakeliamų vartų gamyba ir montavimas,** įskaitant visus reikalingus darbus: senų vartų demontavimas ir išvežimas, atliekų utilizavimas, kreipiančiųjų įrengimas, sureguliavimas, angokraščių (po vartų įrengimo) sutvarkymas/atstatymas.  Reikalavimai vartams:  Automatiniai pakeliami pramoniniai vartai.  Preliminarūs matmenys: 4450 (aukštis) x 4420 (plotis) mm.  Vartuose sumontuoti langeliai – 3 vnt.  Preliminarūs langelio matmenys: 445 (aukštis) x 795 (plotis) mm.  Galimybė vartus valdyti rankiniu būdu (dingus elektrai).  Apsauga nuo spyruoklių lūžimo ir trosų trūkimo.  Padidinto atsparumo agresyviai aplinkai furnitūra.  Segmento storis ne mažesnis 40 mm.  Spyruoklių resursas nuo 25 000 ciklų.  Vartų komponentai (bėgeliai, pakabos, veleno elementai, ratukai, vyriai) turi būti padengti danga su padidintu atsparumu korozijai. Varčios detalės, trosai, ratukų ašys turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno.  Vidaus spalva – pilka, išorės – oranžinė (spalvą prieš gamybą suderinti su Užsakovo atstovu).  Pridedamos esamų vartų nuotraukos (*Priedas Nr. 2)* | Kauno g. 72, Pagirių k., Garliavos sen., Kauno r. | 1 kompl. |
| **4.** | **Pakeliamų vartų gamyba ir montavimas,** įskaitant visus reikalingus darbus: senų vartų demontavimas ir išvežimas, atliekų utilizavimas, kreipiančiųjų įrengimas, sureguliavimas, angokraščių (po vartų įrengimo) sutvarkymas/atstatymas.  Reikalavimai vartams:  Mechaniniai pakeliami pramoniniai vartai.  Preliminarūs matmenys: 4100 (aukštis) x 4790 (plotis) mm.  Su rakinamomis durelėmis (preliminarūs matmenys 2100x700 mm).  Durelių pritraukėjas.  Durelių rankenos aliuminio.  Durelės vartuose su spyna ir 3 raktais.  Apsauga nuo spyruoklių lūžimo ir trosų trūkimo.  Padidinto atsparumo agresyviai aplinkai furnitūra.  Segmento storis ne mažesnis 40 mm.  Vartų komponentai (bėgeliai, pakabos, veleno elementai, ratukai, vyriai) turi būti padengti danga su padidintu atsparumu korozijai. Varčios detalės, trosai, ratukų ašys turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno.  Vidaus spalva – balta, išorės – ruda (spalvą prieš gamybą suderinti su Užsakovo atstovu).  Pridedamos esamų vartų nuotraukos (*Priedas Nr. 3)* | Zibalų g. 53, Širvintos | 1 kompl. |
| **5.** | **Pakeliamų vartų gamyba ir montavimas,** įskaitant visus reikalingus darbus: senų vartų demontavimas ir išvežimas, atliekų utilizavimas, kreipiančiųjų įrengimas, sureguliavimas, angokraščių (po vartų įrengimo) sutvarkymas/atstatymas.  Reikalavimai pakeliamiems vartams:  Automatiniai pakeliami pramoniniai vartai.  Preliminarūs vartų matmenys: 4150 (aukštis) x 4700 (plotis) mm.  Su rakinamomis durelėmis (preliminarūs matmenys 2100x700 mm).  Vartuose sumontuoti langeliai – 3 vnt.  Preliminarūs langelio matmenys: 445 (aukštis) x 795 (plotis) mm.  Galimybė vartus valdyti rankiniu būdu (dingus elektrai).  Nuotolinio atidarymo/valdymo pulteliai – 2 vnt.  Durelių pritraukėjas.  Durelių rankenos aliuminio.  Durelės vartuose su spyna ir 3 raktais.  Apsauga nuo spyruoklių lūžimo ir trosų trūkimo.  Segmento storis ne mažesnis 40 mm.  Spyruoklių resursas nuo 25 000 ciklų.  Vartų furnitūra, vyriai, ratukų ašys, bėgiai, trosai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. Kitos vartų detalės gali būti cinkuotos.  Vidaus spalva – balta (artima RAL 7016), išorės – šviesiai ruda (spalvas prieš gamybą suderinti su Užsakovo atstovu).  Pridedamos esamų vartų nuotraukos (*Priedas Nr. 4)* | Birutės g. 50, Šakiai | 2 kompl. |

* 1. **Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus objekto vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą. Potencialus Rangovas savo atsakomybe, kaštais bei rizika gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą, kad sutarties vykdymo laikotarpiu pilnai būtų įvykdyti Darbai.**
  2. Į darbų kainą turi būti įskaičiuota darbams suteikti reikalingų mechanizmų, medžiagų, įrankių, transportavimo, atliekų utilizavimo išlaidos.
  3. Pakeliamų vartų vieta statinyje turi būti suderinta su Užsakovo organizacijos atstovu.
  4. Darbams atlikti reikalingomis medžiagomis pasirūpina Rangovas.
  5. Nurodyti Darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.
  6. Darbų metu susidariusių atliekų utilizavimu pasirūpina Rangovas.
  7. Atliekant darbus Rangovas pasirūpina kitų paviršių (kaip pavyzdžiui grindų, sienų, durų ir t.t.) apsauga.
  8. Rangovas atlikęs darbus privalo sureguliuoti, išbandyti ir užtikrinti įrenginio veikimą.
  9. Tiekėjas privalo savo lėšomis išvežti utilizacijai demontuotus pakeliamus vartus ir jų mechanizmus, darbų metu susidariusias atliekas.
  10. Rangovas atsako už darbų saugos reikalavimų laikymąsi. Atlikti Darbai turi atitikti LR galiojančių statybos teisės aktų reikalavimus.
  11. **Rangovas (pirkimo laimėtojas) po sutarties pasirašymo turės pateikti darbų sąmatą.**

1. **SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI**
   1. Darbai turi būti atlikti per  5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
   2. Darbai turi būti atliekami iš anksto suderinus su Užsakovo organizacijos atstovu.
   3. Atlikus Darbus Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų Priėmimo-perdavimo aktą, taip pat panaudotų medžiagų atitikties bei eksploatacinių savybių deklaracijas.
   4. Darbams, sumontuotai įrangai taikomas garantijos terminas ne trumpesnis negu 24 mėnesių. Šiame punkte nustatyta garantija skaičiuojama nuo Rangovo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
   5. Rangovas defektus/trūkumus/gedimą turi pašalinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo Rangovui.
   6. Darbai atliekami darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 16.00 val., penktadieniais – nuo 7.00 val. iki 14.45 val., prieššventinėmis dienomis – valanda trumpiau (Darbų atlikimo laiką bus galima keisti, suderinus su Užsakovu).
   7. **Darbų teikimo adresai ir statinių unikalūs Nr.:**
      1. Pramonės g. 6B, Šalčininkai *(Mechaninės dirbtuvės, unik. Nr. 8597-2015-4020, 3 kompl.; Mechaninės dirbtuvės, unik. Nr. 8597-2015-4031, 3 kompl.).*
      2. Kauno g. 72, Pagirių k., Garliavos sen., Kauno r. *(Plovykla, unik. Nr. 4400-5168-5568).*
      3. Zibalų g. 53, Širvintos *(Mechanizmų plovykla, unik. Nr. 4400-0432-6872).*
      4. Birutės g. 50, Šakiai *(Dirbtuvės, unik. Nr. 8496-4005-2090).*
   8. **Užsakovo organizacijos atstovai objektuose:**

3.3.1. Jevgenij Kolyško, adresas: Pramonės g. 6B, Šalčininkai, tel. +370 686 08762, el. p.: [jevgenij.kolysko@keliuprieziura.lt](mailto:jevgenij.kolysko@keliuprieziura.lt)

3.3.2. Artūras Kaminskas, adresas: Kauno g. 72, Pagirių k., Garliavos sen., Kauno r., tel. +370 615 68802, el. p.: [arturas.kaminskas@keliuprieziura.lt](mailto:arturas.kaminskas@keliuprieziura.lt)

3.3.3. Giedrius Žilinskas, adresas: Zibalų g. 53, Širvintos, tel. +370 687 54811, el. p.: [giedrius.zilinskas@keliuprieziura.lt](mailto:giedrius.zilinskas@keliuprieziura.lt)

3.3.4. Aurimas Staugaitis, adresas: Birutės g. 50, Šakiai, tel. +370 662 75890, el. p.: [aurimas.staugaitis@keliuprieziura.lt](mailto:aurimas.staugaitis@keliuprieziura.lt)

**Užsakovo organizacijos atstovas atsakingas už sutarties vykdymą:** Dainius Januška, tel. +370 674 21405, el. p.: [dainius.januska@keliuprieziura.lt](mailto:dainius.januska@keliuprieziura.lt)

1. **APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI**

Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

* 1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas elektroninėmis priemonėmis (CVPIS, telefonu, elektroniniu paštu ar kt.);
  2. visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);
  3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);
  4. Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;
  5. Rangovas įsipareigoja darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.
  6. Jei darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotėsturi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

1. **PRIEDAI**

Priedas Nr. 1, Vartų nuotraukos, Šalčininkai.

Priedas Nr. 2, Vartų nuotraukos, Pagiriai.

Priedas Nr. 3, Vartų nuotraukos, Širvintos.

Priedas Nr. 4, Vartų nuotraukos, Šakiai.