Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

**PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ**

| **Eil. Nr.** | **Charakteristikos pavadinimas** | **Charakteristikos reikšmė, parametrai** | **Įrašyti konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus** | **Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aukšto slėgio vamzdynų valymo žarna, **DN13, L=120m** | **Naudojimas:** Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis. |  |  |
| **Standartas:** DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B. |  |  |
| **Darbinė temperatūra:** nuo -30C° iki +80C°. |  |  |
| **Vidus:** lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos arba analogiškas. |  |  |
| **Armatūra:** tekstilinės armatūros tinklas arba analogiškas. |  |  |
| **Darbinis slėgis:** ne mažiau 250 bar. |  |  |
| **Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, prekės kilmės šalį** |  | |
| 2. | Aukšto slėgio vamzdynų valymo žarna, **DN16, L=100m** | **Naudojimas:** Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis. |  |  |
| **Standartas:** Ne žemesnis negu DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B. arba lygiavertis (neatsižvelgiant į darbinį slėgį). |  |  |
| **Darbinė temperatūra:** nuo -30C° iki +80C°. |  |  |
| **Vidus:** lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos arba analogiškas. |  |  |
| **Armatūra:** tekstilinės armatūros tinklas arba analogiškas. |  |  |
| **Darbinis slėgis: ne mažiau 250 bar.** |  |  |
| **Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, prekės kilmės šalį** |  | |
| 3. | Aukšto slėgio vamzdynų valymo žarna, **DN19, L=120m** | **Naudojimas:** Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis. |  |  |
| **Standartas:** DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B. |  |  |
| **Darbinė temperatūra:** nuo -30C° iki +80C°. |  |  |
| **Vidus:** lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos arba analogiškas. |  |  |
| **Armatūra:** tekstilinės armatūros tinklas arba analogiškas. |  |  |
| **Darbinis slėgis:** ne mažiau 250 bar. |  |  |
| **Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, prekės kilmės šalį.** |  | |
| 4. | Aukšto slėgio vamzdynų valymo žarna, **DN25, L=120m** | **Naudojimas:** Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis. |  |  |
| **Standartas:** DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B. |  |  |
| **Darbinė temperatūra:** nuo -30C° iki +80C°. |  |  |
| **Vidus:** lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos arba analogiškas. |  |  |
| **Armatūra:** tekstilinės armatūros tinklas arba analogiškas. |  |  |
| **Darbinis slėgis:** ne mažiau 250 bar. |  |  |
| **Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, prekės kilmės šalį.** |  | |
| 5. | Aukšto slėgio vamzdynų valymo žarna, **DN32, L=150m** | **Naudojimas:** Žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis. |  |  |
| **Standartas:** DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B. |  |  |
| **Darbinė temperatūra:** nuo -30C° iki +80C°. |  |  |
| **Vidus:** lygus, pagamintas iš juodos SBR/NR gumos arba analogiškas. |  |  |
| **Armatūra:** tekstilinės armatūros tinklas arba analogiškas. |  |  |
| **Darbinis slėgis:** ne mažiau 250 bar. |  |  |
| **Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, prekės kilmės šalį.** |  | |
| 6. | Siurbiminė žarna **vid. diametras 51mm** | **Naudojimas:** srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams skirta žarna. |  |  |
| **Lenkimo spindulys, mm:** ne daugiau 200. |  |  |
| **Darbinė temperatūra:** nuo -40C° iki +50C°. |  |  |
| **Vidus:** PVC/NBR mišinys arba analogiškas. |  |  |
| **Armatūra:** PVC spiralė. |  |  |
| **Vakuumas:** ne mažiau 60%. |  |  |
| **Svoris kg/m:** ne daugiau 1.00. |  |  |
| **Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, prekės kilmės šalį.** |  | |
| 7. | Siurbiminė žarna **vid. diametras 102mm** | **Naudojimas:** srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams skirta žarna. |  |  |
| **Lenkimo spindulys, mm:** ne daugiau 350. |  |  |
| **Darbinė temperatūra:** nuo -40C° iki +50C°. |  |  |
| **Vidus:** PVC/NBR mišinys arba analogiškas. |  |  |
| **Armatūra:** PVC spiralė. |  |  |
| **Vakuumas:** ne mažiau 60%. |  |  |
| **Svoris kg/m:** ne daugiau 3.00. |  |  |
| **Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, kilmės šalį.** |  | |
| 8. | Siurbiminė žarna **vid. diametras 127mm** | **Naudojimas:** srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams skirta žarna. |  |  |
| **Lenkimo spindulys, mm:** ne daugiau 450. |  |  |
| **Darbinė temperatūra:** nuo -40C° iki +50C°. |  |  |
| **Vidus:** PVC/NBR mišinys arba analogiškas. |  |  |
| **Armatūra:** PVC spiralė. |  |  |
| **Vakuumas:** ne mažiau 60%. |  |  |
| **Svoris kg/m:** ne daugiau 4.00. |  |  |
| **Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, kilmės šalį.** |  | |
| 9. | Siurbiminė žarna **vid. diametras 152mm** | **Naudojimas:** srutų, vandens siurbimo, kanalizacijos valymo darbams skirta žarna. |  |  |
| **Lenkimo spindulys, mm:** ne daugiau 550. |  |  |
| **Darbinė temperatūra:** nuo -40C° iki +50C°. |  |  |
| **Vidus:** PVC/NBR mišinys arba analogiškas |  |  |
| **Armatūra:** PVC spiralė. |  |  |
| **Vakuumas:** ne mažiau 60%. |  |  |
| **Svoris kg/m:** ne daugiau 5.50. |  |  |
| **Nurodyti konkrečiai siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą/pavadinimą/markę, kilmės šalį.** |  | |