Pirkimo sąlygų 4 priedas

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA statybos RANGOS DARBŲ PIRKIMUI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| **1. Bendri duomenys:** | | |
| 1.1. | Statytojas (Užsakovas) | Vilkaviškio rajono savivaldybė |
| 1.2. | Statinys (pavadinimas, adresas) | Ežero g. 1A, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. |
| 1.3. | Pirkimo pavadinimas | Viešojo tualeto ir buitinių nuotekų valymo įrenginio Ežero g. 1A, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. statybos rangos darbų pirkimas |
| 1.4 | Statinio klasifikavimas pagal jo naudojimo paskirtį | Viešasis tualetas: kiti inžineriniai statiniai - kitos paskirties inžinerinis statinys;  Valymo įrenginys: kiti inžineriniai statiniai - kitos paskirties inžinerinis statinys;.  Vandentiekio tinklai: Inžineriniai tinklai – vandentiekio tinklų;  Buitinių nuotekų tinklai: Inžineriniai tinklai – nuotekų šalinimo tinklų;  Takai ir aikštelės: Kiti inžineriniai statiniai – kitų transporto statinių. |
| 1.5 | Statinio statybos rūšis | Nauja statyba |
| 1.4. | Statinių kategorija | Tualetas – I-os grupės nesudėtingasis statinys;  valymo įrenginys – II-os grupės nesudėtingasis statinys;  inžineriniai tinklai – vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo (nuotekynės) – I-os grupės nesudėtingieji statiniai;  pėsčiųjų takai ir aikštelės – I-os grupės nesudėtingieji statiniai. |
| **2. Perkami rangos darbai ir susijusių paslaugų apimtys** | | |
| 2.1. | Apimtys | 1. Viešojo tualeto ir buitinių nuotekų valymo įrenginio statybos darbų pirkimas:  1.1. Pastatyti ant polinių naujai įrengiamų pamatų konteinerinį tualetą Regioninio parko ir miestelio lankytojams;  1.2. Sklype įrengti biologinio valymo įrenginį, I-os grupės nesudėtingąjį statinį;  1.3. Konteinerinis tualetas daromas gamykliniu būdu su visa reikalinga įranga ir atvežamas į vietą. Šlaitinis stogas įrengiamas pastačius konteinerį į vietą ant polių;  1.4. Inžinerinių komunikacijų prijungimas pagal išduotas prisijungimo sąlygas;  1.5. Įrengiamas pėsčiųjų takas ir pandusas patekti į ŽN WC.  2. Parengti patikslintą žemės sklypo registravimo bylą su teigiama registrų centro patikra.  3. Parengti pastato kadastrinių matavimų bylą su teigiama registrų centro patikra. |
| 2.2. | Kiti reikalavimai ir sąlygos | Darbų atlikimo terminas 5 kalendoriniai mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos.  Rangovui prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti darbų apimtis ir esamą situaciją Užsakovo objekte.  Rangovas turi parengti pasiūlymą Viešojo tualeto ir buitinių nuotekų valymo įrenginio Ežero g. 1A, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. naujos statybos darbams pirkti, pagal 2025 m. sausio mėn. MB „Arch start“ parengtą projektinę dokumentaciją „Viešojo tualeto ir buitinių nuotekų valymo įrenginio Ežero g. 1A, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. supaprastintas statybos projektas“.  Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi darbai, medžiagos, mechanizmai ar kitos sąnaudos, reikalingos nurodytiems darbams atlikti.  Rangovas privalo:  Netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo (Užsakovo) atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus;  Protokoluoti gamybinius pasitarimus;  Laikytis darbų saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.  Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis aplinkybėmis, turi spręsti savarankiškais (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su statytoju (Užsakovu).  Projekte ir/ar techninėje specifikacijoje galimai nurodyti medžiagų gamintojai, prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir Rangovas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją. Jeigu Projekte ar Techninėje specifikacijoje yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“.  Visi gaminiai ir medžiagos, naudojami atliekant šiuos remonto darbus, į objektą turi būti pristatomi kartu su atitikties deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar europinių standartų reikalavimams.  Veiklų sąraše pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, Medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės Išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).  Rangovas Kiekių sąraše turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi numatytiems Darbams atlikti. Visi Įkainiai turi būti nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu.  Darbų lokalines sąmatas pateikti po sutarties pasirašymo per **10 darbo dienų**. Sąmatos bus naudojamos Rangovo darbų pažangos eigai fiksuoti ir, jei reikės, rangos sutartyje nenumatytų bei numatytų, tačiau papildomai reikalingų ar atsisakomų nevykdytinų darbų kainos apskaičiavimui.  Rangovas visas statybos rangos darbų metu susidariusias atliekas įsipareigoja išvežti savo lėšomis ir pristatyti atliekų tvarkytojui pagal nustatytą tvarką.  Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių patvirtinimo“ Nr. 346 patvirtintomis Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte. |
| 3. | Pateikiami papildomi dokumentai | Supaprastinto statybos projekto „Viešojo tualeto ir buitinių nuotekų valymo įrenginio Ežero g. 1A, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav., supaprastintas statybos projektas“ Nr. AS-24.08-SSP elektroninė \*pdf versija (BD, SP, SA.SK, LVN, E dalys). |

Vietinio ūkio skyriaus

Vyriausioji specialistė Ingrida Stadalienė