1 priedas

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Charakteristika** | **Techniniai reikalavimai** |
|  | Paskirtis | Vidutinės galios traktorius, skirtas vidutinio sunkumo ir sunkiems ūkio darbams. |
|  | Pagaminimo metai | Pagamintas ne anksčiau kaip 2002 m. ir dirbęs ne daugiau kaip 6.000 moto val. |
|  | Darbinis svoris | Pilnai sukomplektuoto traktoriaus standartinis konstrukcinis svoris ne mažiau 7000 kg. |
|  | Registracija | Tiekėjas traktorių įregistruoja Pirkėjo vardu ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. |
|  | Prekės pristatymo terminas | Tiekėjas traktorių ir kitą komplektuojamą įrangą pristato ne vėliau kaip per 1 mėnesį po sutarties įsigaliojimo dienos. |
|  | Darbuotojų apmokymas | Tiekėjas savo lėšomis įsipareigoja apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus darbui su traktoriumi.  Apmokymai atliekami Prekių pristatymo vietose. Apmokomi ne mažiau kaip 2 perkančiosios organizacijos darbuotojai vienam pateiktam traktoriui. |
|  | Tipas, modelis | Dyzelinis, paleidžiamas starteriu. |
|  | Galia | Nominali (vardinė) galia ne mažiau **120 kw**. Variklis 6 (turbo) cilindrų. |
|  | Pravažumas | Abu tiltai varantys (4WD). |
|  | Pavaros | Pavaros mechaninės |
|  | Priekinio tilto įjungimas/išjungimas | Priekinis tiltas balkinio tipo, savaime susiblokuojantis.  Priekinio tilto įjungimas/išjungimas turi būti valdomas iš traktoriaus kabinos.  Priekinis tiltas amortizuojantis. |
|  | Galinio tilto diferencialas | Galinio tilto diferencialo blokavimas turi būti valdomas iš traktoriaus kabinos elektrohidrauliniu būdu. |
|  | Ratai, padangos | Padangos naujos arba jų nusidėvėjimas iki 50 proc. (likutis – 50 proc.) |
|  | Maksimalus judėjimo greitis | Pirmyn ne mažiau kaip 40 km/h. |
|  | Stovėjimo stabdis | Stovėjimo stabdis turi būti valdomas mechaniškai. |
|  | Galinis GTV | GTV – ne mažiau 2 greičių (540/1000) darbinis velenas. |
|  | Išvadų kiekis | Ne mažiau trys hidraulinės poros gale ir ne mažiau dvi priekyje. |
|  | Galinė pakaba | Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 3500 kg kėlimo galios. Galinis keltuvas valdomas mechaniniu ir elektrohidrauliniu būdu. |
|  | Šildymas, kondicionavimas | Gamintojo įrengtos kabinos šildymas ir oro kondicionierius. |
|  | Langų valytuvai | Įrengtas elektrinis priekinio lango valytuvas su apiplovimu ir galinio lango valytuvas. |
|  | Natūralus vėdinimas | Galinis kabinos langas atidaromas. |
|  | Kabina | Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau 83 dB. Saugi ir komfortabili, atitinkanti ES normas, keliamas tokio tipo technikai ir triukšmui. |
|  | Galinio vaizdo veidrodžiai | Galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų kabinos šonų ir kabinoje. |
|  | Sėdynės | Operatoriaus sėdynė orinė amortizuojanti, reguliuojama. Pageidautina keleivio sėdynė. |
|  | Radijo imtuvas | Gamintojo numatytas ir įrengtas radijo imtuvas. |
|  | Apšvietimas | Traktorius turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai. |
|  | Darbo zonos apšvietimas | Darbiniai žibintai ne mažiau 12 vnt.:  ant traktoriaus kabinos priekyje ne mažiau 2 vnt. ir ant traktoriaus kabinos gale ne mažiau 4 vnt. |
|  | Galinis kėlimo mechanizmas | Pastiprinta hidraulinė pakaba (monoblokas) |
|  | Garantinis terminas | 3 (trys) mėnesiai nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo momento. |
|  | Priedai | * + - 1. Hidraulinė priekinė pakaba. |

Tiekiama prekė gali būti naudota.

Prekė privalo būti be paslėptų defektų, turi atitikti gamybos, eismo saugumo, saugos darbe reikalavimus.

Traktoriaus pristatymo adresas: Dariaus ir Girėno g. 2, Upyna.