.

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Roletai bei komplektuojančiosios dalys turi būti nauji ir nenaudoti.

2. Roletai turi būti pilnai sukomplektuoti: į komplektą turi įeiti visi varžtai bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti roletus.

3. Visi roletų matmenys turi būti tikslinami roletų montavimo vietoje, ir visi roletai turi būti pristatomi ir surenkami Tiekėjo lėšomis, pagal Tiekėjo parengtą ir suderintą su Pirkėju užsakymo projektą, Pirkėjo nurodytose vietose (užsakymo projektą rengia Tiekėjas). Tiekėjas pats atlieka detalius langų matavimus, nustato reikalingus roletų matmenis.

4. Pristatyti roletai turi būti kokybiški, saugūs, neturėti paslėptų trūkumų ir defektų bei atitikti techninės specifikacijos keliamus reikalavimus.

5. Tiekėjas turi suderinti su Pirkėju roletų montavimo paslaugas, roletų spalvas bei faktūras, konkrečius tvirtinimo sprendimus ir sąmatą per 3 darbo dienas nuo užsakymo priėmimo. Roletų gamyba galima tik gavus raštu iš Pirkėjo oficialų užsakymo projekto ar sąmatos patvirtinimą. Roletai pristatomi, sumontuojami ir perduodami Pirkėjui, laikantis Sutartyje nustatytų terminų, o Pirkėjas sudaro Tiekėjui sąlygas pristatyti ir sumontuoti roletus Sutartyje nurodytu laikotarpiu. Pirkėjas turi teisę nepriimti roletų, kurie, be suderinimo, pristatomi anksčiau nei numatyta. Tiekėjas roletus turi pristatyti, sumontuoti ir perduoti VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės objektuose: A. Jakšto g. 6, Panevėžys; Smėlynės g. 25, Panevėžys; Ramygalos g. 25, Panevėžys; Likėnų g. 43, Likėnai, Pabiržės sen. Biržų r. sav.

6. Tiekėjas roletus pristato savo lėšomis. Pirkėjas turi užtikrinti, kad tinkamai įgaliotas jo atstovas dalyvautų pristatant roletus ir, pasirašydamas krovinio važtaraštį, patvirtintų roletų pristatymo faktą. Roletų perdavimą Pirkėjui patvirtinantis dokumentas yra šalių pasirašytas prekių priėmimo - perdavimo aktas, nuo jo pasirašymo Pirkėjas įgyja teisę naudotis roletais, juos valdyti. Kartu su roletais Tiekėjas perduoda Pirkėjui visą dokumentaciją ir kitą informaciją, reikalingą tinkamai juos naudoti. Pirkėjas gali nepasirašyti prekių priėmimo - perdavimo akto, jeigu roletai neatitinka Sutartyje ir/ar suderintame užsakyme nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju, vietoje prekių priėmimo - perdavimo akto, šalys pasirašo trūkumų aktą, kuriame nurodomi nustatyti roletų neatitikimai ir nustatomi šalių suderinti trūkumų pašalinimo terminai. Pašalinus trūkumus, pasirašomas prekių priėmimo - perdavimo aktas.

7. Specialia įranga (bokšteliu arba analogiškais įrenginiais), kuri reikalinga roletų montavimui, įsipareigoja pasirūpinti Teikėjas be papildomo apmokėjimo.

8. Tiekėjas, sumontavęs ar suremontavęs roletus privalo palikti tvarkingas ir švarias patalpas, pakuotes ir šiukšles, po montavimo darbų, utilizuoja savo lėšomis. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti dėl savo kaltės Pirkėjui roletų montavimo metu padarytą žalą.

PASTABA: Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus, konkrečių gamintojų ar tiekėjų prekių ženklus ir technologijas, konkrečius modelius ar šaltinius yra tik rekomendacinio pobūdžio. Standartai, prekės ženklai, technologijos, modeliai ir šaltiniai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eilės Nr. | Techninė specifikacija | **Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos**  *(****šioje skiltyje tiekėjas nurodo prekės modelį, gamintoją, konkrečias charakteristikas pagal šios lentelės 2 stulpelio reikalavimus,*** *nepalieka „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., rašyti „atitinka“ ar „taip“ neleidžiama. Taip pat* ***dėl prekių parametrų nurodo prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba pateikia nuorodą į konkretų internetinį puslapį****.)* |
| 1. | **Kasetiniai roletai** | |
| 1.1. | Kasetiniai roletai turi būti sudaryti iš aliumininės milteliniu būdu dažytos kasetės, aliuminio 19 mm ± 2 mm vamzdžio, aliuminių kreipiančiųjų, aliuminio apatinio profilio bei grandinėle valdomo valdymo mechanizmo. | *Konkrečias prekių charakteristikas deklaruoja tiekėjas.* |
| 1.2. | Audinys: šviesos pralaidumas – ne daugiau 15 %, šviesos atspindėjimas ne mažiau 60 %, šviesos sugeriamumas ne daugiau 25 %, nedegus, įvairių spalvų ir faktūrų poliesterio arba lygiavertis audinys, turi būti galimybė pasirinkti bent iš 5 spalvų | 1.2.1. ***Tiekėjas nurodo:*** *1-ąją audinio spalvą, audinio sudėtį, gamintoją, modelį, konkrečias audinio parametrų charakteristikas,* ***ir kartu su pasiūlymu pateikia*** *siūlomos 1-osios audinio spalvos**audinio parametrus patvirtinančius gamintojo dokumentus arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį.* |
| 1.2.2. ***Tiekėjas nurodo:*** *2-ąją audinio spalvą, audinio sudėtį, gamintoją, modelį, konkrečias audinio parametrų charakteristikas,* ***ir kartu su pasiūlymu pateikia*** *siūlomos 2-osios**audinio spalvos**audinio parametrus patvirtinančius gamintojo dokumentus arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį.* |
| 1.2.3. ***Tiekėjas nurodo:*** *3-ąją audinio spalvą, audinio sudėtį, gamintoją, modelį, konkrečias audinio parametrų charakteristikas,* ***ir kartu su pasiūlymu pateikia*** *siūlomos**3-osios**audinio spalvos**audinio parametrus patvirtinančius gamintojo dokumentus arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį.* |
| 1.2.4. ***Tiekėjas nurodo:*** *4-ąją audinio spalvą, audinio sudėtį, gamintoją, modelį, konkrečias audinio parametrų charakteristikas,* ***ir kartu su pasiūlymu pateikia*** *siūlomos 4-osios**audinio spalvos**audinio parametrus patvirtinančius gamintojo dokumentus arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį.* |
| 1.2.5. ***Tiekėjas nurodo:*** *5-ąją audinio spalvą, audinio sudėtį, gamintoją, modelį, konkrečias audinio parametrų charakteristikas,* ***ir kartu su pasiūlymu pateikia*** *siūlomos 5-osios**audinio spalvos**audinio parametrus patvirtinančius gamintojo dokumentus arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį.* |
| 1.2.6. *<...> (Taikoma, jei siūlomos daugiau nei 5 audinio spalvos).* |
| 2. | **Kasetiniai roletai, nepralaidūs šviesai** | |
| 2.1. | Kasetiniai roletai turi būti sudaryti iš aliumininės milteliniu būdu dažytos kasetės, aliuminio 19 mm ± 2 mm vamzdžio, aliuminių kreipiančiųjų, aliuminio apatinio profilio bei grandinėle valdomo valdymo mechanizmo. | *Konkrečias prekių charakteristikas deklaruoja tiekėjas.* |
| 2.2. | Audinys: šviesos atsparumas ne mažiau kaip 6 klasė, šviesos pralaidumas – 0 %, šviesos atspindėjimas ne mažiau 83 %, šviesos sugeriamumas ne daugiau 17 %, UV spindulių pralaidumas – 0 %, nedegus, įvairių spalvų visiškai šviesos nepraleidžiantis audinys (angl. blackout), turi būti galimybė pasirinkti bent iš 5 spalvų. | 2.2.1. ***Tiekėjas nurodo:*** *1-ąją audinio spalvą, audinio sudėtį, gamintoją, modelį, konkrečias audinio parametrų charakteristikas,* ***ir kartu su pasiūlymu pateikia*** *siūlomos 1-osios**audinio spalvos**audinio parametrus patvirtinančius gamintojo dokumentus arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį.* |
| 2.2.2. ***Tiekėjas nurodo:*** *2-ąją audinio spalvą, audinio sudėtį, gamintoją, modelį, konkrečias audinio parametrų charakteristikas,* ***ir kartu su pasiūlymu pateikia*** *siūlomos 2-osios**audinio spalvos**audinio parametrus patvirtinančius gamintojo dokumentus arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį.* |
| 2.2.3. ***Tiekėjas nurodo:*** *3-ąją audinio spalvą, audinio sudėtį, gamintoją, modelį, konkrečias audinio parametrų charakteristikas,* ***ir kartu su pasiūlymu pateikia*** *siūlomos 3-osios audinio spalvos**audinio parametrus patvirtinančius gamintojo dokumentus arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį.* |
| 2.2.4. ***Tiekėjas nurodo:*** *4-ąją audinio spalvą, audinio sudėtį, gamintoją, modelį, konkrečias audinio parametrų charakteristikas,* ***ir kartu su pasiūlymu pateikia*** *siūlomos 4-osios**audinio spalvos**audinio parametrus patvirtinančius gamintojo dokumentus arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį.* |
| 2.2.5. ***Tiekėjas nurodo:*** *5-ąją audinio spalvą, audinio sudėtį, gamintoją, modelį, konkrečias audinio parametrų charakteristikas,* ***ir kartu su pasiūlymu pateikia*** *siūlomos 5-osios**audinio spalvos**audinio parametrus patvirtinančius gamintojo dokumentus arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį.* |
| 2.2.6. *<...> (Taikoma, jei siūlomos daugiau nei 5 audinio spalvos).* |
| 3. | Prekėms pagaminti, naudojama mažiau ar nenaudojama kenksmingų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.  Audinys turi turėti OEKO-TEX Standart 100 arba lygiavertį sertifikatą, kad jo gamyboje nebuvo panaudotos kenksmingos medžiagos. | *Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu*. |
| 4. | Lentelės 1 ir 2 punktuose nurodytoms pristatytoms ir sumontuotoms prekėms turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantijos terminas. | *Deklaruoja tiekėjas.* |