TVIRTINU:

Šalčininkų rajono kultūros centro direktorė

Gražina Zabarauskaitė

2025 m. kovo mėn. \_\_\_\_\_ d.

**Pastato, esančio Gėlių g. 7, Pabarės k., Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav., paprastojo remonto statybos darbų kiekių žiniaraštis**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DEMONTAVIMO DARBAI** |  |  |
| 1 | Medinių ir betoninių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0,88 |
| 2 | Medinių lentinių grindų išardymas | 100m2 | 1,1623 |
| 3 | Juodgrindžių išardymas | 100m2 | 1,1623 |
| 4 | Gulekšnių ardymas | m2 | 116,23 |
| 5 | Mūrinių stulpelių po grindų gulekšniais ardymas | m2 | 116,23 |
| 6 | Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį | m3 | 17,00 |
| 7 | Betoninių grindų išardymas | m2 | 20,52 |
| 8 | Senų dažų pašalinimas nuo grindų paviršių, dažytų aliejiniais dažais | 100m2 | 0,175 |
| 9 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 3,02 |
| 10 | Pagrindų plovimas ir valymas mechanizuotai | 100m2 | 20,52 |
| 11 | Paprastų ir vidutinio sudėtingumo skardos stogų ir ventiliacijos kamino išardymas | 100m2 | 0,165 |
| 12 | Šlaitinių stogų grebėstų ardymas, neišsaugant medžiagų ( grebėstai iš tašų su tarpais) | 100m2 | 0,02 |
| 13 | Mūrinių sienų ir ventiliacijos šachtos išardymas be plytų atrinkimo | m3 | 7,10 |
| 14 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 18,00 |
| 15 | Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų | 100m2 | 1,98 |
| 16 | sienų tapetų nuplėšimas | 100m2 | 0,632 |
| 17 | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 1,5335 |
| 18 | Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis | 100m2 | 0,16 |
| 19 | Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 0,342 |
| 20 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0,36 |
| 21 | Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas | 100vnt | 0,22 |
| 22 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 7,00 |
| 23 | Klozeto bakelio nuėmimas | vnt | 5,00 |
| 24 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt | 5,00 |
| 25 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 25,80 |
| 26 | Ketinių vidaus kanalizacijos iki 110 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 15,40 |
| 27 | Vandentiekio ir nuotekų vamzdžių aklinimas | vnt. | 8,00 |
| 28 | Stogo liuko demontavimas | vnt. | 1,00 |
| 29 | Užlipimo (liuko) kopėčių demontavimas | vnt. | 1,00 |
| 30 | Statybinių šiukšlių išvežimas | t | 59,50 |
|  | **GRINDŲ REMONTO DARBAI** |  |  |
| 1 | 30 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas | 100m2 | 1,2638 |
| 2 | Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę | 100m2 | 1,3909 |
| 3 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes EPS100, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm | 100m2 | 1,2638 |
| 4 | Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę | 100m2 | 1,3909 |
| 5 | Betoninių grindų armavimas tinklais | t | 0,336 |
| 6 | Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 70.00 mm | 100m2 | 1,2638 |
| 7 | Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant sandarinimo tarpiklius ir injektuojant hermetiku | 100m | 0,198 |
| 8 | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,1197 |
| 9 | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis iki 40 mm | 100m2 | 0,1197 |
| 10 | Betoninių grindų dangų šlifavimas | 100m2 | 1,3835 |
| 11 | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 1,2638 |
| 12 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm) | 100m2 | 1,2638 |
| 13 | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 1,3835 |
| 14 | Vinilinių grindų dangų, juostelėmis, įrengimas | m2 | 132,14 |
| 15 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio | m2 | 6,21 |
| 16 | Grindjuosčių tvirtinimas vinilo dangų grindims, kai grindjuostės PVC | m | 77,20 |
| 17 | Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis | m | 7,60 |
| 18 | Linoleumo grindų remontas, keičiant atskiras vietas (po durų keitimo darbų neremontuojamose patalpose) | m2 | 4,00 |
|  | **SIENŲ REMONTO DARBAI** |  |  |
| 1 | Vidutinio sudėtingumo 380mm storio sienų mūras, kai plytos keraminės | m3 | 4,80 |
| 2 | Silikatinių 88mm storio plytų paprastų sienų mūrijimas, kai mūro storis 250mm | m3 | 3,10 |
| 3 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 2,246 |
| 4 | Vidaus paviršių paprastas tinkavimas mechanizuotai cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 30 mm, vidinės sienos) | 100m2 | 2,246 |
| 5 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 2,246 |
| 6 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 2,246 |
| 7 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 2,246 |
| 8 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 2,246 |
| 9 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 2,246 |
| 10 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 2,246 |
| 11 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,126 |
| 12 | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu | m2 | 12,60 |
| 13 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,632 |
| 14 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,632 |
| 15 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,632 |
| 16 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,632 |
| 17 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0,632 |
| 18 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0,632 |
|  | **LUBŲ REMONTAS IR STOGO UŽTAISYMAS PO KAMINO DEMONTAVIMO** |  |  |
| 1 | Inventorinių klojinių monolitinėms perdangoms įrengimas | 100m2 | 0,013 |
| 2 | Perdangų armavimas dviguba armatūra, rišant atskirus strypus | t | 0,043 |
| 3 | Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas | m3 | 0,26 |
| 4 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,35 |
| 5 | Tinkuotų lubų atskirų vietų remontas | m2 | 35,00 |
| 6 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 1,571 |
| 7 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1,571 |
| 8 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1,571 |
| 9 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 1,571 |
| 10 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 1,571 |
| 11 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 1,571 |
| 12 | Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (32x100 mm) | 100m | 0,052 |
| 13 | Šlaitinių stogų plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus ir priklijuojant prie esamos | 100m2 | 0,024 |
| 14 | Šlaitinių stogų dengimas plieniniais profiliuotais lakštais (spalva ir formatas analogiškas esančiai stogo dangai) | 100m2 | 0,084 |
| 15 | Šlaitinių stogų kraigų atskirų vietų permontavimas | m | 2,00 |
| 16 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų permontavimas | 100m | 0,02 |
| 17 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių atskirų vietų permontavimas | m | 2,00 |
| 18 | Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (sniego užtvara) | 100m | 0,02 |
| 19 | Palėpės liuko montavimas, apie 500x500mm | kompl. | 1,00 |
|  | **DURYS IR LANGAI** |  |  |
| 1 | Natūralios ąžuolo faneruotės durų su apvadais montavimas mūrinėse sienose | m2 | 10,80 |
| 2 | PVC profilio durų blokų su įstiklinimu ir apvadais montavimas mūrinėse sienose (vidiniai durų blokai) | m2 | 9,90 |
| 3 | PVC profilio durų blokų su įstiklinimu ir apvadais montavimas mūrinėse sienose (išorės durų blokai) | m2 | 3,60 |
| 4 | Esamų PVC profilio su įstiklinimu durų permontavimas, pažeminant slenkstį | m2 | 3,60 |
| 5 | Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu | 100m | 0,448 |
| 6 | Esamų PVC profilio langų montavimas | m2 | 4,60 |
| 7 | Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu | 100m | 0,125 |
| 8 | Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos, montavimas | m | 11,90 |
|  | **ŠILDYMAS, VĖDINIMAS IR ORO VĖSINIMAS** |  |  |
| 1 | Šildymo modifikuotų daugiasluoksnių izoliuotų vamzdžių tiesimas grunte (grindų konstrukcijoje), d≤32mm. Įskaitant prijungimą prie esančiu šildymo tinklų bei visas reikiamas medžiagas, gaminius, armatyūrą ir kt. | m | 134,00 |
| 2 | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, paruošiant paviršių (radiatorių, briaunotų vamzdžių paviršiai) | m2 | 29,00 |
| 3 | Vėdinimo įrenginio su ortakiais, difuzoriais, automatika ir kt. priklausiniais montavimas, derinimas ir paleidimas | vnt. | 1,00 |
| 4 | Vėdinimo difuzorių montavimui skylių gręžimas perdangoje | kompl. | 1,00 |
| 5 | Oro paėmimo ir išmetimo kaminėlių virš stogo montavimas | kompl. | 1,00 |
| 6 | Oro kondicionierių montavimas, įskaitant prijungimą prie elektros jėgos tinklų | kompl. | 1,00 |
|  | **ELEKTROTECHNIKA IR RYŠIO TINKLAI** |  |  |
| 1 | Apšvietimo tinklų 3x1,5mm2 laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 1,69 |
| 2 | Jėgos 3x2,5mm2 laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 1,28 |
| 3 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas įrengtuose latakuose, tvirtinant visu ilgiu | 100m | 0,97 |
| 4 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 1,48 |
| 5 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniai grąžtais betono sienose | 100vnt | 0,42 |
| 6 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,32 |
| 7 | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 5,00 |
| 8 | Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų) | 100vnt | 0,04 |
| 9 | Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo) | 100vnt | 0,03 |
| 10 | Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas | vnt | 31,00 |
| 11 | Paviršinio montavimo LED šviestuvų montavimas | 100vnt | 0,23 |
| 12 | Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 24 vnt) | vnt. | 1,00 |
| 13 | Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžėse), 20-25A, 3F | vnt. | 1,00 |
| 14 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose, 10-16A | vnt | 12,00 |
| 15 | Srovės nuotėkio relės montavimas, 16-25A | vnt. | 1,00 |
| 16 | Viršįtampių ribotuvų montavimas | vnt. | 1,00 |
| 17 | WiFi stotelės montavimas | vnt. | 1,00 |
| 18 | Kompiuterinio maršrutizatoriaus montavimas | vnt. | 1,00 |
| 19 | HDMI, DVI kabelių tiesimas su antgaliais abejuose galuose | 100m | 0,16 |
| 20 | Ryšio dėžės montavimas, HDMI, DVI, RJ45 galams paslėpti | vnt. | 2,00 |
|  | **LAUKO MŪRO SIENOS DEMONTAVIMO DARBAI** |  |  |
| 1 | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo | m3 | 9,30 |
| 2 | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas | t | 16,74 |
|  | **FASADO IR COKOLIO REMONTAS** |  |  |
| 1 | Fasadų ir cokolio paviršių senų dažų nuvalymas dirbant ant pastolių (žemės), mechanizuotu būdu | 100m2 | 3,64 |
| 2 | Fasadų ir cokolio pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,547 |
| 3 | Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 2,5 m2 | m2 | 54,70 |
| 4 | Vertikalių siūlių tarp gelžbetoninių išorinių sienų plokščių užtaisymas ir hermetizavimas iš išorės | 100m | 0,47 |
| 5 | Fasadų ir cokolio paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 3,64 |
| 6 | Fasadų ir cokolio dažymas silikoniniais dažais, 2 sl. | m2 | 364,00 |
| Pastabos:  1. Remonto darbų kiekių žiniaraštyje numatyti Darbų kiekiai (mato vienetai) yra orientaciniai.  2. Pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, statybinės medžiagos, įrenginiai, mechanizmai, montažinės-tvirtinimo medžiagos, gaminiai bei įranga.  3. Jeigu techninėse specifikacijose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiavertę prekę. | | | |

Parengė: