SPS 1 priedas

**Medicininės įrangos dalių pirkimo (9779)**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**I pirkimo dalis** – Branduolio magnetinio rezonanso dalys

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametras** | **Siūloma parametro reikšmė** |
|  | Branduolio magnetinio rezonanso aparatui Philips INGENIA AMBITION X (gamybos metai – 2021, gam. Nr. 47516) tinkančios dalys: | |
| 1.1. | Paciento tvirtinimo diržai, prekės kodas 452213302221, kiekis – 1 kompl. |  |
| 1.2. | Comfort Plus MRT čiužinių rinkinys, prekės kodas – NMRF251, kiekis – 1 kompl. |  |
|  | Detalių garantija – Ne mažiau nei 6 mėn. |  |
|  | Detalių būklė – Tiekėjas naudoja tik naujas, originalias detales |  |

4. Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės tiekimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą.

5. Vykdomas **žaliasis pirkimas.** Tiekėjas turi laikytis nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų, ir **kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus**, įrodančius atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams\*.

Kai Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: stiklo (GL, arba GL nuo 70 iki 79), popieriaus ar kartono (PAP, arba PAP nuo 20 iki 39), Metalo (FE, arba FE 40), (ALU, arba ALU 41), (Nuo 42 iki 49), polietilentereftalato (PET arba PET 1), aukšto tankumo polietileno (HDPE arba HDPE 2), žemo tankumo polietileno (LDPE arba LDPE 4), polivinilchlorido (PVC arba PVC 3), polipropileno (PP arba PP 5), polistireno (PS arba PS 6), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR, arba FOR nuo 50 iki 59), medvilnės ar džiuto (TEX, arba TEX nuo 60 iki 69), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

\*Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SPS 1 priedas

**Medicininės įrangos dalių pirkimo (9779)**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**II pirkimo dalis** – CO2 inkubatoriaus dalys ir remonto paslaugos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametras** | **Siūloma parametro reikšmė** |
|  | CO2 inkubatoriaus SHELCON 2424-2 (gamybos metai – 2005, gam. Nr. 05019505) dalys ir remonto paslaugos | |
|  | INC Hepa Filtras (PR03D), prekės kodas 2800517, kiekis – 1 vnt. |  |
|  | Motoriukas inkubatoriui, prekės kodas – 4880507, kiekis – 1 vnt. |  |
|  | Pakeistoms detalėms ir remonto paslaugoms taikomas ne mažesnis kaip 6 mėn. garantijos terminas. |  |
|  | Remontui atlikti turi būti naudojamos tik gamintojo rekomenduojamos, naujos detalės. |  |
|  | Remonto paslaugos (detalių keitimas, pajungimas, paleidimas, derinimas) – ne daugiau kaip 3 val.  Pastaba: Darbo valandos įkainis ne daugiau kaip 50 Eur be PVM/val. |  |

7. Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės tiekimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą.

8. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso numatyto remonto paslaugų kiekio. Už remonto paslaugas bus atsiskaitoma už faktiškai suteiktas paslaugas.

9. Vykdomas **žaliasis pirkimas.** Tiekėjas, teikdamas Paslaugas, Paslaugų teikimo vietoje turi vykdyti pirminį atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimą jų susidarymo vietoje, atskiriant jas ir metant į tam tikras pažymėtas talpas ar konteinerius. Atliekų rūšiavimui susidarymo vietoje skirtomis priemonėmis Tiekėjas turi pasirūpinti pats.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SPS 1 priedas

**Medicininės įrangos dalių pirkimo (9779)**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**III pirkimo dalis** – Anestezijos aparato dalys

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametras** | **Siūloma parametro reikšmė** |
|  | Anestezijos aparatas su paciento gyvybinių funkcijų monitoriumi Perseus A500 (inv. nr. 013712874, gam. nr. ASTH‐0092, gamybos metai – 2024) dalys | |
|  | WaterLock2 vandens gaudyklės (dėžutė 1x12), kiekis – 2 vnt. |  |
|  | SpO2 jutiklis pacientams ≥ 30 kg kūno svorio, Nellcor DS-100, prekės kodas – 7262764, kiekis – 1 vnt. |  |
|  | Universalus SpO2 jutiklis pacientams ≥1 kg kūno svorio su segtuku jutiklio tvirtinimui prie paciento piršto, Nellcor D-YSE , prekės kodas – MX01004, kiekis – 1 vnt. |  |
|  | Detalių garantija – Ne mažiau nei 6 mėn. |  |
|  | Detalių būklė – Tiekėjas naudoja tik naujas, originalias detales |  |

7. Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą.

8. Vykdomas **žaliasis pirkimas.** Tiekėjas turi laikytis nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų, ir **kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus**, įrodančius atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams\*.

Kai Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: stiklo (GL, arba GL nuo 70 iki 79), popieriaus ar kartono (PAP, arba PAP nuo 20 iki 39), Metalo (FE, arba FE 40), (ALU, arba ALU 41), (Nuo 42 iki 49), polietilentereftalato (PET arba PET 1), aukšto tankumo polietileno (HDPE arba HDPE 2), žemo tankumo polietileno (LDPE arba LDPE 4), polivinilchlorido (PVC arba PVC 3), polipropileno (PP arba PP 5), polistireno (PS arba PS 6), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR, arba FOR nuo 50 iki 59), medvilnės ar džiuto (TEX, arba TEX nuo 60 iki 69), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

\*Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_