**Techninės specifikacijos priedas Nr.1**

Lentelė Nr.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.Nr**. | **Rodiklis** | **Parametrai skirti mobilios kvapus mažinančios sistemos parinkimui** | **Pildo tiekėjas\*** |
| **Tiekėjo siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės**  ***(nepakanka nurodyti vien „atitinka“)*** |
| 1 | ***Bendrieji***  ***techniniai***  ***duomenys, reikalavimai įrangai*** | Nurodyti prekės pavadinimą, gamintoją, kilmės šalis. |  |
| 2 | Visa kvapus mažinanti išpurškimo sistema turi būti mobili, sumontuota, sumontuota ant lengvojo automobilio priekabos. |  |
| 3 | Kvapus purškianti sistema turi turėti galimybę reguliuoti aukštį, turi būti galimybė purkštuvus nuleisti ir pakelti |  |
| 4 | Kvapus mažinanti išpurškimo sistema turi turėti vandens talpyklą nuo 1000 l iki 1200 l |  |
| 5 | Išpurškiamo tirpalo kiekis reguliuojamas rankiniu būdu:  Purškiamas kiekis – nuo 20 l/h iki180 l/h. |  |
| 6 | Išpurškimo kampas horizontalioje plokštumoje - ne mažiau kaip 180 laipsnių. |  |
| 7 | Maksimalus išpurškimo nuotolis ne mažiau kaip 20 m (be vėjo).  Sklaidos aprėptis (m2) ne mažiau 600 (be vėjo). |  |
| 8 | Išpurškiamų lašelių dydis – ne didesni kaip 70 mikronų. |  |
| 9 | Priekabos su visa sumontuota įranga Išmatavimai neturi viršyti – 3500 L x 1800 W x 3200 H. |  |
| 10 | Kvapus mažinanti išpurškimo sistema turi turėti galimybę išmaišyti kvapą mažinantį preparatą/neutralizatorių ir skiedimo vandenį automatiškai linijiniu „in-line“ režimu arba talpykloje. |  |
| 11 | Sistema turi turėti vėjo krypties nustatymo galimybę, pagal kurią sistema įsijungia automatiškai. Taip pat sistema turi būti valdoma iš vietinės spintos (įjungti/išjungti), suprogramuota veikti laikmačio pagalba. Automatinis darbo laiko režimas pagal paros-savaitės laikmatį. |  |
| 12 | Reikalavimai  ***elektros varikliui*** | Elektros tiekimo tipas 220 V |  |
| 13 | Prijungimas prie tinklo:  240 V, 50 Hz ± 5%. |  |
| 14 | Nominali galia: iki 1kW. |  |
| 15 | Apsisukimų skaičius: ne mažiau 2900 1/min |  |
| 16 | Reikalavimai įrangos priekabai | Priekabos tipas – vienos ašies, dviejų ratų, su stabdžiais;  Svoris (su įranga ir užpildyta vandens talpa) (kg), maks – 1700;  Priekabos vertikali apkrova kabliui (esant tuščiai talpyklai) ne daugiau 220 kg.  Ratai ir padangos – pritaikyti esamam įrangos svoriui.  Su visa reikiama įranga priekabos tempimui lengvuoju automobiliu. |  |