{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":87,"n_cols":6,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: GMP automobilis"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomo automobilio markė, modelis","Tiekėjo siūlomi parametrai "]
["1.1.","Greitosios medicinos pagalbos automobilis, greitosios klasė A",1,"vnt."]
["1.1.1.","Automobilis turi būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmos pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. Kartu su automobiliu Tiekėjas turi pateikti: garantiją patvirtinančius dokumentus; naudojimo instrukciją (lietuvių kalba); techninio aptarnavimo instrukciją (lietuvių kalba); registracijos liudijimą."]
["1.1.2.","Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomo automobilio markę, modelį, pagaminimo metus."]
["1.1.3.","Ne mažiau 5 metų garantija nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos arba ne mažiau 200'000 km (priklausomai kas pirma baigsis)"]
["1.1.4.","Automobilio pristatymas ne ilgiau kaip 5 mėnesiai nuo sutartinių prievolių vykdymo pradžios"]
["1.1.5.","Automobilio kategorija M1"]
["1.1.6.","Vairuotojo kabinoje atidaromos šoninės durys abiejose pusėse"]
["1.1.7.","Galinės dvivėrės durys su langais, atsidarančios ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu"]
["1.1.8.","Vairuotojo sėdynei turi reguliuotis sėdynės nugarėlės kampas, pačios sėdynės išilginis poslinkis ir sėdynės aukštis"]
["1.1.9.","Šalia vairuotojo bent viena sėdima vieta turi būti skirta keleiviui arba medikui (paramedikui). Turi reguliuotis sėdynės nugarėlės kampas, pačios sėdynės išilginis poslinkis ir sėdynės aukštis"]
["1.1.10.","Automobilio spalva - balta"]
["1.1.11.","Dešinėje automobilio pusėje nerūdijančio plieno laiptelis - pakopa, palengvinantis įlipimą per dešiniąsiais šonines paciento skyriaus duris. Laiptelio priekis ir galas turi būti suapvalinti, be stačių kampų. Laiptelio plotis - ne mažesnis nei šoninių durų plotis."]
["1.1.12.","Integruotas įlipimo laiptelis gale. Laiptelio gylis ne mažiau 150 mm. Kojos pėdos pastatymo aukštis nuo žemės paviršiaus ne aukščiau kaip 450 mm"]
["1.1.13.","Ne mažiau kaip 6 metų garantija nuo kėbulo korozijos"]
["1.1.14.","Bendra automobilio masė ne daugiau kaip 3500 kg"]
["1.1.15.","Automobilio ilgis su galiniu laipteliu – ne daugiau kaip 6200 mm"]
["1.1.16.","Automobilio ratų bazė ne mažiau kaip 3400 mm"]
["1.1.17.","Automobilio plotis (neįskaitant išorinių galinio vaizdo veidrodėlių) – ne daugiau kaip 2100 mm"]
["1.1.18.","Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis su švyturėliais – ne daugiau kaip 2900 mm"]
["1.1.19.","Paciento skyriaus ilgis (vieno metro aukštyje nuo paciento skyriaus grindų) iki pertvaros – ne mažiau kaip 2800 mm"]
["1.1.20.","Paciento skyriaus plotis – ne mažiau kaip 1700 mm"]
["1.1.21.","Paciento skyriaus aukštis – ne mažiau kaip 1800 mm"]
["1.1.22.","Galinių durų angos plotis atidarius duris – ne mažesnis kaip 1500 mm"]
["1.1.23.","Galinių durų angos aukštis atidarius duris – ne mažesnis kaip 1500 mm"]
["1.1.24.","Dešinės pusės slankiojančių durų angos plotis atidarius duris – ne mažesnis kaip 1200 mm"]
["1.1.25.","Dešinės pusės slankiojančių durų angos aukštis atidarius duris – ne mažesnis kaip 1500 mm"]
["1.1.26.","Kuro rūšis –  dyzelinas."]
["1.1.27.","Bendra variklio galia – ne mažiau kaip 100 kW."]
["1.1.28.","Automobilis turi atitikti Euro 6 teršalų išmetimo standartą."]
["1.1.29.","Degalų bako talpa ne mažesnė kaip 70 litrų"]
["1.1.30.","Dujų išmetimo vamzdis neturi būti įrengtas keleivio lipimo/išlipimo durų pusėje"]
["1.1.31.","Gale ir priekyje viengubi ratai, ne mažesni kaip 16“"]
["1.1.32.","Automobilis pristatomas su gamintojo rekomenduojamų matmenų, pristatymo metu esančiam sezonui tinkančių padangų komplektu, sumontuotu ant ratlankių"]
["1.1.33.","Stabdžių antiblokavimo sistema"]
["1.1.34.","Elektroninė stabilizavimo sistema. Ratų antiprabuksavimo sistema"]
["1.1.35.","Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvė"]
["1.1.36.","Gamyklinė galinio parkavimo sistema"]
["1.1.37.","Vairo stiprintuvas"]
["1.1.38.","Elektra šildomi šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai"]
["1.1.39.","Apšvietimo lemputė vairuotojui"]
["1.1.40.","Oro kondicionierius vairuotojo zonai"]
["1.1.41.","Normalaus dydžio atsarginis ratas su rato keitimo įrankių komplektu"]
["1.1.42.","Visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu"]
["1.1.43.","Ne mažiau kaip 2 užvedimo rakteliai su nuotolinio valdymo pultais"]
["1.1.44.","Gamyklinis variklio užvedimo imobilizatorius"]
["1.1.45.","Kondicionierius paciento skyriuje"]
["1.1.46.","Automobilyje įrengta ištraukiamoji ventiliacija"]
["1.1.47.","Paciento skyriaus šildytuvas, veikiantis nuo automobilio aušinimo skysčio"]
["1.1.48.","Paciento skyriaus autonominis šildytuvas, veikiantis nuo dizelino. Generuojama galia - ne mažiau 2 kW."]
["1.1.49.","12 V instaliacija medicininėms reikmėms, ne mažiau kaip 4 12V lizdai pacientų skyriuje."]
["1.1.50.","LED (puslaidininkių šviesos diodų) švyturėlių juosta"]
["1.1.51.","Galinėje stogo dalyje ne mažiau du mėlyni mirksintys LED švyturėliai"]
["1.1.52.","Ne mažiau kaip du mėlyni mirksintys LED švyturėliai priekiniame bamperyje arba grotelėse"]
["1.1.53.","Valdymo pultas su sirenos stiprintuvu ir garsiakalbiu"]
["1.1.54.","Langai medicininiame skyriuje 2/3 aukščio padengti neskaidria plėvele"]
["1.1.55.","Apipavidalinimas pagal LST 1299 standartą, turi būti šviesą atspindintis. Visam apipavidalinimui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 5 metų garantija nuo išblukimo ir atsiklijavimo"]
["1.1.56.","LED šviesos lempos, išdėstytos išilgai lubų  - viso ne mažiau kaip 4 vienetai"]
["1.1.57.","Ne mažiau kaip  du taškiniai LED žibintai virš neštuvų galvūgalio"]
["1.1.58.","Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Pritaikytos tvirtinti neštuvų pagrindui ir neštuvams. Sujungimai lygūs, hermetiški"]
["1.1.59.","Šoninės sienos turi būti padengtos elementais iš specialaus plastiko lakštų, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai"]
["1.1.60.","Kėbulo šilumos-garso izoliacija"]
["1.1.61.","Vairuotojo skyrius nuo medicininio skyriaus atskirtas pertvara per visą automobilio aukštį su praėjimu, uždaromu su durimis"]
["1.1.62.","Paciento skyriuje viso trys M1 klasės sėdynės, kurių viena priekyje neštuvų (prie paciento galvos). Visose sėdynėse turi būti integruoti tritaškiai saugos diržai, reguliuojama nugarėlė. Sėdynės turi susilankstyti ir pasisukti (mažiausiai 180 kampu), kad nemaišytu priėjimui prie neštuvų. Apsiūtos aukštos kokybės dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga, atsparia trinčiai ir cheminėms medžiagoms"]
["1.1.63.","Kairėje sienoje montuojamos dvi spintelės. Viena ne mažiau kaip 500x250x900mm. Kita - ne mažesnių išmatavimų kaip 1800x575x220mm ir su 4 lentynomis.   Numatyta vieta 2 deguonies balionams po 10 ltr su fiksavimo mechanizmais ir deguonies paėmimo lizdais ir reduktoriais. "]
["1.1.64.","Galinių ir šoninių durų įlipimo laiptelių LED apšvietimas, automatiškai įsijungiantis atidarius duris"]
["1.1.65.","Pasilaikymo rankenos prie sėdynių, galinių ir dešinės pusės durų"]
["1.1.66.","Lašinės sistemos laikikliai lubose. Ne mažiau kaip  trys kabliukai"]
["1.1.67.","Ne mažiau dviejų metų garantija medicininio skyriaus įrangai, sumontuotai ne automobilio gamintojo."]
["1.1.68.","GMP automobilyje montuojami neštuvai turi būti pateikti nauji, nenaudoti, pažymėti originaliu CE ženklu. Neštuvai privalo būti sertifikuoti pagal EN 1789 ir EN 1865 standartų reikalavimus ir neštuvų tvirtinimo prie GMP automobilio neštuvų pagrindo sistema testuota 10G pagreičiu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti notifikuotos įstaigos išduotų protokolų  ir sertifikatų kopijas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE atitikties deklaraciją neštuvams"]
["1.1.69.","Neštuvai su nepriklausomai susilenkiančiomis priekine ir galine ašimis"]
["1.1.70.","Neštuvai turi turėti Šokinio rėmo funkcija (kojų sulenkimas)"]
["1.1.71.","Neštuvų ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 20 cm., visi keturi besisukantys 360 kampu"]
["1.1.72.","Neštuvai turi būti su anatomišku čiužiniu iš sintetinės medžiagos, nesugeriančiu kraujo, purvo, pritaikytu dezinfekcijai, leidžiančiu nustatyti visas transportavimo pozicijas. Prie čiužinio tvirtinama specialiai pagal žmogaus galvą išformuota pagalvė su šoninėmis atramomis"]
["1.1.73.","Prie neštuvų turi būti primontuoti reguliuojamo ilgio keturtaškiai diržai, tvirtinami betarpiškai prie neštuvų rėmo"]
["1.1.74.","Neštuvai turi būti su nulenkiamais šoniniais porankiais"]
["1.1.75.","Neštuvų svoris ne daugiau 45 kg"]
["1.1.76.","Leistina neštuvų apkrova ne mažiau kaip 250 kg"]
["1.1.77.","Neštuvai turi būti atsparūs korozijai"]
["1.1.78.","Prie neštuvų privaloma pateikti techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius prekės gamintojo dokumentus ir naudotojo instrukciją lietuvių kalba"]
["1.1.79.","Automobiliui nurodyti techninio aptarnavimo galimybę gamintojo, o jeigu pats nėra gamintojas, oficialaus atstovo autorizuotame servise Kauno mieste. Jeigu garantinio serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos už Kauno miesto teritorijos ribų, tai Prekės pristatymo į techninio aptarnavimo ar remonto vietą (paėmimas ir pristatymas (grąžinimas) Pirkėjui) yra atliekamas Pardavėjo sąskaita. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti garantinio serviso techninio aptarnavimo centrų adresus."]
["1.1.80.","Kaina nurodoma su KET paketu (prieš pardaviminis paruošimas, saugojimas, transportavimas, registracija)"]
["1.1.81.","Kaina nurodoma įskaitant taršos mokesčius"]