**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Reikalavimai tiekėjams** | **Reikalavimus įrodantys dokumentai** |
| Teikėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą  techniškai aptarnauti medicinos prietaisą arba  turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti medicinos prietaiso techninį aptarnavimą. | Dokumentas patvirtinantis, kad teikėjas yra  gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti  šio medicinos prietaiso aptarnavimą.  *Su pasiūlymu pateikiama skaitmeninė dokumento*  *kopija* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametras** | **Siūloma parametro reikšmė** |
| Automatinis švirkšto Ulrich Inject Ct Motion (gamybos metai – 2018, serijos Nr. CTM1821909) dalys ir remonto paslaugos | | |
|  | Ulrich Inject Ct Motion akumuliatoriaus valdymo plokštė, 1 vnt.  Prekės kodas - SP000320-ET. |  |
|  | Ulrich Inject Ct Motion maitinimo šaltinis 200W, 1 vnt.  Prekės kodas - SP002475-ET. |  |
|  | Ulrich Inject Ct Motion rezervinis maitinimo šaltinis, 1 vnt.  Prekės kodas - SP000445-ET. |  |
|  | Ulrich Inject Ct Motion tranzistorius su kabeliu, 1 vnt.  Prekės kodas - SP000371-ET. |  |
|  | Remontui atlikti turi būti naudojamos tik gamintojo rekomenduojamos, naujos detalės |  |
|  | Remonto paslaugos (detalių keitimas, pajungimas, paleidimas, derinimas, kalibravimas) – ne daugiau kaip 5 val.  *Pastaba: Darbo valandos įkainis ne daugiau kaip 50 Eur be PVM/val.* |  |
|  | Pakeistoms detalėms ir remonto paslaugoms taikomas ne mažesnis kaip 6 mėn. garantijos terminas. |  |