**110/10 kV Griškonių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas**

**Demontuojamų įrenginių, perduodamų į LITGRID AB avarinį rezervą sąrašas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Įrenginio pavadinimas** | **Kiekis kompl.** | **Pastabos** | **Pristatyti adresu** |
| 1. | Dujinius jungtuvus T-101 ir T-102 | 2 kompl. | Siemens, 3AP1FG-123, 2010 m. | Lietuvos E. |
| 2. | Pastotės valdymo pultas (PVP) su visais jame esančiais prijunginiais | 1 kompl. | Akumuliatorių baterija Marathon L6V110, 2020 m., KSS, NSS skydai, RAA įrenginiai, TSPĮ įranga ir kt. | Alytaus TP |

Kiti reikalavimai:

Pagal aukščiau pateiktą sąrašą demontuotus ir išardytus įrenginius Rangovas pakrauna ir iškrauna Užsakovo nurodytu adresu.

Prieš demontavimą perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams turi būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami užsakovui kartu su į rezervą perduodamais įrenginiais.