**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)**

# SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

* 1. **Pirkėjas** – AB „KN Energies“.
  2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
  3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
  4. **Pirkimo objektas:**

Automobilių veiklos nuoma – **Prekės;**

Automobilių techninis aptarnavimas – **Paslaugos.**

# PIRKIMO OBJEKTAS

Automobilių veiklos nuoma su techniniu aptarnavimu (toliau – Pirkimo objektas).

Pirkimo objektas skaidomas į 2 pirkimo objekto dalis:

I objekto dalis – M1 klasės kompaktinių pseudovisureigių ir visureigių veiklos nuoma su techniniu aptarnavimu;

II objekto dalis – M1 klasės vidutinių ir didelių automobilių veiklos nuoma su techniniu aptarnavimu.

# REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

|  |
| --- |
| * 1. **Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus** |
| Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:   * + 1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);     2. Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.);     3. Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);     4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;     5. Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas);     6. Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas;     7. Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Apraše nustatytų aplinkos apsaugos principų, t. y.:        1. siekti, kad Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu, būtų pasirenkamos netaršios transporto priemonės, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše;        2. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu;        3. Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo;     8. Tiekėjas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose. |
| * 1. **Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams** |
| * + 1. Tiekėjo paraiška gali būti atmesta, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41). |
| * 1. **Reikalavimai Prekėms** |
| * + 1. Reikalavimai prekėms ir su jomis susijusiomis paslaugomis nustatyti TS prieduose Nr. 1-2. |
| * + 1. Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Perkančiajam subjektui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus. |

**4. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS**

**4.1. Taikoma kainodara:**

Fiksuota įkainis

**4.2. Nurodytas maksimalus planuojamas įsigyti kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų prekių kiekį iš Tiekėjo pasiūlyto įkainio (-ių) be PVM.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pirkimo objekto dalies Nr.** | **Pirkimo objekto dalies pavadinimas** | **Maksimalus kiekis, kompl.\*** |
| I | M1 kat. kompaktiniai pseudovisureigiai ir visureigiai | 14 |
| II | M1 kat. vidutiniai ir dideli automobiliai | 7 |

**4.2.1. \* Pirkėjas pasilieka teisę, atsižvelgdamas į faktinį poreikį, po sutarties sudarymo Pirkimo laimėtojui patikslinti faktinį užsakomų prekių kiekį, neviršijant pirkimo dokumentuose nurodyto maksimalaus kiekio. Faktinis užsakomas prekių kiekis bus nurodomas Pirkėjo pateikiamame vienkartiniame užsakyme, kuris pateikiamas Pirkimo laimėtojui po Sutarties įsigaliojimo dienos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.**

4.2.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamą kiekį neviršijant nurodyto bendro maksimalaus kiekio ir maksimalios sutarties kainos.

4.2.3. Minimalus išperkamas Pirkimo objekto kiekis: **I p.d. 13 vnt.ir II p.d. 7 vnt. M1 klasės automobilių** nuo bendro maksimalaus kiekio.

# SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

5.1. Prekių pristatymo adresas – Burių g. 19, 92276, Klaipėda.

5.2. Prekių eksploatacijos vietos – Klaipėdos ir Vilniaus miestas.

# PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR TERMINAI

* 1. **Prekių tiekimo terminai**
     1. Prekės (pilna komplektacija, taip kaip nurodyta TS prieduose Nr. 1-2) turi būti pristatytos ir perduotos eksploatacijai **2027-02-01 datai**;
     2. Prekių nuomos laikotarpis – **60 (šešiasdešimt) mėnesių** nuo Prekių perdavimo eksploatacijai dienos.
  2. **Užsakymų teikimo tvarka**

El. paštu, kaip nurodyta TS 4.2 punkte.

* 1. **Prekių pristatymo tvarka**
     1. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 5.1 punkte nurodytais adresais Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.);
     2. Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama (ne vėliau nei prekės perdavimo Pirkėjui dieną): eksploatacijos ir saugos instrukcijos lietuvių kalba, EB atitikties deklaracija.

# KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

* 1. Automobiliui ir visai kartu siūlomai įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip **60 mėn.** automobilio gamintojo gamyklinė garantija (priimant sąlygą, kad gamyklinė garantija galioja ne didesnei nei **150 000 00 km ridai**) *(taikoma abiem pirkimo dalim),* pagrindiniams automobilio mazgams: varikliui, pavarų dėžei, transmisijos mazgams, vairavimo sistemos pagrindiniams mazgams. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo transporto priemonės perdavimo Pirkėjui dienos, pasirašius perdavimo - priėmimo aktą. Tiekėjas turi užtikrinti nemokamą garantinį remontą nurodytu garantiniu laikotarpiu prieš tai išvardintiems pagrindiniams automobilio mazgams.
  2. Garantija nebus taikoma: eksploatacinėms medžiagoms (padangoms, lemputėms, saugikliams, sėdynės ir vidaus apmušalams, stiklo valytuvo šluotelėms).
  3. Tiekėjas suteikia pakaitinį automobilį garantinio remonto ir/ar techninio aptarnavimo metu, kai Pirkėjas negali naudotis konkrečiu automobiliu daugiau negu 24 val. Pakaitinis automobilis turi būti ne daugiau nei 5 metų senumo ir ne prastesnių parametrų (nebent su Pirkėjui susitariama kitaip) nei nuomojamas automobilis, kurį jis pakeičia. Pakaitinis automobilis turi būti pateiktas Pirkėjui per 3 valandas, bet ne vėliau nei iki Tiekėjo darbo dienos pabaigos. Pakaitinis automobilis Pirkėjui pateikiamas švarus (išorė ir vidus), pilnu kuro baku. Pirkėjas, grąžindamas pakaitinį automobilį Tiekėjui taip pat privalo jį grąžinti švarų (išorė ir vidus), pilnu kuro baku.
  4. Esant poreikiui, Tiekėjas įsipareigoja pasiimti automobilį (-ius) iš TS 5.2 punkte nurodytų Prekių pagrindinių eksploatacijos vietų garantiniam remontui ir/ar techniniam aptarnavimui bei suteikus minėtas paslaugas gražinti automobilį (-ius) iš jų paėmimo vietos. Visi gamintojo numatyti techniniai aptarnavimai sutarties laikotarpiu turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą ir vykdomi Tiekėjo sąskaita. Tiekėjas įsipareigoja laiku atlikti gamintojo numatytus techninius reikalavimus, pagal prietaisų skydelio pranešimus ir/arba automobilio eksploatacijos vadovą.

# PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Techniniai reikalavimai M1 klasės kompaktiniams pseudovisureigiams ir visureigiams;

Priedas Nr. 2 – Techniniai reikalavimai M1 klasės vidutiniams ir dideliems automobiliams.

TS priedas Nr. 1

**TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

**I objekto dalis. M1 klasės kompaktinių pseudovisureigių ir visureigių veiklos nuoma su techniniu aptarnavimu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai reikalavimai** | **Reikalaujama parametrų reikšmė** | **Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę.**  **Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.** |
| 1. | Automobilio rūšis, klasė | Kompaktiniai pseudovisureigiai ir visureigiai | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  **Siūlomo automobilio gamintojas ir modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(nurodyti tikslų gamintojo ir modelio pavadinimą)***.** |
| 2. | Ridos limitas nuomos laikotarpio pabaigoje | Ne daugiau kaip 190 000 km | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 3. | Automobilio pagaminimas | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas. Pagaminimo metai – ne ankščiau kaip 2026 m. | **Siūlomas parametras –** automobilio pagaminimo metai: \_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| 4. | Automobilio komplektacija | Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 5. | Registracija | Perdavimo dienai automobilis turi būti užregistruotas valstybės įmonėje „Regitra“ Pirkėjo vardu ir turėti valstybinius registracijos numerius. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 6. | Kėbulo tipas | Visureigis (SUV) | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 7. | Automobilio bendras ilgis, cm | Ne mažiau nei 4500 mm | **Siūlomas parametras:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_mm.  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 8. | Automobilio bendras plotis, cm | Ne mažiau nei 1840 mm | **Siūlomas parametras:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_mm.  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 9. | Ratų bazė (atstumas tarp ašių) | Ne mažiau nei 2670 mm | **Siūlomas parametras:** \_\_\_\_\_\_\_\_mm.  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 10. | Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų | 5 | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)***.** |
| 11. | Durų skaičius | Ne mažiau kaip 4 | **Siūlomas parametras: \_\_\_\_\_\_\_\_\_.** |
| 12. | Kėbulo spalva | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 4 metalizuotos arba perlamutrinės spalvos variantų | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 13. | Varantieji ratai | Vienos ašies – priekiniai | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 14. | Pavarų dėžė | Automatinė | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 15. | Degalų tipas | Elektra/benzinas | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 16. | Nuvažiuojamas atstumas elektra | Ne mažiau 65 km  **Siūloma parametro reikšmė turi būti nurodyta pasiūlymo formoje** | **Siūloma parametro reikšmė nurodyta pasiūlymo formoje.**  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 17. | Baterijos talpa | Ne mažiau 13 kWh | **Siūlomas parametras:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_kWh.  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 18. | Maksimali variklio galia | Ne mažiau 150 kW | **Siūlomas parametras:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_kW.  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| **Automobilio išorės įranga:** | | | |
| 19. | Ratai ir ratlankiai | Priekiniai ir galiniai ratai ne mažesni kaip 17 colių skersmens su lengvojo lydinio ratlankiais | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  **Siūlomas parametras:** \_\_\_\_\_colių skersmens. |
| 20. | Priekiniai žibintai | Gamykliniai LED dienos šviesos žibintai. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 21. | Stiklai | **Pageidaujama – Triukšmą slopinantys durų langų stiklai. Siūloma parametro reikšmė turi būti nurodyta pasiūlymo formoje** | **Siūloma parametro reikšmė nurodyta pasiūlymo formoje.** |
| **Automobilio saugumo įranga:** | | | |
| 22. | Apsauga nuo atviros vagystės | Gamintojo numatytas ir įrengtas visų durų centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu, imobilizatoriumi ir apsaugos sistema, atitinkančia, apsaugos lygį pagal „Kasko“ draudimo reikalavimus | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 23. | Parkavimo atstumo kontrolė | Parkavimo sensoriai automobilio įrengti automobilio priekyje ir gale | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 24. | Parkavimas | Galinio vaizdo kamera  **Pageidaujama – 360º aplinkos matymo sistema.** **Siūloma parametro reikšmė turi būti nurodyta pasiūlymo formoje** | **Siūloma parametro reikšmė nurodyta pasiūlymo formoje.**  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 25. | Reguliuojamo aukščio galvos atramos | Visos automobilio keleivių vietos turi turėti reguliuojamo aukščio galvos atramas | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 26. | Oro pagalvės | Numatytos ir gamintojo įrengtos ne mažiau nei 6 | **Siūloma parametro reikšmė:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ vnt. įrengtų oro pagalvių. |
| 27. | Elektroninė stabilizavimo kontrolė | Turi būti įrengta | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 28. | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) | Turi būti įrengta | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 29. | Antipraslydimo sistema (ASR) | Turi būti įrengta | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 30. | Adaptyvi greičio palaikymo sistema su Start/Stop funkcija | Turi būti įrengta | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 31. | Neužsegtų priekinių diržų įspėjamasis garsinis signalas ir įspėjimo lemputė | Turi būti įrengta | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| **Automobilio vidaus įranga:** | | | |
| 32. | Interjeras | Tamsios spalvos salono apdaila | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 33. | Daugiafunkcinis vairas | Turi būti | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 34. | Vairo padėties reguliavimas | Turi būti | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 35. | Salono šildymas ir vėdinimas | Automobilyje turi būti salono šildymo sistema ir oro kondicionierius | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 36. | Klimato kontrolė | Ne mažiau kaip 2 zonų klimato kontrolė.  **Pageidaujama – 3 zonų klimato valdymo sistema. Siūloma parametro reikšmė turi būti nurodyta pasiūlymo formoje** | **Siūloma parametro reikšmė nurodyta pasiūlymo formoje.**  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 37. | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai | Turi būti | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 38. | Elektra valdomi langai | Turi būti ne mažiau kaip priekiniai langai | **Siūloma parametro reikšmė: \_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 39. | Garso sistema | Multimedijos sistema ir ne mažiau kaip 6 garsiakalbiai, sumontuoti standartinėse arba automobilio gamintojo numatytose vietose | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  **Siūlomas parametras –** garsiakalbių skaičius: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 40. | Laisvų rankų įranga | Automobilyje turi būti gamintojo numatyta ir integruota *Bluetooth* sąsaja mobiliajam telefonui (skambučių ir muzikos transliavimo valdymui), susieta su daugiafunkcinio vairo valdymu | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 41. | Android Auto/Apple Carplay | Turi būti | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 42. | Centrinis ekranas | Ne mažesnis nei 10 colių | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 43. | Kilimėliai po kojomis | Komplektą sudaro 4 vnt. kilimėlių.  Automobilio komplektacijoje turi būti 1 komplektas tekstilinių ir 1 komplektas guminių kilimėlių | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 44. | Atsarginis ratas arba padangos remonto komplektas | Turi būti | **Siūlomas parametras –\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 45. | Šildomos priekinės sėdynės | Turi būti | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 46. | Reguliuojamos priekinės sėdynės. Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas | Turi būti | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| **Aplinkosauginiai reikalavimai:** | | | |
| 47. | Aplinkosauginis reikalavimas | Automobilio išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, nustatytas pagal WLTP bandymo procedūrą, privalo neviršyti 50 g/km.  **Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.** | **Siūlomas parametras –** CO2 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** g/km pagal WLTP  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 48. | Aplinkosauginis reikalavimas | Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis privalo neviršyti 80 procentų ribinės vertės, t.y. neviršija 40 g/km (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių / matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007.  Laikoma, kad šis reikalavimas yra įvykdytas, jeigu siūloma transporto priemonė atitinka **Euro 6d arba vėlesnį emisijų standartą**.  **Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:** transporto priemonės atitikties sertifikatą (Certificate of Conformity – CoC) ir (ar) kitus gamintojo išduotus ES tipo patvirtinimo dokumentus.    **Taip pat priimamas ir rinkoje esančio analogiško automobilio atitikties sertifikatas, jeigu jis patvirtina atitiktį aukščiau nurodytiems reikalavimams.** | **Siūlomas parametras –\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 49. | Papildomas aplinkosauginis reikalavimas | Tiekėjas arba jo subtiekėjas turi būti įsipareigojęs rinkti panaudotas eksploatacines medžiagas (tepalus, padangas ir kt.) ir sudaręs sutartis su tokias pavojingas atliekas tvarkančiomis įmonėmis.  **Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:** tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| **Automobilių techninis aptarnavimas:** | | | |
| 50. | Reikalavimai techninio aptarnavimo centrui | Tiekėjas, vykdydamas sutartį, privalo užtikrinti, kad siūlomų automobilių techninis aptarnavimas būtų atliekamas **automobilių gamintojo įgaliotuose (sertifikuotuose) techninio aptarnavimo centruose**.  Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama **bent vienas** iš šių atitiktį patvirtinančių dokumentų:  1. automobilių gamintojo ar jo oficialaus atstovo **viešai skelbiama informacija** (pvz., gamintojo interneto svetainėje), patvirtinanti, kad siūlomi automobiliai aptarnaujami gamintojo autorizuotame techninio aptarnavimo tinkle, ir (ar)  2. **tiekėjo paaiškinimas**, kad siūlomų automobilių techninį aptarnavimą vykdys gamintojo įgalioti (sertifikuoti) techninio aptarnavimo centrai. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*.  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 51. | Techninio aptarnavimo centras (-ai) turi būti nutolęs (-ę) ne daugiau nei 50 km[[1]](#footnote-2) nuo Prekių pagrindinių eksploatacijos vietų, nurodytų TS 5.2 punkte. | Techninio aptarnavimo centro pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai):  1. \_\_\_\_\_\_\_\_;  ... \_\_\_\_\_\_\_\_. |
| 52. | Periodiškumas tarp techninių aptarnavimų | Tiekėjas įsipareigoja vykdyti automobilių aptarnavimą ir techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Techninė priežiūra apima automobilio gamintojo techninėje dokumentacijoje numatytus ir periodiškai arba pagal automobilio sistemos pranešimus (ang. condition-based) būtinus veiksmus: skysčių, medžiagų bei susidėvėjusių detalių pakeitimą, papildymus, reguliavimo darbus (pvz., stabdžių kaladėlių keitimą, diagnostiką ir pan.). Natūraliai susidėvinčių detalių keitimas Tiekėjo sąskaita.  Hibridinių automobilių priežiūra gali būti vykdoma pagal automobilio prietaisų skydelyje užsidegusius pranešimus, kuriuose nustatomi būtini aptarnavimo darbai pagal realią eksploataciją ir gamintojo algoritmus. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*. |
| 53. | Draudimas | Privalomasis civilinės atsakomybės ir KASKO draudimas visą nuomos naudojimo laikotarpį.  Kasko draudimo išskaita draudiminio įvykio metu yra 150 Eur. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*. |
| 54. | Eksploatacija | Padangos – naujos, viso 2 komplektai vienam automobiliui (vasarinės 4 vnt., žieminės 4 vnt.), pagal sezoniškumą, premium klasės (aukščiausios kokybės - Pagal [tyrereviews.com](https://www.tyrereviews.com/Tyre/#Premium), prie „Premium“ galima priskirti „Michelin“, „Hankook”, „Continental“, „Goodyear“, „Bridgestone“, „Pirelli“ ir „Dunlop“ gamintojų padangas), įskaitant jų montavimo ir saugojimo paslaugas, keitimą visą eksploatacijos laikotarpį. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*. |

TS priedas Nr. 2

**TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

**II objekto dalis – M1 klasės vidutinių ir didelių automobilių veiklos nuoma su techniniu aptarnavimu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai reikalavimai** | **Reikalaujama parametrų reikšmė** | **Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę.**  **Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.** |
| 1. | Automobilio rūšis, klasė | M1 klasės vidutiniai ir dideli automobiliai | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  **Siūlomo automobilio gamintojas ir modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(nurodyti tikslų gamintojo ir modelio pavadinimą)***.** |
| 2. | Ridos limitas nuomos laikotarpio pabaigoje | Ne daugiau kaip 190 000 km | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 3. | Automobilio pagaminimas | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas. Pagaminimo metai – ne ankščiau kaip 2026 m. | **Siūlomas parametras –** automobilio pagaminimo metai: \_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| 4. | Automobilio komplektacija | Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 5. | Registracija | Perdavimo dienai automobilis turi būti užregistruotas valstybės įmonėje „Regitra“ Pirkėjo vardu ir turėti valstybinius registracijos numerius | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 6. | Kėbulo tipas | Automobiliai turi būti su skirtingais kėbulo tipais:  Sedanas – 5 vnt.  Universalas – 2 vnt.  Siūlomi automobiliai turi būti **to paties gamintojo,** leidžiant kėbulo tipo skirtumus (sedanas / universalas).  Sedano ir universalo versijos privalo būti **technologiškai analogiškos**, t. y. turėti **identiškus ar lygiaverčius pagrindinius techninius parametrus**, kurie yra vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 7. | Automobilio bendras ilgis (mm) | Ne mažiau nei 4900 mm | **Siūlomas parametras:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_mm.  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 8. | Automobilio bendras plotis (mm) | Ne mažiau nei 1800 mm | **Siūlomas parametras:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_mm.  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 9. | Ratų bazė (atstumas tarp ratų ašių mm) | Ne mažiau nei 2800 mm | **Siūlomas parametras: \_\_\_\_\_\_\_\_\_mm.**  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 10. | Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų | 5 | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)***.** |
| 11. | Durų skaičius | Ne mažiau kaip 4 | **Siūlomas parametras: \_\_\_\_\_\_\_\_\_.** |
| 12. | Kėbulo spalva | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 4 metalizuotos arba perlamutrinės spalvos variantų | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 13. | Pavarų dėžė | Automatinė | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 14. | Degalų tipas | Benzinas/elektra | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 15. | Atstumas nuvažiuojamas elektra | Ne mažiau kai 90 km  **Siūloma parametro reikšmė turi būti nurodyta pasiūlymo formoje** | **Siūloma parametro reikšmė nurodyta pasiūlymo formoje.**  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 16. | Baterija | Ne mažesnė talpos kaip 20 kWh | **Siūlomas parametras:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ kWh.  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 17. | Variklio galia | Ne mažiau 150 kW | **Siūlomas parametras:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_kw.  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| **Automobilio išorės įranga:** | | | |
| 18. | Ratai ir ratlankiai | Priekiniai ir galiniai ratai ne mažesni kaip 18 colių skersmens su lengvojo lydinio ratlankiais | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  **Siūloma parametro reikšmė:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_colių skersmens |
| 19. | Žibintai | LED matriciniai (šviesos spindulių skaidymas, automatiškai reguliuojamas atstumas ir kryptis) | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 20. | Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai veidrodžiai | Turi būti | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 21. | Lietaus jutiklis | Turi būti | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 22. | Stiklai | **Pageidaujama – Triukšmą slopinantys durų langų stiklai. Siūloma parametro reikšmė turi būti nurodyta pasiūlymo formoje** | **Siūloma parametro reikšmė nurodyta pasiūlymo formoje.** |
| **Automobilio saugumo įranga:** | | | |
| 23. | Apsauga nuo atviros vagystės | Gamintojo numatytas ir įrengtas visų durų centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu, imobilizatoriumi ir apsaugos sistema, atitinkančia, apsaugos lygį pagal „Kasko“ draudimo reikalavimus | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 24. | Parkavimo atstumo kontrolė | Parkavimo sensoriai automobilio priekyje ir gale, prireikus sustabdanti automobilį*,* galinio vaizdo kamera | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 25. | Oro pagalvės | Numatytos ir gamintojo įrengtos ne mažiau nei 6 | **Siūloma parametro reikšmė:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_vnt. oro pagalvių |
| 26. | Elektroninė stabilumo programa | Turi būti | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 27. | Padangų slėgio kontrolės sistema | Turi būti | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 28. | Aktyvi apsaugos sistema su avariniu stabdymu, priekinių saugos diržų įtempimo sistema, langų uždarymu. | Turi būti | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 29. | Adaptyvi eismo juostų palaikymo sistema | Turi būti | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 30. | „Aklosios“ zonos informavimo sistema | Turi būti | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 31. | Vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema | Turi būti | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 32. | Adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema | Turi būti | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| **Automobilio vidaus įranga:** | | | |
| 33. | Daugiafunkcinis vairas | Turi būti | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 34. | Vairo padėties reguliavimas | Turi būti | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 35. | Odinis salonas | **Pageidaujama**.  **Siūloma parametro reikšmė turi būti nurodyta pasiūlymo formoje** | **Siūloma parametro reikšmė nurodyta pasiūlymo formoje.** |
| 36. | Salono šildymas ir vėdinimas | Automobilyje turi būti salono šildymo sistema ir oro kondicionierius | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 37. | Klimato kontrolė | Ne mažiau kaip 3 zonų klimato kontrolė | **Siūlomas parametras:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ zonų klimato kontrolė. |
| 38. | Elektra valdomi priekiniai ir galiniai šoniniai langai | Turi būti | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 39. | Tonuoti galiniai šoniniai ir galinis langai | Turi būti | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 40. | Priekinio ir galinio lango šildymas | Turi būti | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 41. | Garso sistema | Multimedijos sistema ir ne mažiau kaip 6 garsiakalbiai, sumontuoti standartinėse arba automobilio gamintojo numatytose vietose | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  **Siūlomas parametras –** garsiakalbių skaičius: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 42. | Laisvų rankų įranga | Automobilyje turi būti gamintojo numatyta ir integruota *Bluetooth* sąsaja mobiliajam telefonui (skambučių ir muzikos transliavimo valdymui), susieta su daugiafunkcinio vairo valdymu | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 43. | Android Auto/Apple Carplay | Turi būti | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 43. | Centrinis ekranas | Ne mažesnis kaip 10 colių | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 44. | Navigacinė sistema | **Pageidaujama, jog automobilyje būtų integruota gamyklinė navigacijos sistema su Europos šalių žemėlapiais**.  **Siūloma parametro reikšmė turi būti nurodyta pasiūlymo formoje** | **Siūloma parametro reikšmė nurodyta pasiūlymo formoje.**  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 45. | Kilimėliai po kojomis | Komplektą sudaro 4 vnt. kilimėlių.  Automobilio komplektacijoje turi būti 1 komplektas tekstilinių ir 1 komplektas guminių kilimėlių | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 46. | Atsarginis ratas arba padangos remonto komplektas | Turi būti | **Siūlomas parametras –\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 47. | Šildomos ir vėdinamos priekinės sėdynės, keleivio sėdynės aukščio reguliavimas, elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atmintimi | Turi būti | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| **Aplinkosauginiai reikalavimai:** | | | |
| 48. | Aplinkosauginis reikalavimas | Automobilio išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis. nustatytas pagal WLTP bandymo procedūrą, privalo neviršyti 95 g/km.  **Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.** | **Siūlomas parametras –\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 49. | Aplinkosauginis reikalavimas | Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis privalo neviršyti 80 procentų ribinės vertės, t.y. neviršija 76 g/km (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių / matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007.  Laikoma, kad šis reikalavimas yra įvykdytas, jeigu siūloma transporto priemonė atitinka **Euro 6d arba vėlesnį emisijų standartą.**  **Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:** transporto priemonės atitikties sertifikatą (Certificate of Conformity – CoC) ir (ar) kitus gamintojo išduotus ES tipo patvirtinimo dokumentus.  **Taip pat priimamas ir rinkoje esančio analogiško automobilio atitikties sertifikatas, jeigu jis patvirtina atitiktį aukščiau nurodytiems reikalavimams.** | **Siūlomas parametras –\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 50. | Papildomas aplinkosauginis reikalavimas | Tiekėjas (arba jo pasitelktas subtiekėjas) turi būti įsipareigojęs rinkti panaudotas eksploatacines medžiagas (tepalus, padangas ir kt.) ir sudaręs sutartis su tokias pavojingas atliekas tvarkančiomis įmonėmis.  **Kartu su pasiūlymu pateikiami** **atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.** | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| **Automobilių techninis aptarnavimas:** | | | |
| 51. | Reikalavimai techninio aptarnavimo centrui | Tiekėjas, vykdydamas sutartį, privalo užtikrinti, kad siūlomų automobilių techninis aptarnavimas būtų atliekamas **automobilių gamintojo įgaliotuose (sertifikuotuose) techninio aptarnavimo centruose**.  Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama **bent vienas** iš šių atitiktį patvirtinančių dokumentų:  1. automobilių gamintojo ar jo oficialaus atstovo **viešai skelbiama informacija** (pvz., gamintojo interneto svetainėje), patvirtinanti, kad siūlomi automobiliai aptarnaujami gamintojo autorizuotame techninio aptarnavimo tinkle, ir (ar)  2. **tiekėjo paaiškinimas**, kad siūlomų automobilių techninį aptarnavimą vykdys gamintojo įgalioti (sertifikuoti) techninio aptarnavimo centrai. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*.  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – \_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_arba nuoroda – \_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 52. | Reikalavimai techninio aptarnavimo centrui | Techninio aptarnavimo centras (-ai) turi būti nutolę ne daugiau nei 50 km[[2]](#footnote-3) nuo Prekių pagrindinių eksploatacijos vietų, nurodytų TS 5.2 punkte. | Techninio aptarnavimo centro pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai):  1. \_\_\_\_\_\_\_\_;  ... \_\_\_\_\_\_\_\_. |
| 53. | Periodiškumas tarp techninių aptarnavimų | Tiekėjas įsipareigoja vykdyti automobilių aptarnavimą ir techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Techninė priežiūra apima automobilio gamintojo techninėje dokumentacijoje numatytus ir periodiškai arba pagal automobilio sistemos pranešimus (ang. condition-based) būtinus veiksmus: skysčių, medžiagų bei susidėvėjusių detalių pakeitimą, papildymus, reguliavimo darbus (pvz., stabdžių kaladėlių keitimą, diagnostiką ir pan.). Natūraliai susidėvinčių detalių keitimas Tiekėjo sąskaita.  Hibridinių automobilių priežiūra gali būti vykdoma pagal automobilio prietaisų skydelyje užsidegusius pranešimus, kuriuose nustatomi būtini aptarnavimo darbai pagal realią eksploataciją ir gamintojo algoritmus. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*. |
| 54. | Draudimas | Privalomasis civilinės atsakomybės ir KASKO draudimas visą nuomos naudojimo laikotarpį.  Kasko draudimo išskaita draudiminio įvykio metu yra 150 Eur. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*. |
| 55. | Eksploatacija | Padangos – naujos, pagal sezoniškumą, viso 2 komplektai vienam automobiliui (vasarinės 4vnt., žieminės 4vnt.) premium klasės (aukščiausios kokybės - Pagal [tyrereviews.com](https://www.tyrereviews.com/Tyre/#Premium), prie „Premium“ galima priskirti „Michelin“, „Hankook”, „Continental“, „Goodyear“, „Bridgestone“, „Pirelli“ ir „Dunlop“ gamintojų padangas), įskaitant jų montavimo ir saugojimo paslaugas, visą eksploatacijos laikotarpį. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*. |

1. Pasiūlymo vertinimo metu atstumas bus tikrinamas internetinėje svetainėje http://www.maps.lt esančia skaičiuokle maršrutą skaičiuojant nuo kiekvienos Prekių eksploatacijos vietos adreso iki tiekėjo nurodyto serviso adreso (trumpiausias maršrutas). [↑](#footnote-ref-2)
2. Pasiūlymo vertinimo metu atstumas bus tikrinamas internetinėje svetainėje http://www.maps.lt esančia skaičiuokle maršrutą skaičiuojant nuo kiekvienos Prekių eksploatacijos vietos adreso iki tiekėjo nurodyto serviso adreso (trumpiausias maršrutas). [↑](#footnote-ref-3)