*Pirkimo sąlygų priedas Nr.2*

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

***(PU-14455/25) [ITP25] Asfalto klotuvas***

1. **SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**
   1. **Pirkėjas**– AB „Kelių priežiūra“.
   2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
   3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarpTiekėjo ir Pirkėjodėl pirkimo objekto.
   4. **Pirkimo objekto pavadinimas** :

**Prekės** *– Asfalto klotuvas (3 vnt.)* (toliau **Prekės** arba **Įranga**) ir **Paslaugos** - Gamintojo numatytas ir Pardavėjo siūlomas techninis aptarnavimas garantiniu laikotarpiu

1. **PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI** 
   1. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
   2. Pirkimo objekto aprašymas:
      1. Siūloma Įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus techninius reikalavimus.
      2. Kartu su Įranga turi būti pateikiama (ne vėliau nei įrangos perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracijos.
      3. Įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. pilna garantija su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėje, priimant sąlygą, kad nebus viršijama 1000 darbo (moto) val. per metus. **Už ilgesnį garantinį terminą papildomai skiriami ekonominio vertinimo balai.** Tiekėjas pirkėjo bazėse turi suteikti nemokamą remontą garantiniu laikotarpiu, garantiniams gedimams ar defektams. Tiekėjai pirkėjo bazėje turi apmokyti aptarnaujantį personalą saugiai eksploatuoti įrangą.
      4. Suteikiamo garantinio laikotarpio metu visi įrangos privalomi aptarnavimai, turi būti detalizuoti ir pateikti kartu su pasiūlymu, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir pasiūlyme privaloma nurodyti kaštus visam suteikiamam garantiniam laikotarpiui.
      5. Įrangos pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Įrangą. pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

- teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą.

- techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.

- turi būti pateiktas vaizdo įrašas Lietuvių arba Anglų kalba, kuriame pademonstruota, kaip turi būti atliekama kasdienė ir kas savaitinė techninė priežiūra (Vaizdo įraše gali būti pateikti techniniai aptarnavimai ar naudojimosi instrukcija ir platesnės apimtiems). (Pavyzdinis vaizdo įrašas :[*https://www.youtube.com/watch?v=OJeAroGmxfI*](https://www.youtube.com/watch?v=OJeAroGmxfI) *)*

* + 1. Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas savo sąskaita atlieka Prekės išsamų techninio stovio patikrinimą ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija.
  1. Pirkimo objekto apimtys*:*

*Lentelė Nr. 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Matas** | **Kiekis** |
| 1. | Asfalto klotuvas | Vienetas | 3 |

**2.4.** Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti nemokamai nurodytu adresu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pristatymo adresai** | **Kiekis** |
| Tilžės g. 54, Klaipėda, LT-91110 | 3 |

* 1. Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.
  2. Tiekėjas, kartu su pasiūlymu, turi pateikti siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų Paslaugų tiekimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

**3 SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI**

3.1 Prekės turi būti perduotos Pirkėjui ne vėliau kaip per 150 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. **Už greitesnį pristatymą papildomai skiriami ekonominio vertinimo balai.**

* 1. Prekių pristatymo terminas vertinamas ekonominio naudingumo balais, atsižvelgiant į pasiūlymo vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Tiekėjui nesilaikant pasiūlytų Prekių pristatymo terminų, Pirkėjas, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.

**4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI**

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

* 1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
  2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.);
  3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)
  4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.
  5. Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotėsturi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
  6. Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.
  7. Įrangos vidaus degimo variklio emisijos turi atitikti aukščiausius keliamus reikalavimus, turinčius minimalią įtaką aplinkos taršai
  8. Įrangoje naudojami darbiniai apšvietimo žibintai turi būti 100 proc. LED technologijos.

**5. PRIEDAI**

Priedas Nr. 1 – Techniniai parametrai

**Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus**. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

**TECHNINIAI PARAMETRAI**

***PU-14455/25, [ITP25] Asfalto klotuvas (3 vnt.)***

**Turi būti pateikiama:**

**Prekės/Įrangos gamintojo** techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar **Prekės/Įrangos** **gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti **lietuvių ir/arba anglų kalba**. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus **į lietuvių kalbą** bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: **taip/ne** o, kur to reikalaujama, **įrašyti tikslią** siūlomos Prekės **reikšmę**.  Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas **privalo įrašyti pateikiamo**, parametrų reikšmes įrodančio, **dokumento pavadinimą** ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| **1. Bendri reikalavimai** | | | | |
| 1.1 | Paskirtis | Asfaltbetonio mišinių klojimui magistraliniuose, krašto, rajoniniuose keliuose, pėsčiųjų ir dviračių takuose, įvairaus dydžio aikštelėse. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Tikslus asfalto klotuvo modelis* \_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 1.2 | Pagaminimo metai, atitiktis CE reikalavimams | Siūlomas įrenginys turi būti nenaudotas, anksčiau neeksploatuotas, ne senesnis kaip 2025 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, turi būti pažymėtas CE ženklu | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Pagaminimo metai \_\_\_\_\_\_\_\_\_.* |
| 1.3 | Konstrukcija. Atitikimas techniniams reikalavimams dėl tipo. | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikytas darbui ne mažiau kaip iki +30°C aplinkos temperatūros, atitinkantis saugos darbe reikalavimus | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 1.4 | Eksploatacinis svoris (CECE) | Ne mažiau kaip 5 900 kg | *Siūlomas parametras - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ kg.*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 1.5 | Gabaritiniai matmenys (Transportavimo) | Ilgis ne daugiau 5 000 mm  Plotis ne daugiau 1 500 mm  Aukštis ne daugiau 2 300 mm | *Siūlomas parametras:*  *-ilgis \_\_\_\_ mm*  *-plotis \_\_\_\_ mm*  *- aukštis \_\_\_\_ mm*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 1.6 | Garantija | Suteikiama pilna garantija visai įrangai – ne mažiau 12mėn. priimant sąlyga, kad nebus viršijama 1000 darbo (moto) val. per metus, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėje. **Už ilgesnį garantinį terminą papildomai skiriami ekonominio vertinimo balai.** | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Siūlomas parametras - \_\_\_\_ mėn.* |
| 1.7 | Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.  **Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.** | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti).*  *Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ir psl. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| 1.8 | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | **Kritinių gedimų atveju** (t. y. kai įrenginys visiškai neveikia arba dėl gedimo negali atlikti savo pagrindinių funkcijų), Pardavėjas, gavęs Pirkėjo raštišką paraišką el. paštu ir susisiekus su sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu, privalo pradėti remonto darbus **per 2 (dvi) darbo dienas** ir juos užbaigti per šį terminą.  **Techninį aptarnavimą** ir **Nekritinių gedimų atveju**, garantinio remonto darbus, Pardavėjas privalo atlikti ir **per 5 (penkias) darbo dienas** nuo nurodytos Pirkėjo paraiškos gavimo dienos.  Jei dėl objektyvių ir pateisinamų priežasčių minėtų terminų negali būti laikomasi, jie gali būti pratęsti tik išankstiniu abipusiu Pirkėjo bei Pardavėjo raštišku susitarimu.  Esant kritiniam gedimui, kurio pašalinimas per 2 darbo dienas yra neįmanomas, Pardavėjas **visam remonto laikotarpiui privalo Pirkėjui suteikti analogišką įrenginį.** | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti).* |
| 1.9 | Registracija | Tiekėjas turi įregistruoti sukomplektuotą ir parengtą darbui *asfalto klotuvą* pirkėjo vardu, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną.  Įrengiama valstybinio registracijos numerio tvirtinimo vieta ir pritvirtinama valstybinio numerio ženklo lentelė | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 1.10 | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo- perdavimo akto pasirašymo dienos | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti).* |
| 1.11 | Įrengta transporto kontrolės sistema. | Turi būti sumontuota transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu, įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus: greitį, kryptį (kai sukabinta su krovininiu automobiliu),  bendrą ridą. Suderinimas ir prijungimas prie transporto kontrolės sistemos – Tiekėjo sąskaita, iki Prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Pasirašius sutartį, pirkėjas nurodys paslaugos tiekėją, šiai paslaugai atlikti. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti).* |
| 1.12 | Privalomi techniniai aptarnavimai | Suteikiamu garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai atliekami Pirkėjo bazėje, bet kurioje Lietuvos vietoje. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 1.13 | Įrankių dėžė/dėklas su reikalingų raktų komplektu. | Turi būti elementariam remontui ir aptarnavimui reikalingi įrankiai, klotuvo tepimui pridedamas akumuliatorinis tepimo presas komplektuojamas su akumuliatoriumi, jo pakrovėju ir lagaminu. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 1.14 | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo sąskaita, Prekė (Asfalto klotuvas) turi būti paženklintas Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų, bei kiti identitetą atitinkantys žymėjimai.  Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 1.15 | Vaistinėlė, avarinis ženklas, ne mažiau kaip 1 gesintuvas ir šviesą atspindinti liemenė. | Turi būti privalomas KET paketas.  Gesintuvas privalo būti tvirtinamas gamintojo numatytoje vietoje. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 1.16 | Įspėjamieji žibintai. | Įspėjamieji žibintai – ne mažiau 1 vnt. oranžiniai, LED tipo švyturėliai. Švyturėliai tvirtinami ant specialaus montavimo kronšteino. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 1.17 | Paviršių dažymas | Metalinių paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis ISO 8501-1 ar analogiško standarto reikalavimų. Gamintojo numatyti dažomi paviršiai (Pavyzdžiui bunkerio sienelės, variklio dantis, šoniniai apdangalai) dažomi RAL 2008 ar analogiška spalva. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| **2. variklis** | | | |
| 2.1 | Nominali variklio galia | Ne mažiau kaip 50kW arba 67 AG | *Siūlomas parametras - \_\_\_\_kW arba AG*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 2.2 | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip Stage V / TIER 4f varikliams keliamus emisijos reikalavimus | *Siūlomas parametras - \_\_\_\_*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 2.3 | Variklio tipas ir jo aušinimas | Skysčių aušinamas dyzelinis variklis | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Siūlomas parametras - \_\_\_\_*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 2.4 | Degalų bako talpa | Ne mažiau 75 litrų | *Siūlomas parametras - \_\_\_\_*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 2.5 | HVO degalų suderinamumas | Variklis turi būti tinkamas dirbti su HVO dyzelinu atitinkančiu EN15940 standartą | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 1. **VAŽIUOKLĖ IR TRANSMISIJA** | | | |
| 3.1 | Važiuoklė | Gamintojo numatyta vikšrinė važiuoklė su guminiais arba analogiškais vikšrų padais | *Siūlomas parametras - \_\_\_\_*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 3.2 | Transmisijos tipas | Hidrostatinė | *Siūlomas parametras - \_\_\_\_*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 3.3 | Gamintojo deklaruojami važiavimo greičiai | Nuo 0 iki ne mažiau 3,5 km/h | *Siūlomas parametras - \_\_\_\_km/h*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 3.4 | Gamintojo deklaruojamas darbinis greitis | Nuo 0 iki ne mažiau 25 m/min | *Siūlomas parametras - \_\_\_\_*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 3.5 | Vikšrų įtempimas | Automatinis | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 3.6 | Vikšrų padai | Guminiai arba analogiški | *Siūlomas parametras - \_\_\_\_*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| **4. MEDŽIAGŲ BUNKERIS** | | | |
| 4.1 | Medžiagų bunkerio talpa | Ne mažesnė kaip 2 m3 arbane mažesnė kaip 4,5 t asfalto mišinio (pagal gamintojo deklaruojamus duomenis) | *Siūlomas parametras - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.(* m3 arba t)  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 4.2 | Šoninės sienelės | Pakeliamos ir nuleidžiamos hidraulinių cilindrų pagalba, atlaikančios gamintojo numatytą maksimalų pakrovimo svorį bei užtikrinančios stabilų ir saugų bunkerio darbą pakrovimo ir darbo ciklo metu. | *Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 4.3 | Medžiagų transporteris | Grandiklinis transporteris, turintis hidraulinę pavarą, judėjimo kryptis gali būti keičiama į priešingą | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Siūlomas parametras - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 4.4 | Medžiagų transporterio greitis | Ne mažiau 25 m/min | *Siūlomas parametras - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m/min.*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 4.5 | Medžiagų sraigtai | 2 vnt., hidrauliniu būdu reguliuojami aukštyn/žemyn, turintys atskiras hidraulines pavaras. Sraigtų skersmuo ne mažesnis kaip 300 mm. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Siūlomas parametras - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| **5. SUTANKINIMO PLOKŠTĖ** | | | |
| 5.1 | Plotis | Hidrauliniu būdu išplečiama sutankinimo plokštė, leidžianti pasiekti maksimalų  klojamos dangos plotį ne mažesnį kaip 2 000 mm ir minimalų ne didesnį kaip 1 100 mm (be papildomai montuojamų praplatinimų ar susiaurinimų) | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Siūlomas parametras - \_\_\_\_mm*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 5.2 | Pločio susiaurinimo sistema | Gamintojo numatyta ir kartu su Preke sukomplektuota klojamos dangos pločio susiaurinimo sistema leidžianti pasiekti minimalų klojamos dangos plotį ne didesnį kaip 500 mm. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Siūlomas parametras - \_\_\_\_mm.*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 5.3 | Suderinamumas su pločio praplatinimo sistema | Prekė turi būti suderinama su gamintojo numatyta klojamos dangos pločio praplatinimo sistema leidžiančia pasiekti didžiausią klojamos dangos plotį ne mažesnį kaip 3000 mm (Pločio praplatinimo sistema su Preke nepateikiama) | *Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)*  *Siūlomas parametras - \_\_\_\_*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 5.4 | Didžiausias klojamos dangos storis | Ne mažiau kaip 200 mm | *Siūlomas parametras - \_\_\_\_*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 5.5 | Plokštės šildymas | Elektrinis | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 5.6 | Plokšės įkaitinimo laikas | Plokštė turi būti paruošta darbui ir įkaisti iki ne mažesnės kaip 110 °C temperatūros per ne ilgesnį kaip 40 min. laiką nuo šildymo sistemos įjungimo. Šildymas turi būti tolygus per visą plokštės plotį, užtikrinant vienodą darbo temperatūrą.  **Prioritetas skiriamas:**  Plokštė turi būti paruošta darbui ir įkaisti iki ne mažesnės kaip 110 °C temperatūros per ne ilgesnį kaip 20 min. laiką nuo šildymo sistemos įjungimo. Šildymas turi būti tolygus per visą plokštės plotį, užtikrinant vienodą darbo temperatūrą. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Siūlomas parametras - \_\_\_\_*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 5.7 | Plokštės skersinis nuolydis | Reguliuojamas intervale nuo -2% iki + 4%. Galima siūlyti sutankinimo plokštę, leidžiančią dirbti platesniame nuolydžio diapazone | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Siūlomas parametras - \_\_\_\_*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 5.8 | Plūktuvo ir vibratoriaus darbiniai dažniai | Plūktuvo darbinis dažnis ne mažesnis kaip 28 Hz  Vibratoriaus darbinis dažnis ne mažesnis kaip 50 Hz | *Plūktuvo darbinio dažnio siūlomas parametras - \_\_\_\_Hz*  *Vibratoriaus darbinio dažnio siūlomas parametras - \_\_\_\_Hz*  *Pateikto dokumento*  *pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 5.9 | Nuolydžio ir aukščio palaikymo sistema | Įrengta gamintojo numatyta automatinė aukščio ir abiejų pusių nuolydžio palaikymo sistema su mechaniniais jutikliai.  **Prioritetas skiriamas:**  Sumontuoti ultragarso arba lazeriniai jutikliai abiejuose klotuvo pusėse. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Siūlomas parametras - \_\_\_\_*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| **6. OPERATORIAUS DARBO VIETA** | | | |
| 6.1 | Darbo platforma | Įrengta operatoriui stovėti skirta platforma, turinti atramą už nugaros. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 6.2 | Turėklai | Įrengti turėklai ir apsaugos aplink operatoriaus darbo platformą, atitinkantys darbų saugos reikalavimus. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 6.3 | Valymo sistema | Įranga komplektuojama su nešiojama visos įrangos valymo sistema, turinčia atpalaiduojančio agento rezervuarą ne mažesnį kaip 5 l ir žarna. Galima siūlyti ir visos įrangos valymo sistemą su atpalaiduojančio agento rezervuaru ir žarna, kuri suvyniota ant žarnos užvyniojimo būgno. | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Siūlomas parametras - \_\_\_\_*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 6.4 | Valdymas | Abiejose asfalto klotuvo pusėse turi būti įrengti šoniniai valdymo pultai, skirti sraigtų, konvejerio, plokštės aukščio ir pločio valdymui | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| **7. ELEKTROS SISTEMA** | | | |
| 7.1 | Darbiniai žibintai | Priekyje ir gale įrengti LED žibintai, ne mažiau 2 vienetai, kurių šviesos srautas ne mažiau 4200 lm  **Prioritetas skiriamas:**  Prekei su sumontuota papildoma apšvietimo sistema leidžianti dirbti tamsiu paros metu, kurios bendras šviesos srautas ne mažiau 20 000 lm | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)*  *Siūlomas parametras - \_\_\_\_*  *Pateikto dokumento pavadinimas \_\_\_ir psl. Nr. \_\_* |
| 7.2 | Atbulinės eigos signalas | Turi būti įrengtas „*White sound“* tipo automatiškai įsijungiantis perjungus atbulinės eigos rėžimą | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 7.3 | Įtampos išjungimas | Turi būti mechaninis arba elektromechaninis | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |
| 7.4 | Maitinimo lizdas operatoriaus darbo vietoje | Turi būti įrengtas 12 V lizdas papildomos įrangos prijungimui (Telefono pakrovėjui ar panašiam įrenginiui) | Taip/Ne *(nereikalingą išbraukti)* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pareigos) (parašas) (vardas pavardė)

*Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.*