Tiekėjams

DĖL TIEKĖJŲ PATEIKTŲ KLAUSIMŲ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| 1 | *Įkelta papildoma informacija dėl tvoros įrengimo ir jos specifikacijos neatitinka, tai kas nurodyta kiekių žiniaraščiuose. Kadangi tai turi nemažą įtaką galutinei pasiūlymo kainai, vistiek prašome patiklsinti koks įrengiamos tvoros aukštis, nes patiklsinimuose pateikta informacija, kad tvora įrengiama 1,73 m, galuose - 3 m, o kiekių žiniaraščiuose numatytas aukštis - 4,06 m. Ir ar tikrai įrengiamas bendras ilgis 90 m, nes jei aikštynas apsitveria - turėtų kiekis būti ženkliai didesnis*. | Bendras tvoros ilgis 90 m. yra tikslus, todėl, kad bus aptveriama tik multifunkcinė aikštelė.  Aikštelės šonuose tvoros minimalus aukštis 1,70 m. Aikštyno gale minimalus aukštis 3,0 m.  **Patiksliname reikalavimus varteliams ir tvorai:**  Tvoros stulpai: (min.) 60x40x2mm GALFAN (arba lygiavertis) metalas + miltelinis dažymas. Segmento vielos storis ne 5 mm. Tvirtinimai: metalinės apkabos su cinkuotais varžtais ir PVC tarpinėmis. Spalva pasirinktinai.  Vartelių užpildas kaip segmentinės tvoros. Kiemo varteliai – H (min.)1700x1000mm;  • Stulpai bei akučių dydis –atitinkamai pagal tvorą su kuria yra derinami;  • Spalva – pasirinktinai; Vielos storis – 5 mm; |