**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PALAPINIŲ REKONSTRUKCIJOS DARBAMS (MAINUKAI 4 VNT.)**

**1. Objekto pavadinimas:**

Tentinių palapinių rekonstrukcija adresu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rūšiavimo centro adresas** | **Darbo laikas** | **Rekonstruojamos palapinės plotas** | **Pastabos** |
| 1. | [Pramonės g. 3, Prienų m.](http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=496863;6057126;Pramon%C4%97s%20g.%203%2C%2059145%20Prienai;Prien%C5%B3%20sen.%2C%20Prien%C5%B3%20r.%20sav.&xy=496863,6057126&z=10000&lrs=vector,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra) | II-VI 9.00 – 18.00 Pertrauka: 13.00 – 14.00 | 50 m2 |  |
| 2. | [Klevų g. 52, Gerulių k., Balbieriškio sen.](http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=491963;6041813;Klev%C5%B3%20g.%2052%2C%2059244%20Geruliai;Balbieri%C5%A1kio%20sen.%2C%20Prien%C5%B3%20r.%20sav.&xy=492004,6041767&z=2000&lrs=vector,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra)\* | II-V 9.00 – 12.00 VI 9.00-18.00 Pertrauka: 13.00 – 14.00 | 20 m2 | Rekonstruojamos palapinės nuotraukos pridedamos (T.S priedas Nr.1) |
| 3. | [Povų g., Juodaviškių k., Jiezno sen.](http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=511234;6052862;Pov%C5%B3%20g.%2C%20Juodavi%C5%A1kiai;Jiezno%20sen.%2C%20Prien%C5%B3%20r.%20sav.&xy=511036,6052885&z=5000&lrs=vector,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra) | II-V 9.00 – 12.00 VI 9.00-18.00 Pertrauka: 13.00 – 14.00 | 20 m2 |  |
| 4. | [Kauno g. 34A, Veiverių mstl.](http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=482744;6070231;Kauno%20g.%2034%2C%2059292%20Veiveriai;Veiveri%C5%B3%20sen.%2C%20Prien%C5%B3%20r.%20sav.&xy=482744,6070231&z=5000&lrs=vector,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra) | II-V 9.00 – 12.00 VI 9.00-18.00 Pertrauka: 13.00 – 14.00 | 20 m2 |  |

\*Rekonstruojamos palapinės nuotraukos pridedamos. Visos palapinės yra vienodo tipo, tik vienos didesnis plotas.

***Tiekėjai, prieš pateikdami pasiūlymus, turi teisę savarankiškai apžiūrėti objektus jų darbo valandomis, nurodytomis techninėje specifikacijoje. Apžiūra rekomenduojama siekiant tinkamai įvertinti objekto būklę, darbų apimtį ir pasiūlymo kainą.***

**2. Darbų aprašymas:**

Planuojami darbai apima palapinių esamos dangos demontavimą (tentus), konstrukcijų išlyginimą ir niveliavimą, naujų metalinių elementų tiekimą ir montavimą, rifliuotos skardos dengimą, apdailos (skardos kampų, užbaigimų) bei betoninių bortų montavimą ant asfalto dangos.

**3. Darbų apimtys ir techniniai reikalavimai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darbo pavadinimas** | **Pastabos / reikalavimai** |
| 1. | Metaliniai skersiniai (juosta 40x4 mm) | Tiekti, supjauti pagal konstrukcijas, pagaminti iš S235 ar ekvivalentinės plieno klasės |
| 2. | Metalinių skersinių montavimo darbai | Tvirtinimas prie esamo arba ištiesinto karkaso |
| 3. | Metalinių skersinių dažymas | Antikorozinis gruntas |
| 4. | Rifliuota skarda (pvz. T18 ar ekvivalentas) | Cinkuota, storis ≥0,5 mm, rifliuotas profilis  Spalva rifliuotai dangai RAL6011 |
| 5. | Rifliuotos skardos montavimo darbai | Montuoti naudojant savaiminio gręžimo varžtus su tarpinėmis |
| 6. | Esamo tento demontavimo darbai | Tentas nuimamas atsargiai, nepažeidžiant karkaso |
| 7. | Pastato karkaso ištiesinimo darbai | Ištiesinti esamą metalinį karkasą – apima deformuotų vietų korekciją ir suvirinimą |
| 8. | Betoninių bortų (80x200x1000 mm) įrengimas | Sumontuoti ant asfaltuotos dangos, užtikrinant stabilumą ir išlyginimą.  *Pridedamas nuotraukos rekonstruotos palapinės (T. S priedas Nr.2)* |

**4. Bendrieji reikalavimai:**

* Visi darbai turi būti atliekami pagal galiojančias STR normas, darbo saugos reikalavimus.
* Visi panaudojami gaminiai turi turėti CE ženklinimą arba atitikties deklaracijas.
* Prieš pradedant darbus, tiekėjas turi suderinti darbų grafiką su užsakovu.
* Tiekėjas suteikia ne mažesnę kaip 5 m. garantiją atliktiems darbams ir įrengtiems gaminiams.