SPS 1 priedas

**PIRKIMO „OPERACINIŲ ĮRANGOS DALYS (11423)“**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą.
5. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).
6. Detalėms turi būti taikomas ne mažesnis kaip 6 mėn. garantijos terminas.

**1 pirkimo dalis – Grąžto BienAir kompanijos Osseoduo dalys:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai parametrai** | **Siūlomos parametrų reikšmės (Pildo tiekėjas)** |
| 1. | Grąžtams su mikrovarikliais ir laidais ausies ir nosies chirurgijai Osseoduo (inv. nr. 7000004791 , gam. nr. 11J0019, gamybos metai – 2011) tinkančios dalys: | |
| 1.1. | Tiesus grąžto antgalis Nr. PMRM 1122, turi būti suderinamas su ligoninės turimu BienAir kompanijos Osseoduo sistemos varikliu. Kiekis – 1 vnt. |  |

**2 pirkimo dalis – Kaulų gręžimo ir pjovimo įrangos STRYKER SYSTEM dalys:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai parametrai** | **Siūlomos parametrų reikšmės (Pildo tiekėjas)** |
| 1. | Kaulų gręžimo ir pjovimo instrumentui STRYKER SYSTEM 6 (Inv. Nr. V137779, Gam. Nr. 928702493, gamybos metai - 2009) tinkančios dalys: | |
| 1.1. | Vielos įvedėjas Stryker (prekės kodas – 8203-026), kiekis – 1 vnt. |  |
| 1.2. | Baterija (prekės kodas – 4115-000), Ni-Cd, kiekis – 1 vnt. |  |

**3 pirkimo dalis – Operacinio stalo ALPHAMAXX SU MIZUHO dalys:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai parametrai** | **Siūlomos parametrų reikšmės (Pildo tiekėjas)** |
| 1. | Operaciniam stalui Alphamaxx su Mayfield galvos laikiklių ir Budde Halo retrakcine sistema (inv. nr. 7000012483, gam. nr. 00589, gamybos metai – 2013) tinkančios dalys: | |
| 1.1. | Fiksuojamas rutulinis šarnyras, kat. nr. S438A1183 (Halo žiedo laikiklio kat. nr. 438B1010 dalis), kiekis – 4 vnt. |  |

**4 pirkimo dalis – Endourologinės įrangos STARMEDTEC/EMS dalys:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai parametrai** | **Siūlomos parametrų reikšmės (Pildo tiekėjas)** |
| 1. | Endourologinės įrangos STARMEDTEC/EMS (Inv. Nr. 01375305, Gam. Nr. 3022‐1‐133, gamybos metai – 2007) dalys: | |
| 1.1. | Ultragarsinis zondas, skirtas litotripsijai.  Ilgis 400±3 mm.  Diametras 4.0±0,2 mm.  Prekės kodas – FR-083.  Kiekis – 10 vnt. |  |

**5 pirkimo dalis – Neuromonitoringo sistemos C2 NERVEMONITOR dalys:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai parametrai** | **Siūlomos parametrų reikšmės (Pildo tiekėjas)** |
| 1. | Neuromonitoringo sistemos skydliaukės chirurgijai C2 NerveMonitor (inv. Nr. IT-000070, gam. Nr. 20C186, gamybos metai – 2020), Inomed Medizintechnik GmbH dalys: | |
| 1.1. | Artefaktų nutildymo jutiklis, skirtas aukšto dažnio triukšmui slopinti.  Naudojamas su C2 ir ISIS IOM neuromonitoringo aparatais.  Daugkartinio naudojimo, dezinfekuojamas.  Suderinamas su firmos „inomed Medizintechnik GmbH“ neurostimuliatoriumi „C2 NerveMonitor“.  Prekės kodas Nr. 510025.  Kiekis – 2 vnt. |  |
| 1.2. | Kabelis, skirtas prijungti lipnų 4 kanalų klijuojamą elektrodą.  Kabelio ilgis 4 m.  Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas.  Prekės kodas Nr. 530867.  Kiekis – 2 vnt. |  |