|  |
| --- |
| **Pasikalbėjimo įranga, integruojama su pilno veido kvėpavimo organų apsaugos kaukėmis DRAGER FPS 7000** |

|  |  |
| --- | --- |
| Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui  prie Vidaus reikalų ministerijos  *Teikiama CVP IS priemonėmis* |  |

|  |
| --- |
|  |
| (Data, Nr.) |
|  |
|  |
| (Vieta) |

1. **lentelė. Tiekėjo rekvizitai:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiekėjo pavadinimas ir kodas** | *(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai:*  *Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:)* |
| **Tiekėjo adresas** | *(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai)* |
| **PVM mokėtojo kodas** | *...* |
| **Bankas ir sąskaitos numeris** | *...* |
| **Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas** | *...* |
| **Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos[[1]](#footnote-1)** | *...* |

1. **lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pateikto dokumento pavadinimas** | **Ar dokumente yra konfidenciali\* informacija** | **Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?** | **Lapų**  **skaičius** |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

**\* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.**

1. **lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai** *(Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo[[2]](#footnote-2), trečiojo asmens[[3]](#footnote-3), kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas**  **(-ai)** | **Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą***(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS)* | **Pirkimo sutarties dalis,** kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas,  Eur su PVM (jei PVM netaikoma EUR be PVM) arba proc. | **Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo[[4]](#footnote-4)** |
|  | .... | .... |  | .... |
|  | .... | .... |  | .... |

1. **lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Subtiekėjo (-ų)[[5]](#footnote-5), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas**  **(-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai** | **Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys** | **Apimtis EUR arba proc.** |
|  | .... | .... | .... |
|  | .... | .... | .... |

1. **lentelė. Siūlymas :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato  vnt. | Kiekis\*\* | Mato vieneto kaina, Eur  (be PVM) | Mato vieneto kaina, Eur  (su PVM) | Viso,  Eur  (be PVM) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4 x 5) |
| 1. | Pasikalbėjimo įranga, integruojama su pilno veido kvėpavimo organų apsaugos kaukėmis DRAGER FPS 7000:   * 1. Pasikalbėjimo įrenginys   2. Valdymo blokas | Kompl. | 40 |  |  |  |
| 2. | Bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM) | | | | |  |
| 3. | PVM suma, Eur: | | | | |  |
| 4. | **Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM) (2+3)** | | | | |  |

**\*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.**

\*\* Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti maksimalaus kiekio.

|  |  |
| --- | --- |
| **Taikomas PVM dydis (%):** | *[Pildo tiekėjas]* |
| **PVM*lengvatos/nemokėjimo teisinis*pagrindas (jei taikoma):** | *[Pildo tiekėjas]* |

6 lentelė Siūlomų prekių duomenys

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | **Siūlomos prekės charakteristikos/ parametrai**  **(Prie pasiūlymo turi būti pridėti dokumentai\* (papildomai gali būti pateikiamos ir viešai prieinamos aktyvios nuorodos), kuriuose (-iose) pateikiama informacija apie atitikimą reikalavimui. Įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“ „ yra ne mažesnis kaip “, ” bus ne didesnis kaip“ ar  pan., negalimi) jeigu techniniuose reikalavimuose nurodoma reikšmė yra intervale, tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę**  ***(Duomenis šiame stulpelyje pildo tiekėjas)*** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Techniniai reikalavimai pasikalbėjimo įrangai (toliau – **įranga**), integruojamai su pilno veido kvėpavimo organų apsaugos kauke DRAGER FPS 7000 (užsakomasis katalogo numeris R56200) (toliau – **kaukė**) | ***/nurodyti gamintoją, markę, modelį, gamintojo katalogo numerį (jei tokia gamintojo informacija yra)/*** |
| 1.1. | **Įranga** integruojama su **kauke**:  1.1.1. turi užtikrinti balso signalo perdavimą/priėmimą į/iš prie įrenginio kabeliu (panaudojant papildomą valdymo pultą) prijungto radijo ryšio terminalo.  1.1.2**. įranga** turi turėti integruotą mikrofoną, 2 ausines, mygtuką balso perdavimo funkcijai aktyvuoti (radijo ryšiui), pokalbių grupių parinkimo mygtuką, stiprintuvą su garsiakalbiais, kuris užtikrintų galimybę bendrauti su šalimais esančiais žmonėmis, baterijų lygio indikatorių, jungtį radijo ryšio terminalui arba valdymo pultui pajungti. | */****pateikti atitikties 1.1.1. reikalavimui aprašymą****/*  */nurodyti su pasiūlymu pateikiamą dokumentą atitikčiai pagrįsti/* |
| */****pateikti atitikties 1.1.2. reikalavimui aprašymą****/*  */nurodyti su pasiūlymu pateikiamą dokumentą atitikčiai pagrįsti/* |
| 1.2. | Įranga turi turėti belaidžio dupleksinio ryšio funkcionalumą tarp atskirų vartotojų (**įrenginių**) apjungtų į tą pačią pokalbių grupę. Galimų pasirinkti pokalbių grupių skaičius, ne mažiau 10 (dešimties). Tiekėjas privalo pagal su užsakovu suderintą planą visas 10 pokalbių grupių suprogramuoti. Visa teikiama įranga turi būti vienodai suprogramuota ir užtikrintas belaidis dupleksinis ryšys tarp visų teikiamų įrenginių.  Radijo dažnių diapazonas turi atitikti Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos 2025 m birželio 3 d. Nr. TN-338 nutarimo „Dėl nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“ nuostatas. | */****pateikti atitikties reikalavimui aprašymą****,* ***įsipareigojimą suprogramuoti pagal nustatytus reikalavimus/***  */nurodyti su pasiūlymu pateikiamą dokumentą atitikčiai pagrįsti/* |
| 1.3. | Įranga turi turėti automatinio atjungimo funkciją (kai įranga nenaudojama). | */****pateikti atitikties reikalavimui aprašymą****/*  */nurodyti su pasiūlymu pateikiamą dokumentą atitikčiai pagrįsti/* |
| 1.4. | Įranga turi būti sukomplektuota su „spyruoklės“ tipo kabeliu su universalia NEXUS jungtimi (kištuku) suderinamu su valdymo pulto (teikiamo pagal 2 punkte ir jo papunkčiuose nurodytą specifikaciją) jungtimi (lizdu). | */patvirtinti/* |
| 1.5. | Turi atitikti visų žemiau nurodytų standartų reikalavimus:   1. LST EN 136 serijos (arba lygiaverčio); 2. LST EN IEC 60079-0 serijos (arba lygiaverčio); 3. LST EN 137 serijos (arba lygiaverčio).   ***Kartu su pasiūlymu pateikti notifikuotos įstaigos dokumentų kopijas patvirtinančias atitiktį standartams***. | */****nurodyti kokius standartus atitinka įranga****/*  */nurodyti su pasiūlymu pateikiamus dokumentus atitikčiai pagrįsti/* |
| 1.6. | Apsaugos klasė ne mažiau IP67. | */nurodyti apsaugos klasę/*  */nurodyti su pasiūlymu pateikiamą dokumentą atitikčiai pagrįsti/* |
| 1.7. | Aplinkos darbo temperatūra ne mažiau kaip nuo -20°C iki +50°C | */****nurodyti aplinkos darbo temperatūros diapazoną****/*  */nurodyti su pasiūlymu pateikiamą dokumentą atitikčiai pagrįsti/* |
| 1.8. | Įranga komplektuojama su maitinimo elementų komplektu, atitinkančiu **įrangos** gamintojo nurodytus techninius reikalavimus | /*nurodyti maitinimo elementų komplektą, kuris bus pateiktas su įranga/* |
| 2. | Techniniai reikalavimai valdymo pultui (toliau – **VP**) prie kurio jungiama **įranga**, integruojama su **kauke** ir nešiojamas radijo ryšio terminalas | **VP** ir jo pajungimo kabelio jungties elektriniai ir mechaniniai parametrai suderinami su radijo ryšio terminalo SEPURA STP 8038 jungtimi.  ***Siūlomas VP: /nurodyti gamintoją, markę, modelį, gamintojo katalogo numerį (jei tokia gamintojo informacija yra)/*** |
| **VP** ir jo pajungimo kabelio jungties elektriniai ir mechaniniai parametrai suderinami su radijo ryšio terminalo SEPURA SC2020 jungtimi.  ***Siūlomas VP:***   ***/nurodyti gamintoją, markę, modelį, gamintojo katalogo numerį (jei tokia gamintojo informacija yra)/*** |
| 2.1. | **VP** su dideliu mygtuku (Ø ne mažiau 50 mm), jo kabelio pajungimo jungties elektriniai ir mechaniniai parametrai turi būti suderinami su radijo ryšio terminalų SEPURA STP-8000/9000/SC2020 jungties elektriniais ir mechaniniais parametrais. Kabelis turi būti „spyruoklės“ tipo (suktas). Konkretūs nešiojamų radijo ryšio terminalų kiekiai ir modeliai nurodyti Techninės specifikacijos 4 lentelėje. | ***/pateikti atitikties reikalavimui aprašymą****/*  */nurodyti su pasiūlymu pateikiamą dokumentą atitikčiai pagrįsti/* |
| 2.2. | Apsaugos klasė ne mažiau IP67 | ***/nurodyti apsaugos klasę****/*  */nurodyti su pasiūlymu pateikiamą dokumentą atitikčiai pagrįsti/* |
| 2.3. | Darbo aplinkos temperatūra ne mažiau kaip nuo  – 20°C iki + 50°C | */****nurodyti aplinkos darbo temperatūros diapazoną****/*  */nurodyti su pasiūlymu pateikiamą dokumentą atitikčiai pagrįsti/* |
| 2.4. | VP turi turėti jungtį suderinamą su siūlomos **įrangos** (teikiamos pagal 1 punkte ir jo papunkčiuose nurodytus reikalavimus)kabelio NEXUS (arba lygiavertę) jungtimi (kištuku). | */patvirtinti/* |
| 2.5. | VP tvirtinimui prie drabužių turi turėti specialų tvirtinimo elementą (clip) arba lygiavertį. | */patvirtinti/* |
| 3 | Bendri techniniai reikalavimai **įrangai** ir **VP** | |
| 3.1. | Siūloma prekė turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijų: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.  Kriterijus nustatytas pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 4.4.4.4 p.  *Su pasiūlymu pateikiami atitiktį pagrindžiantys dokumentai, kuriais gali būti: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.* | */patvirtinti atitiktį reikalavimui/*  */nurodyti su pasiūlymu pateikiamą dokumentą atitikčiai pagrįsti/* |
| 3.2. | Garantija ne mažiau 24 mėn. | */nurodyti suteikiamą garantiją mėnesiais/* |

Su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo ar jo įgalioto techniniai dokumentai atitikčiai pagrįsti (kur reikalaujama ir kur nenurodytas kitoks reikalavimas dėl atitikties dokumentų)

**Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | \* |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

\* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.

1. **Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.** [↑](#footnote-ref-1)
2. **Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.** [↑](#footnote-ref-2)
3. **Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.** [↑](#footnote-ref-3)
4. **Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.** [↑](#footnote-ref-4)
5. **Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį** [↑](#footnote-ref-5)