*Pirkimo dokumentų Sps priedas Nr. 1*

**Techninė specifikacija**

**2 pirkimo dalis**

# Instrumentų komplektas – 2 kompl.

**SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:**

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų instrumentų atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomų instrumentų techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomų instrumentų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį.
5. Garantinis laikotarpis:
   1. Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai prekė sugenda dėl vartotojo kaltės.

1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).
2. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.
3. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).
4. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs, bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.
5. Instrumentai turi būti iš nerūdijančio ar lygiavertės medžiagos.
6. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.
7. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus ar gamintojo deklaraciją.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Kiekis, vnt.** | **Reikalaujama parametro reikšmė** | **Siūloma parametro reikšmė**  (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentas, katalogo numeris) |
| 1 | Pincetas | 4 | Pincetas delikatus, Adson tipo, tiesus, chirurginis su distaliniais 1x2 dantukais, vidinės pusės lygaus paviršiaus, rankenos plokščios, su nelygumais išorinėse dalyse, matinio paviršiaus, bendras ilgis 120 ± 3 mm |  |
| 2 | Skalpelio kotelis | 3 | Kotelis laikyti skalpelio galvutes, su plokščia rankena, tiesus, matinio paviršiaus instrumento ilgis 125 ± 3 mm |  |
| 3 | Adatkotis | 4 | Hegar-Mayo tipo, darbinė dalis su karbido įdėklu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, be aštrių briaunų prie šarnyrinio sujungimo, kad nenupjautų siūlo, su nuopjova prieš šarnyrinį sujungimą abiejuose instrumento pusės, su užrakinimu, žiedai spalviškai pažymėti, darbinės dalies dantukai 0,5 mm dydžio, kryžmiškai dantytos dalies ilgis 15 ± 1,0 mm, skirtas USP 3/0 ir storesniems chirurginiams siūlams, instrumento ilgis 150 ± 3 mm |  |
| 4 | Chirurginės žirklės | 4 | Žirklės siūlų karpymui, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, matinio paviršiaus, instrumento ilgis 145 ± 3 mm |  |
| 5 | Spaustukas operacinio lauko chirurginiam paruošimui Backhaus tipo | 3 | Spaustukas operacinio lauko chirurginiam paruošimui, su išilgine išpjova darbinėse dalyse, su fiksatoriumi, matinio paviršiaus, instrumento ilgis 135 ± 3 mm |  |