Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų

1 priedas

**ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ KŪNO APSAUGAI PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

## **PIRKIMO OBJEKTAS**

## Asmeninės apsaugos priemonės kūno apsaugai (toliau – Prekės), BVPŽ kodas: 18100000-0 – Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai.

## Pirkimo objektas skaidomas į 4 (keturias) pirkimo objekto dalis (toliau - p.o.d.):

## 1 p.o.d. Darbo drabužiai kūno apsaugai;

2 p.o.d. Gerai matomi darbo drabužiai;

3 p.o.d. Asmeninės apsaugos priemonės kūno apsaugai;

4 p.o.d. Asmeninės apsaugos priemonės nuo lietaus.

## Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi nurodyti visos nomenklatūros 1 (vieno) vieneto kainą ir bendrą viso pasiūlymo kainą. Pasiūlyme nurodytos kainos bus naudojamos Tiekėjų pasiūlymams palyginti ir laimėtojui nustatyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso 1 lentelėje nurodyto prekių kiekio. Prekės bus perkamos pagal poreikį 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpiu.

* 1. Pirkimo objekto apimtys:

1 lentelė.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo objektas** | **Pavadinimas** | **Preliminarus kiekis 36 mėnesiams** | **Matavimo vienetas** |
| 1. Darbo drabužiai kūno apsaugai | * 1. Chalatas | 792 | vienetas |
| * 1. Kelnės darbininko (darbo kostiumo dalis medelyno) | 550 | vienetas |
| * 1. Švarkas darbininko (darbo kostiumo dalis medelyno) | 550 | vienetas |
| * 1. Kelnės specialistui (darbo kostiumo dalis) | 1110 | vienetas |
| * 1. Švarkas specialistui (darbo kostiumo dalis) | 1110 | vienetas |
| 1. Gerai matomi darbo drabužiai | * 1. Kelnės/puskombinzonis (žieminės) | 1080 | vienetas |
| * 1. Puskombinezonis darbininko (darbo kostiumo dalis) | 572 | vienetas |
| * 1. Kelnės darbininko (darbo kostiumo dalis) | 300 | vienetas |
| * 1. Striukė (demisezoninė) | 2083 | vienetas |
| * 1. Striukė žieminė | 2083 | vienetas |
| * 1. Švarkas darbininko (darbo kostiumo dalis) | 957 | vienetas |
| 1. Asmeninės apsaugos priemonės kūno apsaugai | * 1. Antkeliai užsegami | 781 | pora |
| * 1. Antkeliai įkišami | 95 | pora |
| * 1. Antrankoviai atsparūs vandeniui ir chemikalams | 166 | pora |
| * 1. Braidymo kelnės | 17 | vienetas |
| * 1. Prijuostė vandeniui atspari (žvėrienai tvarkyti) | 30 | vienetas |
| * 1. Vasarinė kepurė su snapeliu | 1595 | vienetas |
| * 1. Signalinė liemenė | 2600 | vienetas |
| 1. Asmeninės apsaugos priemonės nuo lietaus | * 1. Lietpaltis (neperšlampamas) | 120 | vienetas |
| * 1. Neperšlampamas kostiumas (švarkas ir kelnės) su atšvaitais | 1650 | komplektas |
| * 1. Švarkas specialistams (neperšlampamas) | 351 | vienetas |
| * 1. Kelnės specialistams (neperšlampamos) | 351 | vienetas |

1. **PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS**
   1. Pirkimas atliekamas vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 patvirtintais Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų reikalavimais (galiojanti redakcija), siekiant aprūpinti Įmonės darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis, apsaugančiomis nuo rizikos veiksnių poveikio, galinčių kelti grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai.

**3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS**

* 1. Perkamos tik naujos, kokybiškos ir reikalavimus atitinkančios prekės.
  2. Jeigu šioje specifikacijoje pirkimo nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga. Siūlydamas prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės kokybės nei numatyta minimaliuose bendruosiuose ir minimaliuose reikalavimuose prekei, Tiekėjas privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus bei turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis turi siūlomas įsigyti prekes ir užtikrins tokių prekių tiekimą visą sutarties galiojimo laikotarpį, ar jeigu Tiekėjas nėra prekių gamintojas, dokumentus, patvirtinančius, kad prekės Tiekėjui bus prieinamos visą sutarties galiojimo laikotarpį. Sertifikatai pateikiami kartu su pasiūlymu.
  3. **Visos prekės turi atitikti standartą LST EN 13688:2013 „Apsauginė apranga“ (šiam standartui patvirtinti pateikiamos gamintojo atitikties deklaracijos) arba lygiavertį ir kiekviena atskirai pirkimo dalių lentelėse joms nurodytus standartus arba lygiaverčių standartų reikalavimams. Sertifikatai pateikiami tokiems standartams kaip EN 343, EN 20471 ir pan., Nurodyti dokumentai turi būti pateikiami kartu su tiekėjo pasiūlymu.**
  4. Prekių apdirbimo būdai, užleidimai siūlėms ir priedai turi atitikti tipines siuvimo technologijas, jei nenurodyta kitaip modelio aprašyme. Prekių furnitūra turi būti priderinta prie audinio spalvos.
  5. Prekė privalo būti simetriška, porinės detalės išdėstytos simetriškai. Prekės kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos drabužiams keliamus reikalavimus. Prekė neturi skleisti nemalonaus, specifinio kvapo, logotipai po skalbimo ir nešiojimo turi neišblukti ir nenusitrinti. Prekė su sagomis turi būti komplektuojama su atsargine saga.
  6. Prekės turi būti paženklintos Pirkėjo logotipu (1 lentelė). Logotipai negali pabloginti audinio savybių. Sutarties vykdymo metu Pirkėjas turi teisę atlikti logotipo, modelio, audinio spalvų korekcijas. Apie tokius pakeitimus Pirkėjas informuos Tiekėją ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Pakeitimai galios tik naujai užsakomoms Prekėms.
  7. **Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekių, kurioms gamintojas nustatė prekių tinkamumo naudoti terminą, pristatymo momentu nuo perkamų prekių nustatyto tinkamumo naudoti termino pradžios būtų praėję ne daugiau kaip 3 mėnesiai viso nustatyto tinkamumo naudoti termino**.
  8. Tiekėjas privalo pateikti aprangą su Pirkėjo logotipu (eskizas pateikiamas) krūtinės kairėje pusėje; ant vasarinės kepurės su snapeliu – centre. Logotipas privalo būti gaminiuose: chalatas, signalinė liemenė, striukė demisezoninė, striukė žieminė, švarkas darbininko, švarkas medelyno darbininko, švarkas specialisto.
  9. Prekės turi būti paženklintos pagal LST EN 13688:2013 arba lygiaverčius reikalavimus, turėti lengvai perskaitomą, patvarų žymenį (etiketę), kuriame turi būti nurodyta:
     1. drabužio gamintojo identifikavimo ženklas (užrašas);
     2. drabužio pavadinimas, tipas;
     3. drabužio audinio sudėtis ir dydis;
     4. specialiojo standarto numeris, jei taikytinas arba lygiaverčio ir pan.;
     5. CE ženklas su „EC“ atitikties deklaracija;
     6. priežiūros simboliai.
  10. Prekių audiniai turi atitikti bendruosius eksploatacinius reikalavimus:
      1. turi būti lengvai valomi, sušlapę – nedažyti;
      2. džiovinami aukštoje temperatūroje, todėl po skalbimo ir džiovinimo prekė privalo išlaikyti pirminį dydį (susitraukti gali ne daugiau nei 2 %);
      3. retrorefleksinės juostos (atspindžio juostos) turi būti lengvai valomos, nelūžinėti, neatsilupti, turi būti atsparios šalčiui;
      4. abi retrorefleksinės juostos (atspindžio juostos) pusės turi būti prisiūtos dviguba siūle. Gaminiams, kuriems taikomas standarto EN 343 reikalavimas, juostos turi būti pritvirtintos taip, kad nepažeistų šio reikalavimo, bet skalbiant drabužį, juostos nenuplyštų.
      5. šilti drabužiai turi būti pašiltinti sinteponu.
  11. Prekės turi būti iš audinių, kurių charakteristikos turi būti ne blogesnės už pirkimo dalių lentelėse joms nurodytus standartus arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Audiniams turi būti pateikti sertifikatai arba notifikuotų ar akredituotų EB laboratorijų bandymų protokolai arba techniniai lapai, patvirtinantys jų atitiktį standartams arba lygiaverčių standartų reikalavimams (konkrečius reikalavimus audiniams žiūrėti prie drabužių aprašymų).
  12. Pristatant prekes prekės turės būti supakuotos pagal dydžius, o ant pakuotės nurodytas drabužio dydis, kurį tiekėjas pateikė Atsakingiems darbuotojams po atliktų matavimų, bei kiti duomenys iš užsakymo (užsakymo Nr. ir kt.), siunčiant prekes prie prekių turi būti pridėtas darbuotojų sąrašas, kuriems užsakytos prekės, su konkrečiais jų dydžiais.
  13. Tiekėjas privalo pateikti drabužių priežiūros instrukciją (reglamentą), kurios laikantis būtų užtikrinta drabužių kokybė juos skalbiant bei prižiūrint.
  14. Tiekėjas įsipareigoja sutarties galiojimo laikotarpiu, Pirkėjui pareikalavus, konsultuoti Pirkėją drabužių priežiūros klausimais.
  15. Prekių furnitūrai (drabužių sagos, sagtys, kabliukai, užtrauktukai ir pan.) turi būti suteikta ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantiją nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos.
  16. Audinių spalvos nurodytos kiekvienoje pozicijoje. Tiekėjo siūloma prekės spalva **2 p.o.d.** turi derėti visose pirkimo dalies drabužiuose (tos pačios siūlomos prekės spalvos).
  17. Esant Pirkėjo poreikiui, Tiekėjas privalo pateikti nestandartinių dydžių drabužius. Preliminarus nestandartinių drabužių dydžių kiekis 2 % nuo viso galimo prekių užsakymo kiekio.
  18. Pirkėjui kilus įtarimų dėl gaminio kokybės, jis, informavęs Tiekėją, turi teisę juos išardyti ar kitaip paveikti, siekiant atlikti gaminių ekspertizę.
  19. Prekė turi būti kokybiškai pasiūta ir išlyginta, dėvint nevaržyti judesių (patogi), nesudėtinga priežiūra.
  20. **Tiekėjas pas save turi turėti ne mažiau kaip 5 (penkis) visų drabužių dydžių ir išmatavimų (vienetai/komplektai/poros) prekių (toliau - Rezervinės Prekės), kad esant poreikiu Pirkėjas greitai gautų prekes ir galėtų aprūpinti savo darbuotojus. Likus ne mažiau kaip 1 (vieneriems) metams iki sutarties galiojimo pabaigos Pirkėjas išpirks Tiekėjo laikomas Rezervines Prekes.**
  21. Pavyzdžių vertinimas: Galimas kiekvienos p.o.d. laimėtojas, ne vėliau kaip **per 30 (trisdešimt)** kalendorinių dienų nuo pranešimo CVPIS priemonėmis gavimo dienos, turės pateikti Pirkėjui etaloninius (pavyzdinius) prekių (nurodytų Techninės specifikacijos 1 lentelė) modelius **be logotipų,** atitinkančius šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. **Jeigu pateiktos prekės neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų Tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. Pirkėjui raštu patvirtinus apie Tiekėjo pateikto modelio tinkamumą, šis modelis bus laikomas etalonu**. Etalonai bus laikomi pas Pirkėją visą sutarties galiojimo laikotarpį, o pasibaigus sutarties galiojimui, Tiekėjas pats savo lėšomis pasiims etalonus arba jie bus perdavimo-priėmimo aktu perduoti kaip Prekės (tokiu atveju tiekėjas turės ant etaloninių prekių uždėti logotipus nustatytoms prekėms) Pirkėjui ir Pirkėjas už jas apmokės.
  22. Sutarties vykdymo terminai:
      1. Tiekėjas, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo informacijos dėl matavimų iš Pirkėjo gavimo dienos, turi išmatuoti Pirkėjo darbuotojus nurodytais adresais (Techninės specifikacijos 1 priedas). Matavimo tikslas – prekių, kurių ženklinime nurodomas konkretus dydis, pritaikymas konkrečiam darbuotojui, tai yra užfiksavimas koks konkretus Tiekėjo tiekiamos prekės dydis tinka konkrečiam darbuotojui. Matavimui Tiekėjas gali naudoti savo tiekiamų standartinių prekių dydžius. Išmatavus darbuotojus Tiekėjas informaciją (exel lentelės forma) apie tai kokio dydžio ir kiek drabužių **bus pritaikoma individualiai konkrečiam** darbuotojui pateikia elektroniniu paštu Pirkėjo atsakingam darbuotojui už prekių užsakymą-priėmimą (toliau-Atsakingi darbuotojai).
      2. Vadovaudamiesi Tiekėjo pateikta informacija apie tinkančius dydžius Atsakingi darbuotojai suformuoja užsakymą ir elektroniniu paštu pateikia Tiekėjui. Užsakyme nurodo užsakymo numerį, darbuotojų vardus/pavardes, prekės pavadinimą, konkrečius dydžius, kiekius, adresus (Techninės specifikacijos 1 priedas), kuriais reikės pristatyti prekes ir kitą su užsakymu susijusią informaciją.
      3. Pirmą kartą užsakomos prekės turi būti pagamintos/pasiūtos ir visa apimtimi perduotos Pirkėjui nurodytais adresais (Techninės specifikacijos 1 priedas) ne vėliau kaip:
         1. **Individualiai pritaikomi darbuotojui, kuriuos reikia siūti** - per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos;
         2. Kitos prekės (taip pat drabužiai, kurių **nereikia individualiai siūti**) turi būti pristatomos ne ilgiau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos;
         3. Pakartotinai užsakant arba keičiant brokuotas prekes, jos turi būti pristatomos visa užsakymo apimtimi ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Prekių užsakymai pateikiami elektroniniu paštu.
      4. Tiekėjas įsipareigoja konsultuoti Atsakingus darbuotojus ir pateikti tikslią instrukciją dėl Pirkėjo ne daugiau 5 (penkių) vienu metu viename padalinyje priimamų darbuotojų išmatavimo. Daugiau nei 5 (penkis) vienu metu priimamus naujus Pirkėjo darbuotojus išmatuoja Tiekėjas, susiderinęs atvykimo laiką su Atsakingais darbuotojais.
  23. Prekėms taikomi šie aplinkos apsaugos reikalavimai: Jeigu prekės bus tiekiamos antrinėje pakuotėje, antrinė pakuotė turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“ pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms.
  24. Sąskaitos-faktūros turi būti išrašomos nurodant sutarties Nr., regioninį padalinį, medelynų padalinį ar CA, atsižvelgiant į tai, kas užsakė prekes. Sąskaitos-faktūros nebus apmokamos tol, kol prie sąskaitų nebus pridėtas abiejų šalių pasirašytas prekių priėmimo-perdavimo aktas.
  25. Papildomi reikalavimai perkamoms prekėms:
      1. . **1 p. o. d. – Darbo drabužiai kūno apsaugai** , BVPŽ kodas:181100000-0

2 lentelė.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Papildomi reikalavimai prekėms** |
| **1.1.** | Chalatas | * Tiesaus silueto, ilgomis rankovėmis, su atverčiama apykakle, ilgis iki kelių; * Chalatas su trimis uždėtinėmis kišenėmis (dvi kišenės – klubų linijoje, viena – dešinėje arba kairėje pusėje krūtinės linijoje); * Užsegamas sagomis arba spaudėmis; * Pakaba prisiūta nugaros priekaklyje iš vidinės pusės; * Audinio pagal Pantone Color katalogą**: Tamsiai žalia** – **554 arba artima šiai spalvai arba Tamsiai pilka- 432 C arba artima šiai spalvai arba Back C** arba **artima šiai spalvai**; * Logotipas\*\* priekyje kairėje arba dešinėje krūtinės pusėje, įvertinant, kurioje pusėje yra kišenė; * Nominali pluoštinė sudėtis 40 ± 10 % medvilnė ir 60 ± 10 % poliesteris; * Nominalus paviršiaus tankis  245 ± 10 g/m²; * Skalbimo temperatūra: Ne mažiau kaip 40 ºC; * Audinio matmenų pokytis po skalbimo ne daugiau 3 %; * Bendrieji reikalavimai LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai; * Dydžiai: Nuo S – XXXL (Nurodoma užsakant). |
| **1.2.** | Kelnės darbininko (darbo kostiumo dalis medelyno) | * Kelnės turi būti nevaržančios judesių, patogios darbo metu, suteikiančios daug laisvės ir komforto; * Kelnių juosmuo priekyje užsegamas saga arba su guma ir suveržiama juostele. Jei juosmuo užsegamas saga, tai vidinėje pusėje juosmuo reguliuojamas guma arba sagomis (galimybė sumažinti juosmenį). Juosmuo gali būti nugaroje šiek tiek paaukštintas; * Kelnių priekyje po juosmeniu turi būti dvi talpios, įleistinės kišenės; * Kelnių nugaroje gali būti bent viena kišenė užsegama užtrauktuku, velcru arba turi būti antkišenis, kuris užsisega (apsaugoti daiktus nuo iškritimo); * Kelnių šonuose arba kurioje nors pusėje (kairė/dešinė) turi būti bent viena kišenė su antkišeniu arba įleistinė ; * Gali būti kelnių dešinės arba kairės pusės šoninės daugiafunkcinės kišenės, kurios apatinė dalis neprisiūta prie pagrindo, kad darbo metu įrankiai nevaržytų judesių, kai yra laikomi kišenės viduje. Taip pat yra suformuota ir prisiūta kilpelė įrankiams; * kelnės su įsiuvais kelio srities išformavimui; * Gali būti galimybė įsidėti antkelį; * Nominali pluoštinė sudėtis 85 ± 10 % poliesteris ir 10 ± 5 % poliuretanas (elastanas, spandeksas); * Pagrindinio audinio svoris: 200 iki 250 g/m2; * Drabužių spalva: Tamsiai žalia (alyvuogių), juoda arba tamsiai pilka su galimomis juodomis detalėmis, gali būti su geltonos spalvos detalėmis. Gaminyje turi būti nedidelių šviesą atspindinčių detalių. Prekių spalva 1.2. ir 1.3 punktuose turi derėti tarpusavyje (komplekte) ; * Dydžiai: 46-64 arba S-3XL * Standartai EN ISO 13688, |
| **1.3.** | Švarkas darbininko (darbo kostiumo dalis medelyno) | * Švarkelis iš minkšto fliso audinio; * Užsegamas užtrauktuku per visą ilgį, su smakro apsauga patogumui ir stabilumui; * Dvi apatinės ir viena viršutinė kišenė užsegamos užtrauktukais arba tik viršutinė kišenė užsegama užtrauktuku; * Logotipas\*\* priekyje kairėje arba dešinėje krūtinės pusėje ir nugaroje; * Nominali pluoštinė sudėtis 100% poliesteris, 300±20 g/m2; * Drabužių spalva: Tamsiai žalia (alyvuogių) arba tamsiai pilkos spalvos su galimomis juodomis ir geltonomis detalėmis arba juoda, kuri gali būti su geltonos spalvos detalėmis. Prekių spalva 1.2. ir 1.3 punktuose turi derėti tarpusavyje (komplekte). * StandartaI: EN ISO 13688, EN 14058 * Dydžiai: S-4XL (Nurodoma užsakant). |
| **1.4.** | Kelnės specialistui (darbo kostiumo dalis) | * Kelnės turi būti iš tampraus audinio ir anatomiškai sukonstruotos, kad nevaržytų judesių darbo metu; * Kelnių juosmuo turi turėti elastines juostos šonuose (arba vidinėje pusėje guma/ sagomis reguliuojamas dydis) gali būti kilpos diržui praverti; * Kelnių juosmuo nugaroje gali būti paaukštintas, patogesniam darbui pasilenkus; * Kelnės turi turėti dvi talpias, įleistines kišenes priekyje; * Kelnių nugaroje turi būti dvi kišenės užsegamos užtrauktuku arba su antkišeniais, kurie turi būti užsegami; * Kelnių dešinės arba kairės pusės šoninės daugiafunkcinės kišenės apatinė dalis neprisiūta prie pagrindo (pridėtinė), kad darbo metu įrankiai nevaržytų judesių, kai yra laikomi kišenės viduje. Taip pat ant šios kišenės yra suformuotos kilpelės įrankiams. * Kelnės su įsiuvais kelio srities išformavimui; * Yra galimybė įsidėti antkelį ; * Nominali pluoštinė sudėtis: 50±10 % medvilnė, 48 ±10 % poliesteris, ne mažiau nei 2 % spandekso, elastane arba 100 % tamprus audinys (ne mažiau kaip 10%) poliesteris; * ~~A~~udinio svoris: 190 iki 270 g/m2; * Drabužių spalva:  Tamsiai žalia (alyvuogių) arba tamsiai pilkos spalvos su galimomis juodomis ir geltonomis detalėmis arba juoda, kuri gali būti su geltonos spalvos detalėmis. Prekių spalva 1.4. ir 1.5 punktuose turi derėti tarpusavyje (komplekte); * Standartas EN ISO 13688; * Dydžiai: 46-64 arba S-3XL |
|  | Švarkas specialistui (darbo kostiumo dalis) | * Švarkas turi būti iš tampraus audinio ir anatomiškai sukonstruotas, kad nevaržytų judesių darbo metu; * Švarkas tiesaus silueto; * Švarko apačia gali būti suveržiama (sutraukiama) virvute; * Užsegamas užtrauktuku per visą ilgį, su smakro apsauga patogumui ir stabilumui; * Švarko apykaklė stati; * Rankovių ar rankogalių arba rankovės su rankogaliais, kurių apačios plotis reguliuojamas užsegama spaude arba velcro lipdukais. * Dvi apatinės kišenės užsegamos užtrauktukais; * Krūtinės kišenė (gali būti 2) turi būti su antkišeniu/iais, kurie turi užsegimo galimybę arba užsegamos užtrauktuku (telefonui įsidėti); * Užtrauktukai gali būti audinio, juodos arba geltonos spalvos; * Šviesą atspindinčios detalės ant švarko nugaros arba rankovių ir krūtinės; * Logotipas\*\* priekyje kairėje arba dešinėje krūtinės pusėje ir nugaroje; * Nominali pluoštinė sudėtis: 50±10 % medvilnė, 48 ±10 % poliesteris, ne mažiau nei 2 % spandekso, elastano arba arba 100 % tamprus audinys (ne mažiau kaip 10%) poliesteris; * ~~A~~udinio svoris: 190 iki 270 g/m2; * Drabužių spalva:  Tamsiai žalia (alyvuogių) arba tamsiai pilkos spalvos su galimomis juodomis ir geltonomis detalėmis arba juoda, kuri gali būti su geltonomis detalėmis. Prekių spalva 1.4. ir 1.5 punktuose turi derėti tarpusavyje (komplekte); * Standartas EN ISO 13688; * Dydžiai**:** 46-64 arba S-4XL |

* + 1. **2. p. o. d. Gerai matomi darbo drabužiai**, BVPŽ kodas: 18100000-0

3 lentelė

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Papildomi reikalavimai prekėms** |
| 2.1. | Kelnės/ puskombinzonis (žieminės) | * Puskombinezonis tiesaus silueto; * Su elastingomis petnešomis, užsegamomis tvirtais plastiko karabinais; * Papildomos geltonos (Hi-Viz) spalvos audinio detalės puskombinezonio apačioje, kad atitiktų LST EN ISO 20471:2013; 1 klasė * Nugaroje juosmens dalyje pločio reguliavimui įsiūta guma; * Užsegimas priekinėje dalyje užtrauktuku; * Klubų srityje abiejose pusėse po 1 uždėtinę kišenę; * Kelnių kelių sritis priekyje bei kelnių dalis ties sėdyne sustiprinta „corduros“ audiniu. Kelių srityje suformuotas išgaubimas klūpomam darbui bei išformuotos „corduros“ audinio kišenės antkeliams (įdėjimas iš vidaus per apačią, dydis 25 x 15 cm); * Žemiau kelių turi būti siuvama aplinkui koją po dvi 5 cm pločio šviesą atspindinčias juostas; * Papildomai kelnių apačioje turi būti vidinė apsauga nuo vėjo ir sniego; * Pagrindinio audinio sudėtis:Poliesteris 100% su PU padengimu (apsauga nuo drėgmės) (audinio susitraukimas ≤ 3%); * Audinio tankis: 200± 20 g/m²; * Audinio pynimas: Drobinis (canvasinis); * Pašiltinimas: Sinteponas 150± 10 g/m²; * Pamušalas: 100% poliesteris, supeltakiuotas su sinteponu; * Šviesą atspindinti juosta: Šviesą atspindinti juosta turi būti 5 cm pločio, sidabrinės spalvos; * **Audinio spalva**: pagal Pantone Color katalogą gali būti **Tamsiai žalia** – **554 arba artima šiai spalvai** bei ryškiai geltona (Hi-**Viz) atitinkanti gero matomumo standartą arba Tamsiai pilka- 432 C arba artima šiai spalvai** bei ryškiai geltona (Hi-Viz) atitinkanti gero matomumo standartą; * Atitikimas bandymui pagal EN ISO 20471:2013 – gerai matoma apranga; * Skalbimas iki 40°C; ne mažiau 50 ciklų; * Ženklinimas: Pagal standarto reikalavimus; * EN 13688:2013; * LST EN ISO 20471:2013; * EN 342:2004/AC:2008; * EN 343:2004+A1:2008/AC:2010; * Dydžiai : Nuo S – 4XL (Nurodoma užsakant). |
| 2.2. | Puskombinzonis darbininko (darbo kostiumo dalis) | * Puskombinezonis tiesaus silueto, su elastingomis petnešomis, užsegamomis tvirtais plastiko karabinais; * Puskombinezonio abu šonai susagstomi sagomis; * Klubų srityje iš šono įleistos kišenės įstrižomis angomis, su pastiprintais dugnais; * Priekyje ant krūtinės 1 uždėtinė kišenė, užsegama užtrauktuku per visą kišenės ilgį; * Puskombinezonio dešinėje pusėje, virš kelių šono srityje gili uždėtinė dviguba kišenė su nepritvirtinta apačia prie puskombinezonio, kairėje pusėje dviguba uždėtinė kišenė, kurių viena skirta mobiliajam telefonui su antkišeniais užsegamais velkro juosta arba užtrauktuku, nepritvirtinta apačia prie puskombinezonio, kad nekliudytų tupiant. Abiejų šlaunies kišenių apačios sutvirtintos * Juosmens viduje įsiūta guma; * Kelių sritis priekyje bei kelnių dalis ties sėdyne sustiprinta „corduros“ audiniu. Kelių srityje suformuotas išgaubimas klūpomam darbui bei išformuotos „corduros“ audinio kišenės antkeliams (įdėjimas iš vidaus per apačią, dydis 25 x 15 cm); * Klynelis užsegamas užtrauktuku; * Dvi galinės uždėtinės kišenės su antkišeniais kurie turi būti užsegami (velcro juosta, užtrauktuku, spaudėmis); * Ant puskombinezonio klešnių, dvi 5 cm pločio retroreflekcinės juostos\* prisiūtos iš abiejų pusių dviem peltakio siūlėm; * Visos puskombinezonio pagrindinės siūlės sutvirtintos dviguba peltakio siūle; * Audinio spalva: pagal Pantone Color katalogą gali būti **Tamsiai žalia** – **554 arba artima šiai spalvai** bei ryškiai geltona (Hi-**Viz) atitinkanti gero matomumo standartą arba Tamsiai pilka- 432 C arba artima šiai spalvai** bei ryškiai geltona (Hi-Viz) atitinkanti gero matomumo standartą; * Nominali pluoštinė sudėtis nuo 35 iki 60% medvilnė ir nuo 65 iki 40 % poliesteris; * Nominalus paviršiaus tankis 300 ± 25 g/ m²; * Skalbimo temperatūra ne mažiau kaip 40 ºC; * Atitikimas standartams : EN 13688:2013; LST EN ISO 20471:2013 1 klasė; * Dydžiai: Nuo 46 iki 66 (Nurodoma užsakant). |
| 2.3. | Kelnės darbininko (darbo kostiumo dalis) | * Tiesaus silueto; * Juosmens viduje abejuose šonuose arba nugaroje įsiūta guma juosmens reguliavimui (mažinti/didinti); * Klubų srityje iš šono įleistos kišenės įstrižomis angomis, su pastiprintais dugnais; * Dešinėje pusėje, virš kelių šono srityje gili uždėtinė dviguba kišenė su nepritvirtinta apačia prie kelnių, kairėje pusėje dviguba uždėtinė kišenė, kurių viena skirta mobiliajam telefonui su antkišeniais užsegamais velkro juosta, nepritvirtinta apačia prie kelnių, kad nekliudytų tupiant. Abiejų šlaunies kišenių apačios sutvirtintos; * Kelnių kelių sritis priekyje bei kelnių dalis ties sėdyne sustiprinta „corduros“ audiniu. Kelių srityje suformuotas išgaubimas klūpomam darbui bei išformuotos „corduros“ audinio kišenės antkeliams (įdėjimas iš vidaus per apačią, dydis 25 x 15 cm); * Klynelis užsegamas užtrauktuku; * Dvi galinės uždėtinės kišenės su antkišeniais užsegama velcru arba užtrauktuku; * Ant kelnių klešnių, dvi 5 cm pločio retroreflekcinės juostos\* prisiūtos iš abiejų pusių dviem peltakio siūlėm; * Visos kelnių pagrindinės siūlės sutvirtintos dviguba peltakio siūle; * Audinio spalva: pagal Pantone Color katalogą gali būti **Tamsiai žalia** – **554 arba artima šiai spalvai** bei ryškiai geltona (Hi-**Viz) atitinkanti gero matomumo standartą arba Tamsiai pilka- 432 C arba artima šiai spalvai** bei ryškiai geltona (Hi-Viz) atitinkanti gero matomumo standartą. Spalva turi derėti su 2.6. punkte nurodyta preke (komplekte); * Nominali pluoštinė sudėtis nuo 35 iki 60% medvilnė ir nuo 65 iki 40 % poliesteris; * Nominalus paviršiaus tankis 300 ± 25 g/ m²; * Skalbimo temperatūra ne mažiau kaip 40 ºC; * Atitikimas standartams EN 13688:2013; LST EN ISO 20471:2013 1 klasė * Dydžiai: Nuo 46-66 (Nurodoma užsakant). |
| 2.4. | Striukė demisezoninė | * Tiesaus silueto su pailginta nugaros sritim; * Priekyje, nugaroje ir ant rankovių horizontaliai po dvi 5 cm pločio šviesą atspindinčias juostas; * Striukės viršutinėje dalyje priekyje ir nugaroje vertikaliai po dvi 5 cm pločio šviesą atspindinčias juostas; * Pakaba iš pagrindinės spalvos audinio prisiūta nugaros priekaklyje iš vidinės pusės; * Papildomai striukės apačioje turi būti vidinė apsauga nuo vėjo ir sniego; * Striukės apačioje plotis reguliuojamas guma su fiksatoriais; * Užsegama dvipusiu užtrauktuku, paslėptas po lystele, kuri užsegama lipdukais/užtrauktuku; * Gobtuvas pašiltintas sinteponu ir fleece medžiaga, prisegamas užtrauktuku, užsegamas plačiu lipduku priekyje, viršugalvio pločio reguliavimui turi būti įverta guma, aukščio reguliavimui naudojama juosta su lipduku; * Apykaklė pašiltinta sinteponu ir fleece medžiaga, stovės tipo; * Rankovės statytos, vidiniai megzti rankogaliai išorėje plotis reguliuojamas lipduku; * Priekyje viršuje (ant krutinės) dešinėje arba kairėje pusėje turi būti kišenė užsegama užtrauktuku; * Priekyje apačioje, dvigubos uždėtinės kišenės su atvartais, kurie turi užsisegti (velcru, užtrauktuku): įdėjimas iš viršaus ir iš šono; * Viduje kairėje pusėje viena uždėtinė kišenė užsegama užtrauktuku, kurios gylis ne mažiau kaip 18 cm; plotis ne mažiau kaip 13 cm; * Logotipas\*\* priekyje kairėje arba dešinėje krūtinės pusėje ir nugaroje; * Audinio spalva: pagal Pantone Color katalogą gali būti **Tamsiai žalia** – **554 arba artima šiai spalvai** bei ryškiai geltona (Hi-**Viz)** atitinkanti gero matomumo standartą **arba Tamsiai pilka- 432 C arba artima šiai spalvai** bei ryškiai geltona (Hi-Viz) atitinkanti gero matomumo standartą; * Poliesteris 100% su PU padengimu (apsauga nuo drėgmės) (audinio susitraukimas ≤ 3%); * Audinio tankis 175± 10 g/m²; * Audinio pynimas: Drobinis (canvasinis); * **Pašiltinimas:** Sinteponas: striukei 150±5 g/m²; * **Pamušalas:** 100% poliesteris, supeltakiuotas su sinteponu; * Šviesą atspindinti juosta. Šviesą atspindinti juosta turi būti 5 cm pločio, sidabrinės spalvos; Atitikimas bandymui pagal EN ISO 20471:2013 – gerai matoma apranga; * Skalbimas ne daugiau kaip 40°C; ne mažiau 50 ciklų; * **Ženklinimas:** Atitikimas standartams : EN 13688:2013, LST EN ISO 20471:2013 1 klasė , EN 342:2004/AC:2008, LST EN 343:2019 * Dydžiai nuo S – XXXXL (Nurodoma užsakant). |
| 2.5 | Striukė žieminė | * Tiesaus silueto su pailginta nugaros sritim; * Priekyje, nugaroje ir ant rankovių horizontaliai po dvi 5 cm pločio šviesą atspindinčias juostas; * Striukės viršutinėje dalyje priekyje ir nugaroje vertikaliai po dvi 5 cm pločio šviesą atspindinčias juostas; * Pakaba iš pagrindinės spalvos audinio prisiūta nugaros priekaklyje iš vidinės pusės; * Papildomai striukės apačioje turi būti vidinė apsauga nuo vėjo ir sniego; * Striukės apačioje plotis reguliuojamas guma su fiksatoriais; * Striukės nugarinė dalis pažeminta; * Užsegama dvipusiu užtrauktuku, paslėptas po lystele, kuri užsegama lipdukais; * Gobtuvas pašiltintas sinteponu ir fleece medžiaga, prisegamas užtrauktuku, užsegamas plačiu lipduku priekyje, viršugalvio pločio reguliavimui turi būti įverta guma, aukščio reguliavimui naudojama juosta su lipduku; * Apykaklė pašiltinta sinteponu ir fleece medžiaga, stovės tipo; * Rankovės statytos, rankogaliai megzti vidiniai, išorėje plotis reguliuojamas lipduku; * Priekyje viršuje dešinėje arba kairėje pusėje turi būti kišenė užsegama užtrauktuku; * Priekyje apačioje, dvigubos uždėtinės kišenės su atvartais, kurie turi užsisegti (velcru, užtrauktuku) : įdėjimas iš viršaus ir iš šono; * Viduje kairėje pusėje viena uždėtinė kišenė užsegama užtrauktuku, kurios gylis ne mažiau kaip 18 cm; plotis ne mažiau kaip 13 cm; * Logotipas\*\* priekyje kairėje arba dešinėje krūtinės pusėje ir nugaroje; * Audinio spalva: pagal Pantone Color katalogą gali būti **Tamsiai žalia** – **554 arba artima šiai spalvai** bei ryškiai geltona (Hi-**Viz) atitinkanti** gero matomumo standartą **arba Tamsiai pilka- 432 C arba artima šiai spalvai** bei ryškiai geltona (Hi-Viz) atitinkanti gero matomumo standartą; * Poliesteris 100% su PU padengimu (apsauga nuo drėgmės) (audinio susitraukimas ≤ 3%); * Audinio tankis: 175±5 g/m²; * Audinio pynimas: Drobinis (canvasinis); * **Pašiltinimas:** Sinteponas: striukei 200±5 g/m², Papildomas pašiltinimas striukės viduje iš fleece medžiagos; * **Pamušalas:** 100% poliesteris, supeltakiuotas su sinteponu; * Šviesą atspindinti juosta: Šviesą atspindinti juosta turi būti 5 cm pločio, sidabrinės spalvos. Atitikimas bandymui pagal EN ISO 20471:2013 – gerai matoma apranga; * Skalbimas prie 40°C; ne mažiau 50 ciklų; * Atitikimas standartams; EN 13688:2013; LST EN ISO 20471:2013 1 klasė, EN 342:2004 , LST EN 343:2019 * Dydžiai: Nuo S – XXXL (Nurodoma užsakant). |
| 2.6. | Švarkas darbininko (darbo kostiumo dalis) | * Švarkas juosmeninis, užsegamas po lystele paslėptu dvipusiu užtrauktuku ir spaudėmis, apykaklė paaukštinta stovelė užsegama iki viršaus; * Krūtinės srityje dvi įstrižai įleistos kišenės užsegamos 6 mm (**užtrauktuko** **dantukų plotis**) plastikiniais užtrauktukais; * Juosmens srityje dvi kišenės; * Vidinė kišenė kairėje užsegama saga su kilpele arba velcru ir dešinėje mobiliajam telefonui, užsegama saga arba užtrauktuku; * Pakaba prisiūta nugaros priekaklyje iš vidinės pusės; * Rankovės tiesios, su siaurinamais rankogaliais; * juosmuo nugaros srityje prailgintas; * Ant rankovių ir nugaros – 5 cm pločio retroreflekcinės juostos\*; * Logotipas\*\* priekyje kairėje arba dešinėje krūtinės pusėje ir nugaroje; * Audinio spalva: pagal Pantone Color katalogą gali būti **Tamsiai žalia** – **554 arba artima šiai spalvai** bei ryškiai geltona (Hi-**Viz) atitinkanti gero matomumo standartą arba Tamsiai pilka- 432 C arba artima šiai spalvai** bei ryškiai geltona (Hi-Viz) atitinkanti gero matomumo standartą. Spalva turi derėti su 2.3. punkte nurodyta preke (komplekte); * Nominali pluoštinė sudėtis nuo 35 iki 60% medvilnė ir nuo 65 iki 40 % poliesteris; * Nominalus paviršiaus tankis 300 ± 25 g/ m²; * Skalbimo temperatūra ne mažiau kaip 40 ºC; * Atitikimas standartams: EN 13688:2013, LST EN ISO 20471:2013; * Dydžiai: Nuo S – XXXL (Nurodoma užsakant). |

3.25.3. **3. p.o.d Asmeninės apsaugos priemonės kūno apsaugai**, BVPŽ kodas: 18100000-0

4 lentelė

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Papildomi reikalavimai prekėms** |
| 3.1. | Antkeliai užsegami | * Medžiagos: etileno-vinilacetato kopolimeras arba gelio/silikono; * Tipas:1 (prisegami antkeliai); * EN 14404:2004+A1:2010; * CE sertifikatas |
| 3.2. | Antkeliai įkišami | * Medžiagos: etileno-vinilacetato kopolimeras; * Tipas:1 (įkišami antkeliai); * EN 14404:2004+A1:2010; * CE sertifikatas |
| 3.3. | Antrankoviai atsparūs vandeniui ir chemikalams | * Medžiaga: 100% poliamidas padengtas patentuota poliuretano (PU) danga, gramatūra 170 g/m2; * Atsparūs plyšimams, įtrūkimams, purvui, mechaniniam poveikiui; * Galima skalbti iki 95 C° temperatūroje; * Atitinka standartų EN 1186:2022 (alternatyva 1935 : 2004) produktas tinkamas naudoti maisto pramonėje ir EN 14605: 2005 + A1: 2009 Tipas PB (4) (apsauga nuo skystų bei purškiamų chemikalų) reikalavimus; * Turi CE ženklą; * Ilgis: ne mažiau kaip 50 cm .ir ne daugiau kaip 60 cm. |
| 3.4. | Braidymo kelnės | * Pagamintos iš vandeniui atsparios, poliesterio pagrindu pagamintos medžiagos, kuri iš vienos pusės yra dengta PVC arba lygiavertės medžiagos; * Medžiagos storis: ne mažiau kaip 0.68 mm; * Reguliuojamos petnešos, pagamintos iš plačios gumos; * Atsparumas nepalankioms oro sąlygoms ir lenkimui iki -50 C; * Batai pritvirtinti prie kelnių; * EN 343 Apsauga nuo lietaus; * Dydžiai (batų):41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (pasirenkamas užsakant). |
| 3.5. | Prijuostė vandeniui atspari (žvėrienai tvarkyti) | * Medžiaga: poliesterio, nailono ar kita lygiaverčių savybių medžiaga su specialia danga, atstumiančia vandenį; * Gramatūra: ne mažiau kaip 260 g.; * Nesusipinantys raišteliai saugiam užrišimui; * Geram prigludimui reguliuojamas kaklas; * Dydis: ne mažiau kaip 72 cm \* 95cm. |
| 3.6. | Vasarinė kepurė su snapeliu | * Vasarinė kepuraitė su snapeliu; * Snapelis išgaubtas; * Kepurė siuvama iš šešių dalių; * Šonuose – išsiuvinėtos akutės ventiliacijai, nugaroje – dydžio reguliavimo detalė - metalinė sagtis; * Logotipas\*\* priekyje; * Audinio spalva: Audinio spalva: pagal Pantone Color katalogą turi būti Tamsiai žalia – **554** arba artima šiai spalvai arba Tamsiai pilka- 432 C arba artima šiai spalvai * Nominali pluoštinė sudėtis nuo 35 iki 60% medvilnė ir nuo 65 iki 40 % poliesteris; * Nominalus paviršiaus tankis 300 ± 25 g/ m²; * Turi būti skalbiama; * **Dydis reguliuojamas.** |
| 3.7. | Signalinė liemenė | * Liemenė užsegama velcro; * Geltona su retrorefleksinėmis juostomis; * Audinio spalva geltona: „High Visibility Yellow”; * Logotipas\*\* priekyje kairėje krūtinės pusėje ir nugaroje; * Nominali pluoštinė sudėtis 100 % poliesteris; * Skalbimo temperatūra ± 40°C; * EN 13688:2013; * EN20471, 2 klasė; * Dydžiai: Nuo S – 4XL (Nurodoma užsakant) * Esant poreikiui kitų signalinių liemenių dydžių, tiekėjas, už tą pačią kainą, gali pasiūlyti kito modelio (gamintojo) gaminius, ne prastesnių techninių parametrų, negu reikalaujama TS. |

3.25.4. **4. p. o. d. Asmeninės apsaugos priemonės nuo lietaus,** BVPŽ kodas: 18100000-0

5 lentelė

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Papildomi reikalavimai prekėms** |
| 4.1. | Lietpaltis (neperšlampamas) | * Shell medžiaga: 100% lygaus mezgimo poliesteris, PU danga; * Su kapišonu. Kapišonas turi raištelį sutraukimui; * Užsegamas užtrauktuku, kuris paslėptas po atvartu, užsegamu spaudėmis; * Dvi talpios kišenės priekyje; * Su nugaros ir pažastų ventiliacija; * Turi dvi atšvaitines juostas aplink liemenį +2 ant rankovių; * Siūlės klijuotos; * Bendrieji reikalavimai LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai; * Skalbimo temperatūra ± 40 ºC; * **EN 343**, Geras matomumas. LST EN ISO 20471:2013 ne mažesnė nei 2 klasė; * Ilgis: ne mažiau kaip 120 cm ir ne daugiau kaip 125 cm.; * Dydžiai nuo S – XXXL (Nurodoma užsakant). * Esant poreikiui kitų lietpalčio dydžių, tiekėjas, už tą pačią kainą, gali pasiūlyti kito modelio (gamintojo) gaminius, ne prastesnių techninių parametrų, negu reikalaujama TS. |
| 4.2. | Neperšlampamas kostiumas su atšvaitais | * Drabužių komplekto medžiaga dengta poliuretanu (PU); * Striukė su paslėptu apykaklėje gobtuvu; * Nugaroje yra vėdinimo klostė, geresniam drėgmės išgarinimui; * Striukė užsegama užtrauktuku; * Striukės rankovės galuose yra įsiūti papildomi vidiniai rankogaliai su elastinėmis gumelėmis, kurie gerai apsaugo nuo drėgmės ir vėjo patekimo vidun; * Striukės priekyje, ties juosmeniu - 2 kišenės; * Kelnės su elastiniu juosmeniniu diržu ir dvejomis kišenėmis; * Švarkas ir kelnės pažymėti šviesą atspindinčiomis juostomis (5 cm); * Visos siūlės klijuotos, nepralaidžios vandeniui; * Sudėtis: ne mažiau kaip 130 g/kv. m. Oxford/nailonas, dengtas PU; * Standartai: EN ISO 20471:2013 , **EN 343**; * Gero matomumo 3 klasė; * Spalva geltona su galimomis tamsiai žalios, juodos ar tamsiai pilkos spalvos detalėmis; * Dydžiai: Nuo M – XXXL (Nurodoma užsakant). * Esant poreikiui kitų komplekto dydžių, tiekėjas, už tą pačią kainą, gali pasiūlyti kito modelio (gamintojo) gaminius, ne prastesnių techninių parametrų, negu reikalaujama TS. |
| 4.3. | Švarkas specialistams (neperšlampamas) | * Audinys - 100% poliesteris, padengtas poliuretano sluoksniu. Audinio pagrindas - poliesterio trikotažas, užtikrinantis audinio atsparumą lankstymui, gniuždymui ir dilinimui; išorinė audinio pusė betarpiškai padengta lengvu ir lanksčiu poliuretano sluoksniu, užtikrinančiu drėgmės nepralaidumą, lankstumą žemoje temperatūroje, audinio tvirtumą ir gaminio lengvumą; * Siūlės vidinėje gaminio pusėje susiūtos, išorinėje pusėje sulydytos - apsaugo nuo bet kokio drėgmės ir vandens prasiskverbimo, gaminys visiškai neperšlampantis; * Šviesą atspindinti ne mažiau kaip 2 cm juosta; * Su kapišonu. Kapišonas turi raištelį sutraukimui; * Užsegamas užtrauktuku, kuris paslėptas po atvartu, užsegamu spaudėmis arba užtrauktuku, kuris paslėptas po atvartu, užsegamu velcu; * Vidiniai rankogaliai, neleidžiantys drėgmei patekti į rankoves; * Atsparumas lenkimui esant žemai temperatūrai -10°C; * **EN 343;** * Spalva: žalia/alyvuogių. Spalva turi derėti su 4.4. pozicijoje prekes spalva (komplekte). * Dydžiai: nuo S iki 3XL (Nurodoma užsakant). * Esant poreikiui kitų švarko dydžių, tiekėjas, už tą pačią kainą, gali pasiūlyti kito modelio (gamintojo) gaminius, ne prastesnių techninių parametrų, negu reikalaujama TS. |
| 4.4. | Kelnės specialistams (neperšlampamos) | * Audinys - 100% poliesteris, padengtas poliuretano ne mažiau kaip 0,40 mm sluoksniu. Audinio pagrindas - poliesterio trikotažas; išorinė audinio pusė padengta lengvu ir laksčiu poliuretano sluoksniu; * Siūlės vidinėje gaminio susiūtos, išorinėje pusėje sulydytos - apsaugo nuo bet kokio drėgmės ir vandens prasiskverbimo, gaminys visiškai neperšlampantis; * Šviesą atspindinti ne mažiau kaip 2,0 cm juosta; * Juosmuo su guma ir raišteliu; * Klešnių apačios plotis turi būti reguliuojamas; * Atsparumas lenkimui esant žemai temperatūrai -10°C; * Spalva: žalia/alyvuogių. Spalva turi derėti su 4.3. pozicijoje prekės spalva (komplekte); * **EN 343**; * Dydžiai: nuo S iki 3XL (Nurodoma užsakant). * Esant poreikiui kitų kelnių dydžių, tiekėjas, už tą pačią kainą, gali pasiūlyti kito modelio (gamintojo) gaminius, ne prastesnių techninių parametrų, negu reikalaujama TS. |

**\* Reikalavimai retrorefleksinei juostai**

6 lentelė.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklio pavadinimas** | **Rodiklio reikšmė** | **Bandymo metodo žymuo** |
|  | Šviesos atspindėjimas | Turi būti atliktas atitikties bandymas | LST EN 20471 arba jam lygiavertis |
|  | Atgalinio atspindžio klasė | Atitinkanti LST EN 20471 standartą | LST EN 20471 arba jam lygiavertis |
|  | Skalbimas, 0C  Ciklų skaičius | ≥ 600C  ≥ 50 ciklų | LST EN 20471 arba jam lygiavertis |

\*\*Logotipo vietoje. Logotipas turi būti atliktas siuvinėjimo arba šilkografijos būdų. Spalva – balta ant tamsios spalvos drabužių arba žalia ar tamsiai pilka ant šviesios spalvos drabužių (logotipo spalva ant šviesios spalvosderinama prie siūlomos prekės spalvos, kad derėtų. Jeigu audinys žalias, tai ir logotipas žalias ir atvirkščiai). Logotipo ant krūtinės plotis 100 mm, ilgis pagal proporciją, ant nugaros plotis 270 mm, ilgis pagal proporciją, Tikslūs logotipo matmenys dedant ant darbo rūbų nurodytų modelių bus pateikti laimėjusiam Tiekėjui po sutarties pasirašymo derinant prekių pavyzdžio etaloną.



**4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI**

* 1. Vaizdinis Prekių atvaizdavimas pateikiamas pasiūlyme prie kiekvienos prekės įkeliant foto į palyginamąsias lenteles 4 stulpelyje „**Siūlomos prekės foto**“.
  2. **Pirkėjas, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, prašys galimą laimėtoją pateikti Prekių pavyzdžius.** **Prekių pavyzdžiai kiekvienos pozicijos turi būti pateikti atskirai užklijuotoje pakuotėje ir nurodyta, kurios pozicijos prekė ir visos prekės sudėtos dėžėje iki Užsakovo nurodyto termino, pateikiant juos per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją, ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Vytauto 125, Tauragė, Tauragės regioninis padalinys. Kontaktinis asmuo: Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus vyresnioji specialistė L. Balašaitienė tel. Nr. +370 61579527.** Ant pakuotės (dėžė), kurioje pateikiami prekių pavyzdžiai, turi būti užrašytas adresas, pirkimo pavadinimas: „Asmeninės apsaugos priemonės kūno apsaugai“, tiekėjo pavadinimas ir adresas, užrašas „Prekių pavyzdžiai“.
  3. Dalyvio prašymu patvirtinti jo Prekių pavyzdžių gavimo faktą, Pirkėjas ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos pateiks rašytinį patvirtinimą ir jame nurodys gavimo dieną, valandą ir minutę.
  4. Šios techninės specifikacijos 3.23 punkte tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas *Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor,*standartas*RecyClass*ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.
  5. **Gamintojo** sertifikatai arba **gamintojo** atitikties deklaracijos, įrodančios, kad Prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Teikiamos dokumentų kopijos turi būti su užrašu „Kopija tikra“, patvirtintos originaliu gamintojo parašu ir spaudu (jei privalo jį turėti pagal LR galiojančius teisės aktus) arba tiekėjo (įgalioto atstovo), teikiančio pasiūlymą, parašu (nurodant pasirašiusio asmens vardą ir pavardę) ir tiekėjo įmonės spaudu (jei privalo jį turėti pagal LR galiojančius teisės aktus).
  6. Visi Prekės dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba, o jei dokumento originalas yra kita kalba, **turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą.**
  7. Visi prekių dokumentai kiekvienai pozicijai pateikiami tokia tvarka:
     1. Kiekvienai pozicijai eilės tvarka įvardinant pozicijos pavadinimą;
     2. Prekių dokumentai teikiami tiks tiems prekių modeliams, kuriuos Tiekėjas siūlo Pirkėjui (konkretus modelis);
     3. Prekių gamintojų deklaracijos/sertifikatai lietuvių kalba;
     4. Prekių gamintojų deklaracijų/sertifikatų originalo kalba kopijos (4.6. punktas);
     5. Nepateikus dokumentų aukščiau nustatyta eilės tvarka, dokumentai nebus vertinami.
  8. Prekės tiekiamos ir priimamos pagal nustatytas sutartyje sąlygas.
  9. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su prekėmis:
     1. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba;

**5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI**

**Pridedama:**

**1 priedas.** VĮ Valstybinių miškų urėdijos prekių pristatymo vietos, adresai, atsakingų darbuotojų už prekių priėmimą, sąrašas (bus pateikiamas sutarties pasirašymo metu);

**2 priedas**. 1 p.o.d. Darbo drabužių kūno apsaugai atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė;

**3 priedas**. 2 p.o.d. Gerai matomų darbo drabužių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė;

**4 priedas**. 3 p.o.d. Asmeninių apsaugos priemonių kūno apsaugai atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė;

**5 priedas**. 4 p.o.d. Asmeninių apsaugos priemonių nuo lietaus atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

Asmeninių apsaugos priemonių kūno apsaugai techninės specifikacijos

1 priedas

**VĮ Valstybinių miškų urėdijos**

**Prekių pristatymo vietos, adresai, atsakingų darbuotojų už prekių priėmimą sąrašas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Prekių priėmimo vieta | Prekių priėmimo vietų adresai | Prekių užsakyti/ priimti atsakingo asmens kontaktiniai duomenys:  (*pareigybių pavadinimas, vardas, pavardė, telefono Nr., el. paštas* |
| 1 | Centrinė administracija | Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius |  |
| 2 | Centrinė administracija | Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas |  |
| 3 | Anykščių regioninis padalinys | Vilniaus g. 101, LT-29142 Anykščiai |  |
| 4 | Biržų regioninis padalinys | J. Basanavičiaus g. 62, LT-41164 Biržai |  |
| 5 | Druskininkų regioninis padalinys | M. K. Čiurliono g. 96., Druskininkų raj. sav., LT-66151 Druskininkai |  |
| 6 | Dubravos regioninis padalinys | Liepų g. 12, Girionių km., LT-53102 Kauno r. |  |
| 7 | Ignalinos regioninis padalinys | Ažušilės g. 18, LT-30126 Ignalina |  |
| 9 | Jurbarko regioninis padalinys | Miškininkų g. 5, LT-74212 Jurbarkas |  |
| 10 | Kazlų Rūdos regioninis padalinys | Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda |  |
| 11 | Kretingos regioninis padalinys | Savanorių g. 27, LT-97111 Kretinga |  |
| 12 | Kuršėnų regioninis padalinys | Žalioji g. 2, LT-76319 Toliočiai, Šiaulių r. |  |
| 13 | Mažeikių regioninis padalinys | Senkelio g. 14, LT-89126 Mažeikiai |  |
| 14 | Nemenčinės regioninis padalinys | Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., LT-13116 Vilniaus r. sav. |  |
| 15 | Panevėžio regioninis padalinys | Parko g. 32, LT-37188, Panevėžys |  |
| 16 | Prienų regioninis padalinys | Miškininkų g. 2, Ignacavos k., LT-59149 Prienų r. |  |
| 17 | Radviliškio regioninis padalinys | Šiaulių g. 31, LT-82142 Radviliškis |  |
| 18 | Raseinių regioninis padalinys | Akacijų g. 1, Norgėlų k., LT-60190 Raseinių r. sav. |  |
| 19 | Rokiškio regioninis padalinys | Sakališkio g. 2, LT-42110 Rokiškis |  |
| 20 | Šakių regioninis padalinys | Miško g. 1, Giedručių k., LT-71106 Šakių r. sav. |  |
| 21 | Šalčininkų regioninis padalinys | Nepriklausomybės g. 33, LT-17115, Šalčininkai |  |
| 22 | Šilutės regioninis padalinys | Nemuno g. 15, LT-99149 Šilutė |  |
| 23 | Švenčionėlių regioninis padalinys | Žeimenos g. 49, LT-18208, Švenčionėliai |  |
| 24 | Tauragės regioninis padalinys | Vytauto g. 125, LT-72211 Tauragė |  |
| 25 | Telšių regioninis padalinys | Miškininkų g, 4, LT- 87151 Telšiai |  |
| 26 | Trakų regioninis padalinys | Miškininkų g. 8, Rubežiaus k., LT-21143 Trakų raj. |  |
| 27 | Ukmergės regioninis padalinys | Vilniaus g. 140, LT-20168, Ukmergė |  |
| 28 | Varėnos regioninis padalinys | Miškininkų g. 5, LT-65156 Varėna |  |
| 29 | Dubravos medelynas | Liepų g. 12 ,Girionių k., 53102 Kauno r. sav. |  |
| 30 | Nemenčinės medelynas | Vilniaus G. 60, Nemenčinė |  |
| 31 | Panevėžio medelynas | Kaimiškio g. 9, Kaimiškio k., Trakiškio pšt., Panevėžio r. sav. |  |
| 32 | Radviliškio medelynas | Šiaulių g. 8, 82143 Radviliškis |  |
| 33 | Raudondvario medelynas | Liepų g.12, Girionių k., 53102 Kauno r. sav. |  |
| 34 | Telšių medelynas | Jonauskių g. 8, Patausalės k., Telšių r. sav. |  |
| 35 | Vainagių medelynas | Vainagių k. 2, Šaukėnų sen., Kelmės r. sav. |  |
| 36 | Varėnos medelynas | Medelyno g. 14, Senosios Varėnos k., Varėnos r. sav. |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**