*DPS pirkimo sąlygų 3 priedas*

**PRELIMINARI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**„(PU-10392/23)[ITP] KELIŲ PRIEŽIŪROS NAUDOTA TECHNIKA“**

1. **SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**
   1. **Pirkėjas**– AB „Kelių priežiūra“
   2. **Tiekėjas** - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
   3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Pirkėjo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.
   4. **Pirkimo objektas** – Prekės.
2. **PIRKIMO OBJEKTAS**
   1. **Pirkimo objektas**: Naudotos kelių priežiūros technikos įsigijimas.
      1. Konkursas vykdomas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą (DPS).
      2. Konkretūs techniniai reikalavimai, techniniai parametrai, kiekiai, pristatymo adresai ir terminai bus pateikiami konkretaus pirkimo, vykdomo DPS pagrindu, dokumentuose.
      3. DPS pirkimo vertė – 900 000,00 Eur be PVM.
      4. DPS pirkimo trukmė – 36 mėnesiai.
   2. **Pirkimo objekto aprašymas:**
      1. Naudoti krovininiai automobiliai N3 klasės (triašiai 6x4) su barstytuvu ir sniego valytuvu/ais, skirti kelių priežiūrai žiemos ir vasaros sezonais, birių medžiagų pervežimui:
         1. Automobilio rida ne didesnė kaip – 150 000 km.
         2. Sniego valytuvo/ų (bendras, jei naudojama daugiau nei vienas valytuvas) darbinis plotis – ne mažesnis kaip 350 (500) cm.
         3. Barstytuvas juostinis, birių medžiagų bunkerio talpa – ne mažesnė kaip 7 m3.
      2. Naudoti krovininiai automobiliai N3 klasės (dviašiai 4x4 arba 4x2) su barstytuvu ir sniego valytuvu, skirti kelių priežiūrai žiemos ir vasaros sezonais, birių medžiagų pervežimui:
         1. Automobilio rida ne didesnė kaip – 150 000 km.
         2. Sniego valytuvo darbinis plotis – ne mažesnis kaip 300 cm.
         3. Barstytuvas juostinis, birių medžiagų bunkerio talpa – ne mažesnė kaip 5 m3.
      3. Naudoti traktoriai:
         1. Traktorius pagamintas – ne anksčiau kaip prieš 5 metus, iki konkrečių pasiūlymų pateikimo dienos.
         2. Traktorius išdirbęs – ne daugiau kaip 3 000 m/h.
         3. Traktoriaus galia – ne mažesnė kaip 60 kW.
      4. Naudota asfalto klojimo technika:
         1. Asfalto klojimo technika pagaminta – ne anksčiau kaip prieš 7 metus, iki konkrečių pasiūlymų pateikimo dienos.
      5. Naudotą krovimo technika birioms medžiagoms krauti:
         1. Krovimo technika pagaminta – ne anksčiau kaip prieš 7 metus, iki konkrečių pasiūlymų pateikimo dienos.
      6. Naudotos priekabos, puspriekabės:
         1. Priekabos, puspriekabės pagamintos - ne anksčiau kaip prieš 5 metus, iki konkrečių pasiūlymų pateikimo dienos.
      7. Naudoti N1-N2 klasės krovininiai automobiliai, įskaitant automobilius su papildomai sumontuota įranga (hidraulinis manipuliatorius, keltuvas, bokštelis ir kt.):
         1. Automobilio rida ne didesnė kaip – 100 000 km.

**2.3.** Pirkėjas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

1. DPS ir konkrečių pirkimų vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
2. visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);
3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);
4. Konkrečių pirkimų vykdymo metu Pirkėjas turės teisę nustatyti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus Aplinkos ministro patvirtintame apraše https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr ar kituose teisės aktuose nustatytus privalomus kriterijus/reikalavimus susijusius su žaliaisiais pirkimais.

.