**110/35/10 kV Šilutės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas**

**Demontuojamų įrenginių, perduodamų į LITGRID AB avarinį rezervą sąrašas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Įrenginys** | **Operatyvinis pavadinimas** | **Kiekis kompl.** | **Pastabos** |
| 1. | Dujinis jungtuvas | T-101 | 1 | LTB-145D1/B, ABB |
| 2. | Dujinis jungtuvas | T-102 | 1 | LTB-145D1/B, ABB |
| 3. | Įtampos transformatorius | ĮT-102 | 1 | EOF-123, PFIFFNER |
| 4. | Įtampos transformatorius | ĮT-101 | 1 | VPU-123, KONČAR |
| 5. | Srovės transformatorius | ST-T101 | 1 | JOF-123, PFIFFNER |
| 6. | Srovės transformatorius | ST-Saugos | 1 | JOF-123, PFIFFNER |
| 7. | Srovės transformatorius | ST-Juknaičiai | 1 | JOF-123, PFIFFNER |
| 8. | Viršįtampių ribotuvas | RIB-T102 | 1 | PEXLIM-R120-YH123, ABB |
| 9. | Viršįtampių ribotuvas | RIB-T101 | 1 | PEXLIM-R120-YH123, ABB |
| 10. | Skyriklis | TS-100-2 | 1 | SGF-123, Hapam |
| 11. | Skyriklis | TS-100-1 | 1 | SGF-123, Hapam |
| 12. | Skyriklis | T-102-2 | 1 | SGF-123, Hapam |
| 13. | Skyriklis | T-101-1 | 1 | SGF-123, Hapam |
| 14. | Skyriklis | L-Sg-1 | 1 | SGF-123, Hapam |
| 15. | Skyriklis | L-Sg-0 | 1 | SGF-123, Hapam |
| 16. | Skyriklis | L-Jk-2 | 1 | SGF-123, Hapam |
| 17. | Skyriklis | L-Jk-0 | 1 | SGF-123, Hapam |

Kiti reikalavimai:

Pagal aukščiau pateiktą sąrašą demontuotus ir išardytus įrenginius Rangovas pakrauna ir iškrauna Užsakovo nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje. Prieš įrenginių demontavimą patikslinamas Užsakovui reikalingų įrenginių kiekis.

Prieš demontavimą perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams turi būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami užsakovui kartu su į rezervą perduodamais įrenginiais.