1 lentelė. Funkcinių reikalavimų atitikties vertinimas pagal techninę specifikaciją
Eil. Nr.	Funkcinių reikalavimų atitikties vertinimas pagal techninę specifikaciją	
1.	Integracijos funkciniai reikalavimai		Tiekėjo komentaras / kaip įgyvendinta	Atitinka (Taip/Ne)	
1.1	Turi būti sukurta integracija su MED.I.S..			
1.2	Turi būti sukurta metaduomenų struktūra, skirta integracijai ir dokumentų saugojimui.			
1.3	Turi būti atlikti programinės įrangos pakeitimai MED.I.S., užtikrinantys integraciją.			
1.4	Formų pasirašymas turi veikti iš vidinio įstaigos valdomo kompiuterinio tinklo ir per viešą interneto tinklą.			
2.	Proceso iniciavimo funkciniai reikalavimai	Tiekėjo komentaras / kaip įgyvendinta	Atitinka (Taip/Ne)	
2.1	Turi būti galimybė formos pasirašymą inicijuoti iš MED.I.S. paciento sutikimų formų lango, nusiunčiant reikalingus duomenis tiekėjo aplikacijai.			
2.2	Turi būti galimybė tiekėjo aplikacijai gauti iš MED.I.S. reikalingus duomenis, automatiškai įkeliant į šabloną paciento duomenis (Vardas, pavardė, asmens kodas, ir, jeigu yra, gyvenamoji vieta, telefonas, el. paštas, lytis).			
2.3	Turi būti galimybė aktyvuoti teisingą klausimyną pagal paciento lytį.			
2.4	Pasirašymo įrenginyje turi būti pateikiamas pacientui pildyti skirta forma arba jų sąrašas. Formos pasirašomos paciento vienu metu.			
2.5	Pasirašyti dokumentai turi būti perduodami į MED.I.S. su metaduomenimis ir užregistruojami sutikimų registre. Perduodami dokumentai užregistruojami tiekėjo sutikimu registre, filtruojamu sąrašu.			
2.6	Turi būti galimybė inicijuoti papildomų formų sekos pasirašymą iš MED.I.S. tos pačios sesijos metu.			
3.	Autentifikacijos funkciniai reikalavimai	Tiekėjo komentaras / kaip įgyvendinta	Atitinka (Taip/Ne)	
3.1	Turi būti įgyvendintas MED.I.S. autentifikacijos integracijos mechanizmas. Turi būti galimybė naudoti dviejų faktorių arba multifaktorių (MFA) autentifikaciją.			
4.	Šifravimo funkciniai reikalavimai	Tiekėjo komentaras / kaip įgyvendinta	Atitinka (Taip/Ne)	
4.1	Metaduomenys turi būti surenkami ir šifruojami pasirašymo įrenginyje.			
5.	Bendrieji funkciniai reikalavimai formoms	Tiekėjo komentaras / kaip įgyvendinta	Atitinka (Taip/Ne)	
5.1	Turi veikti skirtingų gamintojų planšetiniuose kompiuteriuose.			
5.2	Turi būti galimybė sutikimuose nurodyti, su kuo pacientas sutinka ir su kuo nesutinka, pasirinkimus išsaugant metaduomenyse ir perduodant į MED.I.S. ir į:
•	paciento kortelę;
•	paciento sutikimų sąrašą;
•	prie atitinkamų įrašų.			
5.3	Turi būti galimybė sutikimą pasirašyti daugiau nei vienam asmeniui.			
5.4	Turi būti galimybė padidinti teksto dydį.			
5.5	Turi būti įdiegta validacija, tikrinanti, ar visi formos laukai užpildyti.			
5.6	Turi palaikyti šiuos įvesties tipus:
•	Privalomi įvesti laukai;
•	Pasirinktinai įvedami laukai;
•	Įvesties tekstas;
•	Įvestis skaitmenimis;
•	„Checkbox“ pasirinkimas;
•	„Radio“ pasirinkimas;
•	Sąryšiais priklausomi laukai;
•	Automatiniai datos laukai;
•	Įvedami datos laukai;
•	Šalių sąrašai;
•	BAR/QR kodo skeneris;
•	Nuotrauka;
•	Pasirinkimas iš sąrašo;
•	Pasirinkimas iš sąrašo su automatinio užbaigimo funkcija;
•	Įvesties lauko turinio tikrinimo funkcija apibrėžiama įvestų simbolių kiekiu;
•	Piešimo galimybė.			
5.7	Turi būti galimybė saugoti įvesties duomenis kaip metaduomenis.			
5.8	Turi būti galimybė daryti pasirašančio asmens nuotraukas, bet kokias kitas nuotraukas, ir išsaugoti kartu prie pasirašyto dokumento.			
6.	Informacijos saugumo funkciniai reikalavimai	Tiekėjo komentaras / kaip įgyvendinta	Atitinka (Taip/Ne)	
6.1	Turi būti registruojama šie duomenys iš pasirašančio įrenginio, registravimo dažnis ≥ 100 Hz:
•	X ir Y koordinatės ekrane;
•	Kiekvieno užregistruoto taško (X ir Y koordinačių rinkinio) laiko žymos. Laiko žymos turi būti registruojamos tiksliai, be uždelsimų;
•	Spaudimo jėga kiekviename taške;
•	Pasirašymo greitis kiekviename taške.			
6.2	Turi būti registruojama ir įrenginio, kuriame atliekamas pasirašymas ir kiti žemiau išvardintus duomenys:
•	Pasirašymo laikas;
•	Pasirašančio įrenginio operacinės sistemos versija;
•	Pasirašymo ekrano mastelis;
•	Produkto, naudojamo pasirašymui versija;
•	Įrenginio buvimo vieta (koordinates);
•	Pasirašomo dokumento numeris;
•	Pasirašomo dokumento pavadinimas;
•	Pasirašyto dokumento kontrolinė suma (angl. checksum).			
6.3	Turi atpažinti ant planšetinio kompiuterio padėtą riešą ir neregistruoti 6.1 informacijos saugumo reikalavimų punkte aprašytų duomenų.			
6.4	Privalo 6.1 ir 6.2 punktuose aprašytus duomenis saugiai tame pačiame įrenginyje užkoduoti naudojant abu t. y. Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo viešaisiais raktais.			
6.5	Turi būti išsaugota pasirašyto dokumento ID su dokumento kontroline suma užkoduota ne prastesniu nei SHA 256 raktu.			
6.6	Elektroninis parašas turi būti formuojamas su kvalifikuota elektronine laiko žyma pagal eIDAS reglamentą.