Leipalingio TP esami įrenginiai, kurie turi būti patalpinti į avarinį rezervą:

1. Viršįtampių ribotuvai RIB-ĮT101(102) SBKC 102/10,3 (TRIDELTA) pagaminti 2019 m. – 2 kompl.
2. Srovės matavimo transformatoriai ST-T101(102) JOF 123 (PFIFFNER) pagaminti 2003 m. – 2 kompl.
3. Dujiniai jungtuvai T-101(102) S1-123F1 (ALSTOM) pagaminti 1999 m. – 2 kompl.

Pastaba: Visiems į LITGRID AB avarinį rezervą perduodamiems įrenginiams prieš demontavimą turi būti atlikti bandymai pagal Perdavimo tinklo įrenginių bandymų reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami PSO atstovui kartu su perduodamais įrenginiais.