**TECHNINIAI REIKALAVIMAI LAIKINO KELIO PLOKŠTĖMS /**

**TECHNICAL REQUIREMENTS FOR TEMPORARY ROAD PLATES**

| Eil. Nr./  Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/  Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/  Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/  Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/  Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents | |
| Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./  Pg. No |
|  | Laikino kelio plokštės /  Temporary road plates | 400 | Medžiagos žymėjimas/  Material marking |  | |
| Gamintojas/  Manufacturer |  | |
| Pagaminimo šalis/  Country of production |  | |
|  | Laikino kelio plokščių jungtys /  Temporary road plates connections | 1600 | Medžiagos žymėjimas/  Material marking |  | |
| Gamintojas/  Manufacturer |  | |
| Pagaminimo šalis/  Country of production |  | |
|  | **Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions:** | | | | |
|  | Aukščiausioji eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than, 0C | ≥+40a) |  |  |  |
|  | Žemiausioji eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, 0C | ≤-30a) |  |  |  |
|  | Aukščiausioji sandėliavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest storage ambient temperature shall be not less than, 0C | ≥+40a) |  |  |  |
|  | Žemiausioji sandėliavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest storage ambient temperature shall be not higher than, 0C | ≤-40a) |  |  |  |
|  | **Techninės charakteristikos:/ Technical characteristics:** | | | | |
|  | Plokštės plotis / Plate width | ≥1200 mm a) |  |  |  |
|  | Plokštės ilgis / Plate length | ≥2400 mm a) |  |  |  |
|  | Plokštės storis be slydimą mažinančio paviršiaus / Plate thickness without non-slip tabs | ≥38 mm a) |  |  |  |
|  | Plokštės storis su slydimą mažinančiu paviršiumi / Plate thickness with non-slip tabs | ≥43 mm a) |  |  |  |
|  | Vienos laikino kelio plokštės svoris / One road plate Weight | ≤90 kg a) |  |  |  |
|  | Plokščių laikomoji geba esant lygiam, sukietėjusiam, sausam paviršiui / Even load on plates, dry hardened surface | ≥ 100 t. a) |  |  |  |
|  | Plokščių laikomoji geba esant lygiam, nesukietėjusiam sausam paviršiui / Even load on plates, uncured dry surface | ≥ 80 t. a) |  |  |  |
|  | Plokščių medžiaga/  Material of plates | Ne mažiau kaip 80 % perdirbto plastiko/  Not less than 80 % recycled plastic a) |  |  |  |
|  | Maksimalus vienos pakuotės svoris / Maximum one packing weight | ≤ 1700 kg a) |  |  |  |
|  | **Laikino kelio plokščių jungčių techninės charakteristikos / Temporary road plates connections technical characteristics** | | | | |
|  | Sujungimo elemento konstrukcija/  The construction of the connecting element | Užpildanti sujungimo ertmę plokštėje, su metaline plokštele, tvirtinama varžtais / Filling the connection cavity in the panel, with metal plate, fixed with screws a) |  |  |  |
|  | Išsiplėtimo ir susitraukimo kompensavimas/  connection plate contraction and expansion compensation | Sujungimo elementai su išsiplėtimą ir susitraukimą kompensuojančia konstrukcija / Connection plates with compensation of contraction and expansion construction a) |  |  |  |
| **Pastabos: / Notes:**  **Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui: / Documentation provided by the supplier to justify the compliance of the required parameter:**  a) Gamintojo patvirtinta techninių savybių suvestinė, eksploatavimo dokumentacija ir gamyklinis brėžinys./ Manufacturer-approved summary of technical characteristics, operational documentation and factory drawing. | | | | | |