**Jačionių TP esami įrenginiai, kurie turi būti patalpinti į avarinį rezervą:**

1. Viršįtampių ribotuvai: RIB-T101 (VARISIL-HTS-102 (Areva) 2006m)
2. Viršįtampių ribotuvai: RIB-T102 (VARISIL-HTS-102 (Areva) 2006m)

Pastaba: Visiems į Litgrid AB avarinį rezervą perduodamiems įrenginiams prieš demontavimą turi būti atlikti bandymai pagal Perdavimo tinklo įrenginių bandymų reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami PSO atstovui kartu su perduodamais įrenginiais.