|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS** | | | |
| **Eil.**  **Nr.** | **Darbų ir išlaidų**  **aprašymai** | **Mato**  **vnt** | **Kiekis** |
|  | 1. **PATALPŲ ARDYMO DARBAI** |  |  |
|  | Grindų plytelių dangos išardymas | m2 | 400 |
|  | Mūro ir gipso kartono pertvarų, sienų išardymas | m3 | 48 |
|  | Pakabinamų lubų „Armstrong“ tipo išardymas | m2 | 400 |
|  | Kriauklių, praustuvų išardymas | vnt. | 16 |
|  | Unitazų demontavimas | vnt. | 5 |
|  | Sienų plytelių išardymas | m2 | 76 |
|  | Vidaus palangių išardymas (iki 0,45 m pločio) | m | 37 |
|  | Vidaus durų blokų su staktomis išardymas | m2/vnt. | 54/25 |
|  | Vidaus šviestuvų demontavimas | vnt. | 80 |
|  | Rozečių, jungiklių išardymas | vnt. | 90 |
|  | Statybinių šiukšlių va lymas iš patalpų | t | 100 |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas iki 30 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu į autosavivarčius | t | 100 |
|  | 1. **1-4. PRIĖMIMO PATALPA** |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 20,41 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 20,41 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 49 |
|  | Vidaus angokraščių 2-iejų kartų gerasis dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 5 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 20,41 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys iš medžio drožlių plokštės su MDP užpildu (durų angos plotis ne mažesnis negu 950 mm) | m2 | 2,1 |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt | 1 |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 1 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba analogiškų klijų | m2 | 1 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 5 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 3 |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 m | m | 10 |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 10 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 20 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 20 |
|  | Jungikli dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 1 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 8 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 8 |
|  | 1. **1-5 PALATA IR 1-6 WC/DUŠAS** |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 17,8 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 11,8 |
|  | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | m2 | 6 |
|  | Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betono pagrindo ir tarpų užglaistymas | m2 | 6 |
|  | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 15 |
|  | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių) | m2 | 30 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 55 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba analogiškų klijų | m2 | 25 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 17,8 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys iš medžio drožlių plokštės su MDP užpildu (durų angos plotis ne mažesnis negu 950 mm) | m2 | 4,2 |
|  | Grindų sujungimo profilis tarp patalpų | vnt. | 1 |
|  | Trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas | vnt. | 1 |
|  | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt. | 1 |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 4 bangų | vnt. | 1 |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 2 |
|  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu | kompl. | 1 |
|  | Atlenkiamų ranktūrių neįgaliesiems montavimas | vnt. | 1 |
|  | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius, vnt. 6 | vnt. | 1 |
|  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose | vnt. | 1 |
|  | Atrama prie klozeto nugarai montavimas, kai komplektacijoje atrama | vnt. | 1 |
|  | Pakabinamos spintutės-lentynos kolostominiams maišeliams montavimas, kai prekė komplekte | vnt. | 1 |
|  | Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas, kai pavojaus-pagalbos mygtukas komplekte | vnt. | 1 |
|  | Avarinio signalo aktyvavimo virvutės su jungiklių montavimas, kai aliarmo skambučiai, švilpukai, sirenos (komplektas) komplekte | vnt. | 1 |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai pakabos-tualetinio popieriaus laikyklis komplekte | vnt. | 1 |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai muilo dozatorius komplekte | vnt. | 1 |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai karšto oro rankų džiovintuvas komplekte | vnt. | 1 |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai WC šepetys komplekte | vnt. | 1 |
|  | Sanitarinio mazgo prietaisų įrengimas, kai šiukšlių išmetimo dėžė komplekte | vnt. | 1 |
|  | Pakabos pritvirtinimas prie sienos, kai pakaba drabužiams komplekte | vnt. | 2 |
|  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 110 | m | 6 |
|  | Ventiliacijos grotelių, difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160 lubose | vnt. | 2 |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 2 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba analogiškų klijų | m2 | 1 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 2,5 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 1,5 |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 m | m | 15 |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 15 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 30 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 30 |
|  | Jungikli dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 2 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 8 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 12 |
|  | 1. **1-7 PALATA IR 1-8 WC/DUŠAS** |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 24,69 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 18,69 |
|  | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | m2 | 6 |
|  | Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betono pagrindo ir tarpų užglaistymas | m2 | 6 |
|  | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 15 |
|  | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių) | m2 | 30 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 48 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba aalogiškų klijų | m2 | 25 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 24,69 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys iš medžio drožlių plokštės su MDP užpildu (durų angos plotis ne mažesnis negu 950 mm) | m2 | 4,2 |
|  | Grindų sujungimo profilis tarp patalpų | vnt. | 1 |
|  | Trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas | vnt. | 1 |
|  | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt. | 1 |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 4 bangų | vnt. | 1 |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt | 2 |
|  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu | kompl. | 1 |
|  | Atlenkiamų ranktūrių neįgaliesiems montavimas | vnt | 1 |
|  | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius, vnt. 6 | vnt | 1 |
|  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose | vnt. | 1 |
|  | Atrama prie klozeto nugarai montavimas, kai komplektacijoje atrama | vnt. | 1 |
|  | Pakabinamos spintutės-lentynos kolostominiams maišeliams montavimas, kai prekė komplekte | vnt. | 1 |
|  | Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas, kai pavojaus-pagalbos mygtukas komplekte | vnt. | 1 |
|  | Avarinio signalo aktyvavimo virvutės su jungiklių montavimas, kai aliarmo skambučiai, švilpukai, sirenos (komplektas) komplekte | vnt. | 1 |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai pakabos-tualetinio popieriaus laikyklis komplekte | vnt. | 1 |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai muilo dozatorius komplekte | vnt. | 1 |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai karšto oro rankų džiovintuvas komplekte | vnt. | 1 |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai WC šepetys komplekte | vnt. | 1 |
|  | Sanitarinio mazgo prietaisų įrengimas, kai šiukšlių išmetimo dėžė komplekte | vnt. | 1 |
|  | Pakabos pritvirtinimas prie sienos, kai pakaba drabužiams komplekte | vnt. | 2 |
|  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 110 | m | 6 |
|  | Ventiliacijos grotelių, difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160 lubose | vnt. | 2 |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 2 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba analogiškų klijų | m2 | 1 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 5 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 3 |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 m | m | 20 |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 20 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 30 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 30 |
|  | Jungikli dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 2 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 8 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 12 |
|  | 1. **1-14 KINEZITERAPIJOS KABINETAS** |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 23,91 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 23,91 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 50 |
|  | Vidaus angokraščių 2-iejų kartų gerasis dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 5 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m2 | 23,91 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys iš medžio drožlių plokštės su MDP užpildu (durų angos plotis ne mažesnis negu 950 mm) | m2 | 2,1 |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt | 1 |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 1 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba analogiškų klijų | m2 | 1 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 5 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 3 |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 m | m | 5 |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 5 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 20 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 20 |
|  | Jungikli dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 1 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 6 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 6 |
|  | 1. **1-12 KORIDORIUS IR 1-13 KONSULTACIJOS KABINETAS** |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 19,78 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 19,78 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 54,44 |
|  | Vidaus angokraščių 2-iejų kartų gerasis dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 5 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 19,78 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys iš medžio drožlių plokštės su MDP užpildu (durų angos plotis ne mažesnis negu 950 mm) | m2 | 4,2 |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt | 1 |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 1 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba analogiškų klijų | m2 | 1 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 2,5 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 1,5 |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 m | m | 5 |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 5 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 20 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 20 |
|  | Jungikli dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 2 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 6 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 6 |
|  | 1. **1-10 PALATA IR 1-11 WC/DUŠAS** |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 20,37 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 14,37 |
|  | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | m2 | 6 |
|  | Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betono pagrindo ir tarpų užglaistymas | m2 | 6 |
|  | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 15 |
|  | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių) | m2 | 30 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 44 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba aalogiškų klijų | m2 | 25 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 20,37 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys iš medžio drožlių plokštės su MDP užpildu (durų angos plotis ne mažesnis negu 950 mm) | m2 | 4,2 |
|  | Grindų sujungimo profilis tarp patalpų | vnt. | 1 |
|  | Trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas | vnt. | 1 |
|  | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt. | 1 |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 4 bangų | vnt. | 1 |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 2 |
|  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu | kompl. | 1 |
|  | Atlenkiamų ranktūrių neįgaliesiems montavimas | vnt. | 1 |
|  | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius, vnt. 6 | vnt. | 1 |
|  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose | vnt. | 1 |
|  | Atrama prie klozeto nugarai montavimas, kai komplektacijoje atrama | vnt. | 1 |
|  | Pakabinamos spintutės-lentynos kolostominiams maišeliams montavimas, kai prekė komplekte | vnt. | 1 |
|  | Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas, kai pavojaus-pagalbos mygtukas komplekte | vnt. | 1 |
|  | Avarinio signalo aktyvavimo virvutės su jungiklių montavimas, kai aliarmo skambučiai, švilpukai, sirenos (komplektas) komplekte | vnt. | 1 |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai pakabos-tualetinio popieriaus laikyklis komplekte | vnt. | 1 |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai muilo dozatorius komplekte | vnt. | 1 |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai karšto oro rankų džiovintuvas komplekte | vnt. | 1 |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai WC šepetys komplekte | vnt. | 1 |
|  | Sanitarinio mazgo prietaisų įrengimas, kai šiukšlių išmetimo dėžė komplekte | vnt. | 1 |
|  | Pakabos pritvirtinimas prie sienos, kai pakaba drabužiams komplekte | vnt. | 2 |
|  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 110 | m | 6 |
|  | Ventiliacijos grotelių, difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160 lubose | vnt. | 2 |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 2 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba analogiškų klijų | m2 | 1 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 2,5 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 1,5 |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 m | m | 15 |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 15 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 30 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 30 |
|  | Jungikli dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 2 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 8 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 8 |
|  | 1. **1-9. PROCEDŪRŲ KABINETAS** |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 25,35 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 25,35 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 49 |
|  | Vidaus angokraščių 2-iejų kartų gerasis dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 5 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 25,35 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys iš medžio drožlių plokštės su MDP užpildu (durų angos plotis ne mažesnis negu 950 mm) | m2 | 2,1 |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt | 1 |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 1 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba analogiškų klijų | m2 | 1 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 5 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 3 |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 m | m | 10 |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 10 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 20 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 20 |
|  | Jungikli dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 1 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 8 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 8 |
|  | 1. **1-21. KORIDORIUS** |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 48,84 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 48,84 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 54 |
|  | Vidaus angokraščių 2-iejų kartų gerasis dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 3 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 48,84 |
|  | Vienvėrių durų blokų su šonlangiais įstatymas į sienų angas (durų blokų sąvara ne mažesnio ploto negu 2,1 m2), kai durų blokas iš aliuminio konstrukcijos su automatine durų pavara (durų angos plotis ne mažesnis negu 950 mm) | m2 | 9 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 5 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 3 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 20 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 20 |
|  | Judesio jutiklio montavimas lubose | vnt. | 2 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 14 |
|  | 1. **1-2. HOLAS IR 1-1. TAMBŪRAS** |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 60,25 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 60,25 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 120 |
|  | Vidaus angokraščių 2-iejų kartų gerasis dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 14 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 60,25 |
|  | Slankiojančių durų blokų įstatymas su šonlangiais į sienų angas (durų blokų sąvaros plotas ne mažesnio ploto negu 2,1 m2), kai durų blokai iš aliuminio konstrukcijos su automatinio atidarymo funkcija | m2 | 20 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 2,5 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 3 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 20 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 20 |
|  | Judesio jutiklio montavimas lubose | vnt. | 2 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 14 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 6 |
|  | Evakuacinio ženklo įrengimas | vnt. | 2 |
|  | 1. **1-3. BENDROJI PATALPA IR 1-22. KORIDORIUS** |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 86,54 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 86,54 |
|  | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 7 |
|  | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių) | m2 | 14 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 140 |
|  | Vidaus angokraščių 2-iejų kartų gerasis dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 20 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 86,54 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 16 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 10 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 50 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 50 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 20 |
|  | Jungikli dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 3 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 8 |
|  | Evakuacinio ženklo įrengimas | vnt. | 2 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys iš medžio drožlių plokštės su MDP užpildu (durų angos plotis ne mažesnis negu 950 mm) | m2 | 2,1 |
|  | 1. **1-15. PERSONALO PATALPA IR 1-16. MAISTO RUOŠIMO PATALPA** |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 30,35 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 30,35 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 90 |
|  | Vidaus angokraščių 2-iejų kartų gerasis dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 10 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 30,35 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys tuštumėtos medžio drožlių plokštės su MDP užpildu (durų angos plotis ne mažesnis negu 950 mm) | m2 | 4,2 |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt | 2 |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 2 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba analogiškų klijų | m2 | 2 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 5 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 3 |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 m | m | 10 |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 10 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 30 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 30 |
|  | Jungikli dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 1 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 10 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 12 |
|  | 1. **1-19. VALYTOJOS PATALPA IR 1-20. TECHNINĖ PATALPA** |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 10,43 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 10,43 |
|  | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | m2 | 10,43 |
|  | Keraminių plytelių danga, kai danga klojama ant betono pagr. | m2 | 10,43 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba aalogiškų klijų | m2 | 28 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 10,43 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys iš dažytos medžio drožlių plokštės su MDP užpildu | m2 | 4 |
|  | Grindų sujungimo profilis tarp patalpų | vnt. | 2 |
|  | Trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas | vnt. | 2 |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 2 |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 m | m | 15 |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto orovamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžioišorinis skersmuo iki 32 mm | m | 15 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 30 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 30 |
|  | Jungiklio montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 2 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 2 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 2 |
|  | 1. **1-17 PERSONALO WC/DUŠAS IR 1-18 WC/DUŠAS** |  |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 15,46 |
|  | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | m2 | 15,46 |
|  | Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betono pagrindo ir tarpų užglaistymas | m2 | 15,46 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 48 |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" arba analogiškų klijų | m2 | 62 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 15,46 |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys iš medžio drožlių plokštės su MDP užpildu (durų angos plotis ne mažesnis negu 950 mm) | m2 | 4,2 |
|  | Grindų sujungimo profilis tarp patalpų | vnt. | 2 |
|  | Trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas | vnt. | 2 |
|  | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt. | 2 |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 4 bangų | vnt. | 1 |
|  | Dušo praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt | 2 |
|  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu | kompl. | 2 |
|  | Atlenkiamų ranktūrių neįgaliesiems montavimas | vnt | 1 |
|  | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius, vnt. 6 | vnt | 1 |
|  | Atrama prie klozeto nugarai montavimas, kai komplektacijoje atrama | vnt. | 1 |
|  | Pakabinamos spintutės-lentynos kolostominiams maišeliams montavimas, kai prekė komplekte | vnt. | 1 |
|  | Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas, kai pavojaus-pagalbos mygtukas komplekte | vnt. | 1 |
|  | Avarinio signalo aktyvavimo virvutės su jungiklių montavimas, kai aliarmo skambučiai, švilpukai, sirenos (komplektas) komplekte | vnt. | 1 |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai pakabos-tualetinio popieriaus laikiklis komplekte | vnt. | 1 |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai muilo dozatorius komplekte | vnt. | 1 |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai karšto oro rankų džiovintuvas komplekte | vnt. | 1 |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai WC šepetys komplekte | vnt. | 1 |
|  | Sanitarinio mazgo prietaisų įrengimas, kai šiukšlių išmetimo dėžė komplekte | vnt. | 1 |
|  | Pakabos pritvirtinimas prie sienos, kai pakaba drabužiams komplekte | vnt. | 2 |
|  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose | vnt. | 2 |
|  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 110 | m | 10 |
|  | Ventiliacijos grotelių, difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160 lubose | vnt. | 2 |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 2 |
|  | Vidaus palangių įrengimas, kai palangė iš medžio drožlių plokštės iki 0,3 m pločio | m | 2 |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 3 |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 m | m | 20 |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 20 |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | m | 30 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 30 |
|  | Jungikli dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 2 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. | 6 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 4 |
|  | 1. **KITI DARBAI** |  |  |
|  | Signalinio kabelio tiesimas, kai signalinis kabelis su jungtimis komplekte RJ45 (*kompiuterinio tinklo (Ethernet) kabelis, CAT6 kategorijos*) | m | 200 |
|  | Klasės kompiuterinės kištukinių lizdų montavimas RJ45 (LAN), kai kištukinis lizdas ir rėmelis komplekte | vnt. | 100 |
|  | Elektros instaliacijos prijungimas prie elektros esamų paskirstymo skydo | vnt. | 1 |
|  | Grandinės fazė-nulis tariamosios varžos matavimas | vnt. | 1 |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami viršįtampių ribotuvas modulis | vnt. | 2 |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojamas srovės nuotėkio relės modulis | vnt. | 4 |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 16A | vnt. | 6 |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 20A | vnt. | 3 |
|  | Apsaugos sistemos davikių perkėlimas | vnt. | 15 |
|  | Dūmų apsaugos sistemos daviklių perkėlimas | vnt. | 15 |
|  | Apsaugos sistemos signalinio kabelio tiesimas, kai signalinis kabelis su jungtimis komplekte | m | 100 |
|  | Automatizuotų durų gaisro apsaugos sistemos prijungimas prie dispečerinio pulto, paleidimo darbai | kompl. | 2 |
|  | 1. **STATYBOS UŽBAIGIMO DOKUMENTŲ PARENGIMAS** |  |  |
|  | Kadastrinės bylos paruošimas su atlikta patikra | kompl. | 1 |