**192 Skapiškis–Pandėlys**

**eismo apskaitos postų, esančių 2,03 km ir 8,703 km, atstatymas**

*Techninė specifikacija*

Andrius Kairys, projektų vadovas

mob. tel. 068253972


andrius.kairys@vialietuva.lt

**Vilnius**

**2025**

1. **Bendrieji reikalavimai eismo intensyvumo apskaitos posto įrengimui**
   1. Senas eismo apskaitos postas 1,87 km naikinamas:





**1 pav.** Naikinamas eismo apskaitos postas 1,87 km

* 1. Eismo apskaitos postai 2,03 ir 8,703 km turi būti atstatyti tose pačiose vietose, atstatant stovą su įrangos dėže bei naujai įrengiant indukcines kilpas kelio dangoje kiekvienoje eismo juostoje ir pajungiant elektros įvadą;



**2 pav.** Atstatomi eismo apskaitos postai 2,03 km ir 8,703 km

1. **Reikalavimai indukcinių kontūrų įrengimui**
   1. Kabelis turi būti įrengiamas išpjaunant ne mažesnį nei 8-10 cm gylio ir 7 mm pločio (griovelio plotis gali būti ir kitoks, svarbu, kad indukcinis kabelis laisvai atsigultų ant griovelio dugno, ten kur dedamas suvytas kabelis griovelio plotis gali būti iki 50 mm) griovelį kelio. Dedant kabelį į apatinį asfalto dangos sluoksnį prieš paklojant viršutinį, griovelio gylis turi būti ne mažesnis kaip 5 cm. Išpjovus, visi grioveliai turi būti kruopščiai išvalyti nuo dulkių ir purvo bei išdžiovinti nuo drėgmės. Griovelių pjovimas pradedamas nuo kilpų, esančių toliausiai nuo stovo. Kilpų kontūrų griovelių kampai užapvalinami 135° kampu (žiūrėti schemą);
   2. Indukcinėms kilpoms įrengti turi būti naudojamas specialiai tam skirtas kabelis. Kabelio laidininkas – varinė arba alavuota vario gysla, kurios skerspjūvis 1,5 mm², padengta gumuotu (ar kitokiu) apvalkalu, užtikrinančiu atsparumą išoriniams poveikiams (drėgmei, tepalui, temperatūrai ir kt.);
   3. Vienam kontūrui reikia **keturių** kvadratinės formos vijų. Kontūro išmatavimai – 2000x2000 mm., o kontūro kabeliui pakloti reikalingas griovelis kurio matmenys – 5 mm pločio ir nemažiau 80 mm gylio. Kabeliams pravesti iki įrangos dėžės pakanka 15 mm pločio ir nemažiau 80 mm gylio griovelio. Atstumai tarp kontūrų toje pačioje eismo juostoje 2500 mmm. Indukcinė kilpa turi būti eismo juostos viduryje;
   4. Indukcinio kontūro kabelis turi būti vientisas iki pat jungiamosios jungties su eismo intensyvumo skaičiavimo įranga. Kabelis griovelyje turi pasiguldyti ant dugno ir nesibanguoti. Kabelis turi būti klojamas tik į švarius griovelius;
   5. Indukcinių kontūrų kabelių galai suvejami į vieną (nuo pat kontūro iki pat įrangos spintos) ir tik tuomet suklojami į išpjautus griovelius, vedančius link stovo. Suvijimo žingsnis per visą ilgį turi būti ne mažesnis kaip 5 vijos į metrą.
   6. Kabeliai nuo kelio dangos krašto iki eismo apskaitos stovo pamato nuvedami paklojant plastikinį vamzdį, kurio vidinis/išorinis diametras nemažesnis nei 40 mm, ir pratraukiami iki įrangos spintos.
   7. Įrangos spintoje kilpų galai sužymimi raidėmis nuo A iki D ir pajungiami prie gnybtyno tuo pačiu eiliškumu.
   8. Įrengus indukcinius kontūrus jų elektriniai parametrai turi atitikti eismo intensyvumo skaičiavimo įrangos gamintojo nustatytus reikalavimus:
      1. kiekvieno kontūro varža po įrengimo privalo būti nedidesnė nei 3 omai (Ω);
      2. kiekvieno kontūro induktyvumas po įrengimo privalo būti nemažesnis nei 90 mikrohenrių (µH);
   9. Suklojus kabelius į griovelius, jie užpilami karšto liejimo mastika arba bituminė emulsija. Užpildas parenkamas atsižvelgiant į asfalto fizines charakteristikas. Užpildo charakteristikos turi būti kiek įmanoma panašesnės į asfalto, kad užtikrinti vieningą darbą asfalto „judėjimo“ metu dėl klimatinių sąlygų pokyčių.
   10. Indukciniai kontūrai kelio dangoje įrengiami pagal numatytą brėžinį techninėje specifikacijoje, atsižvelgiant į eismo intensyvumo skaičiavimo įrangos gamintojo rekomendacijas;
   11. Rekomenduojama kontūrus įrengti prieš klojant išlyginamąjį asfalto sluoksnį. Tuomet griovelių gyliai gali būti atitinkamai mažesnio gylio;
   12. Indukcinių kontūrų įrengimo pavyzdinis brėžinys pateiktas 2 paveiksle.
   13. Suvyto kabelio nuvedimo griovelių asfalto dangoje išdėstymas gali būti ir kitoks, nei nurodyta pavyzdiniame brėžinyje.

Paveikslėlis, kuriame yra diagrama, tekstas, ekrano kopija, linija

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.

**3 pav.** Indukcinių kontūrų 2,03 km ir 8,703 km pavyzdinis brėžinys