**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI**

**4.1.-4.2. Mikrodializės kateteriai su pompos rinkiniais, darbui su mDialysis pompa:**

* 1. **Intrakranijinis mikrodializės kateteris:**
* vienkartinis (pažymėta simboliu);
* sterilus (simbolis ant pakuotės);
* skirta implantacijai į smegenų audinį mikrodializato surinkimui;
* auksinis arba lygiavertis antgalis, leidžiantis nustatyti kateterio vietą kompiuterinės tomografijos metu;

Kateterio sudėtinės dalys:

* dializės membrana;
* darbinė dalis;
* skysčių sandūra;
* apsauginis vamzdelis;
* išleidžiamasis vamzdelis;
* mėgintuvėlio laikiklis;
* mikrobuteliukas;
* įleidimo vamzdelis;
* luer-lock arba lygiavertė švirkšto jungtis;
* kateterio membrana pagaminta ir poliarido eterio sulfono arba lygiavertės medžiagos, o darbinė dalis – iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos;
* membranos ilgis: 10 mm;
* membranos diametras: 0,6 mm;
* darbinės dalies ilgis: 130 mm;
* darbinės dalies diametras: 0,9 mm;
* pakuotėje ne mažiau 4 rinkiniai;
* ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;
* su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

*Orientacinis poreikis: 4 vnt.*

* 1. **Mikrodializės pompos rinkinys:**
* skirtas darbui su smegenų audiniais;
* vienkartinis (pažymėta simboliu);
* sterilus (simbolis ant pakuotės);

Rinkinyje turi būti:

* švirkštas (1 vnt.);
* baterija (1 vnt.);
* perfuzinis skystis, skirtas smegenų perfuzijai;
* rinkinio sudedamosios dalys tinkančios darbui su mDialysis pompa;
* ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas;
* su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

*Orientacinis poreikis: 4 vnt.*

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_