**INFORMACINIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

| Eil. Nr. |  | | Gaminio pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Kaina už mato vnt. be PVM | Kaina už mato vnt. su PVM | Viso su PVM | Siūloma techninė charakteristika, gamintojas | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 1. **Lauko reklama. Išorinis korpusų ženklinimas** | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba su apšvietimu** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas A1.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1000±5 mm  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos 20±0,5 mm  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1 mm,  Fasado pagrindas: dengtas lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, *arba lygiaverte* dengtas plastikas *arba lygiavertis*, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė šviečianti raidė: pagrindas iš 1±0,5 mm aliuminio *arba lygiaverčio*, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 3±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo *arba lygiaverčio* (šviesos pralaidumas 30 proc.).  Raidės apšvietimas iš vidaus: LED *arba lygiaverčiai* moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo *arba lygiaverčio* paviršiuje *1500-1600 lx*, naudojami LED *arba lygiaverčiai* moduliai 6500 k.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm  Korpuso raidės tūris – 100±2 mm  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei *arba lygiavertei* – *ne mažiau* 5 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt. | 2 | **1480,00** | **1790,80** | **3581,60** | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba su apšvietimu** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas A1.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1000 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio vamzdis 30x30 mm,  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, dengtas plastikas , 10 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė šviečianti raidė: pagrindas iš 1 mm aliuminio , fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 3 mm balto PMMA organinio stiklo (šviesos pralaidumas 30 proc.).  Raidės apšvietimas iš vidaus: LED moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje *1500 lx*, naudojami LED moduliai 6500 k.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Korpuso raidės tūris – 100 mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei – 5 metų  Konstruktyvams – 5 metų.  **Gamintojas DNR Reklama UAB** | |
| 1.2. |  | | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba su apšvietimu** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas A2.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1650±5 mm  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos 20±0,5 mm  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiavertis* vamzdis 30x30 ±1 mm,  Fasado pagrindas: dengtas lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, *arba lygiaverte* dengtas plastikas, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė šviečianti raidė: pagrindas iš 1±0,5 mm aliuminio *arba lygiaverčio*, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 3±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo *arba lygiaverčio* (šviesos pralaidumas 30 proc.).  Raidės apšvietimas iš vidaus: LED *arba lygiaverčiai* moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje *1500-1600 lx*, naudojami LED *arba lygiaverčiai* moduliai 6500 k.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm  Korpuso raidės tūris –100±2 mm  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei *arba lygiavertei* – *ne mažiau* 5 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt. | 4 | **935,00** | **1131,35** | **4525,40** | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba su apšvietimu** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas A2.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1650 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio vamzdis 30x30 mm,  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, dengtas plastikas, 10 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė šviečianti raidė: pagrindas iš 1 mm aliuminio, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 3mm balto PMMA organinio stiklo (šviesos pralaidumas 30 proc.).  Raidės apšvietimas iš vidaus: LED moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje *1500 lx*, naudojami LED moduliai 6500 k.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Korpuso raidės tūris –100 mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei – 5 metų  Konstruktyvams – 5 metų.  **Gamintojas DNR Reklama UAB** | |
| 1.3 |  | | **Lauko reklama. Priekinė korpuso iškaba su apšvietimu** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas A3.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 3000±5 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1 mm,  Fasado pagrindas: dengtas lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams *arba lygiaverte* dengtas plastikas *arba lygiavertis*, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė šviečianti raidė: pagrindas iš 1±0,5 mm aliuminio *arba lygiaverčio*, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo *arba lygiaverčio* (šviesos pralaidumas 30 proc.).  Raidės apšvietimas iš vidaus: LED *arba lygiaverčiai* moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje *1500-1600 lx*, naudojami LED *arba lygiaverčiai* moduliai 6500 k.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm  Korpuso raidės tūris –100±2 mm  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei *arba lygiavertei* – *ne mažiau* 5 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt. | 4 | **1515,00** | **1833,15** | **7332,60** | **Lauko reklama. Priekinė korpuso iškaba su apšvietimu** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas A3.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 3000 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio vamzdis 30x30 mm,  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams dengtas plastikas, 10 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė šviečianti raidė: pagrindas iš 1 mm aliuminio , fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 4 mm balto PMMA organinio stiklo (šviesos pralaidumas 30 proc.).  Raidės apšvietimas iš vidaus: LED moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje *1500 lx*, naudojami LED moduliai 6500 k.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Korpuso raidės tūris –100 mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei – 5 metų  Konstruktyvams – 5 metų.  **Gamintojas DNR Reklama UAB** | |
| 1.4 |  | | **Lauko reklama. Priekinė korpuso iškaba su apšvietimu** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas A4.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 5000±5 mm  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1 mm,  Fasado pagrindas: dengtas lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams *arba lygiaverte* dengtas plastikas *arba lygiavertis*, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė šviečianti raidė: pagrindas iš 1±0,5 mm aliuminio *arba lygiaverčio*, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo *arba lygiaverčio* (šviesos pralaidumas 30 proc.).  Raidės apšvietimas iš vidaus: LED *arba lygiaverčiai* moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje *1500-1600 lx*, naudojami LED *arba lygiaverčiai* moduliai 6500 k.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm  Korpuso raidės tūris –100±2 mm  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei *arba lygiavertei* – *ne mažiau* 5 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt. | 4 | **1990,00** | **2407,90** | **9631,60** | **Lauko reklama. Priekinė korpuso iškaba su apšvietimu** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas A3.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 3000 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio vamzdis 30x30 mm,  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams dengtas plastikas, 10 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė šviečianti raidė: pagrindas iš 1 mm aliuminio, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 4 mm balto PMMA organinio stiklo (šviesos pralaidumas 30 proc.).  Raidės apšvietimas iš vidaus: LED moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje *1500 lx*, naudojami LED moduliai 6500 k.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Korpuso raidės tūris –100 mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei – 5 metų  Konstruktyvams – 5 metų.  **Gamintojas DNR Reklama UAB** | |
| 1.5 |  | | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba be apšvietimo** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*) **Variantas B1.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1000±5 mm  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1 mm  Fasado pagrindas: dengtas lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, *arba lygiaverte* dengtas plastikas *arba lygiavertis*, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė raidė: pagrindas iš 1±0,5 mm aliuminio *arba lygiaverčio*, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm  Korpuso raidės tūris –100±5 mm  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei *arba lygiavertei* – *ne mažiau* 5 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt. | 3 | **535,00** | **647,35** | **1942,05** | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba be apšvietimo** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*) **Variantas B1.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1000 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio vamzdis 30x30 mm  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, dengtas plastikas, 10 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė raidė: pagrindas iš 1 mm aliuminio, priekis ir šonai iš 4 mm balto PMMA organinio stiklo.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Korpuso raidės tūris –100 mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei –5 metų  Konstruktyvams –5 metų.  **Gamintojas DNR Reklama UAB** | |
| 1.6 |  | | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba be apšvietimo** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas B2.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1650±5 mm  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1 mm  Fasado pagrindas: dengtas lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, *arba lygiaverte* dengtas plastikas *arba lygiavertis*, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė raidė: pagrindas iš 1±0,5 mm aliuminio *arba lygiaverčio*, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm  Korpuso raidės tūris – 100±5 mm  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei *arba lygiavertei* – *ne mažiau* 5 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt. | 2 | **870,00** | **1052,70** | **2105,40** | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba be apšvietimo** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas B2.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1650 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio vamzdis 30x30mm  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, dengtas plastikas, 10 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė raidė: pagrindas iš 1mm aliuminio, priekis ir šonai formuojami iš 4 mm balto PMMA organinio stiklo.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Korpuso raidės tūris –100mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei – 5 metų  Konstruktyvams – 5 metų.  **Gamintojas DNR Reklama UAB** | |
| 1.7 |  | | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba be apšvietimo** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas B3.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 3000±5 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1 mm  Fasado pagrindas: dengtas lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, *arba lygiaverte* dengtas plastikas *arba lygiavertis*, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė raidė: pagrindas iš 1±0,5 mm aliuminio *arba lygiaverčio*, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm  Korpuso raidės tūris –100±5 mm  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei *arba lygiavertei* – *ne mažiau* 5 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt. | 3 | **855,00** | **1034,55** | **3103,65** | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba be apšvietimo** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas B3.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 3000 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio vamzdis 30x30mm  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, dengtas plastikas, 10 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė raidė: pagrindas iš 1 mm aliuminio, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 4 mm balto PMMA organinio stiklo.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Korpuso raidės tūris –100 mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei – 5 metų  Konstruktyvams –5 metų.  **Gamintojas DNR Reklama UAB** | |
| 1.8 |  | | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba be apšvietimo** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas B4.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 5000±5 mm  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1mm  Fasado pagrindas: dengtas lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, *arba lygiaverte* dengtas plastikas *arba lygiavertis*, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė raidė: pagrindas iš 1±0,5 mm aliuminio *arba lygiaverčio*, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm  Korpuso raidės tūris –100±5mm  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei *arba lygiavertei* – *ne mažiau* 5 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt. | 2 | **1425,00** | **1724,25** | **3448,50** | **Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba be apšvietimo** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas B4.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 5000 mm.  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminiovamzdis 30x30 mm  Fasado pagrindas: lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, dengtas plastikas, 10 mm storio, briauna dažoma.  Tūrinė raidė: pagrindas iš 1 mm aliuminio, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 4 mm balto PMMA organinio stiklo .  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Korpuso raidės tūris –100 mm.  Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei – 5 metų  Konstruktyvams –5 metų.  **Gamintojas DNR Reklama UAB** | |
| 1.9 |  | | **Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba su apšvietimu** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas A.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1500±5 mm  Ženklas stačiakampis: ilgis 11000±10 mm, aukštis 1500±5 mm. Viršutiniai kampai užapvalinti.  Bendras korpuso įėjimo iškabos ilgis: 12500±10 mm  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1 mm  Tūrinė šviesdėžė: pagrindas iš 1±0,5 mm aliuminio *arba lygiaverčio*, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo *arba lygiaverčio* (šviesos pralaidumas 30 proc.), apklijuoto lipnia PVC plėvele , atsparia išorės veiksniams, *arba lygiaverte*.  Apšvietimas iš vidaus: LED *arba lygiaverčiai* moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje *1500-1600 lx*, naudojami LED *arba lygiaverčiai* moduliai 6500 k.  Atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm  Korpuso tūris –80±0,5 mm  Šviesdėžė prie metalinio karkaso turi būti tvirtinama paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei *arba lygiavertei* – *ne mažiau* 5 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt. | 1 | **4200,00** | **5082,00** | **5082,00** | **Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba su apšvietimu** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas A.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1500 mm.  Ženklas stačiakampis: ilgis 11000 mm, aukštis 1500 mm. Viršutiniai kampai užapvalinti.  Bendras korpuso įėjimo iškabos ilgis: 12500 mm  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio vamzdis 30x30mm.  Tūrinė šviesdėžė: pagrindas iš 1 mm aliuminio , fasadas ir šonai formuojami iš 4 mm balto PMMA organinio stiklo (šviesos pralaidumas 30 proc.) apklijuoto lipnia PVC plėvele , atsparia išorės veiksniams.  Apšvietimas iš vidaus: LED moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje *1500 lx*, naudojami LED moduliai 6500 k.  Atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Korpuso tūris –80 mm.  Šviesdėžė prie metalinio karkaso turi būti tvirtinama paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei – 5 metų  Konstruktyvams –5 metų.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 1.10 |  | | **Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba su apšvietimu** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas B.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Apskritų ženklų skersmuo: 300±5 mm  Stačiakampiai ženklai užapvalintais kampais: K- ilgis 1300±5 mm, aukštis 300±5 mm; KC – ilgis 3200±5 mm, aukštis –300±5 mm  Bendras korpuso įėjimo iškabos ilgis: 5200±5 mm  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1mm  Tūrinė šviesdėžė: pagrindas iš 1±0,5 mm aliuminio *arba lygiaverčio*, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo *arba lygiaverčio* (šviesos pralaidumas 30 proc.) apklijuoto lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, *arba lygiaverte*.  Apšvietimas iš vidaus: LED *arba lygiaverčiai* moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje *1500-1600 lx*, naudojami LED *arba lygiaverčiai* moduliai 6500 k.  Atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm  Korpuso tūris –80±5 mm  Šviesdėžė prie metalinio karkaso turi būti tvirtinama paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei *arba lygiavertei* – *ne mažiau* 5 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt. | 1 | **2090,00** | **2528,90** | **2528,90** | **Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba su apšvietimu** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas B.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Apskritų ženklų skersmuo: 300 mm.  Stačiakampiai ženklai užapvalintais kampais: K- ilgis 1300 mm, aukštis 300 mm; KC – ilgis 3200 mm, aukštis –300 mm.  Bendras korpuso įėjimo iškabos ilgis: 5200 mm  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio vamzdis 30x30mm.  Tūrinė šviesdėžė: pagrindas iš1 mm aliuminio , fasadas ir šonai iš 4 mm balto PMMA organinio stiklo (šviesos pralaidumas 30 proc.) apklijuoto lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams.  Apšvietimas iš vidaus: LED moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje *1500 lx*, naudojami LED moduliai 6500 k.  Atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Korpuso tūris –80 mm.  Šviesdėžė prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei –5 metų  Konstruktyvams –5 metų.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 1.11 |  | | **Korpusų įėjimo grafinių elementų dekoravimas:** Turi atitikti tokias charakteristikas:   * Esant mūriniam pagrindui, grafiniai elementai dažomi tiesiai ant sienos. | m2 | 50 | **45,00** | **54,45** | **2722,50** | **Korpusų įėjimo grafinių elementų dekoravimas:** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Esant mūriniam pagrindui, grafiniai elementai dažomi tiesiai ant sienos.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 1.12 |  | | **Korpusų įėjimo grafinių elementų dekoravimas:** Turi atitikti tokias charakteristikas:   * Esant metaliniam pagrindui, grafiniai elementai apklijuojami reklamine plėvele, atsparia išorės veiksniams. | m2 | 50 | **45,00** | **54,45** | **2722,50** | **Korpusų įėjimo grafinių elementų dekoravimas:** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Esant metaliniam pagrindui, grafiniai elementai apklijuojami reklamine plėvele, atsparia išorės veiksniams.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 1.13 |  | | **Korpusų įėjimo grafinių elementų dekoravimas:** Turi atitikti tokias charakteristikas:   * Esant netinkamam paviršiui, gaminami ir montuojami aliuminio kompozito lankstiniai, grafiniai elementai klijuojami ant viršaus naudojant reklaminę plėvelę, atsparia išorės veiksniams. | m2 | 50 | **55,00** | **66,55** | **3327,50** | **Korpusų įėjimo grafinių elementų dekoravimas:** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Esant netinkamam paviršiui, gaminami ir montuojami aliuminio kompozito lankstiniai, grafiniai elementai klijuojami ant viršaus naudojant reklaminę plėvelę, atsparia išorės veiksniams.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 1.14 |  | | **Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba be apšvietimo** (*orientacinį* *vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas C.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1500±5 mm  Ženklas stačiakampis: ilgis 11000±10 mm, aukštis 1500±5 mm. Viršutiniai kampai užapvalinti.  Bendras korpuso įėjimo iškabos ilgis: 12500±10mm  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1 mm  Fasado pagrindas: dengtas 10±0,2 mm storio lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, *arba lygiaverte* dengtas plastikas *arba lygiavertis*, briauna dažoma.  Raidės: iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo *arba lygiavertis*.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm  Fasado pagrindas ir raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei *arba lygiavertei* – *ne mažiau* 5 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt. | 1 | **2450,00** | **2964,50** | **2964,50** | **Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba be apšvietimo** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas C.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1500 mm.  Ženklas stačiakampis: ilgis 11000 mm, aukštis 1500 mm. Viršutiniai kampai užapvalinti.  Bendras korpuso įėjimo iškabos ilgis: 12500 mm  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio vamzdis 30x30 mm.  Fasado pagrindas: dengtas 10 mm storio lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, dengtas plastikas, briauna dažoma.  Raidės: iš 4 mm balto PMMA organinio stiklo .  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Fasado pagrindas ir raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei – 5 metų  Konstruktyvams – 5 metų.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 1.15 |  | | **Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba be apšvietimo** *(orientacinis* *vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas D.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Apskritų ženklų skersmuo: 300±5 mm  Stačiakampiai ženklai užapvalintais kampais: K- ilgis 1300±5 mm, aukštis 300±5 mm; KC – ilgis 3200±5 mm, aukštis –300±5 mm  Bendras korpuso įėjimo iškabos ilgis: 5200±5 mm  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm  Karkasas: metalinis aliuminio *arba lygiaverčio* vamzdis 30x30±1 mm  Fasado pagrindas: dengtas 10±0,2 mm storio lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, *arba lygiaverte* dengtas plastikas *arba lygiavertis*, briauna dažoma.  Raidės: iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo *arba lygiavertis*.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm.  Fasado pagrindas ir raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu *arba lygiaverčiu* sluoksniu ir struktūriniu *arba lygiaverčiu* tinku.  Garantija: PVC plėvelei *arba lygiavertei* – *ne mažiau* 5 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt. | 1 | **880,00** | **1064,80** | **1064,80** | **Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba be apšvietimo** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**. Variantas D.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Apskritų ženklų skersmuo: 300 mm.  Stačiakampiai ženklai užapvalintais kampais: K- ilgis 1300 mm, aukštis 300 mm; KC – ilgis 3200 mm, aukštis –300 mm.  Bendras korpuso įėjimo iškabos ilgis: 5200 mm  Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20 mm.  Karkasas: metalinis aliuminio vamzdis 30x30 mm.  Fasado pagrindas: dengtas 10 mm storio lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, dengtas plastikas, briauna dažoma.  Raidės: 4 mm balto PMMA organinio stiklo.  Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20 mm.  Fasado pagrindas ir raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu.  Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu sluoksniu ir struktūriniu tinku.  Garantija: PVC plėvelei – 5 metų  Konstruktyvams – 5 metų.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
|  | | **2. Lauko reklama. Informaciniai pilonai** | | | | | | | | | |
| 2.1. |  | | **Lauko reklama. Informacinis pilonas** (*orientacinį* *vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pilono išmatavimai: aukštis 2015±5 mm, plotis 620±5 mm, gylis 200±5 mm  Pilonas pritvirtintas Ø12 mm ankeriais prie armuoto betono pamato. Pamatą įrengia tiekėjas.  Pamato gylis 1200±5 mm,  Pilono atstumas nuo pamato 100±5 mm,  Pilono karkasas: metalinis *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1mm, metalinis *arba lygiavertis* vamzdis 80x40x2mm. Dažytas milteliniu būdu.  Karkasas dengiamas iš PVC plastiko *arba lygiaverčio* ir PMMA organinio stiklo *arba lygiaverčio* formuotais (klijuotais) gaubtais.  Fasadai: PMMA organinis stiklas *arba lygiavertis*, storis 4±0,1 mm, šviesos pralaidumas 30-40%, apklijuojamas filtrine *arba lygiaverte* plėvele (garantija *ne mažiau* kaip 5 m).  Pilono šonai aptaisomi 10±0,2 mm PVC plastiku *arba lygiaverčiu*.  Pašvietimas: paslėpti LED *arba lygiaverčiai* moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje *1500-1600 lx*, naudojami LED *arba lygiaverčiai* moduliai 6500 k.  Tvirtinimas prie karkaso nerūdijančio plieno *arba lygiaverčio* varžtais.  Gaubtai nuimami LED modulių keitimui  Garantija: PVC plėvelei *arba lygiavertei* – *ne mažiau* 5 metų  Konstruktyvams – *ne mažiaus* 5 metų. | vnt. | 9 | **1960,00** | **2371,60** | **21344,40** | **Lauko reklama. Informacinis pilonas** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pilono išmatavimai: aukštis 2015 mm, plotis 620 mm, gylis 200 mm  Pilonas pritvirtintas Ø12 mm ankeriais prie armuoto betono pamato. Pamatą įrengia tiekėjas.  Pamato gylis 1200 mm,  Pilono atstumas nuo pamato 100 mm,  Pilono karkasas: metalinis vamzdis 30x30mm, metalinis vamzdis 80x40x2mm. Dažytas milteliniu būdu.  Karkasas dengiamas iš PVC plastiko ir PMMA organinio stiklo formuotais (klijuotais) gaubtais.  Fasadai: PMMA organinis stiklas, storis 4 mm, šviesos pralaidumas 40%, apklijuojamas filtrine plėvele (garantija 5 m).  Pilono šonai aptaisomi 10 mm PVC plastiku.  Pašvietimas: paslėpti LED moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje *1500-lx*, naudojami LED moduliai 6500 k.  Tvirtinimas prie karkaso nerūdijančio plieno varžtais.  Gaubtai nuimami LED modulių keitimui  Garantija: PVC plėvelei – 5 metų  Konstruktyvams –5 metų.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 2.2 |  | | **Lauko reklama. Informacinis pilonas. Teritorijos planas** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pilono išmatavimai: aukštis 2300±5 mm, plotis 900±5 mm gylis 200±5mm  Pilonas pritvirtintas Ø12 mm ankeriais prie armuoto betono pamato. Pamatą įrengia tiekėjas.  Pamato gylis 1200±5 mm,  Pilono atstumas nuo pamato 100±5mm,  Pilono karkasas: metalinis *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1mm, metalinis *arba lygiavertis* vamzdis 80x40x2mm. Dažytas milteliniu būdu.  Karkasas dengiamas iš PVC plastiko *arba lygiaverčio* ir PMMA organinio stiklo *arba lygiaverčio* formuotais (klijuotais) gaubtais  Fasadai: PMMA organinis stiklas *arba lygiavertis*, storis 4±0,1mm, šviesos pralaidumas 30-40%, apklijuojamas filtrine *arba lygiaverte* plėvele (garantija *ne mažiau* kaip 5 m).  Pilono šonai aptaisomi 10±0,2 mm PVC plastiku *arba lygiaverčiu*  Pašvietimas: paslėpti LED *arba lygiaverčiai* moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje *1500-1600 lx*, naudojami LED *arba lygiaverčiai* moduliai 6500 k.  Tvirtinimas prie karkaso nerūdijančio plieno *arba lygiaverčio* varžtais  Gaubtai nuimami LED modulių keitimui  Garantija: PVC plėvelei *arba lygiavertei* – *ne mažiau* 5 metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt. | 3 | **1990,00** | **2407,90** | **7223,70** | **Lauko reklama. Informacinis pilonas. Teritorijos planas** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pilono išmatavimai: aukštis 2300 mm, plotis 900 mm gylis 200 mm  Pilonas pritvirtintas Ø12 mm ankeriais prie armuoto betono pamato. Pamatą įrengia tiekėjas.  Pamato gylis 1200 mm,  Pilono atstumas nuo pamato 100 mm,  Pilono karkasas: metalinis vamzdis 30x30 mm, metalinis vamzdis 80x40x2mm. Dažytas milteliniu būdu.  Karkasas dengiamas iš PVC plastiko ir PMMA organinio stiklo formuotais (klijuotais) gaubtais  Fasadai: PMMA organinis stiklas, storis 4 mm, šviesos pralaidumas 40%, apklijuojamas filtrine plėvele (garantija 5 m).  Pilono šonai aptaisomi 10 mm PVC plastiku.  Pašvietimas: paslėpti LED moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje *1500 lx*, naudojami LED moduliai 6500 k.  Tvirtinimas prie karkaso nerūdijančio plieno varžtais  Gaubtai nuimami LED modulių keitimui  Garantija: PVC plėvelei –5 metų  Konstruktyvams –5 metų.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 2.3 |  | | **Lauko reklama. Informacinis pilonas.** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pilono išmatavimai: aukštis 2015±5 mm, plotis 750±5 mm, gylis 200±5 mm  Pilonas pritvirtintas Ø12 mm ankeriais prie armuoto betono pamato. Pamatą įrengia tiekėjas.  Pamato gylis 1200±5 mm,  Pilono atstumas nuo pamato 100±5mm,  Pilono karkasas: metalinis *arba lygiavertis* vamzdis 30x30±1mm, metalinis *arba lygiavertis* vamzdis 80x40x2mm. Dažytas milteliniu būdu.  Karkasas dengiamas iš PVC plastiko *arba lygiaverčio* ir PMMA organinio stiklo *arba lygiaverčio* formuotais (klijuotais) gaubtais  Fasadai: PMMA organinis stiklas *arba lygiavertis*, storis 4±0,1 mm, šviesos pralaidumas 30-40%, apklijuojamas filtrine *arba lygiaverte* plėvele (garantija *ne mažiau* kaip 5 m).  Pilono šonai aptaisomi 10±0,2 mm PVC plastiku arba lygiaverčiu.  Pašvietimas: paslėpti LED *arba lygiaverčiai* moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje 1500-1600 lx, naudojami LED *arba lygiaverčiai* moduliai 6500 k.  Tvirtinimas prie karkaso nerūdijančio plieno varžtais  Gaubtai nuimami LED modulių keitimui  Garantija: PVC plėvelei *arba lygiavertei* – *ne mažiau* 5metų  Konstruktyvams – *ne mažiau* 5 metų. | vnt. | 3 | **1990,00** | **2407,90** | **7223,70** | **Lauko reklama. Informacinis pilonas.** (*vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pilono išmatavimai: aukštis 2015 mm, plotis 750 mm, gylis 200 mm  Pilonas pritvirtintas Ø12 mm ankeriais prie armuoto betono pamato. Pamatą įrengia tiekėjas.  Pamato gylis 1200 mm,  Pilono atstumas nuo pamato 100 mm,  Pilono karkasas: metalinis vamzdis 30x30 mm, metalinis vamzdis 80x40x2mm. Dažytas milteliniu būdu. Spalva RAL 7016  Karkasas dengiamas iš PVC plastiko ir PMMA organinio stiklo formuotais (klijuotais) gaubtais  Fasadai: PMMA organinis stiklas, storis 4 mm, šviesos pralaidumas 40%, apklijuojamas filtrine plėvele (garantija 5 m).  Pilono šonai aptaisomi 10 mm PVC plastiku.  Pašvietimas: paslėpti LED moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje 1500 lx, naudojami LED moduliai 6500 k.  Tvirtinimas prie karkaso nerūdijančio plieno varžtais  Gaubtai nuimami LED modulių keitimui  Garantija: PVC plėvelei – 5metų  Konstruktyvams – 5 metų.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
|  | | **3. Vidaus ženklinimas. Informacinės lentos** | | | | | | | | | |
| 3.1 |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį* *vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*).Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 2220±2 mm  Aukštis: 240±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 | **95,00** | **114,95** | **1149,50** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį* *vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*).Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 2220 mm  Aukštis: 240 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.2 |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 240±2 mm  Aukštis: 240±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos  naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 | **25,00** | **30,25** | **605,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 240 mm  Aukštis: 240 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos  naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.3. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 660±2 mm  Aukštis: 60±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 | **20,00** | **24,20** | **484,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 660 mm  Aukštis: 60 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.4. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 660±2 mm  Aukštis: 120±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 50 | **60,00** | **72,60** | **3630,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 660 mm  Aukštis: 120 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.5. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio.  Matmenys:  Plotis: 120±2 mm  Aukštis: 120±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 50 | **12,00** | **14,52** | **726,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 120 mm  Aukštis: 120 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.6. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 660±2 mm  Aukštis: 240±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 40 | **30,00** | **36,30** | **1452,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 660 mm  Aukštis: 240 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.7. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio.  Matmenys:  Plotis: 240±2 mm  Aukštis: 60±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 50 | **12,00** | **14,52** | **726,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 240 mm  Aukštis: 60 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.8. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 980±2 mm  Aukštis: 140±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 | **30,00** | **36,30** | **363,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 980 mm  Aukštis: 140 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.9. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 900±2 mm  Aukštis: 120±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 | **30,00** | **36,30** | **363,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 900 mm  Aukštis: 120 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.10. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 900±2 mm  Aukštis: 240±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 3 | **55,00** | **66,55** | **199,65** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 900 mm  Aukštis: 240 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.11. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 320±2 mm  Aukštis: 320±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 150 | **14,00** | **16,94** | **2541,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 320 mm  Aukštis: 320 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.12. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio.  Matmenys:  Plotis: 700±2 mm  Aukštis: 140±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 30 | **20,00** | **24,20** | **726,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 700 mm  Aukštis: 140 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.13. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 140±2 mm  Aukštis: 140±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 50 | **10,00** | **12,10** | **605,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 140 mm  Aukštis: 140 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.14. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 340±2 mm  Aukštis: 340±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 40 | **20,00** | **24,20** | **968,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 340 mm  Aukštis: 340 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.15. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 860±2 mm  Aukštis: 170±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 40 | **26,00** | **31,46** | **1258,40** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 860 mm  Aukštis: 170 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.16 |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 840±2 mm  Aukštis: 140±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 | **20,00** | **24,20** | **484,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 840 mm  Aukštis: 140 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.17 |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 420±2 mm  Aukštis: 140±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 15 | **20,00** | **24,20** | **363,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 420 mm  Aukštis: 140 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.18 |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 280±2 mm  Aukštis: 140±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 | **15,00** | **18,15** | **363,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 280 mm  Aukštis: 140 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.19. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 536±2 mm  Aukštis: 536±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 30 | **40,00** | **48,40** | **1452,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 536 mm  Aukštis: 536 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.20. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 900±2 mm  Aukštis: 300±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 5 | **40,00** | **48,40** | **242,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 900 mm  Aukštis: 300 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.21. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 300±2 mm  Aukštis: 300±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 | **20,00** | **24,20** | **242,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 300 mm  Aukštis: 300 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.22. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 160±2 mm  Aukštis: 80±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 100 | **10,00** | **12,10** | **1210,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 160 mm  Aukštis: 80 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.23. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 260±2 mm  Aukštis: 80±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 2500 | **9,00** | **10,89** | **27225,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 260 mm  Aukštis: 80 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.24. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio.  Matmenys:  Plotis: 134±2 mm  Aukštis: 134±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 | **15,00** | **18,15** | **363,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 134 mm  Aukštis: 134 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.25. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 750±2 mm  Aukštis: 300±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 | **40,00** | **48,40** | **484,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 750 mm  Aukštis: 300 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.26. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 240±2 mm  Aukštis: 240±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 50 | **15,00** | **18,15** | **907,50** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 240 mm  Aukštis: 240 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.27. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 140±2 mm  Aukštis: 140±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 30 | **15,00** | **18,15** | **544,50** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 140 mm  Aukštis: 140 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.28. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 900±2 mm  Aukštis: 900±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 5 | **100,00** | **121,00** | **605,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 900 mm  Aukštis: 900 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.29. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 60±2 mm  Aukštis: 60±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 40 | **10,00** | **12,10** | **484,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 60 mm  Aukštis: 60 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.30. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 134±2 mm  Aukštis: 134±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 60 | **12,00** | **14,52** | **871,20** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 134 mm  Aukštis: 134 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.31. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 320±2 mm  Aukštis: 320±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 30 | **25,00** | **30,25** | **907,50** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 320 mm  Aukštis: 320 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.32. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Matmenys:  Plotis: 80±2 mm  Aukštis: 80±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 3500 | **3,00** | **3,63** | **12705,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 80 mm  Aukštis: 80 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.33. |  | | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 100±2 mm  Aukštis: 100±2 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 50 | **10,00** | **12,10** | **605,00** | **Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Pagaminta iš 5 mm PMMA balto organinio stiklo.  Matmenys:  Plotis: 100 mm  Aukštis: 100 mm  Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais  Briaunos frezuotos  Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.34 |  | | **Vidaus ženklinimas. Pagrindas informacinių lentų tvirtinimui.**  Balto organinio stiklo pagrindo (arba lygiaverčio) 3±0,1 mm storio po didžiosiomis informacinėmis vidaus ženklinimo lentelėmis gamybai ir tvirtinimui naudojamas *arba lygiavertis*.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | m2 | 100 | **25,00** | **30,25** | **3025,00** | **Vidaus ženklinimas. Pagrindas informacinių lentų tvirtinimui.**  Balto organinio stiklo pagrindo 3 mm storio po didžiosiomis informacinėmis vidaus ženklinimo lentelėmis gamybai ir tvirtinimui naudojamas.  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.35 |  | | **Vidaus ženklinimas. Pagrindas informacinių lentų tvirtinimui.**  Balto organinio stiklo pagrindo (arba lygiaverčio) 10±0,1 mm storio po didžiosiomis informacinėmis vidaus ženklinimo lentelėmis gamybai ir tvirtinimui naudojamas organinis stiklas *arba lygiavertis*.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija | m2 | 20 | **95,00** | **114,95** | **2299,00** | **Vidaus ženklinimas. Pagrindas informacinių lentų tvirtinimui.**  Balto organinio stiklo pagrindo 10 mm storio po didžiosiomis informacinėmis vidaus ženklinimo lentelėmis gamybai ir tvirtinimui naudojamas organinis stiklas.  Suteikiama 5 metų garantija  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 3.36 |  | | **Vidaus ženklinimas. Pagrindas informacinių lentų tvirtinimui.**  Balto organinio stiklo pagrindo (arba lygiaverčio) 5±0,1 mm storio po didžiosiomis informacinėmis vidaus ženklinimo lentelėmis gamybai ir tvirtinimui naudojamas organinis stiklas *arba lygiavertis*.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija | m2 | 40 | **95,00** | **114,95** | **4598,00** | **Vidaus ženklinimas. Pagrindas informacinių lentų tvirtinimui.**  Balto organinio stiklo pagrindo 5 mm storio po didžiosiomis informacinėmis vidaus ženklinimo lentelėmis gamybai ir tvirtinimui naudojamas organinis stiklas.  Suteikiama 5 metų garantija  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
|  | | **4. Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai** | | | | | | | | | |
| 4.1. |  | | **Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai. Dvipusis** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Iškaba tvirtinama prie lubų metalinių *arba lygiaverčių* trosų pagalba.  Pagrindas: 5±0,1 mm PMMA organinis stiklas *arba lygiavertis*,  Fasadai: apklijuojami reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė).  Matmenys:  Plotis: 2500±2 mm  Aukštis: 400±2 mm  Lentai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 | **200,00** | **242,00** | **2420,00** | **Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai. Dvipusis** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Iškaba tvirtinama prie lubų metalinių trosų pagalba.  Pagrindas: 5 mm PMMA organinis stiklas,  Fasadai: apklijuojami reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė).  Matmenys:  Plotis: 2500 mm  Aukštis: 400 mm  Lentai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 4.2. |  | | **Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai. Dvipusis** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Iškaba tvirtinama prie lubų metalinių *arba lygiaverčių* trosų pagalba.  Pagrindas: 5±0,1 mm PMMA organinis stiklas *arba lygiavertis.*  Fasadai: apklijuojami reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė).  Matmenys:  Plotis: 70±2 mm  Aukštis: 140±2 mm  Lentai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 | **80,00** | **96,80** | **968,00** | **Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai. Dvipusis** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Iškaba tvirtinama prie lubų metalinių trosų pagalba.  Pagrindas: 5 mm PMMA organinis stiklas*.*  Fasadai: apklijuojami reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė).  Matmenys:  Plotis: 70 mm  Aukštis: 140 mm  Lentai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 4.3 |  | | **Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai. Dvipusis** (*orientacinį* *vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Iškaba tvirtinama prie lubų metalinių *arba lygiaverčių* trosų pagalba.  Pagrindas: 5±0,1 mm PMMA organinis stiklas *arba lygiavertis.*  Fasadai: apklijuojami reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė).  Matmenys:  Plotis: 1300±2 mm  Aukštis: 240±2 mm  Lentai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 50 | **70,00** | **84,70** | **4235,00** | **Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai. Dvipusis** (*orientacinį* *vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Iškaba tvirtinama prie lubų metalinių trosų pagalba.  Pagrindas: 5 mm PMMA organinis stiklas*.*  Fasadai: apklijuojami reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė).  Matmenys:  Plotis: 1300 mm  Aukštis: 240 mm  Lentai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 4.4 |  | | **Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai. Dvipusis** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Iškaba tvirtinama prie lubų metalinių *arba lygiaverčių* trosų pagalba.  Pagrindas: 5±0,1 mm PMMA organinis stiklas *arba lygiavertis.*  Fasadai: apklijuojami reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė).  Matmenys:  Plotis: 1100±2 mm  Aukštis: 240±2 mm  Lentai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 | **90,00** | **108,90** | **1089,00** | **Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai. Dvipusis** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Iškaba tvirtinama prie lubų metalinių trosų pagalba.  Pagrindas: 5 mm PMMA organinis stiklas*.*  Fasadai: apklijuojami reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė).  Matmenys:  Plotis: 1100 mm  Aukštis: 240 mm  Lentai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 4.5 |  | | **Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai. Dvipusis** (*orientacinį* *vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Iškaba tvirtinama prie lubų metalinių *arba lygiaverčių* trosų pagalba.  Pagrindas: 5±0,1 mm PMMA organinis stiklas *arba lygiavertis.*  Fasadai: apklijuojami reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė).  Matmenys:  Plotis: 1800±2 mm  Aukštis: 240±2 mm  Lentai suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 | **110,00** | **133,10** | **1331,00** | **Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai. Dvipusis** (*orientacinį* *vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Iškaba tvirtinama prie lubų metalinių trosų pagalba.  Pagrindas: 5 mm PMMA organinis stiklas*.*  Fasadai: apklijuojami reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė).  Matmenys:  Plotis: 1800 mm  Aukštis: 240 mm  Lentai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
|  | | **5. Vidaus ženklinimas. Lipdukai** | | | | | | | | | |
| 5.1. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį* *vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 90±2 mm  Aukštis: 90±2mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 50 | **7,00** | **8,47** | **423,50** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį* *vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 90 mm  Aukštis: 90mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.2. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 180±2 mm  Aukštis: 180±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 70 | **3,00** | **3,63** | **254,10** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 180 mm  Aukštis: 180 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.3. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 360±2 mm  Aukštis: 80±2mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 15 | **8,00** | **9,68** | **145,20** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 360 mm  Aukštis: 80 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.4. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 440±2 mm  Aukštis: 80±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 15 | **9,00** | **10,89** | **163,35** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 440 mm  Aukštis: 80 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.5. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 90±2 mm  Aukštis: 90±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 | **7,00** | **8,47** | **84,70** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 90 mm  Aukštis: 90 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.6. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 980±2 mm  Aukštis: 490±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 15 | **25,00** | **30,25** | **453,75** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 980 mm  Aukštis: 490 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.7. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 490±2 mm  Aukštis: 490±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 | **20,00** | **24,20** | **242,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 490 mm  Aukštis: 490 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.8. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 80±2 mm  Aukštis: 80±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 100 | **7,00** | **8,47** | **847,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 80 mm  Aukštis: 80 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.9. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*).Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 360±2 mm  Aukštis: 80±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 | **7,00** | **8,47** | **84,70** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*).Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 360 mm  Aukštis: 80 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.10. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*). Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 80±2 mm  Aukštis: 40±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 400 | **1,50** | **1,82** | **728,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*). Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 80 mm  Aukštis: 40 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.11. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*).Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 40±2 mm  Aukštis: 40±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 400 | **1,50** | **1,82** | **728,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*).Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 40 mm  Aukštis: 40 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.12. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 210±2 mm  Aukštis: 210±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 50 | **3,00** | **3,63** | **181,50** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 210 mm  Aukštis: 210 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.13. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 210±2 mm  Aukštis: 297±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 30 | **4,00** | **4,84** | **145,20** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 210 mm  Aukštis: 297 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.14. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 210±2 mm  Aukštis: 158±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 | **3,00** | **3,63** | **72,60** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 210 mm  Aukštis: 158 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.15. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 100±2 mm  Aukštis: 100±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 250 | **2,00** | **2,42** | **605,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 100 mm  Aukštis: 100 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.16. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 160±2 mm  Aukštis: 160±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 600 | **2,00** | **2,42** | **1452,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 160 mm  Aukštis: 160 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.17. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.**Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 240±2 mm  Aukštis: 240±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 100 | **4,00** | **4,84** | **484,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.**Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 240 mm  Aukštis: 240 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.18. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 180±2 mm  Aukštis: 40±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 | **2,00** | **2,42** | **48,40** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 180 mm  Aukštis: 40 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.19. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 260±2 mm  Aukštis: 40±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 | **3,00** | **3,63** | **72,60** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 260 mm  Aukštis: 40 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.20. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 80±2 mm  Aukštis: 10±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 | **2,00** | **2,42** | **48,40** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 80 mm  Aukštis: 10 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.21. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 50±2 mm  Aukštis: 10±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 100 | **2,00** | **2,42** | **242,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 50 mm  Aukštis: 10 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.22. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 500±2 mm  Aukštis: 800±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 | **25,00** | **30,25** | **605,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 500 mm  Aukštis: 800 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.23. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 160±2 mm  Aukštis: 50±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 | **3,00** | **3,63** | **72,60** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 160 mm  Aukštis: 50 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.24. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 50±2 mm  Aukštis: 50±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 | **2,00** | **2,42** | **48,40** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 50 mm  Aukštis: 50 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.25. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 25±2 mm  Aukštis: 50±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 | **2,00** | **2,42** | **48,40** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 25 mm  Aukštis: 50 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.26. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 100±2 mm  Aukštis: 50±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 | **2,00** | **2,42** | **48,40** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 100 mm  Aukštis: 50 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.27. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 335±2 mm  Aukštis: 50±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 | **5,00** | **6,05** | **121,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 335 mm  Aukštis: 50 mm  Suteikiama 5 metų garantija. Gamintojas DNR Reklama UAB  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.28. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 40±2 mm  Aukštis:40±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 | **7,00** | **8,47** | **84,70** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 40 mm  Aukštis:40 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.29. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 330±2 mm  Aukštis: 50±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 | **10,00** | **12,10** | **121,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 330 mm  Aukštis: 50 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.30. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 205±2 mm  Aukštis: 50±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 | **10,00** | **12,10** | **121,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 205 mm  Aukštis: 50 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.31. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 540±2 mm  Aukštis: 180±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 30 | **20,00** | **24,20** | **726,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 540 mm  Aukštis: 180 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.32. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 360±2 mm  Aukštis: 360±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 30 | **20,00** | **24,20** | **726,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 360 mm  Aukštis: 360 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.33. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 260±2 mm  Aukštis: 80±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 100 | **15,00** | **18,15** | **1815,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 260 mm  Aukštis: 80 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.34. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 200±2 mm  Aukštis: 80±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 50 | **2,00** | **2,42** | **121,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 200 mm  Aukštis: 80 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.35. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 50±2 mm  Aukštis: 50±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 | **7,00** | **8,47** | **84,70** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 50 mm  Aukštis: 50 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.36. |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 50±2 mm  Aukštis: 50±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 | **7,00** | **8,47** | **84,70** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Matmenys:  Plotis: 50 mm  Aukštis: 50 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.37 |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai. Pagrindas: lipni PVC plėvelė arba lygiaverte.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | m2 | 50 m2 | **35,00** | **42,35** | **2117,50** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai. Pagrindas: lipni PVC plėvelė.  Įvairi spalvų paletė.  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.38 |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė. Pagrindas: lipni PVC plėvelė, *atspari išorės veiksniams*, arba lygiaverte.  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | m2 | 50 m2 | **35,00** | **42,35** | **2117,50** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė. Pagrindas: lipni PVC plėvelė, *atspari išorės veiksniams*.  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.39 |  | | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė. Pagrindas: lipni PVC plėvelė, *atspari išorės veiksniams*, arba lygiaverte.  Matmenys:  Plotis: 2000±2 mm  Aukštis: 150±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | m | 100 | **15,00** | **18,15** | **1815,00** | **Vidaus ženklinimas. Lipdukai** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė. Pagrindas: lipni PVC plėvelė, *atspari išorės veiksniams*.  Matmenys:  Plotis: 2000 mm  Aukštis: 150 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.40 |  | | **Vidaus ženklinimas. Grindų lipdukai.** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Dengti laminatu, atspariu išorės veiksniams (trinčiai, plovimui, vaikščiojimui, transporto judėjimui ir t.t.)  Matmenys:  Plotis: 600±2 mm  Aukštis: 70±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 50 | **7,00** | **8,47** | **423,50** | **Vidaus ženklinimas. Grindų lipdukai.** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Dengti laminatu, atspariu išorės veiksniams (trinčiai, plovimui, vaikščiojimui, transporto judėjimui ir t.t.)  Matmenys:  Plotis: 600 mm  Aukštis: 70 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.41 |  | | **Vidaus ženklinimas. Grindų lipdukai. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Dengti laminatu, atspariu išorės veiksniams (trinčiai, plovimui, vaikščiojimui, transporto judėjimui ir t.t.)  Matmenys:  Plotis: 600±2 mm  Aukštis: 600±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 | **30,00** | **36,30** | **726,00** | **Vidaus ženklinimas. Grindų lipdukai. Apskritimo formos** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Dengti laminatu, atspariu išorės veiksniams (trinčiai, plovimui, vaikščiojimui, transporto judėjimui ir t.t.)  Matmenys:  Plotis: 600 mm  Aukštis: 600 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.42 |  | | **Vidaus ženklinimas. Grindų lipdukai.** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Dengti laminatu, atspariu išorės veiksniams (trinčiai, plovimui, vaikščiojimui, transporto judėjimui ir t.t.)  Matmenys:  Plotis: 1200±2 mm  Aukštis: 900±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 | **45,00** | **54,45** | **544,50** | **Vidaus ženklinimas. Grindų lipdukai.** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Dengti laminatu, atspariu išorės veiksniams (trinčiai, plovimui, vaikščiojimui, transporto judėjimui ir t.t.)  Matmenys:  Plotis: 1200 mm  Aukštis: 900 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.43 |  | | **Vidaus ženklinimas. Grindų lipdukai.** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Dengti laminatu, atspariu išorės veiksniams (trinčiai, plovimui, vaikščiojimui, transporto judėjimui ir t.t.)  Matmenys:  Plotis: 800±2 mm  Aukštis: 600±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 | **45,00** | **54,45** | **1089,00** | **Vidaus ženklinimas. Grindų lipdukai.** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Dengti laminatu, atspariu išorės veiksniams (trinčiai, plovimui, vaikščiojimui, transporto judėjimui ir t.t.)  Matmenys:  Plotis: 800 mm  Aukštis: 600 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.44 |  | | **Vidaus ženklinimas. Grindų lipdukai.** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Dengti laminatu, atspariu išorės veiksniams (trinčiai, plovimui, vaikščiojimui, transporto judėjimui ir t.t.)  Matmenys:  Plotis: 2300±2 mm  Aukštis: 280±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 1 | **60,00** | **72,60** | **72,60** | **Vidaus ženklinimas. Grindų lipdukai.** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Dengti laminatu, atspariu išorės veiksniams (trinčiai, plovimui, vaikščiojimui, transporto judėjimui ir t.t.)  Matmenys:  Plotis: 2300 mm  Aukštis: 280 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 5.45 |  | | **Vidaus ženklinimas. Grindų lipdukai.** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Dengti laminatu, atspariu išorės veiksniams ( trinčiai, plovimui, vaikščiojimui, transporto judėjimui ir t.t.)  Matmenys:  Plotis: 1500±2 mm  Aukštis: 200±2 mm  Suteikiama *ne mažesnė* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 1 | **65,00** | **78,65** | **78,65** | **Vidaus ženklinimas. Grindų lipdukai.** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  UV spauda gaminti lipdukai.  Įvairi spalvų paletė.  Dengti laminatu, atspariu išorės veiksniams ( trinčiai, plovimui, vaikščiojimui, transporto judėjimui ir t.t.)  Matmenys:  Plotis: 1500 mm  Aukštis: 200 mm  Suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
|  | | **6. Vidaus ženklinimas. Kabinetų/palatų/WC numeriai/ ženklinimas (virš durų)** | | | | | | | | | |
| 6.1. |  | | **Vidaus ženklinimas. Kabinetų/palatų/**  **WC numeriai/ženklinimas (virš durų)** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Žymėjimas gaminamas formuojant iš 3±0,1 mm storio juodos spalvos organinio stiklo *arba lygiaverčio*.  Prie sienos tvirtinamas dvipusės lipnios juostos arba tam skirtų klijų pagalba.  Matmenys:  Plotis: 320±2 mm lenkiamas 900 kampu.  Aukštis: 80±2 mm  Garantija *ne mažiau* 5 metai.  Informacija apklijuojama reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama *ne mažiau* kaip 5 metų garantija. | vnt. | 1 500 | **14,00** | **16,94** | **25410,00** | **Vidaus ženklinimas. Kabinetų/palatų/**  **WC numeriai/ženklinimas (virš durų)** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Žymėjimas gaminamas formuojant iš 3 mm storio juodos spalvos organinio stiklo.  Prie sienos tvirtinamas dvipusės lipnios juostos arba tam skirtų klijų pagalba.  Matmenys:  Plotis: 320 mm lenkiamas 900 kampu.  Aukštis: 80 mm  Garantija 5 metai.  Informacija apklijuojama reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama 5 metų garantija.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
|  | | **7. Vidaus ženklinimas. Brailio raštas** | | | | | | | | | |
| 7.1. |  | | **Vidaus ženklinimas. Brailio rašto lipdukas** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Brailio rašto lipdukas spausdinamas naudojant daugiasluoksnę UV spaudą.  Reklaminė plėvelė skaidrios spalvos.  Brailio rašto matmenys:  Iškilimas 0,8 mm  Aukštis 6,27 mm  Lipduko matmenys:  Plotis: 70±0,2 mm  Aukštis: 22±0,1 mm  Garantija *ne mažiau* 5 metai. | vnt. | 30 | **10,00** | **12,10** | **363,00** | **Vidaus ženklinimas. Brailio rašto lipdukas** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Brailio rašto lipdukas spausdinamas naudojant daugiasluoksnę UV spaudą.  Reklaminė plėvelė skaidrios spalvos.  Brailio rašto matmenys:  Iškilimas 0,8 mm  Aukštis 6,27 mm  Lipduko matmenys:  Plotis: 70 mm  Aukštis: 22 mm  Garantija 5 metai.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 7.2. |  | | **Vidaus ženklinimas. Brailio rašto lipdukas** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Brailio rašto lipdukas spausdinamas naudojant daugiasluoksnę UV spaudą.  Reklaminė plėvelė skaidrios spalvos.  Brailio rašto matmenys:  Iškilimas 0,8 mm  Aukštis 6,27 mm  Lipduko matmenys:  Plotis: 104±0,2 mm  Aukštis: 22±0,1 mm  Garantija *ne mažiau* 5 metai. | vnt. | 30 | **15,00** | **18,15** | **544,50** | **Vidaus ženklinimas. Brailio rašto lipdukas** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Brailio rašto lipdukas spausdinamas naudojant daugiasluoksnę UV spaudą.  Reklaminė plėvelė skaidrios spalvos.  Brailio rašto matmenys:  Iškilimas 0,8 mm  Aukštis 6,27 mm  Lipduko matmenys:  Plotis: 104 mm  Aukštis: 22 mm  Garantija 5 metai  . Gamintojas DNR Reklama UAB | |
| 7.3. |  | | **Vidaus ženklinimas. Brailio rašto lipdukas** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Brailio rašto lipdukas spausdinamas naudojant daugiasluoksnę UV spaudą.  Reklaminė plėvelė skaidrios spalvos.  Brailio rašto matmenys:  Iškilimas 0,8 mm  Aukštis 6,27 mm  Lipduko matmenys:  Plotis: 44±0,1 mm  Aukštis: 22±0,1 mm  Garantija *ne mažiau* 5 metai. | vnt. | 100 | **10,00** | **12,10** | **1210,00** | **Vidaus ženklinimas. Brailio rašto lipdukas** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokias charakteristikas:  Brailio rašto lipdukas spausdinamas naudojant daugiasluoksnę UV spaudą.  Reklaminė plėvelė skaidrios spalvos.  Brailio rašto matmenys:  Iškilimas 0,8 mm  Aukštis 6,27 mm  Lipduko matmenys:  Plotis: 44 mm  Aukštis: 22 mm  Garantija 5 metai.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
|  | | **8. Vidaus ženklinimas. Pakabukai raktų spintelėms** | | | | | | | | | |
| 8.1. |  | | **Vidaus ženklinimas. Raktų pakabukas** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokia charakteristikas:  Pagamintas iš 3±0,1mm storio juodos spalvos PVC plastiko *arba lygiaverčio*.  Informacija spausdinta tiesiogiai UV spausdintuvu.  Matmenys:  Skylė žiedeliui Ø5 mm  Plotis: 70±0,5mm  Aukštis: 20±0,5mm  Pakabukas apvalintais galais.  Garantija *ne mažiau* 5 metai. | vnt. | 200 | **5,50** | **6,66** | **1332,00** | **Vidaus ženklinimas. Raktų pakabukas** (*orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede*)**.** Turi atitikti tokia charakteristikas:  Pagamintas iš 3 mm storio juodos spalvos PVC plastiko.  Informacija spausdinta tiesiogiai UV spausdintuvu.  Matmenys:  Skylė žiedeliui Ø5 mm  Plotis: 70 mm  Aukštis: 20 mm  Pakabukas apvalintais galais.  Garantija 5 metai.  Gamintojas DNR Reklama UAB | |
|  | | **Bendra suma Eur su PVM :** | | | | | | **227872,20** | |  | |

**Bendrieji reikalavimai:**

1. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti pilną asortimentą, nurodytą techninėje specifikacijoje.
2. Visų prekių kaina turi būti pateikta **įvertinant maketavimo, dizaino, failo paruošimo gamybai, transporto, krovimo ir montavimo paslaugų išlaidas**. Kiekvienas gaminys, gali keisti spalvų paletę, dizainą, individuliai pagal konkretų užsakymą.
3. Konkurso vertinimo komisijai pareikalavus, konkurso dalyvis privalės pristatyti siūlomų informacinių priemonių pavyzdžius arba sudaryti sąlygas su jais susipažinti, kad būtų galima įvertinti informacinių priemonių atitiktį šios Techninės specifikacijos reikalavimams.
4. Galimai techninėje specifikacijoje ar pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti šių gamintojų produkciją.​
5. Grafoje „Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“, turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_