TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Gaminio pavadinimas** | **Kiekis**  **Vnt.** | **Tiekėjo siūloma charakteristika,**  **gamintojas** |
| 1. | **GN indas 1/1 – h 200 mm:**  Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Sienelių storis ne mažiau 0,6 mm;  Matmenys – 530x325x200 mm ± 3 mm  Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;  Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais;  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  **Gamintojas: nurodyti**  **Modelis: nurodyti** | 4 | **GN indas 1/1 – h 200 mm:**  Gastronominis indas atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Sienelių storis - 0,8 mm;  Matmenys – 530x325x200 mm;  Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;  Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10,  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  G-jas COMAS,Ispanija  <https://www.comaspartners.com/en/products/4936> |
| 2. | **GN indas 1/1 – h 150 mm:**  Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Sienelių storis ne mažiau 0,6 mm;  Matmenys – 530x325x150 mm ± 3 mm  Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;  Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais;  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  **Gamintojas: nurodyti**  **Modelis: nurodyti** | 20 | **GN indas 1/1 – h 150 mm:**  Gastronominis indas atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Sienelių storis - 0,8mm;  Matmenys – 530x325x150 mm;  Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;  Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10,  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  G-jas COMAS,Ispanija  <https://www.comaspartners.com/en/products/4935> |
| 3. | **GN indas 1/1 – h 100 mm:**  Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą EN 631;  GN indas 1/1 – h 100 mm;  Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Sienelių storis ne mažiau 0,6 mm;  Matmenys – 530x325x100 mm ± 3 mm  Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;  Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais;  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  **Gamintojas: nurodyti**  **Modelis: nurodyti** | 20 | **GN indas 1/1 – h 100 mm:**  Gastronominis indas atitinka europinį standartą EN 631;  Sienelių storis - 0,7 mm;  Matmenys – 530x325x100 mm;  Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;  Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10,  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  G-jas COMAS,Ispanija  <https://www.comaspartners.com/en/products/4934> |
| 4. | **GN indas 1/1 – h 40 mm:**  Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą EN 631;  GN indas 1/1 – h 40 mm;  Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Sienelių storis ne mažiau 0,6 mm;  Matmenys – 530x325x40 mm ± 3 mm  Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;  Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais;  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  **Gamintojas: nurodyti.** | 20 | **GN indas 1/1 – h 40 mm:**  Gastronominis indas atitinka europinį standartą EN 631;  Sienelių storis - 0,7 mm;  Matmenys – 530x325x40 mm;  Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;  Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10,  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  G-jas COMAS,Ispanija  <https://www.comaspartners.com/en/products/4931> |
| 5. | **GN indas 1/2 – h 200 mm:**  Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Sienelių storis ne mažiau 0,6 mm;  Matmenys – 325x265x200 mm ± 3 mm  Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;  Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais;  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  **Gamintojas: nurodyti**  **Modelis: nurodyti** | 15 | **GN indas 1/2 – h 200 mm:**  Gastronominis indas atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Sienelių storis - 0,7 mm;  Matmenys – 325x265x200 mm;  Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;  Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10,;  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  G-jas COMAS,Ispanija  <https://www.comaspartners.com/en/products/4942> |
| 6. | **GN indas 1/2 – h 100 mm:**  Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Sienelių storis ne mažiau 0,6 mm;  Matmenys – 325x265x100 mm ± 3 mm  Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;  Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais;  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  **Gamintojas: nurodyti**  **Modelis: nurodyti** | 20 | **GN indas 1/2 – h 100 mm:**  Gastronominis indas atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Sienelių storis - 0,6 mm;  Matmenys – 325x265x100 mm;  Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;  Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10;  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  G-jas COMAS,Ispanija  <https://www.comaspartners.com/en/products/4940> |
| 7. | **GN indas 1/3 – h 200 mm:**  Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Sienelių storis ne mažiau 0,6 mm;  Matmenys – 325x176x200 mm ± 3 mm  Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;  Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais;  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  **Gamintojas: nurodyti**  **Modelis: nurodyti** | 8 | **GN indas 1/3 – h 200 mm:**  Gastronominis indas atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Sienelių storis - 0,8 mm;  Matmenys – 325x176x200 mm;  Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;  Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10,  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  G-jas COMAS,Ispanija  <https://www.comaspartners.com/en/products/4948> |
| 8. | **GN indas 1/6 – h 150 mm:**  Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Sienelių storis ne mažiau 0,6 mm;  Matmenys – 176x162x150 mm ± 3 mm  Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;  Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais;  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  **Gamintojas: nurodyti**  **Modelis: nurodyti** | 7 | **GN indas 1/6 – h 150 mm:**  Gastronominis indas atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Sienelių storis -0,8 mm;  Matmenys – 176x162x150 mm;  Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;  Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10,;  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  G-jas COMAS,Ispanija  <https://www.comaspartners.com/en/products/4956> |
| 9. | **Dangtis gastronominiam indui GN 1/1:**  Dangtis GN indui turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Matmenys – 530x325 mm ± 3 mm  Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno;  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  **Gamintojas: nurodyti**  **Modelis: nurodyti** | 30 | **Dangtis gastronominiam indui GN 1/1:**  Dangtis GN indui atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Matmenys – 530x325 mm;  Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno;  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  G-jas COMAS,Ispanija  <https://www.comaspartners.com/en/gn-lid-11> |
| 10. | **Dangtis gastronominiam indui GN 1/2:**  Dangtis GN indui turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Matmenys – 325x265 mm ± 3 mm  Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno;  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  **Gamintojas: nurodyti**  **Modelis: nurodyti** | 30 | **Dangtis gastronominiam indui GN 1/2:**  Dangtis GN indui atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Matmenys – 325x265 mm;  Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno;  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  G-jas COMAS,Ispanija  <https://www.comaspartners.com/en/gn-lid-12> |
| 11. | **Dangtis gastronominiam indui GN 1/3:**  Dangtis GN indui turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Matmenys – 325x176 mm ± 3 mm  Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno;  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  **Gamintojas: nurodyti**  **Modelis: nurodyti** | 9 | **Dangtis gastronominiam indui GN 1/3:**  Dangtis GN indui atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Matmenys – 325x176 mm;  Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno;  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  G-jas COMAS,Ispanija  <https://www.comaspartners.com/en/gn-lid-13> |
| 12. | **Dangtis gastronominiam indui GN 1/4:**  Dangtis GN indui turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Matmenys – 265x162 mm ± 3 mm  Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno;  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  **Gamintojas: nurodyti**  **Modelis: nurodyti** | 9 | **Dangtis gastronominiam indui GN 1/4:**  Dangtis GN indui atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Matmenys – 264x162 mm;  Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno;  EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;  G-jas COMAS,Ispanija  <https://www.comaspartners.com/en/gn-lid-14> |
| 13. | **Palaikymo juosta (skirtukai GN indams ) 1/1 GN**  Skirtukai GN indams turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Matmenys 530x20 mm ± 5 mm  Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno;  **Gamintojas: nurodyti**  **Modelis: nurodyti** | 3 | **Palaikymo juosta (skirtukai GN indams ) 1/1 GN**  Skirtukai GN indams atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Matmenys 530x25 mm;  Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno;  G-jas COMAS,Ispanija  <https://www.comaspartners.com/en/adaptable-bars-gn-11> |
| 14. | **Palaikymo juosta (skirtukai GN indams ) 1/2 GN**  Skirtukai GN indams turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Matmenys 325x20 mm ± 5 mm  Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno;  **Gamintojas: nurodyti**  **Modelis: nurodyti** | 6 | **Palaikymo juosta (skirtukai GN indams ) 1/2 GN**  Skirtukai GN indams atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis;  Matmenys 325x25 mm;  Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno;  G-jas COMAS,Ispanija  <https://www.comaspartners.com/en/adaptable-bars-gn-12> |

**Bendrieji reikalavimai:**

1. Šiuo pirkimu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Perkančioji Organizacija) siekia įsigyti gastronominius indus Paslaugų skyriui. Pirkimo objektas  **nėra** skaidomas į atskiras dalis.
2. Gastronominių indų kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, transportavimą (pas konkretų užsakovą), PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius.
3. Pateikti aiškiai suformuluotus, atitikimą reikalavimams pagrindžiančius faktus **kiekvienam parametrui**. Pateikti tik techninėje specifikacijoje nurodytą prekių asortimentą. Kartu su konkurso dalyvio pasiūlyme įvardintų prekių charakteristikomis turi būti nurodytas prekių gamintojas bei viešai prieinamas informacijos šaltinis (pvz. gamintojo ar tiekėjo virtualus katalogas internete), arba pateiktas oficialus galiojantis gamintojo prekių katalogas, kuriame būtų aprašytos konkursui siūlomos prekės. Originaliame gamintojo dokumente turi būti atžyma, kurį techninės specifikacijos parametrą patvirtina nurodytas parametras.
4. Garantijos terminas turi būti ne trumpesnis nei 12 mėn. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo konkrečiam užsakovui dienos.
5. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį *Siūloma charakteristika, gamintojas, pateikiant aiškiai suformuluotus, atitikimą reikalavimams pagrindžiančius faktus. Kaip pagrindimas gali būti naudojamos interneto nuorodos į viešai prieinamus dokumentus*.
6. Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus.
7. Grafoje **„Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“**, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_