


**400-110 KV ĮTAMPOS TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ IR ATVIRŲ SKIRSTYKLŲ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES SKLYPO PLANO PROJEKTINŲ SPRENDINŲ**

**TIPINIAI MAZGAI**


1. **Sklypo plano dangų tipinis planas**
2. **Vejos dangos ir kelio sandūros principinė schema**




1. **Žvyro dangos ir vejos dangos sandūros principinė schema**



1. **Betoninių trinkelių dangos ir kelio sandūros principinė schema**



1. **Betoninių trinkelių dangos ir vejos sandūros principinė schema**



1. **Aptarnavimo aikštelė**
2. **Lauko tualeto įrengimas**

Pastotės teritorijoje projektuojamas stacionarus vienvietis g/b tualetas tik tuo atveju jei transformatorių pastotėje nėra įrengto ar negalima pasinaudoti esamu tualetu AB ESO dalyje.



**PASTABA:** Techniniame projekte mazgai gali būti koreguojami, **tačiau tik griežtinant reikalavimus,** atsižvelgiant į faktinius aplinkos sąlygų duomenis.