**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI**

**5. Vienkartiniai švirkštai, pritaikyti dirbti su MEDTRON Accutron HP automatiniu injektoriumi:**

* švirkštas – kolba 200 ml;
* sterilus (simbolis ant pakuotės);
* vienkartinis (pažymėta simboliu);
* švirkšto tvirtinimo jungtis pritaikyta automatiniam MEDTRON Accutron HP injektoriui;
* smeigė pritaikyta kontrasto įsiurbimui į švirkštą arba greito užpildymo vamzdelis;
* aukšto spaudimo skaidri (permatoma), minkšta, lanksti, spiralinė prailginimo linija, ne trumpesnė nei 150 cm, skirta sujungti švirkštą su intraveniniu kateteriu;
* injektoriaus gamintojo arba nepriklausomos laboratorijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad siūlomas rinkinys tinkamas darbui su nurodyto tipo injektoriumi;
* supakuota po vieną rinkinį;
* ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
* su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

*Orientacinis poreikis: 200 vnt.*

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_