SPS 1 priedas

**INKUBATORIAUS ASTEC CUBE AD-3100 DALYS (11413)**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą.
5. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).
6. Pakeistoms dalims turi būti taikomas ne mažesnis kaip 6 mėn. garantijos terminas.
7. Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas atlikti medicinos įrangos techninį aptarnavimą (remontą) arba turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti medicinos įrangos techninį aptarnavimą (remontą) ir perkančiajai organizacijai paprašius, turės pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametras** | **Tiekėjo siūlomo prietaiso charakteristikos (nurodomos konkrečios reikšmės)**  **(Pildo tiekėjas)** |
| 1. | Inkubatoriaus ASTEC Cube AD-3100 (gam. Nr. DTI2000409, gamybos metai – 2019, inv. Nr. 01379507) dalys: | |
| 1.1. | Oro pompa MV-10F, kiekis – 4 vnt. | **Oro pompa MV-10F** |
| 1.2. | CO2 IR sensorius SSC, kiekis – 4 vnt. | **CO2 IR sensorius SSC** |
| 1.3. | O2 sensorius KE-25AS – 4 vnt. | **O2 sensorius KE-25AS** |
| 1.4. | Išorinis dujų filtras GFL-EX, kiekis – 2 vnt. | **Išorinis dujų filtras GFL-EX** |
| 2. | Dalių remontinio keitimo paslaugos (detalių keitimas, pajungimas, paleidimas, derinimas ir kt.) – ne daugiau kaip 8 val.  Pastaba: Darbo valandos įkainis ne daugiau kaip 50 Eur be PVM/val. | **Detalių keitimas, pajungimas, paleidimas, derinimas ir kt. 8 valandos** |