{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Kiekiu_ziniarastis"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Kiekiu_ziniarastis","index":0,"n_rows":506,"n_cols":7,"rows_kept":506,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[499,0,499,4],[500,0,500,4],[501,0,501,4]]}
[]
[]
[null,"S. Daukanto tilto kapitalinio remonto projektas"]
[null,"Konstrukcijų dalies žiniaraštis"]
[]
[]
[]
["Poz., eil. Nr.","Pavadinimas ir techninės charakteristikos","Žymuo","Mato vnt.","Kiekis","Vieneto kaina, Eur be PVM","Iš viso"]
["1","Paruošiamieji darbai","",null,""]
["1.1","Laikinas statybviečių aptvėrimas, tvora mobili cinkuota, segmentų H2000xL3500mm ant betoninių atramų su apsauginiu tentu:¹","","kompl.",1]
["","stacionarus darbo zonų aptvėrimas (470 m)",""]
["","praėjimo apsauginis tentas stacionariam aptvėrimui (940 m2)",""]
["","perkeliamas darbo zonų aptvėrimas gatvėje (perkeliamas 3 kartus) (46 m)",""]
["","praėjimo apsauginis tentas perkeliamam aptvėrimui (92 m2)",""]
["1.2","Apsaugotas pėsčiųjų praėjimas H=2500mm W=1500mm L=9000mm šaligatvyje, patiltėje:¹","","kompl.",2]
["","praėjimo konstrukcija pritaikant plieninių cinkuotų modulinių-pleištinių pastolių sistemą (67,5 m3)",""]
["","praėjimo stogo apsauginiai skydai (pastolių sistemos grotelės arba paklotas) (27 m2)",""]
["","praėjimo apsauginis tentas (117 m2)",""]
["1.3","darbo vietų gatvėje aptvėrimas/žymėjimas TES G I/11 (pagal T DVAER 12, perstatant 1 kartą)¹","","vnt.",1]
["1.4","darbo vietų gatvėje aptvėrimas/žymėjimas TES G I/12  (pagal T DVAER 12, perstatant 1 kartą)¹","","vnt.",1]
["1.5","Privažiavimo kelio ir aikštelės prie atramos Nr.5 kūgio įrengimas (1332 m²):¹","","kompl.",1]
["","augalinio sluoksnio t=200mm nukasimas, sandėliuojant vietoje (266,4 m3)",""]
["","dangos pagrindo iš žvyro mišinio sluoksnio t=250mm įrengimas (333 m3)",""]
["","dangos iš gelžbetoninių kelio plokščių 3000x1500x150mm sumontavimas (296 vnt.)",""]
["2","Prietilčio ties atrama Nr.1 remontas","",null,""]
["2.1","Augalinio sluoksnio t=200mm aplink prietilčio sieną (1500mm pločiu) nukasimas, sandėliuojant vietoje","TS-1","m²",147]
["2.2","Grindinio dangos iš betoninių, gelžbetoninių plytelių (storis iki t=50mm) išardymas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m²",247]
["2.3","Granitinių laiptų pakopų ir pandusų elementų išardymas, perduodant medžiagas Statytojui (elementų storis iki t=150mm)","","m²",111]
["2.4","Latako su plieninėmis grotelėmis 6000x500mm Išardymas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","vnt.",1]
["2.5","Šviestuvų atramų išmontavimas (svoris iki 150kg), išvežant iki 15km į užsakovo nurodytą sandėliavimo vietą","","vnt.",6]
["2.6","Grindinio žvyro/skaldos konstrukcinių sluoksnių iki t=500mm nukasimas (bet ne mažiau kaip 600mm nuo naujai įrengiamos dangos projektinio paviršiaus), išvežant į rangovo sąvartą (mechanizuotai ir rankiniu būdu)","TS-1","m²",358]
["2.7","Žemės sankasos (dangos konstrukcijos pagrindo) planiravimas (mechanizuotai ir rankiniu būdu)","TS-1","m²",358]
["2.8","Žemės sankasos (dangos konstrukcijos pagrindo) tankinimas (mechanizuotai ir rankiniu būdu)","TS-1","m²",358]
["2.9","Latako (tėkmės skerspjūvis ≥220cm², L=6500mm) su nerūdijančio plieno plyšinėmis grotelėmis ir aptarnavimo dėžute įrengimas pajungiant į lietaus nuvedimo sistemą:","TS-9","vnt.",1]
["","betono C20/25 atspara latakui (0,6 m3)","TS-3"]
["","vamzdis su mova DN200, PVC-U, SN8 (10 m)",""]
["","alkūninė jungtis DN200/45°, PVC-U, SN8 (4 vnt.)",""]
["2.10","Granitinių apdailos plokščių t~30mm nuo prietilčio atraminių sienų išardymas, perduodant medžiagas Statytojui. Skulptūros, atminimo lentos išsaugomos ir atstatomos (žr. punktą 2.19)","","m²",81]
["2.11","Apdailos plokščių tvirtinimo skiedinio t~50mm nuo prietilčio atraminių sienų išardymas (iki betono paviršiaus), išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m³",4.05]
["2.12","Betono paviršių valymas/ardymas:","TS-2","m²",442]
["","aukšto slėgio vandens srove (442 m2)",""]
["","valymas mechaniškai (442 m2)",""]
["","plovimas/drėkinimas (442 m2)",""]
["","betono laužas, išvežant į rangovo pasirintą sąvartyną (~4,64 m3)",""]
["2.13","Atidengtos armatūros strypų remontas","TS-2","m²",35.36]
["","valymas nuo korozijos smėliasrove iki Sa2 (35,36 m2)",""]
["","padengimas aktyvia antikorozine danga (35,36 m2)",""]
["2.14","Plieninių įdėtinių detalių turėklų tvirtinimui vertikaliuose paviršiuose remontas","TS-5","vnt.",16]
["","paviršių valymas iki Sa2 (0,42 m2)",""]
["","paviršių padengimas aktyvia antikorozine danga (0,42 m2)",""]
["2.15","Betono paviršių pažaidų užtaisymas R3 remontiniu mišiniu ","TS-2","m²",110.5]
["","t≤30mm sluoksniu (1,99 m3)",""]
["","t≤60mm sluoksniu (2,65 m3)",""]
["2.16","Betono plyšių remontas:","TS-2","m",65]
["","plyšio rievėjimas gremžtuvu (65 m)",""]
["","Injektavimo atgalių klijavimas, žingsniu ≤350mm (186 vnt.)",""]
["","plyšio laikinas užsandarinimas R3 mišiniu (0,23 m3)",""]
["","spec. mišinio epoksido pagrindu injektavimas (52 L)",""]
["","plyšio uždengimas 300mm pločio stiklo audinio tinklu 5x5mm (įtvirtinamas remontiniu mišiniu užglaistant žr. 2.18 punktą) (65 m)",""]
["2.17","Gruntu užpilamų sienų paviršių padengimas 2 sl. teptinės hidroizoliacijos","TS-2","m²",71]
["2.18","Betono paviršių glaistymas t≤3mm R2 remontiniu mišiniu","TS-2","m²",368]
["2.19","Skulptūrų, atminimo lentų atstatymas","","vnt.",4]
["2.20","Sienų apsauginės dangos t=3mm formavimas, RAL7016 atspalvio","TS-2","m²",110]
["","polimerų (epoksido/poliuretano pagrindo) mišinys dangai formuoti lauko sąlygomis (451 L)",""]
["","smėlio 0,4/0,8 pabarstas (180,4 L)",""]
["","skaidri ilgalaikė anti graffiti danga (110 m2)",""]
["2.21","Sienų paviršių dažymas, RAL9002 atspalvio:","TS-2","m²",258]
["","silikatinių betono dažų sistema (258 m2)",""]
["","skaidri ilgalaikė anti graffiti danga (258 m2)",""]
["2.22","Dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimas:","TS-10","m²",358]
["","apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) įrengimas, t=270mm (96,66 m3)",""]
["","granito skaldos 0/45 pagrindo, t=200mm įrengimas (71,6 m3)",""]
["","granito skaldos atsijų pasluoksnio t=30mm įrengimas (10,74 m3)",""]
["","granitinių laiptų pakopų ir pandusų elementų, šviesiai pilkos spalvos, degintu paviršiumi įrengimas (elementų storis t=200mm) (14 m3)",""]
["","granitinių plytelių 900x400x100mm, šviesiai pilkos spalvos, degintu paviršiumi įrengimas (247 m2)",""]
["","dangos siūlių 100x3mm užpildymas vandeniui nelaidžiu polimerais modifikuotu cemento pagrindo mišiniu skirtu lauko sąlygoms (0,82 m3)",""]
["2.23","Paviršiaus dangos tarp atramos Nr.1 ir šoninių laiptų (nuogrindos) įrengimas ","TS-10","m²",6.5]
["","grunto t=550mm nukasimas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną (3,58 m3)","TS-1"]
["","granito skaldos 0/45 pagrindo, t=200mm įrengimas (1,3 m3)",""]
["","spec. polimerais modifikuotų cementinio pagrindo klijų (skirtų lauko sąlygoms) t=10mm nuogrindos montavimui įrengimas (0,07 m3)",""]
["","natūralaus gamtinio akmens riedulių 150/350 nuogrindos  t~350mm įrengimas (2,28 m3)",""]
["3","Atramos Nr.1 remontas","",null,""]
["3.1","Augalinio sluoksnio t=200mm aplink atramą Nr.1 (1500 m pločiu) nukasimas, sandėliuojant vietoje","TS-1","m²",15]
["3.2","dangos iš betoninių, gelžbetoninių plytelių (storis iki t=50mm) išardymas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m²",10.5]
["3.3","hidroizoliacijos apsauginio betono sluoksnio (storis iki t=60mm) išardymas, iišvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m²",10.5]
["3.4","Hidroizoliacijos sluoksnių (storis iki t=10mm) išardymas, išvežant  į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m²",11.55]
["3.5","Išlyginamojo betono sluoksnio (storis iki t=100mm) išardymas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m²",10.5]
["3.6","Šviestuvų atramų išmontavimas (svoris iki 130kg), išvežant iki 15km į užsakovo nurodytą sandėliavimo vietą","","vnt.",2]
["3.7","Plieninių turėklų dalių (svoris iki 15kg) išmontavimas, sandėliuojant vietoje","","vnt.",2]
["3.8","Granitinių apdailos plokščių t~30mm išardymas, perduodant medžiagas Statytojui. Skulptūros, atminimo lentos išsaugomos ir atstatomos (žr. punktą 3.29)","","m²",5]
["3.9","Apdailos plokščių tvirtinimo skiedinio t~50mm išardymas (iki betono paviršiaus), išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m³",0.25]
["3.10","Gelžbetoninių turėklų ir turėklinių blokų dalių išardymas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","kompl.",1]
["","betonas (~1,3 m3)",""]
["","armatūros, įdėtinių detalių plienas (~71,5 kg)",""]
["3.11","Plieninių durų su staktos rėmu išmontavimas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną (75 kg)","","vnt.",1]
["3.12","Atramos sienų betoninių, gelžbetoninių konstrukcijų aplink durų rėmą nuskaldymas (paliekant išleistą armatūrą) išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","",null,""]
["","betonas ","","m³",0.8]
["3.13","Elastomerinių atraminių guolių išmontavimas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","vnt.",5]
["3.14","Deformacinio pjūvio išmontavimas (ilgis L=5560mm), išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","vnt.",1]
["3.15","Plastikinių drenažo vamzdžių išardymas (iki Ø100mm), išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m",5]
["3.16","Betono paviršių valymas/ardymas:","TS-2"," m²",41.5]
["","aukšto slėgio vandens srove (41,5 m2)",""]
["","valymas mechaniškai  (41,5 m2)",""]
["","plovimas/drėkinimas (41,5 m2)",""]
["","Betono laužas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną (~0,44 m3)",""]
["3.17","Atidengtos armatūros strypų remontas","TS-2"," m²",3.32]
["","valymas nuo korozijos smėliasrove iki Sa2 (3,32 m2)",""]
["","padengimas aktyvia antikorozine danga (3,32 m2)",""]
["3.18","Betono paviršių pažaidų užtaisymas R3 remontiniu mišiniu","TS-2"," m²",10.38]
["","t≤30mm sluoksniu (0,19 m3)",""]
["","t≤60mm sluoksniu (0,25 m3)",""]
["3.19","Gelžbetoninės sienos aplink durų rėmą atstatymas, durų slenksčio įrengimas","TS-3","kompl.",1]
["","betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 (0,5 m3)","TS-3"]
["","armatūra B500B (32,5 kg)","TS-4"]
["","vertikalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø18mm, L≤150mm (8 vnt.)",""]
["","horizontalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø18mm, L≤150mm (26 vnt.)",""]
["","armatūros strypų įklijavimas įvertinat reaktyvių dervų klijus (34 vnt.)","TS-2"]
["3.20","Gelžbetoninių turėklų dalių betonavimas klojiniuose","TS-3","vnt.",2]
["","betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 (1,1 m3)",""]
["","įdėtinės plieno S355 detalės (7 kg)","TS-5"]
["","armatūra B500B (111 kg)","TS-4"]
["","horizontalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø18mm, L≤150mm (20 vnt.)",""]
["","armatūros strypų Ø16 įklijavimas įvertinat reaktyvių dervų klijus (20 vnt.)","TS-2"]
["3.21","Betono paviršių glaistymas t≤3mm R2 remontiniu mišiniu","","m²",31]
["3.22","Gelžbetoninių turėklų dalių apsauginės dangos t=3mm formavimas, RAL7016 atspalvio","TS-2","m²",5.86]
["","polimerų (epoksido/poliuretano pagrindo) mišinys dangai formuoti lauko sąlygomis (24,04 L)",""]
["","smėlio 0,4/0,8 pabarstas (2,35 L)",""]
["","skaidri ilgalaikė anti graffiti danga (5,86 m2)",""]
["3.23","Betono paviršių dažymas, RAL9002 atspalvio","TS-2",null,""]
["","silikatinių betono dažų sistema","","m²",31]
["","skaidri ilgalaikė anti graffiti danga","","m²",31]
["3.24","Nerūdijančio plieno durų (1750x750mm) su staktos rėmų ir užraktu įrengimas","TS-5","vnt.",1]
["","nerūdijančio plieno 1.4401 (AISI 316) gaminys (75 kg)",""]
["","vertikalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø12mm, L≤100mm (6 vnt.)",""]
["","horizontalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø12mm, L≤100mm (10 vnt.)",""]
["","nerūdijančio plieno sriegti strypai M10, L=120mm su veržle ir poveržle (16 vnt.)",""]
["","sriegtų strypų M6 įklijavimas įvertinat reaktyvių dervų klijus (16 vnt.)","TS-2"]
["3.25","Betoninių plytelių dangos atramos Nr.1 patalpoje įrengimas","TS-10","m²",7.5]
["","grunto t=300mm nukasimas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną (7,5 m2)","TS-1"]
["","granito skaldos 0/45 pagrindo, t=200mm įrengimas (7,5 m2)",""]
["","Granito skaldos atsijų pasluoksnio t=30mm įrengimas (7,5 m2)",""]
["","Betoninių plytelių 500x500x70mm dangos įrengimas (7,5 m2)",""]
["3.26","Elastomerinių (B tipo) atraminių guolių 250x200x74mm įrengimas","TS-6","vnt.",5]
["3.27","Deformacinio pjūvio įrengimas (tame tarpe ir perdangos pusėje)","TS-7","kompl.",1]
["","išlyginamosios prizmės iš remontinio mišinio R3 įrengimas (0,05 m3)","TS-2"]
["","vertikalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø22mm, L≤160mm (26 vnt.)"]
["","cinkuoto plieno inkarų Ø20mm, L=180mm įklijavimas įvertinat reaktyvių dervų klijus (26 vnt.)","TS-2"]
["","deformacinio pjūvio (L=6500mm), vienprofiliniu gumos intarpu, aliuminio rėmu montavimas (1 vnt.)",""]
["3.28","Tarpų tarp atramos ir perdangos turėklinių blokų uždengimas ","TS-5","kompl.",1]
["","horizontalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø8mm, L≤50mm (6 vnt.)",""]
["","vertikalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø8mm, L≤50mm (4 vnt.)",""]
["","nerūdijančio plieno sriegtas strypas M6 su uždara veržle ir poveržle (10 vnt.)",""]
["","sriegtų strypų M6 įklijavimas įvertinat reaktyvių dervų klijus (10 vnt.)","TS-2"]
["","nerūdijančio plieno lakšto 855x150x1.5mm (1.5 kg) lankstinio įrengimas (2 vnt.)",""]
["3.29","Skulptūrų, atminimo lentų atstatymas","","vnt.",1]
["3.30","Dangos konstrukcijos ant atramos Nr.1 įrengimas ","TS-10","m²",10.5]
["","išlyginamojo, smulkiagrūdžio betono C35/45 XC4 XD3 XF4 sluoksnio įrengimas tvid=100mm (1,05 m3)","TS-3"]
["","Betono paviršių kristalinė hidroizoliacija iki t≤2mm (11,03 m2)","TS-2"]
["","Prilydomos hidroizoliacijos 2 sluoksnių įrengimas (11,03 m2)","TS-2"]
["","vandeniui laidaus dangos konstrukcinio (hidroizoliacijos apsauginio) sluoksnio įrengimas iš spec. polimerais modifikuoto cementinio mišinio su skaldos užpilu iki t=30mm (0,32 m3)",""]
["","spec. polimerais modifikuoti cementinio pagrindo klijai plytelių tvirtinimui skirti lauko sąlygoms, t=5mm 0,05 m3)",""]
["","granitinių plytelių 900x400x80, šviesiai pilkos spalvos, degintu paviršiumi įrengimas (10,5 m2)",""]
["","siūlių užpildymas vandeniui nelaidžiu polimerais modifikuotu cemento pagrindo mišiniu skirtu lauko sąlygoms (0,02 m3)",""]
["4","Atramos Nr.2 remontas","",null,""]
["4.1","Augalinio sluoksnio t=200mm aplink atramą Nr.2 (1500 m pločiu) nukasimas, sandėliuojant vietoje","TS-1","m²",15]
["4.2","Plieninio kabelių/laidų laikiklio išmontavimas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną (~75 kg)","","kompl.",1]
["4.3","Betono paviršių valymas/ardymas","TS-2","m²",28.5]
["","aukšto slėgio vandens srove (28,5 m2)",""]
["","valymas mechaniškai (28,5 m2)",""]
["","plovimas/drėkinimas (28,5 m2)",""]
["","betono laužas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną (0,3 m3)",""]
["4.4","Atidengtos armatūros strypų remontas","TS-2","m²",2.2800000000000002]
["","valymas nuo korozijos smėliasrove iki Sa2 (2,28 m2)",""]
["","padengimas aktyvia antikorozine danga (2,28 m2)",""]
["4.5","Betono paviršių pažaidų užtaisymas R3 remontiniu mišiniu","TS-2","m²",7.13]
["","t≤30mm sluoksniu (0,13 m3)",""]
["","t≤60mm sluoksniu (0,17 m3)",""]
["4.6","Betono paviršių glaistymas t≤3mm R2 remontiniu mišiniu","TS-2","m²",28.5]
["4.7","Betono paviršių dažymas, RAL9002 atspalvio","TS-2",null,""]
["","silikatinių betono dažų sistema","","m²",28.5]
["","skaidri ilgalaikė anti graffiti danga","","m²",17.5]
["5","Atramos Nr.3 ir gretimų laiptų remontas","",null,""]
["5.1","Augalinio sluoksnio t=200mm aplink atramą Nr.3 ir gretimus laiptus (1500mm pločiu) nukasimas, sandėliuojant vietoje","TS-1","m²",260]
["5.2","Dangos iš betoninių, gelžbetoninių plytelių (storis iki t=50mm) išardymas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m²",58]
["5.3","Dangos iš granito plytelių (storis iki t=50mm) išardymas, perduodant medžiagas Statytojui","","m²",11]
["5.4","Hidroizoliacijos apsauginio betono sluoksnio (storis iki t=60mm) išardymas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m²",69]
["5.5","Hidroizoliacijos sluoksnių (storis iki t=10mm) išardymas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m²",69]
["5.6","Išlyginamojo betono sluoksnio (storis iki t=80mm) išardymas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m²",69]
["5.7","Laiptų aikštelių dangos iš betoninių, gelžbetoninių plytelių (storis iki t=50mm) išardymas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m²",13]
["5.8","Laiptų pakopų dangos iš granito plytelių (storis iki t=50mm) išardymas, perduodant medžiagas Statytojui","","m²",108]
["5.9","Laiptų pakopų ir aikštelių hidroizoliacijos apsauginio betono sluoksnio (storis iki t=20mm) išardymas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m²",121]
["5.10","Laiptų pakopų ir aikštelių hidroizoliacijos sluoksnių (storis iki t=10mm) išardymas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m²",121]
["5.11","Laiptų pakopų ir aikštelių išlyginamojo betono sluoksnio (storis iki t=60mm) išardymas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m²",121]
["5.12","Apžiūros pastolių aplink piloną įrengimas (perstatant 1 kartą). Pastoliai įrengiami tik išardžius atramos dangos konstrukciją.","","kompl.",1]
["","Plieninių cinkuotų modulinių-pleištinių pastolių pastatymas (150 m3)",""]
["5.13","Šviestuvų atramų laiptų aikštelėse išmontavimas (svoris iki 150kg), išvežant iki 15km į užsakovo nurodytą sandėliavimo vietą","","vnt.",4]
["5.14","Granitinių apdailos plokščių t~30mm išardymas, perduodant medžiagas Statytojui. Skulptūros, atminimo lentos išsaugomos ir atstatomos (žr. punktą 5.22)","","m²",69]
["5.15","Apdailos plokščių tvirtinimo skiedinio t~50mm išardymas (iki betono paviršiaus), išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m²",69]
["5.16","Betono paviršių valymas/ardymas (tame tarpe ir pilonų paviršių h=4000mm nuo perdangos lygio)","TS-2","m²",753]
["","aukšto slėgio vandens srove (753 m2)",""]
["","valymas mechaniškai (753 m2)",""]
["","plovimas/drėkinimas (753 m2)",""]
["","betono laužas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną (7,91 m3)",""]
["5.17","Atidengtos armatūros strypų remontas","TS-2","m²",60.24]
["","valymas nuo korozijos smėliasrove iki Sa2 (60,24 m2)",""]
["","padengimas aktyvia antikorozine danga (60,24 m2)",""]
["5.18","Plieninių įdėtinių detalių turėklų tvirtinimui vertikaliuose paviršiuose remontas ","TS-5","vnt.",32]
["","paviršių valymas iki Sa2 (0,83 m2)",""]
["","paviršių padengimas aktyvia antikorozine danga (0,83 m2)",""]
["5.19","Betono paviršių pažaidų užtaisymas R3 remontiniu mišiniu ","TS-2","m²",188.25]
["","t≤30mm sluoksniu (3,39 m3)",""]
["","t≤60mm sluoksniu (4,52 m3)",""]
["5.20","Esamų nerūdijančio plieno apdailinių vamzdžių tvirtinimo remontas pilonų apačioje","TS-2","vnt.",24]
["","plieno S355 remontiniai įdėtinių detalių lakštai ir profiliai (60 kg)","TS-5"]
["","plieninių įdėtinių detalių paviršių valymas iki Sa2 (2,4 m2)","TS-5"]
["","virinimas kampinėmis a=5mm (14,4 m)","TS-5"]
["","paviršių padengimas aktyvia antikorozine danga (2,4 m2)","TS-5"]
["","horizontalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø18mm, L≤120mm  (36 vnt.)",""]
["","inkariniai armatūros B500B Ø16, L=150mm strypai (36 vnt.)",""]
["","inkarinių strypų Ø16 įklijavimas įvertinat reaktyvių dervų klijus (36 vnt.)",""]
["5.21","Betono paviršių glaistymas t≤3mm R2 remontiniu mišiniu","TS-2","m²",490]
["5.22","Skulptūrų, atminimo lentų atstatymas","","vnt.",2]
["5.23","Dangos konstrukcijos ant atramos Nr.3 įrengimas","TS-10","m²",69]
["","išlyginamojo, smulkiagrūdžio betono C35/45 XC4 XD3 XF4 sluoksnio įrengimas tvid=80mm (5,52 m3)","TS-3"]
["","betono paviršių kristalinė hidroizoliacija iki t≤2mm (69 m2)","TS-2"]
["","prilydomos hidroizoliacijos  2 sluoksnių įrengimas (69 m2)","TS-2"]
["","drenažinių juostų po danga (virš hidroizoliacijos) įrengimas sujungiant jas su perdangos drenažinėmis juostomis (13,2 m)","TS-9"]
["","vandeniui laidaus dangos konstrukcinio (hidroizoliacijos apsauginio) sluoksnio įrengimas iš spec. polimerais modifikuoto cementinio mišinio su skaldos užpilu iki t=30mm (2,07 m3)",""]
["","spec. polimerais modifikuoti cementinio pagrindo klijai plytelių tvirtinimui skirti lauko sąlygoms, t=5mm (0,35 m3)",""]
["","granitinių plytelių 900x400x80, šviesiai pilkos spalvos, degintu paviršiumi įrengimas (69 m2)",""]
["","siūlių užpildymas vandeniui nelaidžiu polimerais modifikuotu cemento pagrindo mišiniu skirtu lauko sąlygoms (0,13 m3)",""]
["5.24","Laiptų pakopų dangos konstrukcijos prie atramos Nr.3 įrengimas","TS-10","kompl.",1]
["","išlyginamojo, smulkiagrūdžio betono C35/45 XC4 XD3 XF4 sluoksnio įrengimas tvid=80mm (6,5 m3)","TS-3"]
["","betono paviršių kristalinė hidroizoliacija iki t≤2mm (108 m2)","TS-2"]
["","prilydomos hidroizoliacijos 2 sluoksnių įrengimas (108 m2)","TS-2"]
["","vandeniui laidaus dangos konstrukcinio (hidroizoliacijos apsauginio) sluoksnio įrengimas iš spec. polimerais modifikuoto cementinio mišinio su skaldos užpilu iki t=30mm (3,24 m3)",""]
["","spec. polimerais modifikuoti cementinio pagrindo klijai plytelių tvirtinimui skirti lauko sąlygoms, t=5mm (0,54 m3)",""]
["","granitinių pakopų horizontalių paviršių t=50mm, šviesiai pilkos spalvos, degintu paviršiumi įrengimas (4,5 m3)",""]
["","granitinių pakopų vertikalių paviršių t=30mm, šviesiai pilkos spalvos, degintu paviršiumi įrengimas (0,65 m3)",""]
["","siūlių užpildymas vandeniui nelaidžiu polimerais modifikuotu cemento pagrindo mišiniu skirtu lauko sąlygoms (0,12 m3)",""]
["5.25","Laiptų aikštelių dangos konstrukcijos prie atramos Nr.3 įrengimas","TS-10","m²",13]
["","išlyginamojo, smulkiagrūdžio betono C35/45 XC4 XD3 XF4 sluoksnio įrengimas tvid=50mm (0,65 m2)","TS-3"]
["","betono paviršių kristalinė hidroizoliacija iki t≤2mm (13 m2)","TS-2"]
["","prilydomos hidroizoliacijos 2 sluoksnių įrengimas (13 m2)","TS-2"]
["","vandeniui laidaus dangos konstrukcinio (hidroizoliacijos apsauginio) sluoksnio įrengimas iš spec. polimerais modifikuoto cementinio mišinio su skaldos užpilu iki t=30mm (0,39 m3)",""]
["","spec. polimerais modifikuoti cementinio pagrindo klijai plytele tvirtinimui skirti lauko sąlygoms, t=5mm (0,07 m3)",""]
["","granitinių plytelių 360x160x50, šviesiai pilkos spalvos, degintu paviršiumi įrengimas (13 m2)",""]
["","siūlių užpildymas vandeniui nelaidžiu polimerais modifikuotu cemento pagrindo mišiniu skirtu lauko sąlygoms (0,02 m3)",""]
["5.26","Betoninių turėklų dalių ir laiptų turėklinių blokų apsauginės dangos t=3mm formavimas, RAL7016 atspalvio","TS-2","m²",69]
["","polimerų (epoksido/poliuretano pagrindo) mišinys dangai formuoti lauko sąlygomis (282,9 L)",""]
["","smėlio 0,4/0,8 pabarstas (27,6 m3)",""]
["","skaidri ilgalaikė anti graffiti danga (69 m2)",""]
["5.27","Betono paviršių dažymas, RAL9002 atspalvio","TS-2","kompl.",1]
["","silikatinių betono dažų sistema (490 m2)",""]
["","skaidri ilgalaikė anti graffiti danga (186 m2)",""]
["6","Atramos Nr.4 remontas","",null,""]
["6.1","Augalinio sluoksnio t=200mm aplink atramą Nr.4 nukasimas, sandėliuojant vietoje","TS-1","m²",165]
["6.2","Pastolių aplink atramą Nr.4 įrengimas ir išardymas:","","kompl.",1]
["","Žvyro/smėlio pylimo aplink atramą įrengimas ir išardymas (40 m3)","TS-1"]
["","betoninių plytelių 500x500x70 danga pastoliams atremti įrengimas ir išardymas (16 m2)","TS-10"]
["","Plieninių cinkuotų modulinių-pleištinių pastolių pastatymas ir išardymas (~75 m3)",""]
["6.3","Betono paviršių valymas/ardymas","TS-2","m²",59]
["","aukšto slėgio vandens srove (59 m2)",""]
["","valymas mechaniškai (59 m2)",""]
["","plovimas/drėkinimas (59 m2)",""]
["","betono laužas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną (0,62 m3)",""]
["6.4","Atidengtos armatūros strypų remontas","TS-2","m²",4.7200000000000006]
["","valymas nuo korozijos smėliasrove iki Sa2 (4,72 m2)",""]
["","padengimas aktyvia antikorozine danga (4,72 m2)",""]
["6.5","Betono paviršių pažaidų užtaisymas R3 remontiniu mišiniu ","TS-2","m²",14.75]
["","t≤30mm sluoksniu (0,27 m3)",""]
["","t≤60mm sluoksniu (0,35 m3)",""]
["6.6","Betono paviršių glaistymas t≤3mm R2 remontiniu mišiniu","TS-2","m²",59]
["6.7","Betono paviršių dažymas, RAL9002 atspalvio","TS-2","kompl.",1]
["","silikatinių betono dažų sistema (59 m2)",""]
["","skaidri ilgalaikė anti graffiti danga (18 m2)",""]
["7","Atramos Nr.5 remontas","",null,""]
["7.1","Augalinio sluoksnio t=200mm kūgio šlaituose nukasimas, sandėliuojant vietoje","TS-1","m²",335]
["7.2","Kūgio šlaitų tvirtinimo plytelių t=100mm išardymas. Atraminiai blokai šlaitų apačioje neardomi","","m²",110]
["7.3","Asfalto dangos t≤100mm išardymas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m²",46]
["7.4","Šulinėlių su grotelėmis 750x500mm Išardymas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","vnt.",4]
["7.5","Betoniniu gatvės bortų išardymas, išvežant išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m",6]
["7.6","Grindinio žvyro/skaldos konstrukcinių sluoksnių iki t=500mm nukasimas (bet ne mažiau kaip 600mm nuo naujai įrengiamos dangos projektinio paviršiaus) (mechanizuotai ir rankiniu būdu), išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","TS-1","m²",23]
["7.7","Žemės sankasos (dangos konstrukcijos pagrindo) planiravimas (mechanizuotai ir rankiniu būdu)","TS-1","m²",23]
["7.8","Žemės sankasos (dangos konstrukcijos pagrindo) tankinimas (mechanizuotai ir rankiniu būdu)","TS-1","m²",23]
["7.9","Šviestuvų atramų išmontavimas (svoris iki 130kg), išvežant iki 15km į užsakovo nurodytą sandėliavimo vietą","","vnt.",2]
["7.10","Plieninių turėklų dalių (svoris iki 15kg) išmontavimas, sandėliuojant vietoje","","vnt.",2]
["7.11","Elastomerinių atraminių guolių išmontavimas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","vnt.",5]
["7.12","Deformacinio pjūvio išmontavimas (ilgis L=5560mm), išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","vnt.",1]
["7.13","Turėklinių blokų išardymas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","vnt.",2]
["","betonas (0,8 m3)",""]
["","armatūros, įdėtinių detalių plienas (44 kg)",""]
["7.14","Betono paviršių valymas/ardymas","TS-2","m²",25]
["","aukšto slėgio vandens srove (25 m2)",""]
["","valymas mechaniškai (25 m2)",""]
["","plovimas/drėkinimas (25 m2)",""]
["","betono laužas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną (0,26 m3)",""]
["7.15","Atidengtos armatūros strypų remontas","TS-2","m²",2]
["","valymas nuo korozijos smėliasrove iki Sa2 (2 m2)",""]
["","padengimas aktyvia antikorozine danga (2 m2)",""]
["7.16","Betono paviršių pažaidų užtaisymas R3 remontiniu mišiniu","TS-2","m²",6.25]
["","t≤30mm sluoksniu (0,11 m3)",""]
["","t≤60mm sluoksniu (0,15 m3)",""]
["7.17","Gruntu užpilamų betono paviršių padengimas 2 sl. teptinės hidroizoliacijos","TS-2","m²",5]
["7.18","Elastomerinių (B tipo) atraminių guolių 250x200x74mm įrengimas","TS-6","vnt.",5]
["7.19","Deformacinio pjūvio įrengimas (tame tarpe ir perdangos pusėje)","TS-7","kompl.",1]
["","išlyginamosios prizmės iš remontinio mišinio R3 įrengimas (0,05 m3)","TS-2"]
["","vertikalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø22mm, L≤160mm  (26 vnt.)"]
["","cinkuoto plieno inkarų Ø20mm, L=180mm įklijavimas įvertinat reaktyvių dervų klijus (26 vnt.)","TS-2"]
["","deformacinio pjūvio (L=6500mm), vienprofiliniu gumos intarpu, aliuminio rėmu montavimas (1 vnt.)",""]
["7.20","Latako (tėkmės skerspjūvis ≥220cm², L=5000mm) su nerūdijančio plieno plyšinėmis grotelėmis ir aptarnavimo dėžute įrengimas nuvedant į šlaitą","TS-9","vnt.",1]
["","betono C20/25 atspara latakui (0,6 m3)","TS-3"]
["","tranšėjos kasimas kūgio šlaite (L=13000mm), gruntą sandėliuojant vietoje ir užkasimas (9,5 m3)","TS-1"]
["","smėlio pasluoksnio įrengimas (0,5 m3)",""]
["","vamzdis su mova DN200, PVC-U, SN8 (12 m)",""]
["","alkūninė jungtis DN200/45°, PVC-U, SN8 (2 vnt.)",""]
["7.21","Vandens greičio slopintuvo įrengimas ","","vnt.",1]
["","geotekstilės filtracinės paklojimas (5 m2)","TS-8"]
["","natūralaus gamtinio akmens riedulių 150/350 prizmės įrengimas (0,5 m3)",""]
["","akmens prizmės sutvirtinimas spec. polimerais modifikuotų cementinio pagrindo klijais (skirtų lauko sąlygoms) (0,03 m3)",""]
["7.22","Tarpų tarp atramos ir perdangos turėklinių blokų uždengimas ","TS-5","kompl.",1]
["","horizontalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø8mm, L≤50mm (6 vnt.)",""]
["","vertikalių lizdų gręžimas gelžb. ≤Ø8mm, L≤50mm (4 vnt.)",""]
["","nerūdijančio plieno sriegtas strypas M6 su uždara veržle ir poveržle (10 vnt.)","TS-5"]
["","sriegtų strypų Ø6mm įklijavimas įvertinat reaktyvių dervų klijus (10 vnt.)","TS-2"]
["","nerūdijančio plieno lakšto 855x150x1.5mm (1.5 kg) lankstinio įrengimas (2 vnt.)","TS-5"]
["7.23","Naujų surenkamų gelžbetoninių turėklinių blokų (L=2500mm) gamyba","TS-3","vnt.",2]
["","betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 (0,53 m3)",""]
["","armatūra B500B (54,72 kg)","TS-4"]
["","įdėtinės plieno S355 detalės (8,4 kg)","TS-5"]
["7.24","Naujų surenkamų turėklinių blokų tvirtinimas","TS-5","vnt.",6]
["","plieno S355 lakštai (5,1 kg)",""]
["","virinimas kampinėmis a=5mm siūlėmis (2,88 m)",""]
["7.25","Betono paviršių glaistymas t≤3mm R2 remontiniu mišiniu","TS-2","m²",24]
["7.26","Turėklinių blokų apsauginės dangos t=3mm formavimas, RAL7016 atspalvio ","TS-2","m²",1.7]
["","polimerų (epoksido/poliuretano pagrindo) mišinys dangai formuoti lauko sąlygomis (6,97 L)",""]
["","smėlio 0,4/0,8 pabarstas (0,68 L)",""]
["","skaidri ilgalaikė anti graffiti danga (1,7 m2)",""]
["7.27","Betono paviršių dažymas, RAL9002 atspalviu","TS-2","m²",24]
["","silikatinių betono dažų sistema (24 m2)",""]
["","skaidri ilgalaikė anti graffiti danga (24 m2)",""]
["7.28","Granitinių sudvigubintų bortų įrengimas","TS-10","vnt.",6]
["","granitinių bortų 1000x300x150mm, šviesiai pilkos spalvos, degintu paviršiumi įrengimas (6 vnt.)",""]
["","granitinių bortų 1000x300x130mm, šviesiai pilkos spalvos, degintu paviršiumi įrengimas (6 vnt.)",""]
["","betono C20/25 atsparos įrengimas (0,6 m3)","TS-3"]
["7.29","Betoninių kelio bortų įrengimas prie asfalto briaunos","TS-10","vnt.",7]
["","betoninių kelio bortų 1000x300x150mm įrengimas (7 vnt.)",""]
["","betono C20/25 atsparos įrengimas (0,35 m3)","TS-3"]
["7.30","Dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimas","TS-10","m²",46]
["","apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) įrengimas, t=270mm (12,42 m3)",""]
["","granito skaldos pagrindas 0/45, t=200mm įrengimas (9,2 m3)",""]
["","granito skaldos atsijų pasluoksnio t=30mm įrengimas (1,38 m3)",""]
["","granitinių plytelių 900x400x100mm, šviesiai pilkos spalvos, degintu paviršiumi įrengimas (46 m2)",""]
["","dangos siūlių 100x3mm užpildymas vandeniui nelaidžiu polimerais modifikuotu cemento pagrindo mišiniu skirtu lauko sąlygoms (0,1 m3)",""]
["7.31","Kūgio šlaito tvirtinimas natūraliu akmeniu","","m²",93]
["","grunto t=250mm nukasimas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną (23,25 m3)","TS-1"]
["","šlaitų paviršius planiravimas (93 m2)","TS-1"]
["","vandeniui laidaus dangos konstrukcinio sluoksnio įrengimas iš spec. polimerais modifikuoto cementinio mišinio su skaldos užpilu iki t=60mm (5,58 m3)",""]
["","spec. polimerais modifikuotų cementinio pagrindo klijai (skirtų lauko sąlygoms) t=10mm dangos montavimui (0,93 m3)",""]
["","natūralaus gamtinio akmens riedulių 150/350 dangos  t~350mm įrengimas (32,55 m3)",""]
["","tarpų tarp riedulių užpildymas granito skalda  0/45, t=50mm (4,65 m3)",""]
["7.32","Kūgio šlaito tvirtinimas priešeroziniu geotinklu","TS-1"]
["","geotinklo įrengimas įterpiant augaliniame sluoksnyje (žr. punktą 10.6)","TS-8","m²",290]
["8","Perdangos remontas","",null,""]
["8.1","Grindinio dangos iš betoninių, gelžbetoninių plytelių (storis iki t=50mm) išardymas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m²",802]
["8.2","Hidroizoliacijos apsauginio betono sluoksnio (storis iki t=60mm) išardymas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m²",802]
["8.3","Hidroizoliacijos sluoksnių (storis iki t=10mm) išardymas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m²",802]
["8.4","Išlyginamojo betono sluoksnio (storis iki t=50mm) išardymas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną","","m²",802]
["8.5","Šviestuvų atramų išmontavimas (svoris iki 130kg), išvežant iki 15km į užsakovo nurodytą sandėliavimo vietą ","","vnt.",24]
["8.6","Perdangos sijų ties atrama Nr.1 išramstymas¹","","kompl.",1]
["","augalinio sluoksnio t=200mm nukasimas, sandėliuojant vietoje (13 m2)","TS-1"]
["","smėlio pagrindo t~200mm įrengimas ir išardymas (2,19 m3)","TS-1"]
["","g/b kelio plokščių 3000x1500x150mm sumontavimas ir išardymas (2 vnt.)",""]
["","apatinių išlyginamųjų atrėmimo aikštelių t=50mm iš remontinio mišinio R3  įrengimas ir išardymas (0,06 m3)","TS-2"]
["","laikinų plieninių atramų (≥25 tonų laikomosios galios kiekvienai sijai, su galimybe atremti domkratą ir atrėmimo aikštelę) pastatymas ir išardymas (5 atramų paketas) (2500 kg)",""]
["","Viršutinių išlyginamųjų atrėmimo aikštelių t=50mm iš greit kietėjančio, nesitraukiančio, polimerais modifikuoto cementinio mišinio įrengimas ir išardymas (0,06 m3)","TS-2"]
["","domkratų (keliamoji galia ≥11 tonų) su hidrauline sistema pastatymas ir išardymas (5 vnt.)",""]
["8.7","Perdangos sijų ties atrama Nr.5 išramstymas¹","","kompl.",1]
["","laikino pylimo suformavimas iš smėlio/žvyro grunto kūgio sutvirtinimui (46 m3)","TS-1"]
["","kūgio nukasimas ir atstatymas suformuojant horizontalią aikštelę laikinų atramų pastatymo vietoje (17 m3)","TS-1"]
["","g/b kelio plokščių 3000x1500x150mm sumontavimas ir išardymas (2 vnt.)",""]
["","apatinių išlyginamųjų atrėmimo aikštelių t=50mm iš remontinio mišinio R3  įrengimas ir išardymas (0,06 m3)","TS-2"]
["","laikinų plieninių atramų (≥25 tonų laikomosios galios kiekvienai sijai, su galimybe atremti domkratą ir atrėmimo aikštelę) pastatymas ir išardymas (5 atramų paketas). (2500 kg)",""]
["","Viršutinių išlyginamųjų atrėmimo aikštelių t=50mm iš greit kietėjančio, nesitraukiančio, polimerais modifikuoto cementinio mišinio įrengimas ir išardymas (0,06 m3)","TS-2"]
["","domkratų (keliamoji galia ≥11 tonų) su hidrauline sistema pastatymas ir išardymas (5 vnt.)",""]
["8.8","Pakabinamų pastolių (laikomoji galia ≥150kg/m2) virš upės įrengimas (perstatant 7 kartus). ¹","","kompl.",1]
["","plieninės konstrukcijos plieno S355 įskaitant sujungimo varžtus (5750 kg)",""]
["","pakloto grotelės (laikomoji galia ≥150kg/m2) (74 m2)",""]
["","kietmedžio laikinos atramos (2,5 m3)",""]
["","vandeniui nelaidus tentas po pastoliais su  vandens nuvedimu į krantą (95 m2)",""]
["8.9","Betono paviršių (sijų ir turėklinių blokų) valymas/ardymas","TS-2","m²",2710]
["","aukšto slėgio vandens srove (2710 m2)",""]
["","valymas mechaniškai (2710 m2)",""]
["","plovimas/drėkinimas (2710 m2)",""]
["","sijų silpno/pažeisto betono nuardymas (iki 1500mm sijų ilgio) išsaugant armatūros strypus (6 m3)",""]
["","Betono laužas, išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną (23,07 m3)",""]
["8.10","Atidengtos armatūros strypų remontas","TS-2","m²",130.08000000000001]
["","valymas nuo korozijos smėliasrove iki Sa2 (130,08 m2)",""]
["","padengimas aktyvia antikorozine danga (130,08 m2)",""]
["8.11","Plieninių įdėtinių detalių turėklų tvirtinimui vertikaliuose paviršiuose remontas","TS-5","vnt.",108]
["","paviršių valymas iki Sa2 (2,81 m2)",""]
["","paviršių padengimas aktyvia antikorozine danga (2,81 m2)",""]
["8.12","Plieninių įdėtinių detalių turėklinių blokų tvirtinimui perdangoje remontas","TS-5","m²",71]
["","paviršių valymas iki Sa2 (71 m2)",""]
["","paviršių padengimas aktyvia antikorozine danga (71 m2)",""]
["8.13","Betono paviršių pažaidų užtaisymas R3 remontiniu mišiniu (406,5 m2)","TS-2","m²",406.5]
["","t≤30mm sluoksniu (7,32 m3)",""]
["","t≤60mm sluoksniu (9,76 m3)",""]
["8.14","Perdangos galų (iki 1500mm sijų ilgio) ties atramomis Nr.1 ir Nr.5 remontas","","m²",56]
["","armatūros ir įdėtinių detalių valymas iki Sa2 (56 m2)","TS-2"]
["","padengimas aktyvia antikorozine danga (56 m2)","TS-2"]
["","betonavimas betonu C35/45 XC4 XD3 XF4 klojiniuose (6 m3)","TS-3"]
["8.15","Naujų surenkamų gelžbetoninių turėklinių blokų (L=1040mm, ilgis tikslinamas vietoje) gamyba ","TS-3","vnt.",4]
["","betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 (0,44 m3)",""]
["","armatūra B500B (45,6 kg)","TS-4"]
["","įdėtinės plieno S355 detalės (16,8 kg)","TS-5"]
["8.16","Naujų surenkamų turėklinių blokų tvirtinimas","TS-5","vnt.",12]
["","plieno S355 lakštai (10,2 kg)",""]
["","virinimas kampinėmis a=5mm siūlėmis (5,76 m)",""]
["8.17","Turėklinių blokų sandūrų sandarinimas ","","vnt.",144]
["","sandūros zonos valymas (79,2 m)",""]
["","rėvių 3x3mm formavimas (79,2 m)",""]
["","sandūrų užpildymas hermetiku F-EXT-INT-CC klasės 25LM (0,71 L)",""]
["8.18","Betono paviršių glaistymas t≤3mm R2 remontiniu mišiniu (turėklinių bl. matomas ir kraštinių sijų fasadinis pariršiai)","TS-2","m²",675]
["8.19","Turėklinių blokų apsauginės dangos t=3mm formavimas, RAL7016 atspalvio","TS-2","m²",112]
["","polimerų (epoksido/poliuretano pagrindo) mišinys dangai formuoti lauko sąlygomis (459,2 L)",""]
["","smėlio 0,4/0,8 pabarstas (44,8 L)",""]
["","skaidri ilgalaikė anti graffiti danga (112 m2)",""]
["8.20","Sijų matomo ir turėklinių blokų fasadinio paviršiaus paviršių dažymas, RAL9002 atspalviu","TS-2","kompl.",1]
["","silikatinių betono dažų sistema (1812 m2)",""]
["","skaidri ilgalaikė anti graffiti danga (iki 3000mm nuo perdangos galų) (5 m2)",""]
["8.21","Vandens nuvedimo sistemos po danga įrengimas","TS-9","kompl.",1]
["","skylių perdangoje d65mm, L=150mm gręžimas šulinėliams po danga įrengti (16 vnt.)",""]
["","nerūdijančio plieno šulinėlių po danga konstrukcijos gamyba (28 kg)",""]
["","nerūdijančio plieno šulinėlių po danga įrengimas ir sandarinimas hermetiku F-EXT-INT-CC klasės 25LM (4 L)","TS-2"]
["","drenažinių juostų 100x10mm po danga (virš hidroizoliacijos) įrengimas sujungiant jas su drenažinėmis juostomis virš atramos Nr.3 (281 m)",""]
["","lankstus DN60 U-PVC vamzdis/jungtis, pilkas (3 m)",""]
["","vamzdis DN60 U-PVC, pilkas, tvirtinami apkabomis kas 500mm (5,6 m)",""]
["8.22","Dangos konstrukcijos ant perdangos įrengimas ","TS-9","m²",802]
["","išlyginamojo, smulkiagrūdžio betono C35/45 XC4 XD3 XF4 sluoksnio įrengimas tvid=45mm (36,09 m3)","TS-3"]
["","betono paviršių kristalinė hidroizoliacija iki t≤2mm (802 m2)","TS-2"]
["","prilydomos hidroizoliacijos  2 sluoksnių įrengimas (848 m2)","TS-2"]
["","vandeniui laidaus dangos konstrukcinio (hidroizoliacijos apsauginio) sluoksnio įrengimas iš spec. polimerais modifikuoto cementinio mišinio su skaldos užpilu iki t=30mm (24,06 m3)",""]
["","spec. polimerais modifikuoti cementinio pagrindo klijai plytelių tvirtinimui skirti lauko sąlygoms, t=5mm (4,01 m3)",""]
["","granitinių plytelių 900x400x80, šviesiai pilkos spalvos, degintu paviršiumi įrengimas (802 m2)",""]
["","siūlių užpildymas vandeniui nelaidžiu polimerais modifikuotu cemento pagrindo mišiniu skirtu lauko sąlygoms (1,46 m3)",""]
["9","Kiti darbai","",null,""]
["9.1","Tilto vantų inkarvimo zonų perdangoje apsauginių dėžių remontas ","TS-5","vnt.",8]
["","plieninių paviršiaus valymas iki Sa2 (44,8 m2)",""]
["","dažymas, aukšto atsparumo C4 aplinkoje dažų sistema, RAL7016 atspalvio (44,8 m2)",""]
["9.2","Turėklų remontas","TS-5","kompl.",1]
["","nerūdijančio plieno porankių valymas, poliravimas (153 m2)",""]
["","turėklų užpildo valymas iki Sa2 (368 m2)",""]
["","turėklų paviršių dažymas aukšto atsparumo C4 aplinkoje dažų sistema, RAL7016 atspalvio (368 m2)",""]
["9.3","Įdėtinių detalių turėklų tvirtinimui turėklinių blokų horizontaliuose paviršiuose remontas","TS-5","vnt.",112]
["","paviršių valymas iki Sa2 (3,36 m2)",""]
["","paviršių padengimas aktyvia antikorozine danga (3,36 m2)",""]
["9.4","Įdėtinių detalių turėklų tvirtinimui turėklinių blokų horizontaliuose paviršiuose padengimas apsaugine danga t=3mm, RAL7016 atspalvio ","TS-2","m²",3.36]
["","polimerų (epoksido/poliuretano pagrindo) mišinys dangai formuoti lauko sąlygomis (13,78 L)",""]
["","smėlio 0,4/0,8 pabarstas (5,51 L)",""]
["9.5","Įdėtinių detalių šviestuvų atramų tvirtinimui turėkliniuose blokuose remontas ","TS-5","m²",38]
["","plieno S355 vamzdžio profilis (114 kg)",""]
["","vamzdžio profilio privirinimas prie esamos įdėtinės detalės kampinėmis a=5mm siūlėmis (19 m)",""]
["","paviršių valymas iki Sa2 (8,36 m2)",""]
["","paviršių padengimas aktyvia antikorozine danga (8,36 m2)",""]
["9.6","Įdėtinių detalių šviestuvų atramų tvirtinimui turėkliniuose blokuose padengimas apsaugine danga t=3mm, RAL7016 atspalvio","TS-2","m²",1.1399999999999999]
["","polimerų (epoksido/poliuretano pagrindo) mišinys dangai formuoti lauko sąlygomis (4,67 L)",""]
["","smėlio 0,4/0,8 pabarstas (1,87 L)",""]
["9.7","Šviestuvų atramų remontas dirbtuvėse ir sumontavimas (svoris iki 150kg)","TS-5","vnt.",38]
["","šviestuvo elektros instaliacinės dalies išmontavimas ir atstatymas (38 vnt.)",""]
["","šviestuvo atramos apatinės dalies pašalinimas paliekant tik nerūdijančio plieno ir šviestuvo gaubto dalis, 14 vnt. (588 kg)",""]
["","apatinės šviestuvo atramos dalies su elektros instaliacinėmis durelėmis iš nerūdijančio plieno privirinimas, 14 vnt. (700 kg)",""]
["","šviestuvo atramos nerūdijančio plieno valymas, poliravimas (57,8 m2)",""]
["","šviestuvo atramos plieninių dalių valymas iki Sa2,5 (72 m2)",""]
["","šviestuvo atramos plieninių dalių dažymas aukšto atsparumo C4 aplinkoje dažų sistema, RAL7016 atspalvio (72 m2)",""]
["","šviestuvo atramos tvirtinimo varžtas M10, L=30mm pusapvale galvute, nerūdijančio plieno, sriegiamas vietoje (38 vnt.)",""]
["9.8","Elektros instaliacijos dėžučių remontas","TS-5","vnt.",24]
["","esamų plieninių dėžučių išardymas (svoris iki 10kg), išvežant į rangovo pasirinktą sąvartyną (24 vnt.)",""]
["","naujų nerūdijančio plieno elektros instaliacijos dėžučių su užraktu ir sandarinimo juosta sumontavimas (dėžutės gaminamos pagal individualų užsakymą, formą ir matmenis tikslinant statybos darbų metu), 24 vnt. 60 kg",""]
["9.9","Neregių įspėjimo paviršių įrengimas",null,"m2",62]
["","vertikalių lizdų gręžimas granite, ≤Ø8mm, L≤20mm (17360 vnt.)",""]
["","Neregių įspėjimo taktilinių indikatorių, nerūdijančio plieno (17360 vnt.)",""]
["","Indikatorių įklijavimas įvertinat reaktyvių dervų klijus (17360 vnt.)"]
["10","Baigiamieji darbai","",null,""]
["10.1","Laikinas statybviečių aptvėrimo su apsauginiu tentu išardymas¹","","kompl.",1]
["","stacionarus darbo zonų aptvėrimo išardymas (470 m)",""]
["","praėjimo apsauginis tento stacionariam aptvėrimui išardymas (940 m2)",""]
["","perkeliamas darbo zonų aptvėrimo gatvėje išardymas (46 m)",""]
["","apsauginio tentas perkeliamam aptvėrimui išardymas (92 m2)",""]
["10.2","Apsaugotas pėsčiųjų praėjimų patiltėje išardymas¹","","kompl.",2]
["","praėjimo konstrukcijos išardymas (67,5 m3)",""]
["","praėjimo stogo apsauginių skydų išardymas (27 m2)",""]
["","praėjimo apsauginis tentas išardymas (117 m2)",""]
["10.3","darbo vietų gatvėje aptvėrimo/žymėjimo TES G I/11 (pagal T DVAER 12, perstatant 1 kartą) išardymas¹","","vnt.",1]
["10.4","darbo vietų gatvėje aptvėrimo/žymėjimo TES G I/12  (pagal T DVAER 12, perstatant 1 kartą) išardymas¹","","vnt.",1]
["10.5","Privažiavimo kelio ir aikštelės prie atramos Nr.5 kūgio išardymas (1332 m2)¹","","kompl.",1]
["","dangos pagrindo iš žvyro mišinio sluoksnio t=250mm išardymas (333 m3)",""]
["","dangos iš gelžbetoninių kelio plokščių 3000x1500x150mm išardymas (296 vnt.)",""]
["10.6","Plotų rekultivacija paskleidžiant augalinį sluoksnį h=200mm ir apsėjant žole","TS-1","m²",2282]
["Iš viso žiniaraštyje be PVM"]
["Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc."]
["Iš viso žiniaraštyje su PVM"]
["","Pastabos:","",null,""]
["","Visi sąnaudų kiekiai apskaičiuoti atsižvelgiant į vizualiai matomą pažaidų mastą ir turimus projektinius statinio duomenis, kurie ne visi išlikę. Todėl atliekant remonto darbus (atidengiant esamas konstrukcijas, ardant ar valant paviršius ir t.t.) kiekiai gali kisti.","",null,""]
["","1 - tiekėjai gali rinktis ir  kitą statybos darbų vykdymo būdą/metodą.","",null,""]
[null,null,"",null,""]