{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":122,"n_cols":13,"rows_kept":122,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,1,28,7],[52,1,52,7],[75,1,75,7],[102,1,102,7],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4]]}
["Perkančioji organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas:",null,"VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Fizioterapijos aparatai"]
[]
["Data:","2019-05-06"]
["Nr.:","19.05.06-1"]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)",null,"UAB \"Meda LT\""]
["Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)",null,303245883]
["Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)",null,"LT100008381214"]
["Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis  tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)"]
["Tiekėjo valdymo ar priežiūros organo narys (-iai) ar kitas asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį",null,"Direktorė Aušra Kadziauskienė"]
["Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. Paštas",null,"Šaltalankių g.1, Klevinės vs., Avižienių sen., Vilniaus raj.; +370 5 2460054; info@meda-lt.lt"]
["Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.",null,"AB Luminor bankas, banko kodas 40100; A/s LT524010051001886110"]
["Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos",null,"Aušra Kadziauskienė, direktorė"]
["Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė,  telefono numeris, el. Paštas",null,"Jaunius Jokūbaitis, +370 616 26655, info@meda-lt.lt"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai","Siūlomo produkto parametrai"]
["1.","Elektroterapijos prietaisai",null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.1.","Elektroterapijos prietaisas",3,"Vnt",2000,{"$f":"IF(ISBLANK(E30),\"\", PRODUCT(C30,E30))","v":6000},"BTL-4620 Premium"]
["1.1.1.","Prietaisas su spalvotu prisilietimu valdomu ekranu, kuriame pateikiamos vizualizacijos ir svarbi informacija, ekrano įstrižainė daugiau arba lygu 7 coliai",null,null,null,null,null,"Prietaisas su spalvotu prisilietimu valdomu ekranu, kuriame pateikiamos vizualizacijos ir svarbi informacija, ekrano įstrižainė 7 coliai (1;3psl.)"]
["1.1.2.","Terapijos pradėjimas vienu mygtuko paspaudimu",null,null,null,null,null,"Terapijos pradėjimas vienu mygtuko paspaudimu (1psl.)",null,""]
["1.1.3.","Galimybė pasirinkti protokolus greitam naudojimui (spartieji klavišai) ne mažiau kaip 8 protokolai",null,null,null,null,null,"Galimybė pasirinkti protokolus greitam naudojimui (spartieji klavišai) 8 protokolai (1psl.)",null,null,null,""]
["1.1.4.","Duomenų bazės kūrimas, visa svarbi paciento informacija gali būti išsaugoma prietaiso vidinėje atmintyje",null,null,null,null,null,"Duomenų bazės kūrimas, visa svarbi paciento informacija gali būti išsaugoma prietaiso vidinėje atmintyje (2psl.)",null,null,null,""]
["1.1.5.","Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai, 1 ar daugiau",null,null,null,null,null,"Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai (2;4psl.) ",null,"","",""]
["1.1.6.","Terapinių protokolų  klasifikacija pagal biologinį efektą ",null,null,null,null,null,"Terapinių protokolų klasifikacija pagal biologinį efektą (2psl.)",null,"","",""]
["1.1.7.","Spalvota enciklopedija su anatominiais paveikslėliais, terapijų aprašymais ir aplikatorių uždėjimo vietomis",null,null,null,null,null,"Spalvota enciklopedija su anatominiais paveikslėliais, terapijų aprašymais ir aplikatorių uždėjimo vietomis (2psl.)",null,"","",""]
["1.1.8.","Navigacija pagal kūno dalis - ne mažiau kaip 10 grupių",null,null,null,null,null,"Navigacija pagal kūno dalis - 10 grupių (1;2psl)"]
["1.1.9.","Reikalavimai elektroterapijos moduliui: elektroterapijos kanalų skaičius - daugiau arba lygu 2",null,null,null,null,null,"2 elektroterapijos kanalai (3psl.)"]
["1.1.10.","Generuojamos elektroterapijos srovės: galvaninė, diadinaminė, treberto, faradinė,neofaradinė, eksponentiniai impulsai, stačiakampiai impulsai, rusiška stimuliacija, stimuliaciniai impulsai, trapeciniai impulsai, trikampiai impulsai, kombinuoti impulsai, TENS, 2-polių interferencinė, 4-polių interferencinė.",null,null,null,null,null,"Generuojamos elektroterapijos srovės: galvaninė, diadinaminė, treberto, faradinė, neofaradinė, eksponentiniai impulsai, stačiakampiai impulsai, rusiška stimuliacija, stimuliaciniai impulsai, trapeciniai impulsai, trikampiai impulsai, kombinuoti impulsai, TENS, 2-polių interferencinė, 4-polių interferencinė. (3psl.)",null,""]
["1.1.11.","Išėjimas - pastovios srovės CC ir pastovios įtampos CV",null,null,null,null,null,"Išėjimas - pastovios srovės CC ir pastovios įtampos CV (5psl.)"]
["1.1.12.","Maksimali išėjimo galia pastovios srovės režime, ne daugiau arba lygu 140mA",null,null,null,null,null,"Maksimali išėjimo galia pastovios srovės režime - 140mA (6psl.)",null,null,null,""]
["1.1.13.","Maksimali išėjimo galia pastovios įtampos režime - daugiau arba lygu 160 mA",null,null,null,null,null,"Maksimali išėjimo galia pastovios įtampos režime - 165mA (6psl.)",null,"",null,""]
["1.1.14.","Prietaisas portatyvus - svoris ne daugiau kaip 3 kg",null,null,null,null,null,"Prietaisas portatyvus  - svoris ne daugiau kaip 3kg (3psl.)",null,null,null,""]
["1.1.15.","Komplektacijoje: guminių elektrodų ir kempinėlių komplektas (ne maž. po 4 vnt.), elektrodo dydis (5x7 cm) +/- 1 cm",null,null,null,null,null,"Komplektacijoje: guminių elektrodų ir kempinėlių komplektas (po 4vnt.) elektrodo dydis 5 x 7cm (3psl.)"]
["1.1.16.","Maitinimo šaltinis - 220-240V, 50 Hz elektros tinklas",null,null,null,null,null,"Maitinimo šaltinis 100-240V, 50-60Hz elektros tinklas (3psl.)",null,"","",""]
["1.1.17.","CE sertifikavimas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus, (kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikta žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopija)",null,null,null,null,null,"CE sertifikato pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus (pateikiama dokumento kopija)",null,"","",""]
["1.1.18.","Kartu su įranga pateikiama dokumentacija - naudojimo instrukcija lietuvių ir originalo kalbomis, serviso instrukcija su prieigos kodais",null,null,null,null,null,"Kartu su įranga pateikiama dokumentacija - naudojimo instrukcija lietuvių ir originalo kalbomis, serviso instrukcija su prieigos kodais",null,"","",""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"SUM(F30:F48)","v":6000}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1260]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F50), \"\", SUM(F49:F50))","v":7260}]
[]
["2.","Magneto terapijos prietaisai"]
["2.1.","Magneto terapijos prietaisai",2,"Vnt",3480,{"$f":"IF(ISBLANK(E54),\"\", PRODUCT(C54,E54))","v":6960},"BTL-4920 Premium"]
["2.1.1.","Prietaisas su spalvotu prisilietimu valdomu ekranu, kuriame pateikiamos vizualizacijos ir svarbi informacija, ekrano įstrižainė daugiau arba lygu 7 coliai",null,null,null,null,null,"Prietaisas su spalvotu prisilietimu valdomu ekranu, kuriame pateikiamos vizualizacijos ir svarbi informacija, ekrano įstrižainė 7 coliai (1;4psl.)"]
["2.1.2.","Terapijos pradėjimas vienu mygtuko paspaudimu",null,null,null,null,null,"Terapijos pradėjimas vienu mygtuko paspaudimu (1psl.)"]
["2.1.3.","Galimybė pasirinkti protokolus greitam naudojimui (spartieji klavišai) - ne mažiau kaip 8 protokolai",null,null,null,null,null,"Galimybė pasirinkti protokolus greitam naudojimui (spartieji klavišai) 8 protokolai (1psl.)"]
["2.1.4.","Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai ne mažiau nei 1",null,null,null,null,null,"Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai (2;3psl.)"]
["2.1.5.","Terapinių protokolų  klasifikacija pagal biologinį efektą - būtina",null,null,null,null,null,"Terapinių protokolų klasifikacija pagal biologinį efektą (2psl.)"]
["2.1.6.","Spalvota enciklopedija su anatominiais paveikslėliais, terapijų aprašymais ir aplikatorių uždėjimo vietomis ",null,null,null,null,null,"Spalvota enciklopedija su anatominiais paveikslėliais, terapijų aprašymais ir aplikatorių uždėjimo vietomis (2psl.)"]
["2.1.7.","Navigacija pagal kūno dalis - ne mažiau kaip 10 grupių",null,null,null,null,null,"Navigacija pagal kūno dalis - 10 grupių (1;2psl.)"]
["2.1.8.","Magneto terapijos kanalų skaičius - daugiau arba lygu 2",null,null,null,null,null,"Magneto terapijos kanalų skaičius - 2 (4psl.)"]
["2.1.9.","Maksimalus magnetinio lauko intensyvumas daugiau arba lygu 125 mT",null,null,null,null,null,"Maksimalus magnetinio lauko intensyvumas 128mT (4psl.)"]
["2.1.10.","Darbinis dažnis  - ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 165 Hz ribose",null,null,null,null,null,"Darbinis dažnis  - nuo 0 iki 166 Hz ribose (4psl.)"]
["2.1.11.","Magnetinio lauko režimai - pastovus, impulsinis, impulsų serijos",null,null,null,null,null,"Magentinio lauko režimai - pastovus, impulsinis, impulsų serijos (5psl.)"]
["2.1.12.","Magnetinių impulsų formos -stačiakampiai, eksponentiniai, trikampiai, sinusoidinis",null,null,null,null,null,"Magnetinių impulsų formos - stačiakampiai, eksponentiniai, trikampiai, sinusoidinis (4psl.)"]
["2.1.13.","Komplekte: 30 cm +/- 2 cm skersmens selenoidas - 1 vnt, 2 diskų aplikatorius - 1 vnt, multidiskinis aplikatorius ne mažiau kaip iš 4 diskų - 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Komplekte: 30cm skersmens selenoidas - 1vnt., 2 diskų aplikatorius - 1vnt., multidiskinis aplikatorius sudarytas iš 4 diskų (3psl.)"]
["2.1.14.","Prietaisas portatyvus - svoris ne daugiau kaip 3 kg",null,null,null,null,null,"Prietaisas portatyvus  - svoris ne daugiau kaip 3kg (4psl.)"]
["2.1.15.","Maitinimo šaltinis - 220-240 V, 50 Hz elektros tinklas",null,null,null,null,null,"Maitinimo šaltinis 100-240V, 50-60 Hz elektros tinklas (4psl.)"]
["2.1.16.","CE sertifikavimas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus, (kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikta  žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopija)",null,null,null,null,null,"CE sertifikato pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus (pateikiama dokumento kopija)"]
["2.1.17.","Kartu su įranga pateikiama dokumentacija - naudojimo instrukcija lietuvių ir originalo kalbomis, serviso instrukcija su prieigos kodais",null,null,null,null,null,"Kartu su įranga pateikiama dokumentacija - naudojimo instrukcija lietuvių ir originalo kalbomis, serviso instrukcija su prieigos kodais"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"SUM(F54:F71)","v":6960}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1461.6]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F73), \"\", SUM(F72:F73))","v":8421.6}]
[]
["3.","Kombinuotos ultragarso ir lazerio terapijos prietaisas"]
["3.1.","Kombinuotos ultragarso ir lazerio terapijos prietaisas",1,"vnt",6900,{"$f":"IF(ISBLANK(E77),\"\", PRODUCT(C77,E77))","v":6900},"BTL-4800SL SMART"]
["3.1.1.","Prietaisas su spalvotu prisilietimu valdomu ekranu, kuriame pateikiamos vizualizacijos ir svarbi informacija - ekrano įstrižainė daugiau arba lygi 4 coliai",null,null,null,null,null,"Prietaisas su spalvotu prisilietimu valdomu ekranu, kuriame pateikiamos vizualizacijos ir svarbi informacija, ekrano įstrižainė 4,3 coliai (1;8psl.)"]
["3.1.2.","Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai ne mažiau nei vienas",null,null,null,null,null,"Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai (2;8psl.) "]
["3.1.3.","Terapinių protokolų klasifikacija pagal biologinį efektą ",null,null,null,null,null,"Terapinių protokolų klasifikacija pagal biologinį efektą (2psl.)"]
["3.1.4.","Spalvota enciklopedija su anatominiais paveikslėliais, terapijų aprašymais ir aplikatorių uždėjimo vietomis",null,null,null,null,null,"Spalvota enciklopedija su anatominiais paveikslėliais, terapijų aprašymais ir aplikatorių uždėjimo vietomis (2psl.)"]
["3.1.5.","Reikalavimai ultragarso terapijos moduliui: kanalų skaičius - daugiau arba lygus 1, vienu metu prijungiamos ir paruoštos darbui ne mažiau kaip 2 ultragarso galvutės.",null,null,null,null,null,"Reikalavimai ultragarso terapijos moduliui: kanalų skaičius - 1 kanalas, vienu metu prijungiamos ir paruoštos darbui 2 ultragarso galvutės (5psl.)"]
["3.1.6.","Darbo režimai - pastovus ir impulsinis",null,null,null,null,null,"Darbo režimai - pastovus ir impulsinis (5psl.)"]
["3.1.7.","Signalo moduliacija (dažnis) - reguliuojamas ne siauresne kaip 10-150 Hz ribose",null,null,null,null,null,"Signalo moduliacija (dažnis) - reguliuojamas  10-150 Hz ribose (5psl.)"]
["3.1.8.","Maksimalus galingumas pastoviame režime - daugiau arba lygus 2W/cm2",null,null,null,null,null,"Maksimalus galingumas pastoviame režime - 2W/cm2 (5psl.)"]
["3.1.9.","Maksimalus galingumas impulsiniame režime - daugiau arba lygus 3W/cm2",null,null,null,null,null,"Maksimalus galingumas impulsiniame režime - 3W/cm2 (5psl.)"]
["3.1.10.","Multidažninės ultragarso galvutės veikiančios 1 ir 3 MHz dažniais",null,null,null,null,null,"Multidažninės ultragarso galvutės veikiančios 1 ir 3 MHz dažniais (5psl.)"]
["3.1.11.","Galimybė dirbti su naujos kartos prie kūno patvirtinamais \"hands free\" tipo aplikatoriais (nereikia vedžioti ranka)",null,null,null,null,null,"Galimybė dirbti su naujos kartos prie kūno tvirtinamais \"hand free\" tipo aplikatoriais (nereikia vedžioti ranka) (3;5psl.)"]
["3.1.12.","Reikalavimai lazerio terapijos moduliui: 1. Lazerio terapijos kanalų skaičius - daugiau arba lygus 1;  2. Vienu metu prijungiami ir yra paruoštos darbui ne mažiau kaip 2 lazerio terapijos aplikatoriai;",null,null,null,null,null,"Reikalavimai lazerio terapijos moduliui: 1. Lazerio terapijos kanalų skaičius - 1 kanalas; 2.Vienu metu prijungiami ir yra paruošti darbui 2 lazerio terapijos aplikatoriai (6;9psl.)"]
["3.1.13.","Darbo režimai - pastovus ir impulsinis",null,null,null,null,null,"Darbo režimai - pastovus ir impulsinis (6psl.)"]
["3.1.14.","Dozavimas - ne siauresnis kaip nuo 0,1 iki 100 J/cm2 ribose",null,null,null,null,null,"Dozavimas - ne siauresnis kaip nuo 0,1 iki 100 J/cm2 ribose (6psl.)"]
["3.1.15.","Dažnis - ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 10000 Hz ribose",null,null,null,null,null,"Dažnis - ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 10000 Hz ribose (6psl.)"]
["3.1.16.","Gydomo ploto pasirinkimas - ne siauresnis kaip nuo 0,1 iki 100 cm2 ribose",null,null,null,null,null,"Gydymo ploto pasirinkimas - nuo 0,1 iki 100cm2 ribose (6psl.)"]
["3.1.17.","Komplektacijoje: 1. Ultragarso terapijos priedai - 1 cm2 +/- 0,1 cm2 ploto ultragarso galvutė - 1 vnt. ir 5 cm2 +/- 0,3 cm2 ploto galvutė - 1 vnt;",null,null,null,null,null,"Komplektacijoje: 1. Ultragarso terapijos priedai - 1 cm2 ploto ultragarso galvutė - 1 vnt. ir 5 cm2 ploto galvutė - 1 vnt (5psl.)"]
["3.1.18.","Lazerio terapijos priedai - taškinis 830 nm infraraudonųjų spindulių aplikatorius, kurio galia ne mažesnė kaip 200 mW - 1 vnt; Klasteris (dušinė galvutė) 685/830 nm kombinuotas raudonųjų ir infraraudonųjų spindulių, kurio galia ne mažesnė kaip 1000 mW - 1 vnt.; Specialūs apsauginiai akiniai lazerio terapijai - 2 vnt.",null,null,null,null,null,"Lazerio terapijos priedai - taškinis 830nm infraraudonųjų spindulių aplikatorius, kurio galia 200mW - 1vnt.; Klasteris (dušinė galvutė) 685/830nm kombinuotas raudonųjų ir infraraudonųjų spindulių, kurio galia 1000mW -1vnt.; Specialūs apsauginiai akiniai lazerio terapijai -2vnt. (6;7psl.)"]
["3.1.19.","Maitinimo šaltinis - 220-240 V, 50 Hz elektros tinklas",null,null,null,null,null,"Maitinimo šaltinis - 100-240 V, 50-60 Hz elektros tinklas (5psl.)"]
["3.1.20.","CE sertifikavimas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus - būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikta žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopija",null,null,null,null,null,"CE sertifikato pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus (pateikiama dokumento kopija)"]
["3.1.21.","Kartu su įranga pateikiama dokumentacija - naudojimo instrukcija lietuvių ir originalo kalbomis, serviso instrukcija su prieigos kodais",null,null,null,null,null,"Kartu su įranga pateikiama dokumentacija - naudojimo instrukcija lietuvių ir originalo kalbomis, serviso instrukcija su prieigos kodais"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"SUM(F77:F98)","v":6900}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1449]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F100), \"\", SUM(F99:F100))","v":8349}]
[]
["4.","Mikrobangų terapijos prietaisas"]
["4.1.","Mikrobangų terapijos prietaisas",1,"vnt",6500,{"$f":"IF(ISBLANK(E104),\"\", PRODUCT(C104,E104))","v":6500},"BTL-6000 Microwave"]
["4.1.1.","Prietaiso darbinis dažnis - 2480 MHz +/- 80 MHz",null,null,null,null,null,"Prietaiso darbinis dažnis - 2460MHz (6psl.)"]
["4.1.2.","Prietaisas su spalvotu prisilietimu valdomu ekranu - ekrano įstrižainė daugiau arba lygi 5,5 colių",null,null,null,null,null,"Prietaisas su spalvotu prisilietimu valdomu ekranu - ekrano įstrižainė 5,7 coliai"]
["4.1.3.","Prietaiso pritaikymo sritys: reabilitacija, ortopedija, sporto medicina, dermatologija, ginekologija, LOR, vidaus ligos, urologija.",null,null,null,null,null,"Prietaiso pritaikymo sritys: reabilitacija, ortopedija, sporto medicina, dermatologija, ginekologija, LOR, vidaus ligos, urologija. (1psl.)"]
["4.1.4.","Galia pastoviame ir impulsiniame režimuose - daugiau arba lygi 250 W",null,null,null,null,null,"Galia pastoviame ir impulsiniame režimuose - 250W (4;6psl.)"]
["4.1.5.","Darbo režimai - pastovus ir impulsinis",null,null,null,null,null,"Darbo režimai - pastovus ir impulsinis (4psl.)"]
["4.1.6.","Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai - ne mažiau kaip 50 indikacijų",null,null,null,null,null,"Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai - 58 indikacijos (4psl.)"]
["4.1.7.","Pacientų duomenų bazė",null,null,null,null,null,"Pacientų duomenų bazė yra (4psl.)"]
["4.1.8.","Enciklopedija su aplikatorių uždėjimo vietų paveikslėliais ",null,null,null,null,null,"Enciklopedija su aplikatorių uždėjimo vietų paveikslėliais (4psl.)"]
["4.1.9.","Terapijos laikas - ne trumpiau kaip iki 30 min",null,null,null,null,null,"Terapijos laikas - nustatomas iki 30 min (6psl.)"]
["4.1.10.","Aplikatorių laikiklis - ne mažiau kaip 6 šarnyrų",null,null,null,null,null,"Aplikatorių laikiklis - 6 šarnyrų (4psl.)"]
["4.1.11.","Prietaisas ant specialaus vežimėlio su ratukais",null,null,null,null,null,"Prietaisas ant specialaus vežimėlio su ratukais (3psl.)"]
["4.1.12.","Komplektacija: kabelis aplikatorių pajungimui - 2 vnt; 6 šarnyrų aplikatorių laikiklis - 1 vnt; didelis lenktas aplikatorius 50x30x30 cm +/- 5 cm - 1 vnt; mažas kontaktinis aplikatorius 10x10 cm+/- 2 cm; specialūs apsauginiai akiniai - 2 vnt; neoninė patikros lemputė - 1 vnt;",null,null,null,null,null,"Komplektacija: kabelis aplikatorių pajungimui - 2vnt.; 6 šarnyrų aplikatorių laikiklis - 1vnt., didelis lenktas aplikatorius 47,5x25,5x32cm; mažas kontaktinis aplikatorius 8x12cm; specialūs apsauginiai akiniai - 2vnt.; neoninė patikros lemputė - 1vnt; (4;6psl.)"]
["4.1.13.","Maitinimo šaltinis - 220-240 V, 50 Hz elektros tinklas",null,null,null,null,null,"Maitinimo šaltinis - nuo 200 iki 240V; 50-60Hz (5psl.)"]
["4.1.14.","CE sertifikavimas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus - būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikta žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopija",null,null,null,null,null,"CE sertifikato pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus (pateikiama dokumento kopija)"]
["4.1.15.","Kartu su įranga pateikiama dokumentacija - naudojimo instrukcija lietuvių ir originalo kalbomis, serviso instrukcija su prieigos kodais",null,null,null,null,null,"Kartu su įranga pateikiama dokumentacija - naudojimo instrukcija lietuvių ir originalo kalbomis, serviso instrukcija su prieigos kodais"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"SUM(F104:F119)","v":6500}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1365]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F121), \"\", SUM(F120:F121))","v":7865}]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,0,32,3],[32,4,32,9],[19,0,19,10],[16,1,16,3],[15,1,15,3],[22,0,22,9],[23,0,23,9],[25,0,25,9],[29,0,29,3],[29,4,29,9],[17,1,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[17,8,17,9],[21,0,21,3],[21,4,21,9],[14,1,14,3],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[12,6,12,7],[13,6,13,7],[14,6,14,7],[15,6,15,7],[16,6,16,7],[13,1,13,3],[12,1,12,3],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[1,0,1,10],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9],[12,8,12,9],[13,8,13,9],[14,8,14,9],[15,8,15,9],[16,8,16,9]]}
[]
["Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:"]
[]
["Eil. Nr",null,"Subtiekėjo pavadinimas",null,null,"Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas",null,null,"Procentas perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartį)"]
["Nėra"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Eil.Nr.","Dokumentas",null,null,"Ar dokumnetas konfidencialus? (Taip/Ne)",null,"Prisegtos bylos (failo) pavadinimas ",null,"Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali"]
["1. ","Pasiūlymas",null,null,"Ne",null,"1. Pasiūlymas",null,"Nėra"]
["2.","BTL-4620 Premium techninė medžiaga",null,null,"Ne",null,"2. BTL-4620 ",null,"Nėra"]
["3.","BTL-4920 Premium techninė medžiaga",null,null,"Ne",null,"3. BTL-4920",null,"Nėra"]
["4.","BTL-4800 SL Smart techninė medžiaga",null,null,"Ne",null,"4. BTL-4800SL",null,"Nėra"]
["5.","BTL-6000 Microwave techninė medžiaga",null,null,"Ne",null,"5. BTL-6000",null,"Nėra"]
[]
["Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:\n1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;\n2) siūlomas Pirkimo objektas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;\n3) sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;\n4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose; \n5) mes esame / nesame (nereikalingą išbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiuoju subjektu pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas; \n6) savo pasiūlymo galiojimą užtikrinsiu pagal Specialiųjų sąlygų 6.1 punktą (jei taikoma)."]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame :"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
["\nPasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.\n\nPasiūlymo neatskiriama dalis yra (rašoma, jeigu buvo reikalauta prie pasiūlymo pridėti atitinkamą dokumentą)"]
[]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["2609 2019-04-23 09:32:45"]