**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**
   1. **Pirkėjas** – AB „Energijos skirstymo operatorius"
   2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
   3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
   4. **Prekės** – apsauginės darbo pirštinės.
   5. **Užsakymas** – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.
2. **PIRKIMO OBJEKTAS**
   1. Apsauginės darbo pirštinės skirstomos į 3 objekto dalis – Apsauginės pirštinės mechaniniam darbui; Apsauginės pašiltintos pirštinės; Apsauginės pirštinės specialiems darbams.
3. **PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS**
   1. Pirkimo objektų apimtys yra nurodytos Lentelėje Nr. 1.

***Lentelė Nr. 1***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Preliminarus kiekis (pirštinių porų)\*** |
| **I OBJEKTO DALIS – APSAUGINĖS PIRŠTINĖS MECHANINIAM DARBUI** | | |
| 1 | Natūralios lygios odos pirštinės | 2000 |
| 2 | Ožkos ar avies ar galvijo minkštos lygiavertės odos pirštinės su tekstilės nugarine dalimi | 33166 |
| **II OBJEKTO DALIS – APSAUGINĖS PAŠILTINTOS PIRŠTINĖS** | | |
| 1 | Lygios galvijų odos pirštinės, kombinuotos su medvilne, pašiltintos su pamušalu | 4600 |
| 2 | Odinės pašiltintos pirštinės su pamušalu | 1737 |
| **III OBJEKTO DALIS – APSAUGINĖS PIRŠTINĖS SPECIALIEMS DARBAMS** | | |
| 1 | Pirštinės suvirintojams su pamušalu | 350 |
| 2 | Pirštinės suvirintojams be pamušalo | 100 |
| 3 | Miško pjovėjo pirštinės | 500 |
| 4 | Medvilninės pirštinės su PVC žirneliais | 8000 |
| 5 | Megztos pirštinės, aplietos grublėtu lateksu | 2400 |
| 6 | Pirštinės iš nitrilo nuo cheminių medžiagų | 500 |
| 7 | Latekso pirštinės nuo cheminių medžiagų | 400 |
| 8 | Megztos pašiltintos pirštinės, aplietos lateksu | 1600 |
| 9 | Odinės prailgintos pirštinės, skirtos apsaugoti dielektrines pirštines | 500 |
| 10 | Medvilninės pamušalinės pirštinės, dėvimos po dielektrinėmis pirštinėmis | 1800 |
| 11 | Pirštinės nuo vibracijos | 260 |
| 12 | Antistatinės megztos pirštinės | 4001 |

**Į Pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota visi mokesčiai bei pristatymo išlaidos.**

\* - Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies. Pirkėjas gali keisti perkamų pozicijų kiekius, bet negali viršyti sutarties vertės.

1. **SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA (taikoma visoms pirkimo objekto dalims)**
   1. Prekės turi būti pristatomos į AB „Energijos skirstymo operatorius“ sandėlį užsakyme nurodytu vienu iš šių adresų:
      1. Motorų g. 2, Vilnius;
      2. Chemijos g. 23, Kaunas;
      3. Liepų g. 64A, Klaipėda.
   2. Pasikeitus sandėlio vietai – Tiekėjas bus informuotas ne vėliau nei per 5 d.d. apie naują pristatymo adresą.
   3. Tikslus adresas bus pateiktas kartu su užsakymu elektroniniu paštu nurodytu sutartyje ar kitomis šalių suderintomis priemonėmis.
2. **REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**
   * 1. **Bendrieji Prekių reikalavimai taikomi visoms pirkimo objekto dalims:**
        1. Prekės turi turėti aiškų paženklinimą (įspaudą, neblunkantį ir nenusitrinantį antspaudą ar kitą lygiavertį žymėjimą), kuriame būtų ši informacija:
           1. gamintojo pavadinimas ar prekės ženklas;
           2. dydis;
        2. Prekės turi būti pagamintos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki Prekių Pirkėjui pateikimo dienos.
     2. **Detalus Prekių aprašymas ir Techniniai reikalavimai nurodyti Lentelėje Nr. 2.**

*Lentelė Nr. 2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EIL. NR.** | **PREKĖS PAVADINIMAS** | **REIKALAVIMAI PREKĖMS** |
| **I OBJEKTO DALIS – APSAUGINĖS PIRŠTINĖS MECHANINIAM DARBUI** | | |
|  | NATŪRALIOS LYGIOS ODOS PIRŠTINĖS | * Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003) ir LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009) arba lygiaverčių standartų reikalavimus; * Turi CE ženklą; * Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 3133 (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 3), kategorija – II; * Pirštinės pirštuotos, iš natūralios lygios (neverstos) galvijų odos (pirštinių delnas, krumplių apsauga, pirštų galai), kombinuotos su medvilniniu audiniu (nugarinė dalis); * Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis; * Delnas ištisinis, su pamušalu delno srityje, dvigubos siūlės, tvirtas rankogalis, pirštinių nugarinėje dalyje – elastinė juosta (darbų metu užtikrina, jog pirštinė nenukris); * Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų, oda nedažanti rankų; * Dydžiai – 9, 10, 11. |
|  | OŽKOS  AR AVIES AR GALVIJO MINKŠTOS LYGIAVERTĖS ODOS PIRŠTINĖS SU TEKSTILĖS NUGARINE DALIMI | * Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003) ir LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009) arba lygiaverčių standartų reikalavimus; * Turi CE ženklą; * Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 2121 (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 1), kategorija – II; * Pirštinės pirštuotos, minkštos, su Velcro užsegimu, iš natūralios lygios (neverstos) ožkos odos (pirštinių delnas, pirštų galai), nugarinė dalis iš medvilnės; * Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis; * Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų, oda nedažanti rankų; * Dydžiai – 9, 10, 11. |
| **II OBJEKTO DALIS – APSAUGINĖS PAŠILTINTOS PIRŠTINĖS** | | |
|  | LYGIOS GALVIJŲ ODOS PIRŠTINĖS, KOMBINUOTOS SU MEDVILNE, PAŠILTINTOS SU PAMUŠALU | * Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009) ir LST EN 511:2006 (EN 511:2006) arba lygiaverčių standartų reikalavimus; * Turi CE ženklą; * Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 2132 (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 2), kategorija – II; * Atsparumas šalčiui (pagal LST EN 511:2006 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 11X (atsparumo lygis konvekciniam šalčiui – 1, atsparumo lygis kontaktiniam šalčiui – 1, atsparumo lygis vandens prasiskverbimui – nesvarbu); * Pirštinės pirštuotos, išlieka lanksčios ir skirtos dėvėti šaltuoju metų laiku (su Thinsulate arba lygiaverčiu pašiltinimu), ištisiniu delnu, iš lygios (neverstos) galvijų odos, kombinuotos su medvilnine nugarėle, su pastiprintu rankogaliu (jo ilgis pagal standartų EN 388, EN 420 ir EN 511 reikalavimus); * Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis; * Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų, oda nedažanti rankų; * Dydžiai – 9, 10, 11. |
|  | ODINĖS PAŠILTINTOS PIRŠTINĖS SU PAMUŠALU | * Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009) ir LST EN 511:2006 (EN 511:2006) ) arba lygiaverčių standartų reikalavimus; * Turi CE ženklą; * Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 3122 (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 2), kategorija – II; * Atsparumas šalčiui (pagal LST EN 511:2006 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 11X (atsparumo lygis konvekciniam šalčiui – 1, atsparumo lygis kontaktiniam šalčiui – 1, atsparumo lygis vandens prasiskverbimui – nesvarbu); * Pirštinės pirštuotos, išlieka lanksčios ir skirtos dėvėti šaltuoju metų laiku (su Thinsulate ar lygiaverčiu pašiltinimu), iš galvijų lygios odos (visa pirštinė – pilnai odinė), ištisiniu delnu; * Pirštinės juodos ar kitos tamsios spalvos; * Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis; * Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų, oda nedažanti rankų; * Dydžiai – 9, 10, 11. |
| **III OBJEKTO DALIS – APSAUGINĖS PIRŠTINĖS SPECIALIEMS DARBAMS** | | |
|  | PIRŠTINĖS SUVIRINTOJAMS SU PAMUŠALU | * Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009), LST EN 407:2004 (EN 407:2004) ir LST EN 12477:2004/A1:2006 (EN 12477:2001/A1:2005) arba lygiaverčių standartų reikalavimus; * Turi CE ženklą; * Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 3132 (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 2), kategorija – III; * Atsparumas pagal LST EN 407:2004 ar lygiavertį standartą – ne blogesnis nei 413X4X; * Pirštinės pirštuotos, skirtos suvirinimo darbams, atsparios degimui ir sulydyto metalo purslams; * Pirštinės siūtos, ištisiniu delnu, minkštos, verstos galvijų odos (visa pirštinė) su medvilniniu pamušalu; * Pirštinės daugkartinio naudojimo, pagamintos iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų, oda nedažanti rankų; * Dydžiai – 10, 11. |
|  | PIRŠTINĖS SUVIRINTOJAMS BE PAMUŠALO | * Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009), LST EN 407:2004 (EN 407:2004) ir LST EN 12477:2004/A1:2006 (EN 12477:2001/A1:2005) arba lygiaverčių standartų reikalavimus; * Turi CE ženklą; * Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą)) – ne blogesnis nei 3132 (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 2), kategorija – III; * Atsparumas pagal LST EN 407:2004 ar lygiavertį standartą – ne blogesnis nei 313X3X; * Pirštinės pirštuotos, skirtos suvirinimo darbams, apsaugo nuo karščio, lydyto metalo purslų, apsauga kontakte su atvira liepsna; * Pirštinės siūtos, ištisiniu delnu, minkštos, verstos galvijų odos (visa pirštinė) be pamušalo; * Pirštinės daugkartinio naudojimo, pagamintos iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų, oda nedažanti rankų; * Dydžiai – 10, 11 |
|  | MIŠKO PJOVĖJO PIRŠTINĖS | * Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009 ar lygiavertį standartą)), LST EN 381-7:2001 (EN 381-7:1999) arba lygiaverčių standartų reikalavimus; * Turi CE ženklą; * Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004) – ne blogesnis nei 3122 (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 2); * Pirštinės pirštuotos, apsaugančios nuo rankinio grandininio pjūklo įpjovimo, sutvirtintu delnu; * Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti lauko sąlygomis darbui su rankiniu grandininiu pjūklu (atliekant miško ruošos ir priežiūros darbus); * Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų; * Dydžiai – 9, 10. |
|  | MEDVILNINĖS PIRŠTINĖS SU PVC ŽIRNELIAIS | * Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009) arba lygiaverčių standartų reikalavimus; * Turi CE ženklą; * Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą)) – ne blogesnis nei 1131 (atsparumas dilimui – 1, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 1); * Pirštinės pirštuotos, megztos tekstilinės su PVC žirneliais iš abiejų pusių, lietais pirštų galais, su sutrauktu ir apsiūtu apsiuvu trikotažiniu rankogaliu; * Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis; * Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų; * Dydžiai – 8, 9, 10, 11. |
|  | MEGZTOS PIRŠTINĖS, APLIETOS GRUBLĖTU LATEKSU | * Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009) arba lygiaverčių standartų reikalavimus; * Turi CE ženklą; * Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą)) – ne blogesnis nei 2243 (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 2, atsparumas plėšimui – 4, atsparumas pradūrimui – 3); * Pirštinės pirštuotos, medvilninės su poliesteriu, lietos grublėtu lateksu, laidžios orui, sugeria prakaitą; * Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis; * Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų; * Dydžiai – 9, 10, 11. |
|  | PIRŠTINĖS IŠ NITRILO NUO CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ | * Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009), LST EN 374 (EN 374) arba lygiaverčių standartų reikalavimus; * Turi CE ženklą; * Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 4101 (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 0, atsparumas pradūrimui – 1), kategorija – III; * Atsparumas pagal LST EN 374-3 (EN 374-3 ar lygiavertį standartą) – žymėjimas AJKL; * Pirštinės nitrilinės, su medvilnės pūkelio pamušalu; * Pirštinės pirštuotos, lanksčios, grublėtu paviršiumi, atsparios cheminėms medžiagoms, puikiai tinka darbui su dažais ir laku, chemijos, automobilių, lengvosios pramonės darbams, galima naudoti darbui su pesticidais; * Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis; * Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų; * Dydžiai – 8, 9, 10, 11. |
|  | LATEKSO PIRŠTINĖS NUO CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ | * Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 374 (EN 374) arba lygiaverčių standartų reikalavimus; * Turi CE ženklą; * Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 3121 (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 1); * Atsparumas pagal LST EN 374-3 (EN 374-3 ar lygiavertį standartą – žymėjimas AKL); * Pirštinės – latekso liejimo su medvilnės pamušalu; * Pirštinės pirštuotos, lanksčios, šiurkštesniu delno paviršiumi, pasižymi termoizoliacinėmis savybėmis, atsparios cheminėms medžiagoms, turi gerą apsaugą nuo skysčių; * Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis; * Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų; * Dydžiai – 8, 9, 10, 11. |
|  | MEGZTOS PAŠILTINTOS PIRŠTINĖS, APLIETOS LATEKSU | * Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009) ir LST EN 511:2006 (EN 511:2006) arba lygiaverčių standartų reikalavimus; * Turi CE ženklą; * Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą)) – ne blogesnis nei 2231 (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 2, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 1), kategorija – II; * Atsparumas šalčiui (pagal LST EN 511:2006 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 01X (atsparumo lygis konvekciniam šalčiui – 0, atsparumo lygis kontaktiniam šalčiui – 1, atsparumo lygis vandens prasiskverbimui – nesvarbu); * Pirštinės pirštuotos, pašiltintos, išlieka lanksčios ir skirtos dėvėti šaltuoju metų laiku; * Pirštinės megztos, dengtos grublėtu natūralaus latekso sluoksniu; * Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis; * Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų, oda nedažanti rankų; * Dydžiai – 9, 10, 11. |
|  | ODINĖS PRAILGINTOS PIRŠTINĖS, SKIRTOS APSAUGOTI DIELEKTRINES PIRŠTINES | * Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004-10 +A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009) arba lygiaverčių standartų reikalavimus; * Turi CE ženklą; * Pirštinių ženklinimas atitinka standarto LST EN 420:2004-10 arba lygiaverčio reikalavimus; * Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą)) – ne blogesnis nei 2121 (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 1); * Jautrumas lietimui – ne mažiau kaip 5 lygmuo (minkštos, jautrios lietimui); * Pirštinės pirštuotos, odinės, prailgintos, skirtos apsaugoti dielektrines pirštines; * Pirštinių odos storis ne didesnis kaip 1,3 mm; * Pirštinių delnas – vientisas odinis, pirštai – pilnai odiniai; * Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis; * Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų, oda nedažanti rankų; * Dydžiai – 9, 10, 11. |
|  | MEDVILNINĖS PAMUŠALINĖS PIRŠTINĖS, DĖVIMOS PO DIELEKTRINĖMIS PIRŠTINĖMIS | * Pirštinės iš 100 % medvilnės, pirštuotos, pamušalinės, lygaus paviršiaus, skirtos dėvėti po dielektrinėmis pirštinėmis; * Pirštinių medžiagos storis 0,5-1,0 mm; * Gerai sugeria prakaitą ir drėgmę; * Dydis – universalus. |
|  | PIRŠTINĖS NUO VIBRACIJOS | * Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009), LST EN 10819:2000 (EN 10819:1996) arba lygiaverčių standartų reikalavimus; * Turi CE ženklą; * Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą) – ne blogesnis nei 4242 (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 2, atsparumas plėšimui – 4, atsparumas pradūrimui – 2), kategorija – II; * Pirštinės pirštuotos, lanksčios, jautrios lytėjimui, pasižymi antivibracinėmis savybėmis, apsaugo organizmą nuo vibracijos poveikio; * Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis; * Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų; * Dydžiai – 9, 10. |
|  | ANTISTATINĖS MEGZTOS PIRŠTINĖS | * Atitinka LST EN 388:2004 (EN 388:2003), LST EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009), LST EN 1149:2000 arba lygiaverčių standartų reikalavimus; * Turi CE ženklą; * Mechaninis atsparumas (pagal LST EN 388:2004 ar lygiavertį standartą)) – ne blogesnis nei 3121 (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 1); * Pirštinės pirštuotos, megztas nailonas su anglies pluoštu, dalinai dengtos poliuretanu; * Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis; * Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų; * Dydžiai – 8, 9, 10, 11. |

1. **SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI (taikoma visoms pirkimo objekto dalims)** 
   1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Prekės bus perkamos pagal poreikį ir tik pagal atskirus Pirkėjo užsakymus.
   2. Tiekėjas privalės Prekes pristatyti savo sąskaita ne vėliau kaip per penkiolika (15) darbo dienų nuo Pirkėjo užsakymo el. paštu ar kitomis šalių suderintomis priemonėmis pateikimo dienos, adresais nurodytais Techninės specifikacijos 4 dalyje.
   3. Prekės turi būti pristatytos Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.) .
   4. Minimali Pirkėjo teikiamo atskiro užsakymo vertė ne mažiau kaip 100,00 (šimtas) EUR be PVM. Šalių susitarimu Tiekėjas turi teisę pristatyti ir mažesnės vertės užsakymus.
   5. Per 5 darbo dienas po sutarties sudarymo Tiekėjas turi pateikti naudojimosi instrukcijas ( lietuvių kalba) ir kokybiškas prekių nuotraukas.
2. **KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS**
   1. Tiekėjui pristačius nekokybiškas, netinkamo dydžio ar šioje Techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų neatitinkančias Prekes, Pirkėjas Tiekėją privalo nedelsiant informuoti .
   2. Terminas, per kurį turi būti ištaisomi nustatyti trūkumai – dešimt (10) darbo dienų. Terminas skaičiuojamas nuo Tiekėjo informavimo apie trūkumus dienos.
3. **KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI**
   1. Po kiekvieno atskiro Prekių pristatymo Pirkėjui pateikiama sąskaita-faktūra apmokėjimui.
   2. Su pristatomomis Prekėmis pateikiamas krovinio pristatymo važtaraštis su nurodytais užsakyme Prekių kiekiais.