2019 m. d. sutarties Nr.

Priedas Nr. 2

**VAIDOTŲ GS PREKINIŲ VAGONŲ EINAMOJO REMONTO PUNKTE PRIVAŽIUOJAMŲJŲ GELEŽINKELIO KELIŲ NR. 310, 311 IR IEŠMŲ NR. 305, 306 REMONTO**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **PIRKIMO OBJEKTAS**

Vaidotų GS prekinių vagonų einamojo remonto punkte privažiuojamųjų geležinkelio kelių ir iešmų remonto darbai.

BVPŽ kodas – 45234100-7.

1. **PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS**

Suremontuoti Vaidotų GS prekinių vagonų einamojo remonto punkte privažiuojamuosius geležinkelio kelius Nr. 310, 311 ir iešmus Nr. 305, 306.

1. **TEISĖS AKTAI, KURIUOSE NUSTATYTUS REIKALAVIMUS TURI ATITIKTI DARBAI**
   1. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis:
      1. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
      2. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
      3. Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės K/111;
      4. Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisyklėmis K/138;
      5. Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelia K/078;
      6. Geležinkelio eismo taisyklėmis ADV/003;
      7. Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės ADV/002;
      8. Techninio geležinkelių naudojimo nuostatais ADV/001;
      9. Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklės LG/12;
      10. Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcija 163/K;
      11. Iešmų elementų defektų ir pažeidimų klasifikatorius 55/K;
      12. Bėgių defektų ir pažeidimų klasifikatorius 71/K;
      13. SD 13 standarto iešmų įrengimo ir priežiūros taisyklės 113/K;
      14. Iešmo, visiškai parengto įtaisymui kelyje, pervežimo į statybvietę ir įtaisymo technologija ir LST TS 2008 ir LST EN 13232 techninėmis specifikacijomis;

3.1.15. Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297;

3.1.16. Eismo pertraukų suteikimo tvarka; patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. Į-1062;

3.1.17. Kitais galiojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais, kiek jų reguliavimo sritis yra susijusi su Pirkimo objektu.

1. **TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI**

4.1. Kelio Nr. 310 remonto darbai:

4.1.1. Eksploatacijai netinkamų pabėgių keitimas į naujus (spygliuočių medienos) 125 vnt.

4.1.2. Pervažoje vėžės pločio reguliavimas.

4.2. Kelio Nr. 311 remonto darbai:

4.2.1. Eksploatacijai netinkamų pabėgių keitimas į naujus (spygliuočių medienos) 130 vnt.

4.2.2 Vėžės pločio reguliavimas.

4.3. Iešmo Nr. 305 remonto darbai:

4.3.1. Eksploatacijai netinkamų pabėgių keitimas į naujus (spygliuočių medienos) 21 vnt.

4.3.2. Iešmo Nr. 306 remonto darbai:

4.3.3. Eksploatacijai netinkamų pabėgių keitimas į naujus (spygliuočių medienos) 14 vnt.

4.4. Pabėgių tvirtinimo elementai naudojami esami, išskyrus apžiūros metu ir remonto darbų metu nustatytus negalimus naudoti tvirtinimo elementus.

4.5. Rangovas iš Užsakovo prieš darbų pradžią turi gauti aktą-leidimą vykdyti darbus veikiančioje geležinkelio zonoje. Aktas-leidimas išduodamas visam darbų vykdymo laikotarpiui.

4.6. Vykdant kelių priežiūros darbus traukinių eismą uždarys ir atidarys AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsakingas darbuotojas.

4.7. Kelio priežiūros darbams atlikti naudojamos Rangovo medžiagos. Rangovas perka ir transportuoja medžiagas savo lėšomis.

4.8. Rangovas atlieka kilnojamųjų signalinių kelio ženklų pastatymą/nuėmimą bei skiria signalininkus vadovaudamasis „Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcijos remontuojant kelią“ K/078 reikalavimais.

4.9. Rangovas organizuoja kelio mašinų, platformų, pusvagonių, vagonų, kitos reikalingos statybos darbams specialiosios technikos panaudojimą ir įformina visus reikiamus dokumentus.

4.10. Kelio remonto darbus Rangovas privalo atlikti laiku ir kokybiškai, užtikrindamas eismo saugą ir darbų saugos taisyklių laikymąsi.

4.11. Atlikęs kelio remonto darbus Rangovas pateikia Užsakovo atsakingam už remontuojamojo ruožo priežiūrą darbuotojui atliktų kelio remonto darbų aktą su žymomis apie atliktus darbus, nurodydamas medžiagų sąnaudas.

4.12. Rangovas grąžina visas metalines ir kitas tinkamas tolimesnei eksploatacijai viršutinės kelio konstrukcijos medžiagas. Medžiagos grąžinamos į atitinkamo padalinio sandėliavimo vietas.

4.13. Utilizuojamas medžiagas Rangovas pristato į įmonę, turinčią teisę utilizuoti tokio tipo atliekas, ir pateikia Užsakovui pažymą apie priimtų medžiagų utilizavimui kiekį ir rūšį. Medžiagų utilizavimo išlaidos turi būti įtrauktos į darbų kainą.

1. **DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI PERDUODANT ATLIKTUS DARBUS**
   1. Perduodant atliktus darbus pateikiami šie dokumentai:
      1. atliktų darbų aktai 3 egz.;
      2. utilizuotų medžiagų pažymos\*;
      3. išpildomoji dokumentacija, reikalaujama pateikti pagal Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisykles K/138;
      4. kiti dokumentai pagal STR ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ norminių ir teisės aktų reikalavimus.

\* dokumentai pateikiami, jeigu pagal atliktų darbų specifiką jie yra reikalingi.