{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":1389,"n_cols":13,"rows_kept":1389,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1356,1,1356,7],[1365,1,1365,7],[1119,1,1119,7],[1140,1,1140,7],[1214,1,1214,7],[1271,1,1271,7],[1330,1,1330,7],[610,1,610,7],[746,1,746,7],[943,1,943,7],[1013,1,1013,7],[1059,1,1059,7],[28,1,28,7],[315,1,315,7],[470,1,470,7],[525,1,525,7],[583,1,583,7],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4]]}
["Perkantysis subjektas, kuriam teikiamas pasiūlymas:",null,"VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"KONSOLIDUOTAS: Statybinių medžiagų pirkimas"]
[]
["Data:","2020-01-13"]
["Nr.:","020/01-0958KP"]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)",null,"UAB \"Elremta Mastermannn\""]
["Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)",null,234981170]
["Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)",null,"LT349811716"]
["Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis  tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)"]
["Tiekėjo valdymo ar priežiūros organo narys (-iai) ar kitas asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį"]
["Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. paštas",null,"Naglio g. 4C, LT-52367 Kaunas. Tel. 8-37-453155, faks. 8-37-370431, centras@elmast.lt"]
["Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.",null,"AB SEB bankas 70440, LT60 7044 0600 0315 6659"]
["Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos",null,"Direktorius Nerimantas Miliauskas "]
["Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė,  telefono numeris, el. paštas",null,"Narūnas Asinauskas 8-699-15708 narunas.asinauskas@elmast.lt"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["Nr.","Pavadinimas","Maksimalus kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai, gamintojas","Siūlomo produkto parametrai"]
["1.","Darbo įrankiai",null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.1.","Apsauginė plėvelė statybinė 4[+-1]m x 12,5[+-2,5]m",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E30),\"\", PRODUCT(C30,E30))","v":""}]
["1.1.1.","Apsauginė permatoma plėvelė. 4[+-1] x 12,5[+-2,5]m"]
["1.1.","Apsauginė plėvelė statybinė 4[+-1]m x 6[+-0,5]m",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E32),\"\", PRODUCT(C32,E32))","v":""},null,null,null,""]
["1.1.1.","Apsauginė permatoma plėvelė. 4[+-1] x 6[+-0,5]m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.2.","Glaistyklė 100 mm pločio",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E34),\"\", PRODUCT(C34,E34))","v":""},null,null,null,null,null,""]
["1.2.1.","Ergonomiška plastikinė gumuota rankena",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.2.2.","Darbinės dalies medžiaga-nerūdijantis plienas ",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.3.","Glaistyklė 150 mm pločio",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E37),\"\", PRODUCT(C37,E37))","v":""},null,null,null,"","",""]
["1.3.1.","Ergonomiška plastikinė gumuota rankena"]
["1.3.2.","Darbinės dalies medžiaga-nerūdijantis plienas "]
["1.4.","Glaistyklė 200 mm pločio",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E40),\"\", PRODUCT(C40,E40))","v":""},null,null,null,""]
["1.4.1.","Ergonomiška plastikinė gumuota rankena"]
["1.4.2.","Darbinės dalies medžiaga-nerūdijantis plienas ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.5.","Glaistyklė 250 mm pločio",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E43),\"\", PRODUCT(C43,E43))","v":""},null,null,null,"",null,""]
["1.5.1.","Ergonomiška plastikinė gumuota rankena",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.5.2.","Darbinės dalies medžiaga-nerūdijantis plienas "]
["1.6.","Glaistyklė 350 mm pločio",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E46),\"\", PRODUCT(C46,E46))","v":""},null,null,null,"","",""]
["1.6.1.","Ergonomiška plastikinė gumuota rankena",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.6.2.","Darbinės dalies medžiaga-nerūdijantis plienas ",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.7.","Išlyginamoji tinko liniuotė  100[+-10] cm",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E49),\"\", PRODUCT(C49,E49))","v":""}]
["1.7.1.","Lyginimo liniuotės tipas -trapecija "]
["1.7.2.","Medžiaga-aliuminis"]
["1.8.","Išlyginamoji tinko liniuotė  150[+-10] cm",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E52),\"\", PRODUCT(C52,E52))","v":""}]
["1.8.1.","Lyginimo liniuotės tipas -trapecija "]
["1.8.2.","Medžiaga-aliuminis"]
["1.9.","Išlyginamoji tinko liniuotė  200[+-10] cm",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E55),\"\", PRODUCT(C55,E55))","v":""}]
["1.9.1.","Lyginimo liniuotės tipas -trapecija "]
["1.9.2.","Medžiaga-aliuminis"]
["1.10.","Išlyginamoji tinko liniuotė  250[+-10] cm",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E58),\"\", PRODUCT(C58,E58))","v":""}]
["1.10.1.","Lyginimo liniuotės tipas -trapecija "]
["1.10.2.","Medžiaga-aliuminis"]
["1.11."," Trintuvė,naudojama tinkavimo, mūrijimo darbams 15[+-3] x 30[+-5] cm",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E61),\"\", PRODUCT(C61,E61))","v":""}]
["1.11.1.","Rankena medinė arba plastikinė"]
["1.11.2.","Darbinės dalies medžiaga-nerūdijantis plienas "]
["1.12."," Trintuvė,naudojama tinkavimo, mūrijimo darbams 15[+-3] x 55[+-5] cm",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E64),\"\", PRODUCT(C64,E64))","v":""}]
["1.12.1.","Rankena medinė arba plastikinė"]
["1.12.2.","Darbinės dalies medžiaga-nerūdijantis plienas "]
["1.13."," Trintuvė ,dantyta , skirta plytelių klijams paskirstyti ant pagrindo 15[+-3] x 30[+-5] cm",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E67),\"\", PRODUCT(C67,E67))","v":""}]
["1.13.1.","Rankena medinė arba plastikinė"]
["1.13.2.","Darbinės dalies medžiaga-nerūdijantis plienas "]
["1.14.","Tinkavimo mentė 100[+-15] x 130[+-20] mm",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E70),\"\", PRODUCT(C70,E70))","v":""}]
["1.14.1.","Rankena medinė arba plastikinė"]
["1.14.2.","Darbinės dalies medžiaga-nerūdijantis plienas "]
["1.15.","Mūrininko mentė 140[+-20] x 200[+-20] mm",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E73),\"\", PRODUCT(C73,E73))","v":""}]
["1.15.1.","Rankena medinė arba plastikinė"]
["1.15.2.","Darbinės dalies medžiaga-nerūdijantis plienas "]
["1.16.","Trintuvė poliuretaninė ,naudojama tinkavimo darbams 140[+-20] x 280[+-30] mm",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E76),\"\", PRODUCT(C76,E76))","v":""}]
["1.16.1.","Medžiaga - poliuretanas arba lygiavertė"]
["1.16.2.","140[+-20] x 280[+-30] mm"]
["1.17.","Statybinis kibiras su rankenomis  65[+-10] l",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E79),\"\", PRODUCT(C79,E79))","v":""}]
["1.17.1.","Tūris: 65 [+-10]litro"]
["1.17.2.","Medžiaga -plastikas "]
["1.18.","Statybinis kibiras su rankenomis  15[+-3] l",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E82),\"\", PRODUCT(C82,E82))","v":""}]
["1.18.1.","Tūris: 15 [+-10]litro"]
["1.18.2.","Medžiaga -plastikas "]
["1.19.","Atsuktuvas ir antgalių rinkinys ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E85),\"\", PRODUCT(C85,E85))","v":""}]
["1.19.1.","Minimaliai turi būti antgaliai PH1,  PH2, PH3, PZ1,  PZ2, PZ3,  plokšti, Hexa 2-6 mm,  antgaliai  veržlėms 5-10 mm"]
["1.19.2.","Sukimo antgalių komplektas su su terkšliniu atsuktuvu"]
["1.20.","Šešiakampių raktų rinkinys ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E88),\"\", PRODUCT(C88,E88))","v":""}]
["1.20.1.","Minimaliai turi būti  vnt , 1,5 - 10"]
["1.20.2.","Medžiaga-etalų lydinys "]
["1.21.","Atsuktuvo antgaliai PZ1",100,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E91),\"\", PRODUCT(C91,E91))","v":""}]
["1.21.1.","Ilgis: 25 mm"]
["1.21.2.","Medžiaga-plienas "]
["1.22.","Atsuktuvo antgaliai PZ2",100,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E94),\"\", PRODUCT(C94,E94))","v":""}]
["1.22.1.","Ilgis: 25 mm"]
["1.22.2.","Medžiaga-plienas "]
["1.23.","Atsuktuvo antgaliai PZ3",30,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E97),\"\", PRODUCT(C97,E97))","v":""}]
["1.23.1.","Ilgis: 25 mm"]
["1.23.2.","Medžiaga-plienas "]
["1.24.","Atsuktuvo antgaliai PZ2 prailginti",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E100),\"\", PRODUCT(C100,E100))","v":""}]
["1.24.1.","Ilgis: 50 mm"]
["1.24.2.","Medžiaga-plienas "]
["1.25.","Atsuktuvo antgaliai PZ1 prailginti",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E103),\"\", PRODUCT(C103,E103))","v":""}]
["1.25.1.","Ilgis: 50 mm"]
["1.25.2.","Medžiaga-plienas "]
["1.26.","Atsuktuvas plokščias 5.5 x 1.0 mm",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E106),\"\", PRODUCT(C106,E106))","v":""}]
["1.26.1.","Galvutės tipas: 5.5 x 1.0 mm, plokščias . Ilgis 200[+-30]mm"]
["1.26.2.","Medžiaga-plienas . Rankena - gumuotas plastikas"]
["1.27.","Atsuktuvas plokščias 7,5x1,5 mm",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E109),\"\", PRODUCT(C109,E109))","v":""}]
["1.27.1.","Galvutės tipas: 7.5 x 1.5 mm, plokščias . Ilgis 200[+-30]mm"]
["1.27.2.","Medžiaga-plienas . Rankena - gumuotas plastikas"]
["1.28.","Atsuktuvas kryžminis PH1",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E112),\"\", PRODUCT(C112,E112))","v":""}]
["1.28.1.","Galvutės tipas: PH1.Ilgis 200[+-30]mm"]
["1.28.2.","Medžiaga-plienas . Rankena - gumuotas plastikas"]
["1.29.","Atsuktuvas kryžminis PH2",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E115),\"\", PRODUCT(C115,E115))","v":""}]
["1.29.1.","Galvutės tipas: PH2.Ilgis 220[+-30]mm"]
["1.29.2.","Medžiaga-plienas . Rankena - gumuotas plastikas"]
["1.30.","Atsuktuvų rinkinys",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E118),\"\", PRODUCT(C118,E118))","v":""}]
["1.30.1.","  Minimaliai PH1x75, PH2x100, SL3x75, SL5x75, SL6x100, SL5x150, SL8x150"]
["1.30.2.","Medžiaga-plienas . Rankena - gumuotas plastikas"]
["1.31.","Atsuktuvo antgalių rinkinys ",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E121),\"\", PRODUCT(C121,E121))","v":""}]
["1.31.1.","  Minimaliai PH1; PH2; PH3; PZ0; PZ1; PZ2; PZ3; T10; T15; T20; T25; T30; T40; 4; 5; 6, "]
["1.31.2.","Medžiaga-plienas . "]
["1.32.","Magnetinis antgalių laikiklis 50[+-10]mm ilgio",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E124),\"\", PRODUCT(C124,E124))","v":""}]
["1.32.1.","Colinė jungtis: 1/4 "]
["1.32.2.","Medžiaga-plienas "]
["1.33.","Magnetinis antgalių laikiklis 100[+-20]mm ilgio",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E127),\"\", PRODUCT(C127,E127))","v":""}]
["1.33.1.","Colinė jungtis: 1/4 "]
["1.33.2.","Medžiaga-plienas "]
["1.34.","Kombinuotų raktų rinkinys  6-32 mm",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E130),\"\", PRODUCT(C130,E130))","v":""}]
["1.34.1.","Raktų sugriebimo matmuo yra nuo 6 mm iki 32 mm"]
["1.34.2.","Medžiaga-plienas "]
["1.35.","Kandiklinės replės 180[+-20] mm 1000v",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E133),\"\", PRODUCT(C133,E133))","v":""}]
["1.35.1.","Tinka elektros darbams iki  1000 V .Apytikslis ašmenų kietumas HRC: 62[+-10] \n"]
["1.35.2.","Medžiaga-plienas . Rankenos aptrauktos plastiku."]
["1.36.","Kombinuotosios replės 180[+-20]mm 1000v",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E136),\"\", PRODUCT(C136,E136))","v":""}]
["1.36.1.","Tinka elektros darbams iki  1000 V \n"]
["1.36.2.","Medžiaga-plienas . Rankenos aptrauktos plastiku."]
["1.37.","Santechninės replės 330 mm",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E139),\"\", PRODUCT(C139,E139))","v":""}]
["1.37.1.","Žiočių skersmuo: 6 - 48 mm .\n"]
["1.37.2.","Medžiaga-plienas . Rankenos aptrauktos plastiku."]
["1.37.3.","Apytikslis ašmenų kietumas HRC: 60[+-5] .DIN ISO standartas: DIN ISO 8976 \n"]
["1.38.","Santechninės replės 250 mm",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E143),\"\", PRODUCT(C143,E143))","v":""}]
["1.38.1.","Žiočių skersmuo: 6 - 38 mm .\n"]
["1.38.2.","Medžiaga-plienas . Rankenos aptrauktos plastiku."]
["1.38.3.","Apytikslis ašmenų kietumas HRC: 60[+-5] .DIN ISO standartas: DIN ISO 8976 \n"]
["1.39.","Kombinuotosios replės  180 mm",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E147),\"\", PRODUCT(C147,E147))","v":""}]
["1.39.1.","Medžiaga-plienas . Rankenos aptrauktos plastiku."]
["1.39.2.","Ilgis: 180 mm \n"]
["1.40.","Replės jungtims užspausti ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E150),\"\", PRODUCT(C150,E150))","v":""}]
["1.40.1.","Medžiaga-plienas,plastikas."]
["1.40.2.","Ilgis 200[+-20] mm \n"]
["1.41.","Replės izoliacijai šalinti  200 [+-20]mm",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E153),\"\", PRODUCT(C153,E153))","v":""}]
["1.41.1.","Medžiaga-plienas,plastikas."]
["1.41.2.","Ilgis 200[+-20] mm \n"]
["1.42.","Montažinių putų pistoletas ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E156),\"\", PRODUCT(C156,E156))","v":""}]
["1.42.1.","Medžiaga: Metalas, Teflonas "]
["1.42.2.","Visiškai padengtas teflonu metalinis korpusas su ergonomine rankena\n"]
["1.42.3.","Ilgis 210[+-20] mm \n"]
["1.42.4.","Turi atitinkti reikalavimus, keliamus statybvietėse\n"]
["1.43.","Pistoletai hermetikams",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E161),\"\", PRODUCT(C161,E161))","v":""}]
["1.43.1."," Ilgis: 225 mm. Medžiaga: plienas, aliuminis "]
["1.43.2.","Profesionalus, sustiprintas\n"]
["1.44.","Spaustuvas 80[+-10]x300[+-20] mm ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E164),\"\", PRODUCT(C164,E164))","v":""}]
["1.44.1.","Medžiaga: Metalų lydinys, Plastikas "]
["1.44.2.","Suspaudimo jėga: 200 kg \n"]
["1.44.3.","Spaustuvas darbui viena ranka su plėstuvu."]
["1.45.","Spaustuvas 80[+-10]x450[+-50] mm ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E168),\"\", PRODUCT(C168,E168))","v":""}]
["1.45.1.","Medžiaga: Metalų lydinys, Plastikas "]
["1.45.2.","Suspaudimo jėga: 200 kg \n"]
["1.45.3.","Spaustuvas darbui viena ranka su plėstuvu."]
["1.46.","Spaustuvas kampams 360[+-20] x 360[+-20] x 50[+-10]mm",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E172),\"\", PRODUCT(C172,E172))","v":""}]
["1.46.1.","Medžiaga: Metalų lydinys, Plastikas "]
["1.46.2.","Ilgis: 360 mm .Plotis: 360 mm \n"]
["1.47.","Žirklės skardai kirpti 250[+-30] mm",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E175),\"\", PRODUCT(C175,E175))","v":""}]
["1.47.1.","Maksimalus kerpamos medžiagos storis: 1.22[+-0,2] mm \n"]
["1.49.","Slankmatis,skaitmeninis 150 mm",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E177),\"\", PRODUCT(C177,E177))","v":""}]
["1.49.1.","Gradavimas: milimetrai .Matavimo riba: 1 - 150 mm .Matavimo paklaida: 0,02mm \n"]
["1.49.2.","Medžiaga - nerūdijantis plienas, plastikas \n"]
["1.49.3.","LCD ekranas"]
["1.50.","Staliaus kampainis ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E181),\"\", PRODUCT(C181,E181))","v":""}]
["1.50.1.","Kampas: 90 laipsnių ,45 laipsniai, reguliuojamasis \n"]
["1.50.2.","Medžiaga - nerūdijantis plienas\n"]
["1.51.","Gulsčiukas 180 cm",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E184),\"\", PRODUCT(C184,E184))","v":""}]
["1.51.1."," 3 indikatoriai. Ilgis: 180 сm. Tikslumas: 0.3[+-0,05] mm/m . Tikslumas: 0.50[+-0,05] mm/m \n"]
["1.51.2.","Medžiaga - aliuminis , metalų lydinys. Su rankena\n"]
["1.52.","Gulsčiukas 120 cm",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E187),\"\", PRODUCT(C187,E187))","v":""}]
["1.52.1."," 3 indikatoriai. Ilgis: 120 сm. Tikslumas: 0.3[+-0,05] mm/m . Tikslumas: 0.50[+-0,05] mm/m \n"]
["1.52.2.","Medžiaga - aliuminis , metalų lydinys. Su rankena\n"]
["1.53.","Gulsčiukas 60 cm",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E190),\"\", PRODUCT(C190,E190))","v":""}]
["1.53.1."," 3 indikatoriai. Ilgis: 60 сm. Tikslumas: 0.3[+-0,05] mm/m . Tikslumas: 0.50[+-0,05] mm/m \n"]
["1.53.2.","Medžiaga - aliuminis , metalų lydinys. Su rankena\n"]
["1.54.","Ruletė 10[+-1]m ilgio, 32[+-3] mm pločio",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E193),\"\", PRODUCT(C193,E193))","v":""}]
["1.54.1.","Juostos medžiaga-plienas . Korpusas atsparus smūgiams, gumuotas\n"]
["1.54.2.","Skalė 1 mm , gradavimas metrai, centimetrai milimetrai\n"]
["1.54.3.","Su juostos fiksatoriumi"]
["1.55.","Ruletė 5[+-1]m ilgio, 25[+-3] mm pločio",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E197),\"\", PRODUCT(C197,E197))","v":""}]
["1.55.1.","Juostos medžiaga-plienas . Korpusas atsparus smūgiams, gumuotas\n"]
["1.55.2.","Skalė 1 mm , gradavimas metrai, centimetrai milimetrai\n"]
["1.55.3.","Su juostos fiksatoriumi"]
["1.56.","Kniediklis 300 [+-50]mm ilgio",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E201),\"\", PRODUCT(C201,E201))","v":""}]
["1.56.1.","Tinkamų kniedžių dydžiai: 3,2, 4, 4,8 .Tinkamos kniedės- aliuminės, plieninės \n"]
["1.56.2.","Kniediklio galvutės tipas-prailginta \n"]
["1.56.3.","Korpusas metalinis"]
["1.57.","Kūjis 8[+-1] kg",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E205),\"\", PRODUCT(C205,E205))","v":""}]
["1.57.1.","Darbinės dalies medžiaga - plienas \n"]
["1.57.2.","Kotas medinis, lakuotas\n"]
["1.57.3.","Korpusas metalinis"]
["1.58.","Kūjis 4[+-0,5] kg",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E209),\"\", PRODUCT(C209,E209))","v":""}]
["1.58.1.","Darbinės dalies medžiaga - plienas \n"]
["1.58.2.","Kotas medinis, lakuotas\n"]
["1.58.3.","Korpusas metalinis"]
["1.59.","Plaktukas 1[+-0,2] kg",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E213),\"\", PRODUCT(C213,E213))","v":""}]
["1.59.1.","Darbinės dalies medžiaga - plienas \n"]
["1.59.2.","Kotas medinis, lakuotas\n"]
["1.59.3.","Korpusas metalinis"]
["1.60.","Kabių kalimo įrankis  6-14 mm , kabių tipas 140",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E217),\"\", PRODUCT(C217,E217))","v":""}]
["1.60.1.","Kabių ilgis: 6 - 14 mm\n"]
["1.60.2.","korpusas plieninis\n"]
["1.61.","Kabės 6 mm ,dėžutėje 1000[+-100] vnt, tipas 140",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E220),\"\", PRODUCT(C220,E220))","v":""}]
["1.61.1.","Kabių ilgis: 6 mm\n"]
["1.61.2.","Tinka objektui 1.60\n"]
["1.62.","Kabės 8 mm ,dėžutėje 1000[+-100] vnt, tipas 140",30,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E223),\"\", PRODUCT(C223,E223))","v":""}]
["1.62.1.","Kabių ilgis: 8mm\n"]
["1.62.2.","Tinka objektui 1.60\n"]
["1.63.","Kabės 10 mm ,dėžutėje 1000[+-100] vnt, tipas 140",30,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E226),\"\", PRODUCT(C226,E226))","v":""}]
["1.63.1.","Kabių ilgis: 10mm\n"]
["1.63.2.","Tinka objektui 1.60\n"]
["1.64.","Kabės 12 mm ,dėžutėje 1000[+-100] vnt, tipas 140",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E229),\"\", PRODUCT(C229,E229))","v":""}]
["1.64.1.","Kabių ilgis: 12mm\n"]
["1.64.2.","Tinka objektui 1.60\n"]
["1.65.","Kabės 14 mm ,dėžutėje 1000[+-100] vnt, tipas 140",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E232),\"\", PRODUCT(C232,E232))","v":""}]
["1.65.1.","Kabių ilgis: 14mm\n"]
["1.65.2.","Tinka objektui 1.60\n"]
["1.66.","Plokščias medžio kaltas 6[+-1]mm",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E235),\"\", PRODUCT(C235,E235))","v":""}]
["1.66.1.","Apdirbama medžiaga-mediena \n"]
["1.66.2.","Rankena- plastikas, darbinė dalis-plienas.\n"]
["1.66.3.","Darbinės dalies plotis: 6[+-1]mm"]
["1.67.","Plokščias medžio kaltas 12[+-2]mm",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E239),\"\", PRODUCT(C239,E239))","v":""}]
["1.67.1.","Apdirbama medžiaga-mediena \n"]
["1.67.2.","Rankena- plastikas, darbinė dalis-plienas.\n"]
["1.67.3.","Darbinės dalies plotis: 12[+-2]mm"]
["1.68.","Plokščias medžio kaltas 18[+-2]mm",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E243),\"\", PRODUCT(C243,E243))","v":""}]
["1.68.1.","Apdirbama medžiaga-mediena \n"]
["1.68.2.","Rankena- plastikas, darbinė dalis-plienas.\n"]
["1.68.3.","Darbinės dalies plotis: 18[+-2]mm"]
["1.69.","Plokščias medžio kaltas 24[+-2]mm",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E247),\"\", PRODUCT(C247,E247))","v":""}]
["1.69.1.","Apdirbama medžiaga-mediena \n"]
["1.69.2.","Rankena- plastikas, darbinė dalis-plienas.\n"]
["1.69.3.","Darbinės dalies plotis: 24[+-2]mm"]
["1.70.","Plokščias medžio kaltas 32[+-2]mm",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E251),\"\", PRODUCT(C251,E251))","v":""}]
["1.70.1.","Apdirbama medžiaga-mediena \n"]
["1.70.2.","Rankena- plastikas, darbinė dalis-plienas.\n"]
["1.70.3.","Darbinės dalies plotis: 32[+-2]mm"]
["1.71.","Viniatraukis [laužtuvas] 1000[+-100]x18[+-2] mm",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E255),\"\", PRODUCT(C255,E255))","v":""}]
["1.71.1.","Ilgis: 1000[+-100] mm .Skersmuo: 18[+-2] mm \n"]
["1.71.2.","Medžiaga - metalų lydinys\n"]
["1.72.","Viniatraukis [ laužtuvas]  600[+-50]x16[+-2] mm",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E258),\"\", PRODUCT(C258,E258))","v":""}]
["1.72.1.","Ilgis: 600[+-50] mm .Skersmuo: 16[+-2] mm \n"]
["1.72.2.","Medžiaga - metalų lydinys\n"]
["1.73.","Plytelių pjovimo staklės ",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E261),\"\", PRODUCT(C261,E261))","v":""}]
["1.73.1.","Maksimalus pjovimo ilgis: 600[+-50] mm .Maksimalus pjovimo ilgis įstrižai: 420[+-20] mm  Maksimalus pjovimo gylis: 12[+-1] mm Pjovimo ratuko skersmuo: 8[+-2] mm \n"]
["1.73.2.","Medžiaga - metalų lydinys\n"]
["1.74.","Pjūklas metalui pjauti 30 cm",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E264),\"\", PRODUCT(C264,E264))","v":""}]
["1.74.1.","Apdirbama medžiaga: metalas .Ašmenų ilgis: 300 mm "]
["1.74.2.","Keičiami 300 mm pjūkleliai\n"]
["1.74.3.","Rankena gumuota. Rėmas metalinis"]
["1.75.","Metalo pjūklo ašmenys 30 cm",100,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E268),\"\", PRODUCT(C268,E268))","v":""}]
["1.75.1.","Apdirbama medžiaga: metalas"]
["1.75.2.","Tinka objektui 1.75"]
["1.76.","Rankinis medžio pjūklas 600[+-100]mm",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E271),\"\", PRODUCT(C271,E271))","v":""}]
["1.76.1.","Apdirbama medžiaga: medis"]
["1.76.2.","Rankena plastikinė, gumuota. Darbinė dalis- metalų lydinys"]
["1.76.3.","Dantukų skaičius colyje -10[+-2]"]
["1.77.","Rankinis medžio pjūklas 450[+-50]mm",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E275),\"\", PRODUCT(C275,E275))","v":""}]
["1.77.1.","Apdirbama medžiaga: medis"]
["1.77.2.","Rankena plastikinė, gumuota. Darbinė dalis- metalų lydinys"]
["1.77.3.","Dantukų skaičius colyje -10[+-2]"]
["1.78.","Trapecinių ašmenų peilis 230[+-20] mm",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E279),\"\", PRODUCT(C279,E279))","v":""}]
["1.78.1."," Peilis - sulenkiamasis, ašmenų tipas - trapeciniai "]
["1.78.2.","Medžiaga - metalas, plastikas"]
["1.78.3.","Ilgis 230[+-20]mm"]
["1.79.","Trapecinių ašmenų komplektas [ min. 5vnt.]",100,"kompl.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E283),\"\", PRODUCT(C283,E283))","v":""}]
["1.79.1.","Ašmenų tipas - trapeciniai "]
["1.79.2.","Medžiaga - metalas"]
["1.79.3.","Tinka objektui 1.78"]
["1.80.","Laužomųjų ašmenų peilis  18 mm",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E287),\"\", PRODUCT(C287,E287))","v":""}]
["1.80.1.","Medžiaga -metalų lydinys, plastikas "]
["1.80.2.","Ašmenų tipas - laužomieji.Ašmenų ilgis: 180[+-10] mm .Ašmenų plotis: 18 mm \n"]
["1.81.","Ašmenys peiliui 18 mm [ min.5 vnt.]",50,"kompl.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E290),\"\", PRODUCT(C290,E290))","v":""}]
["1.81.1.","Ašmenų tipas - laužomi"]
["1.81.2.","Medžiaga -metalų lydinys"]
["1.81.3.","Ašmenų ilgis: 108 mm .Ašmenų plotis: 18 mm \n"]
["1.82.","Gipskartonio oblius, 250[+-20]x40[+-10] mm",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E294),\"\", PRODUCT(C294,E294))","v":""}]
["1.82.1.","Ilgis: 250[+-20] mm. Skirta gipskartoniui"]
["1.82.2.","Medžiaga -metalų lydinys, plastikas"]
["1.83.","Gipskartonio oblius, 150[+-20]x40[+-10] mm",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E297),\"\", PRODUCT(C297,E297))","v":""}]
["1.83.1.","Ilgis: 150[+-20] mm. Skirta gipskartoniui"]
["1.83.2.","Medžiaga -metalų lydinys, plastikas"]
["1.84.","Pjūklas gipskartoniui pjauti  150[-+20] mm",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E300),\"\", PRODUCT(C300,E300))","v":""}]
["1.84.1.","Ašmenų ilgis: 150[+-20] mm."]
["1.84.2.","Medžiaga -metalų lydinys, plastikas"]
["1.85.","Statybinis kibiras su rankenomis  ,stačiakampis,15[+-3] l",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E303),\"\", PRODUCT(C303,E303))","v":""}]
["1.85.1.","Tūris: 15 [+-10]litro"]
["1.85.2.","Medžiaga -plastikas "]
["1.86.","Trintuvė poliuretaninė ,naudojama tinkavimo darbams 180[+-20] x 220[+-30] mm",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E306),\"\", PRODUCT(C306,E306))","v":""}]
["1.86.1.","Medžiaga - poliuretanas arba lygiavertė"]
["1.86.2.","180[+-20] x 220[+-30] mm"]
["1.87.","Trintuvė poliuretaninė ,naudojama tinkavimo darbams 150[+-30] x 1200[+-200] mm",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E309),\"\", PRODUCT(C309,E309))","v":""}]
["1.87.1.","Medžiaga - poliuretanas arba lygiavertė"]
["1.87.2.","150[+-30] x 1200[+-200] mm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C30:C311)<>COUNT(F30:F311)),\"\", SUM(F30:F311))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C30:C311)<>COUNT(F30:F311)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F313), \"\", SUM(F312:F313))","v":""}]
[]
["2.","Elektriniai, akumuliatoriniai darbo įrankiai, jų priedai"]
["2.1.","Akumuliatorinis suktukas 18V su baterijomis",6,"kompl.",173,{"$f":"IF(ISBLANK(E317),\"\", PRODUCT(C317,E317))","v":1038},"MAKITA DDF482RTJ\tAkumuliatorinis gręžtuvas, 18 V,  62/36 Nm, 1,7kg, LED"]
["2.1.1.","Komplekte 2 Li-on baterijos [ tinka objektams 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 2.5] minimaliai 4Ah , baterijų pakrovėjas",null,null,null,null,null,"2x5,0 ah"]
["2.1.2.","Griebtuvo skersmuo: 13mm ",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.1.3.","Garantija minimaliai 12 mėnesių",null,null,null,null,null,12]
["2.2.","Akumuliatorinis perforatorius  18V su baterijomis",4,"kompl.",271,{"$f":"IF(ISBLANK(E321),\"\", PRODUCT(C321,E321))","v":1084},"Makita DHR202RTJ\tAkumuliatorinis perforatorius, 18 V,  SDS-PLUS, 1,9J, LED"]
["2.2.1.","Komplekte 2 Li-on baterijos  minimaliai 4Ah , baterijų pakrovėjas",null,null,null,null,null,"2x5,0 ah"]
["2.2.2.","3-jų darbo režimų perforatorius: kalimas, gręžimas su kalimu ir gręžimas",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.2.3.","SDS+ griebtuvas",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.2.4.","Garantija minimaliai 12 mėnesių",null,null,null,null,null,12]
["2.3.","Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis   18V  be baterijų",2,"vnt.",115,{"$f":"IF(ISBLANK(E326),\"\", PRODUCT(C326,E326))","v":230},"DGA506Z MAKITA Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis, 18 V, ø125mm, 8500 min-1, komplektuojama be akumuliatorių ir kroviklio"]
["2.3.1.","Tinkantis 18 v baterijoms [ objektai 2.1 ; 2.2 ; 2.4  2.8]",null,null,null,null,null,"TAIP"]
["2.3.2.","Sūkių skaičius tuščia eiga: 0-8500[+-500]",null,null,null,null,null,"TAIP"]
["2.3.3.","Anti-kickback funkcija, nuimama šoninė rankena",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.3.4.","Disko skersmuo 125 mm",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.3.5.","Garantija minimaliai 12 mėnesių",null,null,null,null,null,12]
["2.4.","Akumuliatorinis diskinis pjūklas 18V",2,"vnt.",305,{"$f":"IF(ISBLANK(E332),\"\", PRODUCT(C332,E332))","v":610},"DHS630RT\tAkumuliatorinis diskinis pjūklas, 18 V, 66 mm, ø165x20,"]
["2.4.1.","Komplekte 2 Li-on baterijos[ tinka objektams 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ]  minimaliai 4Ah , baterijų pakrovėjas",null,null,null,null,null,"2x4,0 ah"]
["2.4.2.","Galima prijungti dulkių siurblį",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.4.3.","Disko skersmuo 165 mm",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.4.4.","Garantija minimaliai 12 mėnesių",null,null,null,null,null,12]
["2.5.","Elektrinis smūginis gręžtuvas 850[+-50] W",4,"vnt.",170,{"$f":"IF(ISBLANK(E337),\"\", PRODUCT(C337,E337))","v":680},"BOSCH GBH 2-28 F"]
["2.5.1.","SDS+ griebtubvas",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.5.2.","Laido ilgis 4[+-1] metro",null,null,null,null,null,4]
["2.5.3.","3-jų darbo režimų perforatorius: kalimas, gręžimas su kalimu ir gręžimas",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.5.4.","Garantija 12 mėnesių",null,null,null,null,null,36]
["2.6.","Elektrinis diskinis pjūklas 1600[+-100] W",2,"vnt.",82,{"$f":"IF(ISBLANK(E342),\"\", PRODUCT(C342,E342))","v":164},"Makita HS7611"]
["2.6.1.","Disko skersmuo: 190 mm ",null,null,null,null,null,190]
["2.6.2.","Laido ilgis 3[+-0,5] metro",null,null,null,null,null,3]
["2.6.3."," Elektrinio variklio tipas: be šepetėlių .",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.6.4.","Garantija 12 mėnesių",null,null,null,null,null,12]
["2.7.","Elektrinis siaurapjūklis 700[+-50]W",3,"vnt.",134,{"$f":"IF(ISBLANK(E347),\"\", PRODUCT(C347,E347))","v":402},"DEWALT DW333"]
["2.7.1.","Greitai keičiami pjūkleliai",null,null,null,null,null,"Taip"]
["2.7.2.","Reguliuojamas greitis, įvairių medžiagų pjaustymui",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.7.3.","3-jų pakopų švytuoklinis judesys ir tiesus pjovimas",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.7.4.","Laido ilgis 3[+-0,5] metro",null,null,null,null,null,3]
["2.7.5.","Garantija 12 mėnesių",null,null,null,null,null,36]
["2.8.","Elektrinis kampinis šlifuoklis 125 mm diskas 700[+-50]W",2,"vnt.",39,{"$f":"IF(ISBLANK(E353),\"\", PRODUCT(C353,E353))","v":78},"MAKITA GA5030R"]
["2.8.1.","Disko skersmuo: 125 mm ",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.8.2.","Sūkių skaičius tuščia eiga: 0-11000[+-1000]",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.8.2.","Laido ilgis 3[+-0,5] metro",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.8.3.","Garantija 12 mėnesių",null,null,null,null,null,12]
["2.9.","Elektrinis kampinis šlifuoklis 230 mm diskas 2200[+-200]W",2,"vnt.",92,{"$f":"IF(ISBLANK(E358),\"\", PRODUCT(C358,E358))","v":184},"Makita GA9020SF01"]
["2.9.1.","Disko skersmuo: 230 mm ",null,null,null,null,null,230]
["2.9.2.","Sūkių skaičius tuščia eiga: 0-6600[+-500]",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.9.2.","Laido ilgis 3[+-0,5] metro",null,null,null,null,null,3]
["2.9.3.","Garantija 12 mėnesių",null,null,null,null,null,12]
["2.10.","Daugiafunkcis įrankis 320[+-30]W",2,"vnt.",132,{"$f":"IF(ISBLANK(E363),\"\", PRODUCT(C363,E363))","v":264},"MAKITA TM3000CX1J"]
["2.10.1.","Greičio reguliavimas",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.10.2.","Judesio amplitudė: 3,2°[+-1]",null,null,null,null,null,3.2]
["2.10.2.","Laido ilgis 3[+-0,5] metro",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.10.3."," Judesiai per minutę: iki 20 000 ",null,null,null,null,null,"6000-20000"]
["2.10.6.","Garantija 12 mėnesių",null,null,null,null,null,12]
["2.11.","Medžio pjovimo [stumdomos skersavimo] staklės 1400[+-200]W",2,"vnt.",226,{"$f":"IF(ISBLANK(E369),\"\", PRODUCT(C369,E369))","v":452},"MKITA LS0815FLN"]
["2.11.1.","Prapjova iki 305[+-10]mm. Maksimalus pjovimo gylis 65[+-5]mm pjaunant 90° kampu",null,null,null,null,null,"305x65"]
["2.11.2.","Maksimalus sūkių dažnis per minutę: 5000[+-500] rpm ",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.11.2.","Pjūvio gylio reguliavimas ,pjovimo lazeris",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.11.3.","Disko skersmuo: 216 mm , pjūklo apsauga",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.11.6.","Pjovimas kampu vertikaliai ir horizontaliai",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.11.6.","Garantija 12 mėnesių",null,null,null,null,null,12]
["2.12.","Elektrinis statybinis maišytuvas 1200[+-200]W",2,"vnt.",255,{"$f":"IF(ISBLANK(E376),\"\", PRODUCT(C376,E376))","v":510},"EHR 20/2.6 S Set (+MG140)"]
["2.12.1.","Dviejų greičių, dvi gumuotos rankenos",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.12.2.","Laidas minimaliai 2,5 metro",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.12.3.","Garantija minimaliai 12 mėnesių",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.12.4.","Tvirtinimo sriegis: M14 ",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.13.","Plytelių pjovimo staklės 600[+-100]W",2,"vnt.",120,{"$f":"IF(ISBLANK(E381),\"\", PRODUCT(C381,E381))","v":240},"Noprton clipper  TT 180 BM"]
["2.13.1.","Maksimalus sūkių dažnis per minutę: 2800[+-200] rpm ",null,null,null,null,null,2800]
["2.13.2.","Maksimalus disko skersmuo: 180 mm . Diskas komplekte su staklėmis.",null,null,null,null,null,180]
["2.13.3.","Maksimalus ruošinio ilgis: 380[+-20] mm  .Maksimalus ruošinio plotis: 380[+-20] mm .Pjovimo gylis 45° kampu: 35 mm",null,null,null,null,null,35]
["2.13.4.","Garantija minimaliai 12 mėnesių",null,null,null,null,null,12]
["2.14.","Statybinis dulkių siurblys",2,"vnt.",115,{"$f":"IF(ISBLANK(E386),\"\", PRODUCT(C386,E386))","v":230},"Makita VC2512L "]
["2.14.1.","Galimybė pajungti elektrinius įrankius dulkių siurbimui",null,null,null,null,null,"yra"]
["2.14.2.","Oro debitas 3500[+-200] l/min",null,null,null,null,null,3600]
["2.14.3.","Daugkartinis oro filtras.",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.14.4.","Siurbimo žarnos ilgis3,5[+-0,5]metro. Žarna ir antgaliai komplekte su siurbliu.",null,null,null,null,null,3.5]
["2.14.5.","Garantija 12 mėnesių",null,null,null,null,null,12]
["2.15.","Oro kompresorius 1500W, su aukšto slėgio žarna ir antgaliais",2,"kompl.",110,{"$f":"IF(ISBLANK(E392),\"\", PRODUCT(C392,E392))","v":220},"WORKRAFT AC0250"]
["2.15.1.","Galia: 1500[+-200] W  .Įtampa: 230 V .Maksimalus darbinis slėgis: 10[+-2] Bar ",null,null,null,null,null,1500]
["2.15.2.","Oro rezervuaro talpa: 50[+-10] l  .Kompresoriaus našumas, l/min: 120[+-20] ",null,null,null,null,null,50]
["2.15.3.","Garantija 12 mėnesių",null,null,null,null,null,12]
["2.16.","Siaurapjūklio pjūkleliai medžiui",200,"vnt.",0.4,{"$f":"IF(ISBLANK(E396),\"\", PRODUCT(C396,E396))","v":80},"bosch t234x 2608633524"]
["2.16.1.","Darbinės dalies ilgis: 80[+-10] mm ",null,null,null,null,null,90]
["2.16.2.","Apdirbama medžiaga: mediena. Švarus pjovimas",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.16.3.","Tinka objektui 2.7",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.17.","Siaurapjūklio pjūkleliai metalui",100,"vnt.",1.05,{"$f":"IF(ISBLANK(E400),\"\", PRODUCT(C400,E400))","v":105},"bosch t123x 2608638473"]
["2.17.1.","Darbinės dalies ilgis: 70[+-20] mm \n",null,null,null,null,null,74]
["2.17.2.","Apdirbama medžiaga: metalas. \n",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.17.3.","Tinka objektui 2.7",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.18.","Medienos pjovimo diskas 165 x 20 x 1,45 [+-0,2]mm ",10,"vnt.",27,{"$f":"IF(ISBLANK(E404),\"\", PRODUCT(C404,E404))","v":270},"makita b-57320"]
["2.18.1.","Skersmuo: 165 mm .Vidinės skylės skersmuo: 20 mm .Storis: 1.45[+-0,2] mm \n",null,null,null,null,null,"165x20x1,45"]
["2.18.2.","Dantukų skaičius: 56[+-2].Dantukų kampas: 23[+-2] ° \n",null,null,null,null,null,56]
["2.18.3.","Tinka objektui 2.4",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.19.","Medienos pjovimo diskas 165 x 20 x 2 [+-0,2]mm ",10,"vnt.",6,{"$f":"IF(ISBLANK(E408),\"\", PRODUCT(C408,E408))","v":60},"makita d-03333"]
["2.19.1.","Skersmuo: 165 mm .Vidinės skylės skersmuo: 20 mm .Storis: 2[+-0,2] mm \n",null,null,null,null,null,"165x20x2"]
["2.19.2.","Dantukų skaičius: 24[+-2].Dantukų kampas: 20[+-2] ° \n",null,null,null,null,null,24]
["2.19.3.","Tinka objektui 2.4",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.20.","Medienos pjovimo diskas 190 x 30 x 2 [+-0,2]mm ",10,"vnt.",15,{"$f":"IF(ISBLANK(E412),\"\", PRODUCT(C412,E412))","v":150},"MAKITA B-08056"]
["2.20.1.","Skersmuo: 190 mm .Vidinės skylės skersmuo: 30 mm .Storis: 2[+-0,2] mm \n",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.20.2.","Dantukų skaičius: 24[+-2].Dantukų kampas: 15[+-2] ° \n",null,null,null,null,null,24]
["2.20.3.","Tinka objektui 2.6",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.21.","Medienos pjovimo diskas 190 x 30 x 2,2 [+-0,2]mm ",10,"vnt.",23,{"$f":"IF(ISBLANK(E416),\"\", PRODUCT(C416,E416))","v":230},"MAKITA B-68622"]
["2.21.1.","Skersmuo: 190 mm .Vidinės skylės skersmuo: 30 mm .Storis: 2,2[+-0,2] mm \n",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.21.2.","Dantukų skaičius: 40[+-2].Dantukų kampas: 20[+-2] ° \n",null,null,null,null,null,40]
["2.21.3.","Tinka objektui 2.6",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.22.","Medienos pjovimo diskas 190 x 30 x 2 [+-0,2]mm ",10,"vnt.",18,{"$f":"IF(ISBLANK(E420),\"\", PRODUCT(C420,E420))","v":180},"BOSCH  2608640617"]
["2.22.1.","Skersmuo: 190 mm .Vidinės skylės skersmuo: 30 mm .Storis: 2[+-0,2] mm \n",null,null,null,null,null,"TAIP"]
["2.22.2.","Dantukų skaičius: 60[+-2].Dantukų kampas: 5[+-2] ° \n",null,null,null,null,null,60]
["2.22.3.","Tinka objektui 2.6",null,null,null,null,null,"TAIP"]
["2.23.","Medienos pjovimo diskas 216 x 30 x 2,4 [+-0,2]mm ",6,"vnt.",30,{"$f":"IF(ISBLANK(E424),\"\", PRODUCT(C424,E424))","v":180},"MAKITA B-08969"]
["2.23.1.","Skersmuo: 216 mm .Vidinės skylės skersmuo: 30 mm .Storis: 2,4[+-0,2] mm \n",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.23.2.","Dantukų skaičius: 48[+-2].Dantukų kampas: 5[+-2] ° \n",null,null,null,null,null,48]
["2.23.3.","Tinka objektui 2.11",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.24.","Aliuminio pjovimo diskas 216 x 30 mm ",6,"vnt.",33,{"$f":"IF(ISBLANK(E428),\"\", PRODUCT(C428,E428))","v":198},"MAKITA B-09628"]
["2.24.1.","Skersmuo: 216 mm .Vidinės skylės skersmuo: 30 mm .\n",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.24.2.","Dantukų skaičius: 60[+-2]\n",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.24.3.","Tinka objektui 2.11",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.25.","Daugiafunkcijinio įrankio antgalių komplektas",10,"vnt.",28.5,{"$f":"IF(ISBLANK(E432),\"\", PRODUCT(C432,E432))","v":285},"MAKITA B-67496"]
["2.25.1.","Minimaliai28 mm, 44 mm, 35 mm, 65 mm antgaliai\n",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.25.3.","Tinka objektui 2.10",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.26.","Daugiafunkcijinio įrankio plytelių pjovimo antgalis ",10,"vnt.",20,{"$f":"IF(ISBLANK(E435),\"\", PRODUCT(C435,E435))","v":200},"BOSCH 2608661642"]
["2.26.1.","Skersmuo: 65[+-5] mm ",null,null,null,null,null,"TAIP"]
["2.26.3.","Tinka objektui 2.10",null,null,null,null,null,"TAIP"]
["2.27.","Įgilinamasis elektrinis diskinis pjūklas 1500[+-300] W su liniuote",2,"kompl.",315,{"$f":"IF(ISBLANK(E438),\"\", PRODUCT(C438,E438))","v":630},"SP6000 Makita"]
["2.27.1.","Disko skersmuo: 165 mm ",null,null,null,null,null,165]
["2.27.2.","Laido ilgis 3[+-0,5] metro",null,null,null,null,null,3]
["2.27.3."," Pjovimas kampu nuo 1 iki 48 laipsnių.Tikslus pjovima su liniuote[ liniuotė ne mažiau 1,5 metro komplekte]",null,null,null,null,null,"taip, 1,5 m"]
["2.27.4.","Garantija 12 mėnesių",null,null,null,null,null,12]
["2.28.","18V baterijos",10,"vnt.",46,{"$f":"IF(ISBLANK(E443),\"\", PRODUCT(C443,E443))","v":460},"MAKITA BL1840"]
["2.28.1."," Li-on baterijos [ tinka objektams 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 2.5] minimaliai 4Ah ",null,null,null,null,null,"4,0 ah"]
["2.28.2.","Garantija minimaliai 12 mėnesių",null,null,null,null,null,12]
["2.29.","Akumuliatorinis suktukas 10,8v su baterijomis",2,"kompl.",76,{"$f":"IF(ISBLANK(E446),\"\", PRODUCT(C446,E446))","v":152},"BOSCH GSR 12V-15"]
["2.29.1.","Komplekte 2 Li-on 10,8V baterijos 1,3Ah , baterijų pakrovėjas",null,null,null,null,null,10.8]
["2.29.2.","Griebtuvo skersmuo: 10mm ",null,null,null,null,null,10]
["2.29.3.","Garantija minimaliai 12 mėnesių",null,null,null,null,null,36]
["2.30.","Tepalas perforatoriaus griebtuvui grąžtams ir kaltams 100[+-50]ml",20,"vnt.",2.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E450),\"\", PRODUCT(C450,E450))","v":55},"MAKITA 196804-7"]
["2.30.1.","Perforatoriams skirtų grąžtų bei kaltų tvirtinimo galams dedant į griebtuvą sutepti",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.31.","Elektrinis juostinis šlifuoklis  700[+-50] W ",2,"vnt.",194,{"$f":"IF(ISBLANK(E452),\"\", PRODUCT(C452,E452))","v":388},"BOSCH GBS 75AE"]
["2.31.1.","Automatinio juostos suderinimo sistema – šlifuojant juosta visuomet išlieka tinkamoje padėtyje",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.31.2.","Šlifavimo juostos įtempimo sistema – patogiam ir paprastam šlifavimo juostos keitimui",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.31.3.","Dulkių nusiurbimo įtaisas ",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.31.4.","Laido ilgis 3[+-0,5] metro",null,null,null,null,null,3]
["2.31.5.","Garantija 12 mėnesių",null,null,null,null,null,36]
["2.32.","Medienos pjovimo diskas 250 x 30 x 3,2/2,2mm ",10,"vnt.",29,{"$f":"IF(ISBLANK(E458),\"\", PRODUCT(C458,E458))","v":290},"MAKITA B-09008"]
["2.32.1.","Skersmuo: 250 mm .Vidinės skylės skersmuo: 30 mm .Storis:3,2 mm \n",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.32.2.","Dantukų skaičius: 60[+-2]\n",null,null,null,null,null,60]
["2.33.","Medienos pjovimo diskas 305 x 30 x 2,3 [+-0,2]mm ",10,"vnt.",40,{"$f":"IF(ISBLANK(E461),\"\", PRODUCT(C461,E461))","v":400},"MAKITA B-09086"]
["2.33.1.","Skersmuo: 305 mm .Vidinės skylės skersmuo: 30 mm .Storis: 2,3[+-0,2] mm \n",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.33.2.","Dantukų skaičius: 80[+-10].Dantukų kampas: 5[+-1] ° \n",null,null,null,null,null,80]
["2.34.","Šlifavimo juosta elektriniam šlifuokliui",100,"vnt.",4,{"$f":"IF(ISBLANK(E464),\"\", PRODUCT(C464,E464))","v":400},"MAKITA 75x533"]
["2.34.1.","Grubumas 40 ;60 ; 80; 100",null,null,null,null,null,"taip"]
["2.34.2.","Tinkanti objektui 2.31",null,null,null,null,null,"taip"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C317:C466)<>COUNT(F317:F466)),\"\", SUM(F317:F466))","v":11099},{"$f":"IF((COUNT(C317:C466)<>COUNT(F317:F466)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",2330.79]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F468), \"\", SUM(F467:F468))","v":13429.79}]
[]
["3.","Pytelės , klijai ,glaistai plytelėms"]
["3.1.","Akmens masės plytelės grindims neglazūruotos 30x30 cm ± 0,5 cm  ",300,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E472),\"\", PRODUCT(C472,E472))","v":""}]
["3.1.1.","Rūšis 1. Kalibruotos\n"]
["3.1.2.","Storis 7-10mm. Įmirkis >0,5% .Slidumo klasė R10"]
["3.1.3.","Spalvos pagal gamintojo paletę . Minimaliai  6 spalvos [tamsiai pilka, tamsiai ruda, šviesiai pilka, šviesiai ruda ir pan.]"]
["3.2.","Akmens masės plytelės grindims glazūruotos 30x30 cm ± 0,5 cm  ",300,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E476),\"\", PRODUCT(C476,E476))","v":""}]
["3.2.1.","Rūšis 1. Kalibruotos.Atsparios rūgštims ir šarmams\n"]
["3.2.2.","Storis 7-10mm. Įmirkis >0,5% .Slidumo klasė R11/A"]
["3.2.3.","Spalvos pagal gamintojo paletę . Minimaliai -15 spalvų"]
["3.3.","Keraminės plytelės grindims glazūruotos 30x30 cm ± 0,5 cm ",100,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E480),\"\", PRODUCT(C480,E480))","v":""}]
["3.3.1.","Rūšis 1. Kalibruotos.Atsparios rūgštims ir šarmams. \n"]
["3.3.2.","Storis 7-10mm. Įmirkis >6% .Slidumo klasė R9, R10. Dilumo klasė PEI 4-5"]
["3.3.3.","Spalvos pagal gamintojo paletę . Minimaliai -15 spalvų"]
["3.4.","Keraminės plytelės sienoms glazūruotos , blizgios 20x20 cm ± 0,5 cm  ",1000,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E484),\"\", PRODUCT(C484,E484))","v":""}]
["3.4.1.","Rūšis 1. Kalibruotos.Atsparios rūgštims ir šarmams. \n"]
["3.4.2.","Storis 6-10mm. Įmirkis >10% "]
["3.4.3.","Spalvos pagal gamintojo paletę . Vienspalvės. Minimaliai -15 spalvų"]
["3.5.","Keraminės plytelės sienoms glazūruotos , blizgios 20x25 cm ± 0,5 cm  ",100,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E488),\"\", PRODUCT(C488,E488))","v":""}]
["3.5.1.","Rūšis 1. Kalibruotos.Atsparios rūgštims ir šarmams. \n"]
["3.5.2.","Storis 6-10mm. Įmirkis >10% "]
["3.5.3.","Spalvos pagal gamintojo paletę . Vienspalvės. Minimaliai -15 spalvų"]
["3.6.","Plytelių plastikinis išorinis apdailos kampas, įvairių spalvų   2,5[+-0,2]m",200,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E492),\"\", PRODUCT(C492,E492))","v":""}]
["3.6.1.","Plytelėms 6-10 mm storio\n"]
["3.6.2.","Spalvos artimos objektams 4.4 ir 4.5"]
["3.7.","Plytelių klijai lauko ir vidaus darbams, ypač elastingi, fibropluoštu armuoti, „super flexible“ tipo 25 kg",400,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E495),\"\", PRODUCT(C495,E495))","v":""}]
["3.7.1.","Atitinka EN12004 reikalavimus.Klasė C2: pradinis sukibimo stipris ≥ 1N/mm²; sukibimo stipris po mirkymo vandenyje ≥ 1N/mm²;"]
["3.7.2.","Lenkimo klasė: S1; Tinkamumo koreguoti trukmė:  ne mažiau 30 min..Armuoti fibropluoštu\n"]
["3.8.","Kryželiai plytelių tarpams",100,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E498),\"\", PRODUCT(C498,E498))","v":""}]
["3.8.1.","2mm, 2,5 mm, 3 mm – pagal poreikį"]
["3.8.2.","Pakuotėje ne mažiau 100vnt\n"]
["3.9.","Glaistas plytelių tarpams glaistyti 2-5 kg",500,"kg",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E501),\"\", PRODUCT(C501,E501))","v":""}]
["3.9.1.","Atitinkantis EN13888 2009.CG2A klasę"]
["3.9.2.","Siūlės plotis <8mm\n"]
["3.9.3.","Atsparumas temperatūroms  -30 iki+70 pagal celsijų"]
["3.9.4.","Tinkamumo dirbti trukmė > 1,5 val."]
["3.9.5.","Spalvų >15"]
["3.10.","Glaistas plytelių tarpams glaistyti elastingas 2 -5kg",100,"kg",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E507),\"\", PRODUCT(C507,E507))","v":""}]
["3.10.1.","Atitinkantis EN13888 2010.CG2WA klasę"]
["3.10.2.","Siūlės plotis <8mm\n"]
["3.10.3.","Atsparumas temperatūroms  -30 iki+70 pagal celsijų"]
["3.10.4.","Tinkamumo dirbti trukmė > 1,5 val."]
["3.10.5.","Spalva balta ,. Įpakavimas - kibirėliai"]
["3.11.","Impregnantas plytelių siūlėms, šlapio efekto  ",10,"L",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E513),\"\", PRODUCT(C513,E513))","v":""}]
["3.11.1.","Giluminis, be plėvelės efekto, bespalvis"]
["3.11.2.","Apsaugo nuo vandens, riebalų, naftos produktų, pelėsio\n"]
["3.12.","Impregnantas plytelių siūlėms, neparyškinantis   ",10,"L",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E516),\"\", PRODUCT(C516,E516))","v":""}]
["3.12.1.","Giluminis, be plėvelės efekto, bespalvis"]
["3.12.2.","Apsaugo nuo vandens, riebalų, naftos produktų, pelėsio\n"]
["3.13.","Plytelių plastikinis vidinis apdailos kampas, įvairių spalvų   2,5[+-0,2]m",200,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E519),\"\", PRODUCT(C519,E519))","v":""}]
["3.13.1.","Plytelėms 6-10 mm storio\n"]
["3.13.2.","Spalvos artimos objektams 4.4 ir 4.5"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C472:C521)<>COUNT(F472:F521)),\"\", SUM(F472:F521))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C472:C521)<>COUNT(F472:F521)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F523), \"\", SUM(F522:F523))","v":""}]
[]
["4.","Gipso kartonas, profiliai, pakabinamos lubos,"]
["4.1.","Gipso kartono plokštė 2600x1200x12,5mm",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E527),\"\", PRODUCT(C527,E527))","v":""}]
["4.1.1.","Standartinė gipso plokštė "]
["4.1.2.","Skirta sienų ir lubų apdailai"]
["4.2.","Gipso kartono plokštė drėgmei atspari2600x1200x12,5mm",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E530),\"\", PRODUCT(C530,E530))","v":""}]
["4.2.1.","Skirta sienų ir lubų apdailai drėgnose patalpose"]
["4.2.2.","Atspari drėgmei, pelėsiui, grybeliui"]
["4.3.","Kampas Al Max, 0,40[+-0,05] x 24 [+-2]x 24[+-2] mm, 3[+-1]m",500,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E533),\"\", PRODUCT(C533,E533))","v":""}]
["4.3.1.","Tinkavimo kampas"]
["4.3.2.","Metalinis"]
["4.4.","Pakabinimo strypas, 37,5 cm",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E536),\"\", PRODUCT(C536,E536))","v":""}]
["4.4.1."," Gipskartonio plokščių luboms tvirtinti "]
["4.4.2.","Metalinis"]
["4.5.","Inkarinė spyruoklinė pakaba CD profiliui tvirtinti strype",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E539),\"\", PRODUCT(C539,E539))","v":""}]
["4.5.1."," Gipskartonio plokščių luboms pakabinti ir jų aukščiui reguliuoti"]
["4.5.2.","Metalinė"]
["4.6.","Dviejų lygių susikirtimo detalė  CD profiliui sukabinti",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E542),\"\", PRODUCT(C542,E542))","v":""}]
["4.6.1.","CD detalė su fiksatoriais"]
["4.6.2.","Metalinė"]
["4.7.","Sujungimo detalė, sujungti profilį su kitu",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E545),\"\", PRODUCT(C545,E545))","v":""}]
["4.7.1.","Gipskartonio plokščių luboms tvirtinti"]
["4.7.2.","Metalinė"]
["4.8.","Perimetro profilis UD 28/27/0,6 mm, ilgis 3000mm",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E548),\"\", PRODUCT(C548,E548))","v":""}]
["4.8.1.","Gipskartonio plokščių perimetriniai profiliai"]
["4.8.2.","Metalinis"]
["4.9.","Profilis CD 60/27/0,6 mm, ilgis 3000mm",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E551),\"\", PRODUCT(C551,E551))","v":""}]
["4.9.1.","Gipskartonio plokščių kabamųjų lubų konstrukcijoms "]
["4.9.2.","Metalinis"]
["4.10.","Profilis UW 50/40/0,6 mm, ilgis 4000mm",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E554),\"\", PRODUCT(C554,E554))","v":""}]
["4.10.1.","Gipskartonio plokščių perimetriniai profiliai"]
["4.10.2.","Metalinis"]
["4.11.","Profilis CW 50/50/0,6 mm, ilgis 3000mm",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E557),\"\", PRODUCT(C557,E557))","v":""}]
["4.11.1.","Gipskartonio plokščių pertvarinėms kontrukcijoms"]
["4.11.2.","Metalinis"]
["4.12.","Profilis UA 100/40/2 mm, ilgis 3000mm",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E560),\"\", PRODUCT(C560,E560))","v":""}]
["4.12.1.","Gipskartonio plokščių konstrukcijų durų angokraščiams"]
["4.12.2.","Metalinis"]
["4.13.","Lubos pakabinamos mineralinės ARMSTRONG arba lygiavertės , išmatavimai 600x600mm ",4000,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E563),\"\", PRODUCT(C563,E563))","v":""}]
["4.13.1.","Sausoms patalpoms"]
["4.13.2.","Spalva -balta"]
["4.14.","Lubos pakabinamos mineralinės ARMSTRONG arba lygiavertės , išmatavimai 600x600mm ",2000,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E566),\"\", PRODUCT(C566,E566))","v":""}]
["4.14.1.","Drėgnoms patalpoms"]
["4.14.2.","Spalva -balta"]
["4.15.","Pakabinimo konstrukcijos mineralinėms ARMSTRONG luboms",4000,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E569),\"\", PRODUCT(C569,E569))","v":""}]
["4.15.1.","Tinka objektui 5.13"]
["4.15.2.","Perimetro spalva -balta"]
["4.15.3.","Max atstumas nuo perdengimo plokštės 1 m"]
["4.16.","Pakabinimo konstrukcijos mineralinėms ARMSTRONG luboms",2000,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E573),\"\", PRODUCT(C573,E573))","v":""}]
["4.16.1.","Tinka objektui 5.14"]
["4.16.2.","Perimetro spalva -balta"]
["4.16.3.","Max atstumas nuo perdengimo plokštės 1 m"]
["4.17.","Pakabinimo konstrukcijos mineralinėms ARMSTRONG luboms perimetro kampuotis 3000[+-100] mm ilgio",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E577),\"\", PRODUCT(C577,E577))","v":""}]
["4.17.1.","Tinka objektui 5.16 ir 5.17"]
["4.17.2.","Perimetro spalva -balta"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C527:C579)<>COUNT(F527:F579)),\"\", SUM(F527:F579))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C527:C579)<>COUNT(F527:F579)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F581), \"\", SUM(F580:F581))","v":""}]
[]
["5.","Birios statybinės medžiagos "]
["5.1.","Glaistas gipskartonio plokščių siūlėms 5 kg",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E585),\"\", PRODUCT(C585,E585))","v":""}]
["5.1.1.","Sudėtis-gipsas su polimerais ir mineraliniais užpildais "]
["5.1.2.","Uniflot tipo arba lygiavertis"]
["5.2.","Sausas gipso tinko mišinys vidaus darbams 30[+-5]kg",200,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E588),\"\", PRODUCT(C588,E588))","v":""}]
["5.2.1."," Gipso (kalcio sulfato įvairūs hidratai), kalkių, mineralinių užpildų, metilceliuliozės, ir kitų naudingųjų priedų (paviršinio aktyvumo medžiagų, natūraliųjų oksikarboninių rūgščių) mišinys. "]
["5.2.2.","Rotband tipo arba lygiavertis"]
["5.3.","Cementas CEM II",200,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E591),\"\", PRODUCT(C591,E591))","v":""}]
["5.3.1.","Vidaus apdailos darbams, perdangoms, laiptams, grindims, mūro ir tinko skiediniams"]
["5.3.2.","Cemento stiprumo klasė: 42.5 N "]
["5.4.","Statybinės gesintos kalkės 25[+-5]kg",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E594),\"\", PRODUCT(C594,E594))","v":""}]
["5.4.1."," Mūrijimo ir tinkavimo skiediniams, gruntui stabilizuoti, pramoninio ir geriamojo vandens paruošimui, pramoninėms ir komunalinėms nuotekoms neutralizuoti "]
["5.5.","Savaime išsilyginantis mišinys  1–10 mm , 25 kg",400,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E596),\"\", PRODUCT(C596,E596))","v":""}]
["5.5.1."," Skirtas išlyginti nuo 1 iki 10 mm sluoksnio storio betoninių, cementinių pagrindų nelygumams pastatų viduje "]
["5.5.2.","CN69 tipo arba lygiavertis"]
["5.6.","Savaime išsilyginantis mišinys  1–50 mm , 25 kg",100,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E599),\"\", PRODUCT(C599,E599))","v":""}]
["5.6.1."," Skirtas išlyginti nuo 1 iki 50mm.Mišinį galima lieti ant betoninių ir anhidritinio cemento grindų, ant senų keraminių plytelių, OSB, medienos plaušų ir gipskartonio plokšių "]
["5.6.2.","CN75 tipo arba lygiavertis"]
["5.7.","Greitai stingstantis mišinys 5-30mm s, 25 kg",200,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E602),\"\", PRODUCT(C602,E602))","v":""}]
["5.7.1."," Skirtas išlyginti nuo 5 iki 30 mm sluoksnio storio betoninių, cementinių pagrindų nelygumams pastatų viduje ir išorėje"]
["5.7.2.","CN83 tipo arba lygiavertis"]
["5.8.","Šaltas asfaltas 25[+-5]kg",200,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E605),\"\", PRODUCT(C605,E605))","v":""}]
["5.8.1.","Ilgalaikio lopymo šaltas asfaltas"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C585:C606)<>COUNT(F585:F606)),\"\", SUM(F585:F606))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C585:C606)<>COUNT(F585:F606)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F608), \"\", SUM(F607:F608))","v":""}]
[]
["6.","Šlifavimo , suvirinimo medžiagos, grąžtai"]
["6.1.","Elektrodai suvirinimui plieniniai MAGMA WELD ESR13M 3,2mm arba lygiaverčiai",100,"kg",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E612),\"\", PRODUCT(C612,E612))","v":""}]
["6.1.1.","Elektrodai suvirinimui plieniniai MAGMA WELD ESR13M 3,2mm arba lygiaverčiai"]
["6.2.","Elektrodai suvirinimui plieniniai MAGMA WELD ESR13M 2,5mm arba lygiaverčiai",100,"kg",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E614),\"\", PRODUCT(C614,E614))","v":""}]
["6.2.1.","Elektrodai suvirinimui plieniniai MAGMA WELD ESR13M 2,5mm arba lygiaverčiai"]
["6.3.","Elektrodai suvirinimui nerūdijančio plieno d 2 mm ",20,"kg",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E616),\"\", PRODUCT(C616,E616))","v":""}]
["6.3.1.","Elektrodai suvirinimui nerūdijančio plieno d 2 mm "]
["6.4.","Elektrodai suvirinimui nerūdijančio plieno d 3 mm ",20,"kg",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E618),\"\", PRODUCT(C618,E618))","v":""}]
["6.4.1.","Elektrodai suvirinimui nerūdijančio plieno d 3 mm "]
["6.5.","Diskelis nerūdijančiam plienui pjauti 125x1[+-0,2]x22,2",200,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E620),\"\", PRODUCT(C620,E620))","v":""}]
["6.5.1.","Diskelis nerūdijančiam plienui pjauti 125x1[+-0,2]x22,2"]
["6.6.","Diskelis metalui pjauti 125x1,6[+-0,2]x22,2",800,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E622),\"\", PRODUCT(C622,E622))","v":""}]
["6.6.1.","Diskelis metalui pjauti 125x1,6[+-0,2]x22,2"]
["6.7.","Diskelis metalui šlifuoti  125x6[+-2]x22,2",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E624),\"\", PRODUCT(C624,E624))","v":""}]
["6.7.1.","Diskelis metalui šlifuoti  125x6[+-2]x22,2"]
["6.8.","Diskelis metalui pjauti 230x2,3[+-0,3]x22,2",200,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E626),\"\", PRODUCT(C626,E626))","v":""}]
["6.8.1.","Diskelis metalui pjauti 230x2,3[+-0,3]x22,2"]
["6.9.","Diskas galandinimo , vidinis diametras 203 mm, išorinis 400mm",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E628),\"\", PRODUCT(C628,E628))","v":""}]
["6.9.1.","Diskas galandinimo , vidinis diametras 203 mm, išorinis 400mm"]
["6.10.","Suvirinimo viela 0,8mm, ritėje 15[+-1] kg",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E630),\"\", PRODUCT(C630,E630))","v":""}]
["6.10.1.","ER70S-6 tipo arba lygiavertė"]
["6.11.","Švitrinis šlifavimo popierius , grūdėtumas -60 , plotis 100[+-20]cm",50,"m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E632),\"\", PRODUCT(C632,E632))","v":""}]
["6.11.1.","Pagrindo medžiaga - audinys "]
["6.12.","Švitrinis šlifavimo popierius , grūdėtumas -80 , plotis 100[+-20]cm",50,"m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E634),\"\", PRODUCT(C634,E634))","v":""}]
["6.12.1.","Pagrindo medžiaga - audinys "]
["6.13.","Švitrinis šlifavimo popierius , grūdėtumas -100 , plotis 100[+-20]cm",50,"m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E636),\"\", PRODUCT(C636,E636))","v":""}]
["6.13.1.","Pagrindo medžiaga - audinys "]
["6.14.","Švitrinis šlifavimo popierius , grūdėtumas -120 , plotis 100[+-20]cm",50,"m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E638),\"\", PRODUCT(C638,E638))","v":""}]
["6.14.1.","Pagrindo medžiaga - audinys "]
["6.15.","Žiedlapinis šlifavimo diskas 125x22,23",100,"m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E640),\"\", PRODUCT(C640,E640))","v":""}]
["6.15.1.","Grūdėtumas 40"]
["6.16.","Pakopinis metalo grąžtas 9-36 mm ",10,"m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E642),\"\", PRODUCT(C642,E642))","v":""}]
["6.16.1.","Pakopinis metalo grąžtas  9-36 mm "]
["6.17.","Metalo grąžtų komplektas d 1-10 mm",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E644),\"\", PRODUCT(C644,E644))","v":""}]
["6.17.1.","Tvirtinimo tipas: šešiakampis .Dešininis gręžimas"]
["6.18.","Metalo grąžtas d 2 mm",40,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E646),\"\", PRODUCT(C646,E646))","v":""}]
["6.18.1.","Metalo grąžtas d 2 mm"]
["6.19.","Metalo grąžtas d 3 mm",40,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E648),\"\", PRODUCT(C648,E648))","v":""}]
["6.19.1.","Metalo grąžtas d 3 mm"]
["6.20.","Metalo grąžtas d 4 mm",40,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E650),\"\", PRODUCT(C650,E650))","v":""}]
["6.20.1.","Metalo grąžtas d 4 mm"]
["6.21.","Metalo grąžtas d 5 mm",40,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E652),\"\", PRODUCT(C652,E652))","v":""}]
["6.21.1.","Metalo grąžtas d 5mm"]
["6.22.","Metalo grąžtas d 6 mm",40,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E654),\"\", PRODUCT(C654,E654))","v":""}]
["6.22.1.","Metalo grąžtas d 6mm"]
["6.23.","Metalo grąžtas d 8 mm",40,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E656),\"\", PRODUCT(C656,E656))","v":""}]
["6.23.1.","Metalo grąžtas d 8mm"]
["6.24.","Metalo grąžtas d 10 mm",40,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E658),\"\", PRODUCT(C658,E658))","v":""}]
["6.24.1.","Metalo grąžtas d 10mm"]
["6.25.","Metalo grąžtas d 12 mm",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E660),\"\", PRODUCT(C660,E660))","v":""}]
["6.25.1.","Metalo grąžtas d 12mm"]
["6.26.","Metalo grąžtas d 14 mm",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E662),\"\", PRODUCT(C662,E662))","v":""}]
["6.26.1.","Metalo grąžtas d 14mm"]
["6.27.","Stiklo ir plytelių grąžtas  5x70[+-20] mm ",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E664),\"\", PRODUCT(C664,E664))","v":""}]
["6.27.1.","Apdirbama medžiaga: keramika, plytelės, stiklas "]
["6.28.","Stiklo ir plytelių grąžtas  6x80[+-20] mm ",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E666),\"\", PRODUCT(C666,E666))","v":""}]
["6.28.1.","Apdirbama medžiaga: keramika, plytelės, stiklas "]
["6.29.","Stiklo ir plytelių grąžtas  8x80[+-20] mm ",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E668),\"\", PRODUCT(C668,E668))","v":""}]
["6.29.1.","Apdirbama medžiaga: keramika, plytelės, stiklas "]
["6.30.","Stiklo ir plytelių grąžtas  10x90[+-20] mm ",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E670),\"\", PRODUCT(C670,E670))","v":""}]
["6.30.1.","Apdirbama medžiaga: keramika, plytelės, stiklas "]
["6.31.","Stiklo ir plytelių grąžtas  114x90[+-20] mm ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E672),\"\", PRODUCT(C672,E672))","v":""}]
["6.31.1.","Apdirbama medžiaga: keramika, plytelės, stiklas "]
["6.32.","Deimantinė plytelių gręžimo karūna d20 mm",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E674),\"\", PRODUCT(C674,E674))","v":""}]
["6.32.1.","Apdirbama medžiaga: keramika, plytelės"]
["6.32.2.","Tvirtinimo sriegis: M14 "]
["6.32.3.","Maksimalus sūkių dažnis per minutę: 14000[+-1000] rpm "]
["6.33.","Deimantinė plytelių gręžimo karūna d25 mm",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E678),\"\", PRODUCT(C678,E678))","v":""}]
["6.33.1.","Apdirbama medžiaga: keramika, plytelės"]
["6.33.2.","Tvirtinimo sriegis: M14 "]
["6.33.3.","Maksimalus sūkių dažnis per minutę: 14000[+-1000] rpm "]
["6.34.","Deimantinė plytelių gręžimo karūna d35[+-2] mm",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E682),\"\", PRODUCT(C682,E682))","v":""}]
["6.34.1.","Apdirbama medžiaga: keramika, plytelės"]
["6.34.2.","Tvirtinimo sriegis: M14 "]
["6.34.3.","Maksimalus sūkių dažnis per minutę: 14000[+-1000] rpm "]
["6.35.","Deimantinė plytelių gręžimo karūna d50[+-3] mm",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E686),\"\", PRODUCT(C686,E686))","v":""}]
["6.35.1.","Apdirbama medžiaga: keramika, plytelės"]
["6.35.2.","Tvirtinimo sriegis: M14 "]
["6.35.3.","Maksimalus sūkių dažnis per minutę: 14000[+-1000] rpm "]
["6.36.","Deimantinė plytelių gręžimo karūna d75[+-5] mm",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E690),\"\", PRODUCT(C690,E690))","v":""}]
["6.36.1.","Apdirbama medžiaga: keramika, plytelės"]
["6.36.2.","Tvirtinimo sriegis: M14 "]
["6.36.3.","Maksimalus sūkių dažnis per minutę: 14000[+-1000] rpm "]
["6.37.","Plunksninių grąžtų medžiui rinkinys  10-25 mm",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E694),\"\", PRODUCT(C694,E694))","v":""}]
["6.37.1.","Apdirbama medžiaga: medis"]
["6.38.","Medienos grąžtų komplektas 3-10 mm",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E696),\"\", PRODUCT(C696,E696))","v":""}]
["6.38.1.","Apdirbama medžiaga: medis"]
["6.39.","Plunksninis grąžtas medžiui d35",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E698),\"\", PRODUCT(C698,E698))","v":""}]
["6.39.1.","Apdirbama medžiaga: medis"]
["6.40.","Plunksninis grąžtas medžiui d25",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E700),\"\", PRODUCT(C700,E700))","v":""}]
["6.40.1.","Apdirbama medžiaga: medis"]
["6.41.","Grąžtas betonui d 5mm SDS+",60,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E702),\"\", PRODUCT(C702,E702))","v":""}]
["6.41.1.","Apdirbama medžiaga: betonas. mūras"]
["6.42.","Grąžtas betonui d 6mm SDS+",60,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E704),\"\", PRODUCT(C704,E704))","v":""}]
["6.42.1.","Apdirbama medžiaga: betonas. mūras"]
["6.43.","Grąžtas betonui d 8mm SDS+",60,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E706),\"\", PRODUCT(C706,E706))","v":""}]
["6.43.1.","Apdirbama medžiaga: betonas. mūras"]
["6.44.","Grąžtas betonui d 10mm SDS+",40,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E708),\"\", PRODUCT(C708,E708))","v":""}]
["6.44.1.","Apdirbama medžiaga: betonas. mūras"]
["6.45.","Grąžtas betonui d 12mm SDS+",40,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E710),\"\", PRODUCT(C710,E710))","v":""}]
["6.45.1.","Apdirbama medžiaga: betonas. mūras"]
["6.46.","Grąžtas betonui d 14mm SDS+",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E712),\"\", PRODUCT(C712,E712))","v":""}]
["6.46.1.","Apdirbama medžiaga: betonas. mūras"]
["6.47.","Grąžtas betonui d 10mm SDS+ , 600[+-50]mm ilgio",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E714),\"\", PRODUCT(C714,E714))","v":""}]
["6.47.1.","Apdirbama medžiaga: betonas. mūras"]
["6.49.","Grąžtas betonui d 12mm SDS+ , 600[+-50]mm ilgio",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E716),\"\", PRODUCT(C716,E716))","v":""}]
["6.49.1.","Apdirbama medžiaga: betonas. mūras"]
["6.49.","Grąžtas betonui d 14mm SDS+ , 600[+-50]mm ilgio",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E718),\"\", PRODUCT(C718,E718))","v":""}]
["6.49.1.","Apdirbama medžiaga: betonas. mūras"]
["6.50.","Mūro gręžimo karūna SDS-Plus, 65 mm ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E720),\"\", PRODUCT(C720,E720))","v":""}]
["6.50.1.","Apdirbama medžiaga: betonas. mūras"]
["6.51.","Mūro gręžimo karūna SDS-Plus, 80 mm ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E722),\"\", PRODUCT(C722,E722))","v":""}]
["6.51.1.","Apdirbama medžiaga: betonas. mūras"]
["6.52.","Mūro gręžimo karūna SDS-Plus, 100 mm ",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E724),\"\", PRODUCT(C724,E724))","v":""}]
["6.52.1.","Apdirbama medžiaga: betonas. mūras"]
["6.53.","Metalo gręžimo karūnų komplektas,19[+-3]-64[+-3] mm, 12[+-2] vnt. ",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E726),\"\", PRODUCT(C726,E726))","v":""}]
["6.53.1.","Tvirtinimo tipas: šešiakampis "]
["6.54.","Šveitimo šepečių komplektas 3 vnt",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E728),\"\", PRODUCT(C728,E728))","v":""}]
["6.54.1.","Tinka įrankiams: elektriniams gręžtuvams "]
["6.55.","Rankinis šveitimo šepetys",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E730),\"\", PRODUCT(C730,E730))","v":""}]
["6.55.1.","Šerių medžiaga: plienas"]
["6.55.2.","Rankena plastikinė arba metalinė"]
["6.56.","Deimantinis  diskas 230 x 22.23 x 2.3[+-0,5] mm ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E733),\"\", PRODUCT(C733,E733))","v":""}]
["6.56.1.","Betono, keramikos pjovimui"]
["6.57.","Deimantinis  diskas 125 x 22 x 2[+-0,3] mm ",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E735),\"\", PRODUCT(C735,E735))","v":""}]
["6.57.1.","Betono, keramikos pjovimui"]
["6.58.","Apsauginis suvirintojo skydas, automatiškai tamsėjantis",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E737),\"\", PRODUCT(C737,E737))","v":""}]
["6.58.1.","Apsauginis suvirintojo skydas, automatiškai tamsėjantis"]
["6.59.","Suvirinimo viela nerūdijančio plieno 0,8mm, ritėje 5[+-1] kg",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E739),\"\", PRODUCT(C739,E739))","v":""}]
["6.59.1.","ER308L tipo arba lygiavertė"]
["6.60.","Metalo grąžtas d 1mm",40,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E741),\"\", PRODUCT(C741,E741))","v":""}]
["6.60.1.","Metalo grąžtas d 1mm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C612:C742)<>COUNT(F612:F742)),\"\", SUM(F612:F742))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C612:C742)<>COUNT(F612:F742)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F744), \"\", SUM(F743:F744))","v":""}]
[]
["7.","Tvirtinimo medžiagos"]
["7.1.","Medsraigtis įleidžiama galvute 2,5x16mm , ZnG",10000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E748),\"\", PRODUCT(C748,E748))","v":""}]
["7.1.1.","Medsraigtis įleidžiama galvute 2,5x16 , ZnG"]
["7.2.","Medsraigtis įleidžiama galvute 3x16mm , ZnG",10000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E750),\"\", PRODUCT(C750,E750))","v":""}]
["7.2.1.","Medsraigtis įleidžiama galvute 3x16 , ZnG"]
["7.3.","Medsraigtis įleidžiama galvute 3x20mm , ZnG",10000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E752),\"\", PRODUCT(C752,E752))","v":""}]
["7.3.1.","Medsraigtis įleidžiama galvute 3x20 , ZnG"]
["7.4.","Medsraigtis įleidžiama galvute 3x30mm , ZnG",10000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E754),\"\", PRODUCT(C754,E754))","v":""}]
["7.4.1.","Medsraigtis įleidžiama galvute 3x30 , ZnG"]
["7.5.","Medsraigtis įleidžiama galvute 3x40mm , ZnG",10000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E756),\"\", PRODUCT(C756,E756))","v":""}]
["7.5.1.","Medsraigtis įleidžiama galvute 3x40 , ZnG"]
["7.6.","Medsraigtis įleidžiama galvute 3x45mm , ZnG",10000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E758),\"\", PRODUCT(C758,E758))","v":""}]
["7.6.1.","Medsraigtis įleidžiama galvute 3x45 , ZnG"]
["7.7.","Medsraigtis įleidžiama galvute 3,5x16mm , ZnG",10000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E760),\"\", PRODUCT(C760,E760))","v":""}]
["7.7.1.","Medsraigtis įleidžiama galvute 3,5x16 , ZnG"]
["7.8.","Medsraigtis įleidžiama galvute 3,5x20mm , ZnG",10000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E762),\"\", PRODUCT(C762,E762))","v":""}]
["7.8.1.","Medsraigtis įleidžiama galvute 3,5x20 , ZnG"]
["7.9.","Medsraigtis įleidžiama galvute 3,5x30mm , ZnG",6000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E764),\"\", PRODUCT(C764,E764))","v":""}]
["7.9.1.","Medsraigtis įleidžiama galvute 3,5x30 , ZnG"]
["7.10.","Medsraigtis įleidžiama galvute 3,5x40mm , ZnG",6000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E766),\"\", PRODUCT(C766,E766))","v":""}]
["7.10.1.","Medsraigtis įleidžiama galvute 3,5x40 , ZnG"]
["7.11.","Medsraigtis įleidžiama galvute 3,5x50mm , ZnG",6000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E768),\"\", PRODUCT(C768,E768))","v":""}]
["7.11.1.","Medsraigtis įleidžiama galvute 3,5x50 , ZnG"]
["7.12.","Medsraigtis įleidžiama galvute 4x20mm , ZnG",10000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E770),\"\", PRODUCT(C770,E770))","v":""}]
["7.12.1.","Medsraigtis įleidžiama galvute 4x20 , ZnG"]
["7.13.","Medsraigtis įleidžiama galvute 4x25mm , ZnG",6000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E772),\"\", PRODUCT(C772,E772))","v":""}]
["7.13.1.","Medsraigtis įleidžiama galvute 4x25 , ZnG"]
["7.14.","Medsraigtis įleidžiama galvute 4x30mm , ZnG",6000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E774),\"\", PRODUCT(C774,E774))","v":""}]
["7.14.1.","Medsraigtis įleidžiama galvute 4x30 , ZnG"]
["7.15.","Medsraigtis įleidžiama galvute 4x40mm , ZnG",6000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E776),\"\", PRODUCT(C776,E776))","v":""}]
["7.15.1.","Medsraigtis įleidžiama galvute 4x40 , ZnG"]
["7.16.","Medsraigtis įleidžiama galvute 4x50mm , ZnG",6000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E778),\"\", PRODUCT(C778,E778))","v":""}]
["7.16.1.","Medsraigtis įleidžiama galvute 4x50 , ZnG"]
["7.17.","Medsraigtis įleidžiama galvute 4x70mm , ZnG",6000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E780),\"\", PRODUCT(C780,E780))","v":""}]
["7.17.1.","Medsraigtis įleidžiama galvute 4x70 , ZnG"]
["7.18.","Medsraigtis įleidžiama galvute 5x50mm , ZnG",6000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E782),\"\", PRODUCT(C782,E782))","v":""}]
["7.18.1.","Medsraigtis įleidžiama galvute 5x50 , ZnG"]
["7.19.","Medsraigtis įleidžiama galvute 5x70mm , ZnG",6000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E784),\"\", PRODUCT(C784,E784))","v":""}]
["7.19.1.","Medsraigtis įleidžiama galvute 5x70 , ZnG"]
["7.20.","Medsraigtis įleidžiama galvute 5x100mm , ZnG",6000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E786),\"\", PRODUCT(C786,E786))","v":""}]
["7.20.1.","Medsraigtis įleidžiama galvute 5x100 , ZnG"]
["7.21.","Savisriegis į metalą plačia galvute 3,5x19mm Zn",10000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E788),\"\", PRODUCT(C788,E788))","v":""}]
["7.21.1.","Savisriegis į metalą plačia galvute 3,5x19mm, be grąžtuko, Zn"]
["7.22.","Savisriegis į metalą plačia galvute 4,2x16mm, Zn",10000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E790),\"\", PRODUCT(C790,E790))","v":""}]
["7.22.1.","Savisriegis į metalą plačia galvute 4,2x16mm, Zn"]
["7.23.","Savisriegis į metalą plačia galvute 4,2x19mm, Zn",4000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E792),\"\", PRODUCT(C792,E792))","v":""}]
["7.23.1.","Savisriegis į metalą plačia galvute 4,2x19mm, Zn"]
["7.24.","Savisriegis į metalą plačia galvute 4,2x25mm, Zn",4000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E794),\"\", PRODUCT(C794,E794))","v":""}]
["7.24.1.","Savisriegis į metalą plačia galvute 4,2x25mm, Zn"]
["7.25.","Savisriegis į metalą plačia galvute 4,2x32mm, Zn",4000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E796),\"\", PRODUCT(C796,E796))","v":""}]
["7.25.1.","Savisriegis į metalą plačia galvute 4,2x32mm, Zn"]
["7.26.","Medsraigtis gipso kartonui į metalinį karkasą 3,5x25mm, apsaugotas nuo korozijos",10000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E798),\"\", PRODUCT(C798,E798))","v":""}]
["7.26.1.","Medsraigtis gipso kartonui į metalinį karkasą 3,5x25mm, apsaugotas nuo korozijos"]
["7.27.","Medsraigtis gipso kartonui į metalinį karkasą 3,5x35mm, apsaugotas nuo korozijos",10000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E800),\"\", PRODUCT(C800,E800))","v":""}]
["7.27.1.","Medsraigtis gipso kartonui į metalinį karkasą 3,5x35mm, apsaugotas nuo korozijos"]
["7.28.","Medsraigtis gipso kartonui į medinį karkasą 3,5x35mm, apsaugotas nuo korozijos",10000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E802),\"\", PRODUCT(C802,E802))","v":""}]
["7.28.1.","Medsraigtis gipso kartonui į medinį karkasą 3,5x35mm, apsaugotas nuo korozijos"]
["7.29.","Medsraigtis gipso kartonui į medinį karkasą 4,2x75[+-5]mm, apsaugotas nuo korozijos",4000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E804),\"\", PRODUCT(C804,E804))","v":""}]
["7.29.1.","Medsraigtis gipso kartonui į medinį karkasą 4,2x75[+-5]mm, apsaugotas nuo korozijos"]
["7.30.","Greito montavimo kalamas kaištis su įsukamu medsraigčiu 6,0x40mm",10000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E806),\"\", PRODUCT(C806,E806))","v":""}]
["7.30.1.","Kaištis nailoninis arba lygiavertis, medsraigtis apsaugotas nuo korozijos"]
["7.31.","Greito montavimo kalamas kaištis su įsukamu medsraigčiu 6,0x60mm",10000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E808),\"\", PRODUCT(C808,E808))","v":""}]
["7.31.1.","Kaištis nailoninis arba lygiavertis, medsraigtis apsaugotas nuo korozijos"]
["7.32.","Greito montavimo kalamas kaištis su įsukamu medsraigčiu 8,0x60mm",10000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E810),\"\", PRODUCT(C810,E810))","v":""}]
["7.32.1.","Kaištis nailoninis arba lygiavertis, medsraigtis apsaugotas nuo korozijos"]
["7.33.","Greito montavimo kalamas kaištis su įsukamu medsraigčiu 8,0x80mm",6000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E812),\"\", PRODUCT(C812,E812))","v":""}]
["7.33.1.","Kaištis nailoninis arba lygiavertis, medsraigtis apsaugotas nuo korozijos"]
["7.34.","Greito montavimo kalamas kaištis su įsukamu medsraigčiu 8,0x100mm",6000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E814),\"\", PRODUCT(C814,E814))","v":""}]
["7.34.1.","Kaištis nailoninis arba lygiavertis, medsraigtis apsaugotas nuo korozijos"]
["7.35.","Nailoninis kaištis, 6 x 30 mm",10000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E816),\"\", PRODUCT(C816,E816))","v":""}]
["7.35.1.","Kaištis nailoninis arba lygiavertis su borteliu"]
["7.36.","Įsukami kaiščiai Sormat, 13 x 60 mm",6000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E818),\"\", PRODUCT(C818,E818))","v":""}]
["7.36.1.","Medžiaga: metalų lydinys "]
["7.37.","Lubinis kalamas plieninis ankeris [įvaras] 6x40mm",3000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E820),\"\", PRODUCT(C820,E820))","v":""}]
["7.37.1.","Medžiaga: metalų lydinys "]
["7.38.","Nailoninis kaištis, 5 x 25 mm",10000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E822),\"\", PRODUCT(C822,E822))","v":""}]
["7.38.1.","Kaištis nailoninis arba lygiavertis su borteliu"]
["7.39.","Žalvarinis ankeris , vidinis skersmuo 6mm, ilgis 20-25mm",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E824),\"\", PRODUCT(C824,E824))","v":""}]
["7.39.1.","Žalvarinis kaištis M6"]
["7.40.","Žalvarinis ankeris , vidinis skersmuo 8mm, ilgis 25-30mm",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E826),\"\", PRODUCT(C826,E826))","v":""}]
["7.40.1.","Žalvarinis kaištis M8"]
["7.41.","Varžtas M5x20mm Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E828),\"\", PRODUCT(C828,E828))","v":""}]
["7.41.1.","Šešiakampe galva, pilno sriegio"]
["7.42.","Varžtas M5x30mm Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E830),\"\", PRODUCT(C830,E830))","v":""}]
["7.42.1.","Šešiakampe galva, pilno sriegio"]
["7.43.","Varžtas M6x20mm Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E832),\"\", PRODUCT(C832,E832))","v":""}]
["7.43.1.","Šešiakampe galva, pilno sriegio"]
["7.44.","Varžtas M6x40mm Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E834),\"\", PRODUCT(C834,E834))","v":""}]
["7.44.1.","Šešiakampe galva, pilno sriegio"]
["7.45.","Varžtas M6x80mm Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E836),\"\", PRODUCT(C836,E836))","v":""}]
["7.45.1.","Šešiakampe galva, pilno sriegio"]
["7.46.","Varžtas M8x30mm Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E838),\"\", PRODUCT(C838,E838))","v":""}]
["7.46.1.","Šešiakampe galva, pilno sriegio"]
["7.47.","Varžtas M8x50mm Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E840),\"\", PRODUCT(C840,E840))","v":""}]
["7.47.1.","Šešiakampe galva, pilno sriegio"]
["7.48.","Varžtas M8x70mm Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E842),\"\", PRODUCT(C842,E842))","v":""}]
["7.48.1.","Šešiakampe galva, pilno sriegio"]
["7.49.","Varžtas M8x80mm Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E844),\"\", PRODUCT(C844,E844))","v":""}]
["7.49.1.","Šešiakampe galva, pilno sriegio"]
["7.50.","Varžtas M10x30mm Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E846),\"\", PRODUCT(C846,E846))","v":""}]
["7.50.1.","Šešiakampe galva, pilno sriegio"]
["7.51.","Varžtas M10x50mm Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E848),\"\", PRODUCT(C848,E848))","v":""}]
["7.51.1.","Šešiakampe galva, pilno sriegio"]
["7.52.","Varžtas M10x80mm Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E850),\"\", PRODUCT(C850,E850))","v":""}]
["7.52.1.","Šešiakampe galva, pilno sriegio"]
["7.53.","Varžtas M12x50mm Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E852),\"\", PRODUCT(C852,E852))","v":""}]
["7.53.1.","Šešiakampe galva, pilno sriegio"]
["7.54.","Varžtas M12x100mm Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E854),\"\", PRODUCT(C854,E854))","v":""}]
["7.54.1.","Šešiakampe galva, pilno sriegio"]
["7.55.","Varžtas M14x60mm Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E856),\"\", PRODUCT(C856,E856))","v":""}]
["7.55.1.","Šešiakampe galva, pilno sriegio"]
["7.56.","Veržlė M5 , Zn",600,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E858),\"\", PRODUCT(C858,E858))","v":""}]
["7.56.1.","Šešiakampė"]
["7.57.","Veržlė M6 , Zn",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E860),\"\", PRODUCT(C860,E860))","v":""}]
["7.57.1.","Šešiakampė"]
["7.58.","Veržlė M8 , Zn",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E862),\"\", PRODUCT(C862,E862))","v":""}]
["7.58.1.","Šešiakampė"]
["7.59.","Veržlė M10 , Zn",600,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E864),\"\", PRODUCT(C864,E864))","v":""}]
["7.59.1.","Šešiakampė"]
["7.60.","Veržlė M12 , Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E866),\"\", PRODUCT(C866,E866))","v":""}]
["7.60.1.","Šešiakampė"]
["7.61.","Veržlė M14, Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E868),\"\", PRODUCT(C868,E868))","v":""}]
["7.61.1.","Šešiakampė"]
["7.62.","Poveržlė M5, Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E870),\"\", PRODUCT(C870,E870))","v":""}]
["7.62.1.","Siaura"]
["7.63.","Poveržlė M5, Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E872),\"\", PRODUCT(C872,E872))","v":""}]
["7.63.1.","Plati"]
["7.64.","Poveržlė M6, Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E874),\"\", PRODUCT(C874,E874))","v":""}]
["7.64.1.","Siaura"]
["7.65.","Poveržlė M6, Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E876),\"\", PRODUCT(C876,E876))","v":""}]
["7.65.1.","Plati"]
["7.66.","Poveržlė M8, Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E878),\"\", PRODUCT(C878,E878))","v":""}]
["7.66.1.","Siaura"]
["7.67.","Poveržlė M8, Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E880),\"\", PRODUCT(C880,E880))","v":""}]
["7.67.1.","Plati"]
["7.68.","Poveržlė M10, Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E882),\"\", PRODUCT(C882,E882))","v":""}]
["7.68.1.","Siaura"]
["7.69.","Poveržlė M10, Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E884),\"\", PRODUCT(C884,E884))","v":""}]
["7.69.1.","Plati"]
["7.70.","Poveržlė M12, Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E886),\"\", PRODUCT(C886,E886))","v":""}]
["7.70.1.","Siaura"]
["7.71.","Poveržlė M12, Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E888),\"\", PRODUCT(C888,E888))","v":""}]
["7.71.1.","Plati"]
["7.72.","Poveržlė M14, Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E890),\"\", PRODUCT(C890,E890))","v":""}]
["7.72.1.","Siaura"]
["7.73.","Poveržlė M14, Zn",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E892),\"\", PRODUCT(C892,E892))","v":""}]
["7.73.1.","Plati"]
["7.74.","Srieginis strypas  M5, Zn",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E894),\"\", PRODUCT(C894,E894))","v":""}]
["7.74.1.","Ilgis 1[+-0,1]m"]
["7.75.","Srieginis strypas  M6, Zn",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E896),\"\", PRODUCT(C896,E896))","v":""}]
["7.75.1.","Ilgis 1[+-0,1]m"]
["7.76.","Srieginis strypas  M8, Zn",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E898),\"\", PRODUCT(C898,E898))","v":""}]
["7.76.1.","Ilgis 1[+-0,1]m"]
["7.77.","Srieginis strypas  M10, Zn",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E900),\"\", PRODUCT(C900,E900))","v":""}]
["7.77.1.","Ilgis 1[+-0,1]m"]
["7.78.","Srieginis strypas  M12, Zn",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E902),\"\", PRODUCT(C902,E902))","v":""}]
["7.78.1.","Ilgis 1[+-0,1]m"]
["7.79.","Srieginis strypas  M14, Zn",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E904),\"\", PRODUCT(C904,E904))","v":""}]
["7.79.1.","Ilgis 1[+-0,1]m"]
["7.80.","Kniedės  4,0x8mm",2000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E906),\"\", PRODUCT(C906,E906))","v":""}]
["7.80.1.","Apsaugotos nuo korozijos"]
["7.81.","Kniedės 4,0x16mm",2000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E908),\"\", PRODUCT(C908,E908))","v":""}]
["7.81.1.","Apsaugotos nuo korozijos"]
["7.82.","Kniedės 4,8x8mm",2000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E910),\"\", PRODUCT(C910,E910))","v":""}]
["7.82.1.","Apsaugotos nuo korozijos"]
["7.83.","Kniedės 4,8x16mm",2000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E912),\"\", PRODUCT(C912,E912))","v":""}]
["7.83.1.","Apsaugotos nuo korozijos"]
["7.84.","Vinys 1,6x25 mm",10,"kg",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E914),\"\", PRODUCT(C914,E914))","v":""}]
["7.84.1.","Cinkuotos"]
["7.85.","Vinys 2,0x40 mm plačia galva",10,"kg",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E916),\"\", PRODUCT(C916,E916))","v":""}]
["7.85.1.","Cinkuotos"]
["7.86.","Vinys 2,0x50 mm",10,"kg",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E918),\"\", PRODUCT(C918,E918))","v":""}]
["7.86.1.","Cinkuotos"]
["7.87.","Vinys 3,0x60 mm",10,"kg",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E920),\"\", PRODUCT(C920,E920))","v":""}]
["7.87.1.","Cinkuotos"]
["7.88.","Vinys 4,0x100 mm",10,"kg",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E922),\"\", PRODUCT(C922,E922))","v":""}]
["7.88.1.","Cinkuotos"]
["7.89.","Medsraigtis lauko darbams 5x60",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E924),\"\", PRODUCT(C924,E924))","v":""}]
["7.89.1.","Įleidžiama galva"]
["7.90.","Medsraigtis lauko darbams 5x80",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E926),\"\", PRODUCT(C926,E926))","v":""}]
["7.90.1.","Įleidžiama galva"]
["7.91.","Medsraigtis lauko darbams 5x100",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E928),\"\", PRODUCT(C928,E928))","v":""}]
["7.91.1.","Įleidžiama galva"]
["7.92.","Medsraigtis lauko darbams 6x150",500,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E930),\"\", PRODUCT(C930,E930))","v":""}]
["7.92.1.","Įleidžiama galva"]
["7.93.","Medsraigtis šešiakampe galva su poveržle + kaištis 10x50",400,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E932),\"\", PRODUCT(C932,E932))","v":""}]
["7.93.1.","Medsraigtis šešiakampe galva su poveržle + kaištis 10x50"]
["7.94.","Savigręžis - šešiakampe galva, su grąžteliu 4,2x19-Zn",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E934),\"\", PRODUCT(C934,E934))","v":""}]
["7.94.1.","Savigręžis - šešiakampe galva, su grąžteliu 4,2x19-Zn"]
["7.95.","Savigręžis - šešiakampe galva, su grąžteliu 4,2x25-Zn",1000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E936),\"\", PRODUCT(C936,E936))","v":""}]
["7.95.1.","Savigręžis - šešiakampe galva, su grąžteliu 4,2x25-Zn"]
["7.96.","Medsraigtis šešiakampe galva su poveržle + kaištis 8x80",400,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E938),\"\", PRODUCT(C938,E938))","v":""}]
["7.96.1.","Medsraigtis šešiakampe galva su poveržle + kaištis 8x80"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C748:C939)<>COUNT(F748:F939)),\"\", SUM(F748:F939))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C748:C939)<>COUNT(F748:F939)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F941), \"\", SUM(F940:F941))","v":""}]
[]
["8.","Santechniniai įrankiai"]
["8.1.","Replės QuickSet tipo 250mm D50mm",4,"vnt.",42,{"$f":"IF(ISBLANK(E945),\"\", PRODUCT(C945,E945))","v":168},"116015\nREMS vamzdinis raktas Catch 2\""]
["8.1.1.","Medžiaga - vanadžio ir chromo lydinio plienas",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.1.2."," Turi replių funkcijas bei papildomą stūmimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti tiesiai ant ruošinio tiesiog stumiant replių rankeną",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.1.3.","Ilgis 250 mm .Griebiantis paviršius dantytas .Veržlės dydis 46 mm .Tvirtinimo pozicijų skaičius 25 .Vamzdžio skersmuo 50 mm (2\") \n",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.2.","Replės QuickSet tipo 300mm D70mm",4,"vnt.",98,{"$f":"IF(ISBLANK(E949),\"\", PRODUCT(C949,E949))","v":392},"116020R\nREMS Catch S 3\" santechninis raktas"]
["8.2.1.","Medžiaga - vanadžio ir chromo lydinio plienas",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.2.2."," Turi replių funkcijas bei papildomą stūmimo funkciją, kuri leidžia reguliuoti tiesiai ant ruošinio tiesiog stumiant replių rankeną",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.2.3.","Ilgis 3000 mm .Griebiantis paviršius dantytas .Veržlės dydis 60 mm .Tvirtinimo pozicijų skaičius 25 .Vamzdžio skersmuo 70 mm (2\"3/4) \n",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.3.","Sriegiklių metalui komplektas M3-16 ",4,"kompl.",25,{"$f":"IF(ISBLANK(E953),\"\", PRODUCT(C953,E953))","v":100},"C143\nSriegiklių ir sriegpjovių rinkinys 20vnt. M3-M16"]
["8.3.1.","Sriegikliai tinkami juodam metalui, ketui, nerūdijančiam plienui ir aliuminiui sriegti.",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.4.","Sriegjovių metalui komplektas M3-16 , su laikiliais ",4,"kompl.",25,{"$f":"IF(ISBLANK(E955),\"\", PRODUCT(C955,E955))","v":100},"C143\nSriegiklių ir sriegpjovių rinkinys 20vnt. M3-M16"]
["8.4.1.","Sriegikliai tinkami juodam metalui, ketui, nerūdijančiam plienui ir aliuminiui sriegti.",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.5.","Vienfazis suvirinimo aparatas 200[+-30]A pastovios srovės",2,"vnt.",300,{"$f":"IF(ISBLANK(E957),\"\", PRODUCT(C957,E957))","v":600},"Fimer K235"]
["8.5.1.","Komplektuojama su maitinimo šaltiniu, suvirinimo kabeliu su elektrodo laikikliu 3m[+-0,5], grįžtamuoju kabeliu su masės gnybtu 3m[+-0,5]",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.5.2.","Naudojamas su visų tipų elektrodais nuo 1,6 mm iki 4,0 mm skersmens",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.5.3.","Galingumas 4000[+-500] W . Įtampa/dažnis 230 V / 50-60 Hz ",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.5.4.","Srovės reguliavimo ribos 10-200[+-30] A ",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.5.5.","Garantija 12 mėnesių",null,null,null,null,null,12]
["8.6.","Rankinis užspaudimo prietaisas plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams\n",2,"vnt.",117,{"$f":"IF(ISBLANK(E963),\"\", PRODUCT(C963,E963))","v":234},"REMS Eco-Press"]
["8.6.1."," Presuojamų fitingų sistemoms",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.6.2.","Skirtas užspaudžiamiesiems sujungimams su plastikiniais ir jungiamaisiais vamzdžiais, kurių Ø 10–26 mm montuoti.",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.6.3.","Pavaros įtaisas su suspaudimo fiksatoriumi ir rankena",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.7.","Galvučių komplektas daugiasluoksnio vamzdžio presui TH-16, TH-20, TH-26\n",3,"vnt.",290,{"$f":"IF(ISBLANK(E967),\"\", PRODUCT(C967,E967))","v":870},"REMS TH16, 20, 26"]
["8.7.1."," Presuojamų fitingų sistemoms",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.7.2.","Skirtas užspaudžiamiesiems sujungimams su plastikiniais ir jungiamaisiais vamzdžiais, kurių Ø 16-26mm montuoti.",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.8.","Žirklės PPR ir daugiasluoksniams vamzdžiams <42mm\n",2,"vnt.",40,{"$f":"IF(ISBLANK(E970),\"\", PRODUCT(C970,E970))","v":80},"REMS ROS P 42 PS"]
["8.8.1.","Ašmenys slenka abiem pjūvio pusėmis.Grūdinti ašmenys, gali būti keičiami",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.8.2.","Greita grįžtamoji eiga. Žirklės plastikiniams ir jungiamiesiems vamzdžiams. Su automatine gP 35A grįžtamąja eiga.\n",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.9.","Rankinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis \n",2,"vnt.",96,{"$f":"IF(ISBLANK(E973),\"\", PRODUCT(C973,E973))","v":192},"REMS Eva terkšlė"]
["8.9.1.","Vamzdžių sriegiams ⅛ – 2”, 16 – 50 mm, varžtų sriegiams 6 – 30 mm, ¼ – 1”. Dešininiams ir kairiniams sriegiams.",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.9.2.","Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės R ½\" - ¾\" - 1\" - 1¼\" -1½\" - 2\" su šukiniais peiliais kūginiams vamzdžių sriegiams BSPT R dešininiams.\n",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.10.","Sriegimo tepalas 600[+-100]ml\n",10,"vnt.",15,{"$f":"IF(ISBLANK(E976),\"\", PRODUCT(C976,E976))","v":150},"REMS Sanitol aerozolinis tepalas 600 ml"]
["8.10.1.","Sintetinis sriegimo tepalas",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.11.","Suvirinimo aparatas PPR vamzdžiams su antgaliu komplektu DN 16-40\n",2,"vnt.",295,{"$f":"IF(ISBLANK(E978),\"\", PRODUCT(C978,E978))","v":590},"REMS MSG 63"]
["8.11.1.","Suvirinimo aparatas PPR vamzdžiams su antgaliu komplektu DN 16-40",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.12.","Drožtukai vamzdžiams 16-20\n",3,"vnt.",9.5,{"$f":"IF(ISBLANK(E980),\"\", PRODUCT(C980,E980))","v":28.5},"REMS REG 3 – 35 "]
["8.12.1.","Plastikinių vamzdžių drožtukai skirti folijos nuėmimui nuo vamzdžio prieš suvirinimą ",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.13.","Drožtukai vamzdžiams 20-25\n",3,"vnt.",9.5,{"$f":"IF(ISBLANK(E982),\"\", PRODUCT(C982,E982))","v":28.5},"REMS REG 3 – 35 "]
["8.13.1.","Plastikinių vamzdžių drožtukai skirti folijos nuėmimui nuo vamzdžio prieš suvirinimą ",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.14.","Drožtukai vamzdžiams 32-40\n",3,"vnt.",52,{"$f":"IF(ISBLANK(E984),\"\", PRODUCT(C984,E984))","v":156},"REMS REG 10 – 42 "]
["8.14.1.","Plastikinių vamzdžių drožtukai skirti folijos nuėmimui nuo vamzdžio prieš suvirinimą ",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.15.","Dujinis degilkis ROFLAME PIEZO 1800° Rothenberger arba lygiavertis\n",2,"vnt.",48,{"$f":"IF(ISBLANK(E986),\"\", PRODUCT(C986,E986))","v":96},"ROFLAME PIEZO 1800° "]
["8.15.1.","Reikalingas šitas modelis, nes yra dujų balionai , tinkami šiam degikliui.",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.16.","Drenažo fekalo siurblys panardinamas, su plūde\n",2,"vnt.",460,{"$f":"IF(ISBLANK(E988),\"\", PRODUCT(C988,E988))","v":920},"Weda 08 S. "]
["8.16.1.","Vandens pakėlimo aukštis 12-15m, našumas 10-145 m3 per valandą, 220V",null,null,null,null,null,"Taip"]
["8.17.","Cirkuliacinis siurblys šildymui 25-60 ,220V, L-130\n",4,"vnt.",149,{"$f":"IF(ISBLANK(E990),\"\", PRODUCT(C990,E990))","v":596},"Grundfos ALPHA2 L 25-60 130"]
["8.17.1.","Su pajungimais ir elektroniniu valdymu",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.18.","Cirkuliacinis siurblys šildymui 32-60 ,220V,L-180\n",4,"vnt.",234,{"$f":"IF(ISBLANK(E992),\"\", PRODUCT(C992,E992))","v":936},"Cirkuliacinis siurblys Grundfos ALPHA2 32-60 180"]
["8.18.1.","Su pajungimais ir elektroniniu valdymu",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.19.","Spiralė vamzdžių valymui Ø 22 mm x 4,5 m Standard, Rothenberger arba lygiavertė\n",10,"vnt.",50,{"$f":"IF(ISBLANK(E994),\"\", PRODUCT(C994,E994))","v":500},"REMS 22 mm 4,5 m"]
["8.19.1.","Reikalingas būtent šis tipas, nes turi tikti jau turimai Rothenberg R600",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.20.","Vamzdžių valymo mašina R600,komplektas 16mm+22mm spiralės, Rothenberger arba lygiavertis\n",1,"vnt.",1120,{"$f":"IF(ISBLANK(E996),\"\", PRODUCT(C996,E996))","v":1120},"REMS COBRA 22 + 16"]
["8.20.1.","Su Ø 22 ir 16 mm spiralių bei antgalių komplektu. Valyti užkištiems vamzdžiams nuo Ø 20-150 mm. Galingumas 0,4 kW, su dešinine/kairine eiga. Aukštos kokybės spiralė ir jos antgaliai.Spiralės ilgis 4x 4,5 m",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.21.","Spiralių/įrankių komplektas standartinis 16/22mm, Rothenberger arba lygiavertis\n",2,"vnt.",600,{"$f":"IF(ISBLANK(E998),\"\", PRODUCT(C998,E998))","v":1200},"REMS  PRIRALIŲ ĮRABNKIŲ  KOMPLEKTAS"]
["8.21.1.","Reikalingas būtent šis tipas, nes turi tikti jau turimai Rothenberg R600",null,null,null,null,null,"TAIP"]
["8.22.","Trifazis suvirinimo pusautomatis MIG tipo [suvirinimas apsauginėse dujose]",1,"vnt.",1330,{"$f":"IF(ISBLANK(E1000),\"\", PRODUCT(C1000,E1000))","v":1330},"GYS Trimig 200-4S"]
["8.22.1.","Maitinimo tinklo įtampa V 380 ",null,null,null,null,null,380]
["8.22.2.","Nominalus galingumas (100%) -kW 3,8[+-0,3]\n",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.22.3.","Suvirinimo srovės diapazonas  A 30 - 190[+-20]",null,null,null,null,null,"30-200 A"]
["8.22.4.","Suvirinimo vielos skersmuo mm 0,6 – 1,0 ",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.22.5.","Komplekte degikliai ir universalioji degiklio jungtis - \"eurojungtis\". Suvirinimo degiklio (šlangos) ilgis 3[+-0,5] metrai. ",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.22.6.","Apsaugos laipsnis IP21\n",null,null,null,null,null,"taip"]
["8.22.7.","Garantija 12 mėnesių",null,null,null,null,null,12]
["8.23.","MID tipo degiklio antgalis\n",4,"vnt.",1,{"$f":"IF(ISBLANK(E1008),\"\", PRODUCT(C1008,E1008))","v":4},"Antgalis"]
["8.23.1.","0,8 vielai",null,null,null,null,null,"taip"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C945:C1009)<>COUNT(F945:F1009)),\"\", SUM(F945:F1009))","v":10391},{"$f":"IF((COUNT(C945:C1009)<>COUNT(F945:F1009)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",2182.11]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F1011), \"\", SUM(F1010:F1011))","v":12573.11}]
[]
["9.","OSB plokštė, fanera, pjautinė mediena"]
["9.1.","Šlifuota beržo fanera 1220[+-00]x2440[+-100] mm 6[+-2]mm  storio",60,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1015),\"\", PRODUCT(C1015,E1015))","v":""}]
["9.1.1.","Fanera suklijuota iš trijų ar daugiau 1,4[+-0,2] mm storio beržo lukšto sluoksnių. Viršutinio sluoksnio lukšto raštas gali būti tiek išilgai, tiek skersai"]
["9.1.2.","Pagal EN 13986 standartą formaldehido emisijos atitinka “Class E1” reikalavimus (testavimo metodas “EN 717 Part 2”). "]
["9.1.3.","Fanera suklijuota su vandeniui atspariais fenolio formaldehido dervos klijais. "]
["9.1.4.","Pateikti kokybės atitikties deklaraciją"]
["9.2.","Šlifuota beržo fanera 1220[+-00]x2440[+-100] mm 10[+-2]mm  storio",60,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1020),\"\", PRODUCT(C1020,E1020))","v":""}]
["9.2.1.","Fanera suklijuota iš trijų ar daugiau 1,4[+-0,2] mm storio beržo lukšto sluoksnių. Viršutinio sluoksnio lukšto raštas gali būti tiek išilgai, tiek skersai"]
["9.2.2.","Pagal EN 13986 standartą formaldehido emisijos atitinka “Class E1” reikalavimus (testavimo metodas “EN 717 Part 2”). "]
["9.2.3.","Fanera suklijuota su vandeniui atspariais fenolio formaldehido dervos klijais. "]
["9.2.4.","Pateikti kokybės atitikties deklaraciją"]
["9.3.","Šlifuota beržo fanera 1220[+-00]x2440[+-100] mm 18[+-2]mm  storio",60,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1025),\"\", PRODUCT(C1025,E1025))","v":""}]
["9.3.1.","Fanera suklijuota iš trijų ar daugiau 1,4[+-0,2] mm storio beržo lukšto sluoksnių. Viršutinio sluoksnio lukšto raštas gali būti tiek išilgai, tiek skersai"]
["9.3.2.","Pagal EN 13986 standartą formaldehido emisijos atitinka “Class E1” reikalavimus (testavimo metodas “EN 717 Part 2”). "]
["9.3.3.","Fanera suklijuota su vandeniui atspariais fenolio formaldehido dervos klijais. "]
["9.3.4.","Pateikti kokybės atitikties deklaraciją"]
["9.4.","Šlifuota beržo fanera 1220[+-00]x2440[+-100] mm 24[+-2]mm  storio",60,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1030),\"\", PRODUCT(C1030,E1030))","v":""}]
["9.4.1.","Fanera suklijuota iš trijų ar daugiau 1,4[+-0,2] mm storio beržo lukšto sluoksnių. Viršutinio sluoksnio lukšto raštas gali būti tiek išilgai, tiek skersai"]
["9.4.2.","Pagal EN 13986 standartą formaldehido emisijos atitinka “Class E1” reikalavimus (testavimo metodas “EN 717 Part 2”). "]
["9.4.3.","Fanera suklijuota su vandeniui atspariais fenolio formaldehido dervos klijais. "]
["9.4.4.","Pateikti kokybės atitikties deklaraciją"]
["9.5.","OSB plokštė 1250[+-00]x2500[+-100] mm 6[+-2]mm  storio",100,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1035),\"\", PRODUCT(C1035,E1035))","v":""}]
["9.5.1.","Drėgmei atspari, lygiais kraštais"]
["9.5.2.","Vidaus ir lauko darbams"]
["9.6.","OSB plokštė 1250[+-00]x2500[+-100] mm 10[+-2]mm  storio",100,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1038),\"\", PRODUCT(C1038,E1038))","v":""}]
["9.6.1.","Drėgmei atspari, lygiais kraštais"]
["9.6.2.","Vidaus ir lauko darbams"]
["9.7.","OSB plokštė 1250[+-00]x2500[+-100] mm 18[+-2]mm  storio",100,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1041),\"\", PRODUCT(C1041,E1041))","v":""}]
["9.7.1.","Drėgmei atspari, lygiais kraštais"]
["9.7.2.","Vidaus ir lauko darbams"]
["9.8.","Lentos [ pušis] 20[+-2]x200[+-5]x4000mm",200,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1044),\"\", PRODUCT(C1044,E1044))","v":""}]
["9.8.1.","Obliuotos , kalibruotos"]
["9.8.2.","Drėgnumas <12 proc."]
["9.9.","Brusai[ pušis] 50[+-2]x50[+-5]x3000mm",200,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1047),\"\", PRODUCT(C1047,E1047))","v":""}]
["9.9.1.","Obliuoti , kalibruoti"]
["9.9.2.","Drėgnumas <12 proc."]
["9.10.","Brusai [ pušis] 50[+-2]x100[+-5]x3000mm",200,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1050),\"\", PRODUCT(C1050,E1050))","v":""}]
["9.10.1.","Obliuoti, kalibruoti"]
["9.10.2.","Drėgnumas <12 proc."]
["9.11.","Brusai[ pušis] 50[+-2]x150[+-5]x3000mm",200,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1053),\"\", PRODUCT(C1053,E1053))","v":""}]
["9.11.1.","Obliuoti , kalibruoti"]
["9.11.2.","Drėgnumas <12 proc."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C1015:C1055)<>COUNT(F1015:F1055)),\"\", SUM(F1015:F1055))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C1015:C1055)<>COUNT(F1015:F1055)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F1057), \"\", SUM(F1056:F1057))","v":""}]
[]
["10.","Glaistai, hermetikai, gruntai, klijai"]
["10.1.","Akrilas baltas, dažomas 310[+-30]ml",200,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1061),\"\", PRODUCT(C1061,E1061))","v":""}]
["10.1.1.","Vidaus ir lauko darbams"]
["10.1.2.","Sudėtyje turi antipelėsinių priedų. Džiūdamas nesitraukia"]
["10.2.","Sanitarinis silikonas 310[+-30]ml baltas",100,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1064),\"\", PRODUCT(C1064,E1064))","v":""}]
["10.2.1.","Vidaus ir lauko darbams"]
["10.2.2.","Sudėtyje turi antipelėsinių priedų. Džiūdamas nesitraukia"]
["10.3.","Sanitarinis silikonas 310[+-30]ml bespalvis",100,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1067),\"\", PRODUCT(C1067,E1067))","v":""}]
["10.3.1.","Vidaus ir lauko darbams"]
["10.3.2.","Sudėtyje turi antipelėsinių priedų. Džiūdamas nesitraukia"]
["10.4.","Sanitarinis silikonas 310[+-30]ml spalvotas",200,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1070),\"\", PRODUCT(C1070,E1070))","v":""}]
["10.4.1.","Vidaus ir lauko darbams"]
["10.4.2.","Sudėtyje turi antipelėsinių priedų. Džiūdamas nesitraukia"]
["10.4.3.","Įvairių spalvų, pagal gamintojo paletę, minimaliai 10 spalvų"]
["10.5.","Karščiui atsparus hermetikas 310[+-30]ml",60,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1074),\"\", PRODUCT(C1074,E1074))","v":""}]
["10.5.1.","Atsparus karščiui min. iki 300 laipsnių pagal celsijų."]
["10.5.2.","Išdžiūvęs išlieka elastingas"]
["10.6.","Universalūs klijai Lipalas arba lygiaverčiai 1 [+-0,2] kg",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1077),\"\", PRODUCT(C1077,E1077))","v":""}]
["10.6.1.","Klijų naudojimo sritys: mediena, natūrali ir dirbtinė oda, popierius/kartonas "]
["10.6.2.","Klijų tipas: PVA "]
["10.7.","Universalūs klijai Lipalas arba lygiaverčiai 5 [+-1] kg",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1080),\"\", PRODUCT(C1080,E1080))","v":""}]
["10.7.1.","Klijų naudojimo sritys: mediena, natūrali ir dirbtinė oda, popierius/kartonas "]
["10.7.2.","Klijų tipas: PVA "]
["10.8.","Medienos klijai Lipalas arba lygiaverčiai 1[+-0,2] kg",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1083),\"\", PRODUCT(C1083,E1083))","v":""}]
["10.8.1.","Klijų naudojimo sritys: mediena"]
["10.8.2.","Klijų tipas: PVA "]
["10.9.","Universalūs klijai Lipalas arba lygiaverčiai 5[+-1] kg",40,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1086),\"\", PRODUCT(C1086,E1086))","v":""}]
["10.9.1.","Klijų naudojimo sritys: mediena"]
["10.9.2.","Klijų tipas: PVA "]
["10.10.","Universalūs klijai  1 [+-0,2] L",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1089),\"\", PRODUCT(C1089,E1089))","v":""}]
["10.10.1.","Klijų tipas: kontaktiniai "]
["10.10.2.","Klijų naudojimo sritys: guma, kamštinė medžiaga, mediena, metalas, natūrali ir dirbtinė oda, plastikas "]
["10.11.","Montažiniai klijai - skystosios vinys 310 [+-30]ml",100,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1092),\"\", PRODUCT(C1092,E1092))","v":""}]
["10.11.1."," Universalūs, greitai sukimba, patvarūs, elastingi. Tinka lauko darbams. "]
["10.11.2.","Sukimba per 15 min"]
["10.12.","Konstrukciniai klijai  310 [+-30]ml",100,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1095),\"\", PRODUCT(C1095,E1095))","v":""}]
["10.12.1."," Atsparūs temperatūrai nuo -30 °C iki +80 °C. Tinka lauko darbams. "]
["10.12.2.","Klijų tipas: montažiniai "]
["10.13.","Universalus glaistas Sheetrock tipo arba lygiavertis 30[+-5] kg",300,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1098),\"\", PRODUCT(C1098,E1098))","v":""}]
["10.13.1.","Glaisto tipas: paruoštas naudoti .Glaistomi paviršiai: tinkas, betonas  \n"]
["10.13.2.","Glaisto rišamoji medžiaga vinilas "]
["10.14.","Gruntas vandenį sugeriantiems paviršiams gruntuoti 5 [+-0,5] L",200,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1101),\"\", PRODUCT(C1101,E1101))","v":""}]
["10.14.1.","Skirtas vandenį sugeriantiems paviršiams gruntuoti prieš klijuojant keramines plyteles, poliestireną, tapetus, dedant parketą ar dažant\n"]
["10.14.2."," Giluminis gruntas vidaus ir lauko darbams\n"]
["10.15.","Gruntas vandenį sugeriantiems paviršiams gruntuoti 10 [+-1] L",200,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1104),\"\", PRODUCT(C1104,E1104))","v":""}]
["10.15.1.","Skirtas vandenį sugeriantiems paviršiams gruntuoti prieš klijuojant keramines plyteles, poliestireną, tapetus, dedant parketą ar dažant\n"]
["10.15.2."," Giluminis gruntas vidaus ir lauko darbams\n"]
["10.16.","Hidroizoliacinė sandarinamoji danga 5[+-0,5] kg",60,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1107),\"\", PRODUCT(C1107,E1107))","v":""}]
["10.16.1."," Sandarinti nuo vandens ir drėgmės po keraminėmis plytelėmis pastatų viduje \n"]
["10.16.2.","Tinka šildomosioms grindims"]
["10.17.","Apsauginė hidroizoliacinė mastika 5[+- 2]kg ",60,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1110),\"\", PRODUCT(C1110,E1110))","v":""}]
["10.17.1."," Skirta betono, tinko, gipso plokščių, mūro ir panašiems paviršiams sandarinti nuo drėgmės ar vandens \n"]
["10.18.","Gruntas Betokontakt tipo , 5[+-1] kg",60,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1112),\"\", PRODUCT(C1112,E1112))","v":""}]
["10.18.1.","Pagerina pagrindo ir tinko sukibimą"]
["10.19.","Bituminis hermetikas stogų dangoms (juodas) 310[+-30]ml",100,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1114),\"\", PRODUCT(C1114,E1114))","v":""}]
["10.19.1.","Bitumo pagrindu, atsparus vandeniui ir yra skirtas įvairių siūlių ir sujungimų stogo dangose bei konstrukcijose sandarinimui"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C1061:C1115)<>COUNT(F1061:F1115)),\"\", SUM(F1061:F1115))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C1061:C1115)<>COUNT(F1061:F1115)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F1117), \"\", SUM(F1116:F1117))","v":""}]
[]
["11.","Ruloninės stogo dangos, apšiltinimo medžiagos"]
["11.1.","Akmens vata 50x600[+-50]x1220[+-100] mm ",1000,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1121),\"\", PRODUCT(C1121,E1121))","v":""}]
["11.1.1.","Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk): 0.036[+-0,03]"]
["11.1.2.","Degumo klasė (EN 13501-1): A1 "]
["11.2.","Akmens vata 100x600[+-50]x1220[+-100] mm ",500,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1124),\"\", PRODUCT(C1124,E1124))","v":""}]
["11.2.1.","Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk): 0.036[+-0,03]"]
["11.2.2.","Degumo klasė (EN 13501-1): A1 "]
["11.3.","Polistireninis putplastis EPS 50 50x1000x1000 mm",1000,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1127),\"\", PRODUCT(C1127,E1127))","v":""}]
["11.3.1.","Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk): 0.043[+-0,03]"]
["11.3.2.","Degumo klasifikacija: E "]
["11.3.3.","Pastatų fasadams apšiltinti iš išorės"]
["11.4.","Ruloninė prilydomoji bituminė danga , apatinis sluoksnis, plotis 1000[+-100]mm",1000,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1131),\"\", PRODUCT(C1131,E1131))","v":""}]
["11.4.1.","Pagrindo medžiaga: Poliesteris  160 ,Storis ne mažiau 3mm \n"]
["11.4.2.","Pabarstai - smėlis"]
["11.5.","Ruloninė prilydomoji bituminė danga , viršutinis sluoksnis, plotis 1000[+-100]mm",1200,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1134),\"\", PRODUCT(C1134,E1134))","v":""}]
["11.5.1.","Pagrindo medžiaga: Poliesteris  180 ,Storis ne mažiau 4mm \n"]
["11.5.2.","Pabarstai - skalūnas"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C1121:C1136)<>COUNT(F1121:F1136)),\"\", SUM(F1121:F1136))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C1121:C1136)<>COUNT(F1121:F1136)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F1138), \"\", SUM(F1137:F1138))","v":""}]
[]
["12.","Grindų ir sienų dangos"]
["12.1.","PVC heterogeninė grindų danga",1000,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1142),\"\", PRODUCT(C1142,E1142))","v":""}]
["12.1.1.","Tipas: ISO 10582 heterogeninė kompaktinė vinilinė danga;"]
["12.1.2.","Klasifikacija: ISO 10874 (EN685): 34 (komercinė) ir 43 (industrinė)\n"]
["12.1.3.","Bendras storis: ISO 24346 (EN428): 2,0 mm"]
["12.1.4.","Dėvimasis sluoksnis: ISO 24340 (EN429): ne mažiau 0,7 mm"]
["12.1.5.","Paviršiaus PU apdorojimas: TopClean arba lygiavertis"]
["12.1.6.","Liekamasis įspaudas: ISO 24343-1 (EN433): ne daugiau 0,05 mm"]
["12.1.7.","Reakcija į ugnį: EN 13501-1: Bft-s1   "]
["12.1.8.","Atsparumas slydimui: DIN51130, EN13893: ne mažesnis kaip R10, µ≥0,30"]
["12.1.9.","Atsparumas šviesos poveikiui: EN ISO 105-B02: ≥ 6"]
["12.1.10.","Atsparumas chemikalams: ISO 26987 (EN423): aukštas atsparumas "]
["12.1.11.","Rulono išmatavimai EN 24341 (EN 426): ilgis ne mažiau kaip 20 m; plotis – 2 m    "]
["12.1.12.","Spalvų (atspalvių) kiekis: ne mažiau 8.       "]
["12.1.13.","Pateikti gamintojo CE deklaraciją"]
["12.2.","PVC homogeninė grindų danga",2000,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1156),\"\", PRODUCT(C1156,E1156))","v":""}]
["12.2.1.","Tipas: ISO 10581: homogeninė kompaktinė vinilinė danga;"]
["12.2.2.","Klasifikacija: ISO 10874 (EN685): 34 (komercinė) ir 43 (industrinė)"]
["12.2.3.","Bendras storis: ISO 24346 (EN428): 2,0 mm"]
["12.2.4.","Paviršiaus apdorojimas: PUR arba lygiavertis"]
["12.2.5.","Liekamasis įspaudas: ISO 24343-1 (EN433): ne daugiau 0,02 mm"]
["12.2.6.","Reakcija į ugnį: EN 13501-1: Bft-s1   "]
["12.2.7.","Atsparumas slydimui: DIN51130, EN13893: ne mažesnis kaip R9, µ≥0,30"]
["12.2.8.","Atsparumas šviesos poveikiui: EN ISO 105-B02: ≥ 6"]
["12.2.9.","Atsparumas chemikalams: ISO 26987 (EN423): aukštas atsparumas "]
["12.2.10.","Rulono išmatavimai EN 24341 (EN 426): ilgis ne mažiau kaip 20 m; plotis – 2 m    "]
["12.2.11.","Spalvų (atspalvių) kiekis: ne mažiau 16.       "]
["12.2.12.","Pateikti gamintojo CE deklaraciją"]
["12.3.","PVC homogeninė grindų danga elektrai laidi ",50,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1169),\"\", PRODUCT(C1169,E1169))","v":""}]
["12.3.1.","Tipas: ISO 10581: homogeninė kompaktinė elektrai laidi (konduktyvinė) vinilinė danga;"]
["12.3.2.","Klasifikacija: ISO 10874 (EN685): 34 (komercinė) ir 43 (industrinė)"]
["12.3.3.","Bendras storis: ISO 24346 (EN428): 2,0 mm"]
["12.3.4.","Paviršiaus apdorojimas: PUR arba lygiavertis"]
["12.3.5.","Liekamasis įspaudas: ISO 24343-1 (EN433): ne daugiau 0,02 mm"]
["12.3.6.","Reakcija į ugnį: EN 13501-1: Bft-s1   "]
["12.3.7.","Atsparumas slydimui: DIN51130, EN13893: ne mažesnis kaip R9, µ≥0,30"]
["12.3.8.","Atsparumas šviesos poveikiui: EN ISO 105-B02: ≥ 6"]
["12.3.9.","Atsparumas chemikalams: ISO 26987 (EN423): aukštas atsparumas "]
["12.3.10.","Elektrinė varža: EN1081:  R1 5x104 ≤ R ≤106 Ω; R2 5x104 ≤ R ≤106 Ω.\n"]
["12.3.11.","Rulono išmatavimai EN 24341 (EN 426): ilgis ne mažiau kaip 20 m; plotis – 2 m    "]
["12.3.12.","Spalvų (atspalvių) kiekis: ne mažiau 8.       "]
["12.3.13.","Pateikti gamintojo CE deklaraciją"]
["12.4.","PVC homogeninė sienų-grindų danga  ",500,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1183),\"\", PRODUCT(C1183,E1183))","v":""}]
["12.4.1.","Tipas: ISO 10581: homogeninė kompaktinė vinilinė danga;"]
["12.4.2.","Klasifikacija: ISO 10874 (EN685): 32 (komercinė) ir 41 (industrinė)"]
["12.4.3.","Bendras storis: ISO 24346 (EN428): 1,5 mm"]
["12.4.4.","Liekamasis įspaudas: ISO 24343-1 (EN433): ne daugiau 0,02 mm"]
["12.4.5.","Reakcija į ugnį: EN 13501-1: Bft-s1   "]
["12.4.6.","Atsparumas slydimui: DIN51130, EN13893: ne mažesnis kaip R9, µ≥0,30"]
["12.4.7.","Atsparumas šviesos poveikiui: EN ISO 105-B02: ≥ 6"]
["12.4.8.","Atsparumas chemikalams: ISO 26987 (EN423): aukštas atsparumas "]
["12.4.9.","Atsparumas bakterijoms: ISO 846, C dalis: labai aukštas"]
["12.4.10.","Rulono išmatavimai EN 24341 (EN 426): ilgis ne mažiau kaip 20 m; plotis – 2 m    "]
["12.4.11.","Spalvų (atspalvių) kiekis: ne mažiau 8. Siūlomos šios sienų dangos spalvos ir raštas turi sutapti su siūloma 2 mm storio homogeninės PVC grindų dangos spalva ir raštu [objektas 14.2]        "]
["12.4.12.","Pateikti gamintojo CE deklaraciją"]
["12.5.","Klijai PVC grindų ir sienų dangai ",3000,"kg",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1196),\"\", PRODUCT(C1196,E1196))","v":""}]
["12.5.1.","Skirta grindų ir sienų PVC dangai klijuoti  [ objektas 14.14 ; 14.2 ; 14.4 ]"]
["12.5.2.","5 [+-2] kg ir 10[+-3] kg kibirėliuose"]
["12.6.","Klijai elektrai laidžiai PVC grindų dangai klijuoti ",50,"kg",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1199),\"\", PRODUCT(C1199,E1199))","v":""}]
["12.6.1.","Tinka objektui 14.3"]
["12.6.2.","5[+-2]kg ir 10[+-3] kg kibirėliuose"]
["12.7.","PVC dangos suvirinimo virvelė ",2000,"m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1202),\"\", PRODUCT(C1202,E1202))","v":""}]
["12.7.1.","Tinkanti dangoms, nurodytoms objektuose 14,1 ; 14.2 ; 14.3 ; 14.4 suvirinti"]
["12.7.2.","Atinkanti dangų, nurodytų objektuose 14,1 ; 14.2 ; 14.3 ; 14.4 , spalvas"]
["12.8.","Kamštinė sienų danga ",50,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1205),\"\", PRODUCT(C1205,E1205))","v":""}]
["12.8.1.","Nelaidi vandeniui, Klijuojama. "]
["12.8.2.","Tankis 0,2g/kv.cm , storis >2,5 mm"]
["12.9.","Klijai kamštinei medžiagai",20,"kg",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1208),\"\", PRODUCT(C1208,E1208))","v":""}]
["12.9.1.","Skirti kamštinei dangai klijuoti [objektas 13.8 ]"]
["12.9.2.","Kibirėliai 5[+-2] kg"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C1142:C1210)<>COUNT(F1142:F1210)),\"\", SUM(F1142:F1210))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C1142:C1210)<>COUNT(F1142:F1210)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F1212), \"\", SUM(F1211:F1212))","v":""}]
[]
["13.","Grindjuostės, apsauginiai kampai, juostos"]
["13.1.","Nerūdijančio plieno apsauginis kampas 85[+-5]x85[+-5] mm",50,"m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1216),\"\", PRODUCT(C1216,E1216))","v":""}]
["13.1.1.","Kampų kraštinės 85[+-5]x85[+-5] mm, ilgis – nuo 1000 mm iki 1300 mm (pagal pirkėjo poreikį). kampas - 90°. Kampo kraštinės lenktos į vidinę pusę, kampai užapvalinti"]
["13.1.2.","Medžiaga – nerūdijantis plienas, ne mažiau kaip 1 mm storio skarda.  "]
["13.2.","Nerūdijančio plieno apsauginis kampas 50[+-5]x50[+-5] mm",50,"m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1219),\"\", PRODUCT(C1219,E1219))","v":""}]
["13.2.1.","Kampų kraštinės 50[+-5]x50[+-5] mm, ilgis – nuo 1000 mm iki 1300 mm (pagal pirkėjo poreikį). Kampas - 90°. Kampo kraštinės lenktos į vidinę pusę, kampai užapvalinti"]
["13.2.2.","Medžiaga – nerūdijantis plienas, ne mažiau kaip 1 mm storio skarda.  "]
["13.3.","Plastikinis apsauginis kampas 50[+-5]x50[+-5] mm",100,"m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1222),\"\", PRODUCT(C1222,E1222))","v":""}]
["13.3.1.","Matmenys 50x50 mm, ilgis – 1,30 m, kampas - 90°;"]
["13.3.2.","Medžiaga: plastikas 2 mm storio, antibakterinis, degumas Bs2d0. "]
["13.3.3.","Ne mažiau 10 spalvų. Klijuojamas ant sienos (limpanti juostelė).  SPM Profila 50 arba lygiavertis"]
["13.4.","Plastikinis apsauginis kampas sustiprintas 78[+-5]x78[+-5]",100,"m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1226),\"\", PRODUCT(C1226,E1226))","v":""}]
["13.4.1.","Matmenys 78[+-5]x78[+-5] mm, ilgis – 1,30 m, kampas - 90°;"]
["13.4.2.","Medžiaga: plastikas 2,5 mm storio, antibakterinis, degumas Bs2d0"]
["13.4.3.","Ne mažiau 10 spalvų. Ant aliuminio karkaso. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti galai, tvirtinimo detalės ir pan.  SPM Cornea arba lygiavertis.     \n"]
["13.5.","Plastikinė apsauginė sienų juosta klijuojama 350[+-20] pločio",200,"m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1230),\"\", PRODUCT(C1230,E1230))","v":""}]
["13.5.1.","Plotis: 350[+-20] mm. Medžiaga: plastikas 2,5 mm storio, antibakterinis, degumas Bs2d0 "]
["13.5.2.","Ne mažiau 10 spalvų.Klijuojama ant sienos (limpanti juostelė). SPM Contact 350 arba lygiavertis.     "]
["13.6.","Plastikinė apsauginė sienų juosta ant aliuminio karkaso  200[+-20]mm pločio ",100,"m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1233),\"\", PRODUCT(C1233,E1233))","v":""}]
["13.6.1.","Plotis: 200[+-20] mm.  Medžiaga: plastikas 3 mm storio, antibakterinis, degumas Bs2d0 "]
["13.6.2.","Ne mažiau kaip 10 spalvų. Ant aliuminio karkaso. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti galai (užbaigimai), vidiniai kampai, išoriniai kampai, tvirtinimo detalės ir pan. Preliminarus ištisinis apsauginės juostos atstumas (atstumas tarp durų) – 3,0 m (pagal tai įvertinti užbaigimus ir kampus). SPM Impact 200 arba lygiavertis.        "]
["13.7.","Porankis – apsauginė juosta, sustiprinta ",300,"m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1236),\"\", PRODUCT(C1236,E1236))","v":""}]
["13.7.1.","Plotis: 140 mm.  Medžiaga: plastikas 3 mm storio, antibakterinis, degumas Bs2d0 "]
["13.7.2.","Ne mažiau kaip 10 spalvų. Ant aliuminio karkaso. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti galai (užbaigimai), tvirtinimo detalės ir pan. Preliminarus ištisinis apsauginės juostos atstumas (atstumas tarp durų) – 3,0 m (pagal tai įvertinti užbaigimus). SPM Performer2 arba lygiavertis"]
["13.8.","Plastikinė apsauginė sienų – durų plokštė klijuojama ",390,"kv. m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1239),\"\", PRODUCT(C1239,E1239))","v":""}]
["13.8.1.","Išmatavimai: 3000 mm x 1300 mm. Medžiaga: plastikas 2 mm storio, antibakterinis, degumas Bs2d0"]
["13.8.2.","Ne mažiau 10 spalvų, klijuojama gamintojo rekomenduojamais klijais (įskaičiuoti į pasiūlymo kainą). SPM Decochoc arba lygiavertis"]
["13.9.","Grindjuostė medinė ",60,"m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1242),\"\", PRODUCT(C1242,E1242))","v":""}]
["13.9.1.","Grinduostės aukštis: 40-70 mm   "]
["13.9.2.","Medžiaga – pušis. Grindjuostė pagaminta iš klijuoto medžio, be šakų."]
["13.10.","Grindjuostė plastikinė",200,"m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1245),\"\", PRODUCT(C1245,E1245))","v":""}]
["13.10.1.","Lanksčios briaunos geresniam prigludimui prie sienos, priekyje uždengiamas griovelis laidams"]
["13.10.2.","Spalvų >15. Ilgis 2-3 metrai"]
["13.10.3.","Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti galai (užbaigimai), sujungimai, vidiniai kampai, išoriniai kampai, tvirtinimo detalės ir pan. Preliminarus ištisinis grindjuostės atstumas (vienai sienai) – 4,0 m (pagal tai įvertinti užbaigimus, sujungimus ir kampus). "]
["13.11.","Grindjuostė MDF laminuota",200,"m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1249),\"\", PRODUCT(C1249,E1249))","v":""}]
["13.11.1.","Tvirtinama laikikliais arba klijuojama."]
["13.11.2.","Spalvų >15. Ilgis 2-3 metrai"]
["13.11.3.","Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti galai (užbaigimai), sujungimai, vidiniai kampai, išoriniai kampai, tvirtinimo detalės ir pan. Preliminarus ištisinis grindjuostės atstumas (vienai sienai) – 4,0 m (pagal tai įvertinti užbaigimus, sujungimus ir kampus). "]
["13.12.","Sujungimo profilis , išgaubtas 25-35 mm pločio",140,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1253),\"\", PRODUCT(C1253,E1253))","v":""}]
["13.12.1.","Aliuminio spalvos, dviejų grindų dangų sujungimui, prisukamas"]
["13.12.2.","Ilgis 1,2 - 1,5 metro"]
["13.13.","Jungiamoji grindų juosta rifliuota 30-40 mm pločio",150,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1256),\"\", PRODUCT(C1256,E1256))","v":""}]
["13.13.1.","Aliuminio spalvos, dviejų grindų dangų sujungimui, prisukama"]
["13.13.2.","Ilgis 1,2 - 1,5 metro"]
["13.14.","Sujungimo profilis , išgaubtas 25-35 mm pločio",60,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1259),\"\", PRODUCT(C1259,E1259))","v":""}]
["13.14.1.","Medžio imitacija , spalvos>5 dviejų grindų dangų sujungimui, prisukamas"]
["13.14.2.","Ilgis 1,2 - 1,5 metro"]
["13.15.","Jungiamoji grindų juosta rifliuota 30-40 mm pločio",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1262),\"\", PRODUCT(C1262,E1262))","v":""}]
["13.15.1.","Geltono metalo spalvos, dviejų grindų dangų sujungimui, prisukama"]
["13.15.2.","Ilgis 1,2 - 1,5 metro"]
["13.16.","Neslidi juosta laiptams",300,"m",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1265),\"\", PRODUCT(C1265,E1265))","v":""}]
["13.16.1.","Plotis: 80-120 mm.  "]
["13.16.2.","Tinka naudoti lauke ir viduje. Savaime prilimpantis paviršius. Spalva – juoda"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C1216:C1267)<>COUNT(F1216:F1267)),\"\", SUM(F1216:F1267))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C1216:C1267)<>COUNT(F1216:F1267)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F1269), \"\", SUM(F1268:F1269))","v":""}]
[]
["14.","Statybinės kopėčios"]
["14.1.","Vienpusės suskleidžiamos kopėčios, 3 pakopų .Pasiekiamas aukštis (m)2,70[+-0,10]",3,"vnt.",98,{"$f":"IF(ISBLANK(E1273),\"\", PRODUCT(C1273,E1273))","v":294}]
["14.1.1.","Pagamintos iš aliuminio lydinio",null,null,null,null,null,"Pagaminta iš aliuminio"]
["14.1.2.","Pakopos 80[+-10]mm pločio įpresuotos į kopėčių šonus, atstumas tarp pakopų 235[+-10] mm; ",null,null,null,null,null,"Pakopos 80 mm pločio, įpresuotos į šonus, atstumas tarp pakopų 216 mm"]
["14.1.3.","Slydimui atsparūs padai. Apsauginis porankis turi plastikinę lentynėlę ",null,null,null,null,null,"Slydimui atsparūs padai Apsauginis porankis turi plastikinę lentynėlę"]
["14.1.4.","Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131.  Maksimali leistina apkrova 150kg;",null,null,null,null,null,"Atitinka EN131. Maks. leistina apkrova 150 kg"]
["14.1.5.","Pateikti kokybės atitikties deklaraciją",null,null,null,null,null,"Pateikta"]
["14.3.","Vienpusės suskleidžiamos kopėčios, 5 pakopų .Pasiekiamas aukštis (m) 3,25[+-0,20]",3,"vnt.",161,{"$f":"IF(ISBLANK(E1279),\"\", PRODUCT(C1279,E1279))","v":483},"Kopėčios Nova S, k. 42456, Zarges, Vokietija: https://www.zarges.com/en/products/nova-s "]
["14.3.1.","Pagamintos iš aliuminio lydinio",null,null,null,null,null,"Pagaminta iš aliuminio"]
["14.3.2.","Pakopos 80[+-10]mm pločio įpresuotos į kopėčių šonus, atstumas tarp pakopų 235[+-10] mm; ",null,null,null,null,null,"Pakopos 80 mm pločio, įpresuotos į šonus, atstumas tarp pakopų 216 mm"]
["14.3.3.","Slydimui atsparūs padai. Apsauginis porankis turi plastikinę lentynėlę ",null,null,null,null,null,"Slydimui atsparūs padai Apsauginis porankis turi plastikinę lentynėlę"]
["14.3.4.","Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131.  Maksimali leistina apkrova 150kg;",null,null,null,null,null,"Atitinka EN131. Maks. leistina apkrova 150 kg"]
["14.3.5.","Pateikti kokybės atitikties deklaraciją",null,null,null,null,null,"Pateikta"]
["14.3.","Vienpusės suskleidžiamos kopėčios, 7 pakopų .Pasiekiamas aukštis (m) 3,65[+-0,20]",3,"vnt.",199,{"$f":"IF(ISBLANK(E1285),\"\", PRODUCT(C1285,E1285))","v":597},"Kopėčios Nova S, k. 42457, Zarges, Vokietija: https://www.zarges.com/en/products/nova-s "]
["14.3.1.","Pagamintos iš aliuminio lydinio",null,null,null,null,null,"Pagaminta iš aliuminio"]
["14.3.2.","Pakopos 80[+-10]mm pločio įpresuotos į kopėčių šonus, atstumas tarp pakopų 235[+-10] mm; ",null,null,null,null,null,"Pakopos 80 mm pločio, įpresuotos į šonus, atstumas tarp pakopų 216 mm"]
["14.3.3.","Slydimui atsparūs padai. Apsauginis porankis turi plastikinę lentynėlę ",null,null,null,null,null,"Slydimui atsparūs padai Apsauginis porankis turi plastikinę lentynėlę"]
["14.3.4.","Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131.  Maksimali leistina apkrova 150kg;",null,null,null,null,null,"Atitinka EN131. Maks. leistina apkrova 150 kg"]
["14.3.5.","Pateikti kokybės atitikties deklaraciją",null,null,null,null,null,"Pateikta"]
["14.4.","Atremiamos kopėčios su traversa, 12 pakopų. Pasiekiamas aukštis  4,60[+-0,3] m\n",3,"vnt.",80,{"$f":"IF(ISBLANK(E1291),\"\", PRODUCT(C1291,E1291))","v":240},"Kopėčios Strato DL, k. 44812, Zarges, Vokietija. https://www.zarges.com/en/products/strato-dl"]
["14.4.1.","Pagamintos iš aliuminio lydinio",null,null,null,null,null,"Pagaminta iš aliuminio"]
["14.4.2.","Pakopos rifliuoto profilio 30[+-3]x30[+-3]mm, atstumas tarp pakopų 280[+-10]mm",null,null,null,null,null,"Pakopos rifliuoto lipimo paviršiaus, 38 mm gylis, atstumas tarp pakopų 265 mm"]
["14.4.3.","Slydimui atsparūs padai.",null,null,null,null,null,"Slydimui atsparūs padai. "]
["14.4.4.","Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131.  Maksimali leistina apkrova 150kg;",null,null,null,null,null,"Atitinka EN131. Maks. leistina apkrova 150 kg"]
["14.4.5.","Pateikti kokybės atitikties deklaraciją",null,null,null,null,null,"Pateikta"]
["14.5.","Atremiamos kopėčios su traversa, 15 pakopų. Pasiekiamas aukštis  5,50[+-0,3] m\n",3,"vnt.",118,{"$f":"IF(ISBLANK(E1297),\"\", PRODUCT(C1297,E1297))","v":354},"Kopėčios Strato DL, k. 44816, Zarges, Vokietija. https://www.zarges.com/en/products/strato-dl"]
["14.5.1.","Pagamintos iš aliuminio lydinio",null,null,null,null,null,"Pagaminta iš aliuminio"]
["14.5.2.","Pakopos rifliuoto profilio 30[+-3]x30[+-3]mm, atstumas tarp pakopų 280[+-10]mm",null,null,null,null,null,"Pakopos rifliuoto lipimo paviršiaus, 38 mm gylis, atstumas tarp pakopų 265 mm"]
["14.5.3.","Slydimui atsparūs padai.",null,null,null,null,null,"Slydimui atsparūs padai. "]
["14.5.4.","Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131.  Maksimali leistina apkrova 150kg;",null,null,null,null,null,"Atitinka EN131. Maks. leistina apkrova 150 kg"]
["14.5.5.","Pateikti kokybės atitikties deklaraciją",null,null,null,null,null,"Pateikta"]
["14.6.","Atremiamos kopėčios su traversa, 6 pakopų. Pasiekiamas aukštis  3,10[+-0,3] m\n",3,"vnt.",54,{"$f":"IF(ISBLANK(E1303),\"\", PRODUCT(C1303,E1303))","v":162},"Kopėčios Strato DL, k. 44808, Zarges, Vokietija. https://www.zarges.com/en/products/strato-dl"]
["14.6.1.","Pagamintos iš aliuminio lydinio",null,null,null,null,null,"Pagaminta iš aliuminio"]
["14.6.2.","Pakopos rifliuoto profilio 30[+-3]x30[+-3]mm, atstumas tarp pakopų 280[+-10]mm",null,null,null,null,null,"Pakopos rifliuoto lipimo paviršiaus, 38 mm gylis, atstumas tarp pakopų 265 mm"]
["14.6.3.","Slydimui atsparūs padai.",null,null,null,null,null,"Slydimui atsparūs padai. "]
["14.6.4.","Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131.  Maksimali leistina apkrova 150kg;",null,null,null,null,null,"Atitinka EN131. Maks. leistina apkrova 150 kg"]
["14.6.5.","Pateikti kokybės atitikties deklaraciją",null,null,null,null,null,"Pateikta"]
["14.7.","Ištraukiamos kopėčios 2 dalių  su traversa, 2x11 pakopų .Pasiekiamas aukštis 6,60[+-0,3] m\n",3,"vnt.",146,{"$f":"IF(ISBLANK(E1309),\"\", PRODUCT(C1309,E1309))","v":438},"Ištraukiamos kopėčios Everesta 2DE, k. 44822, Zarges, Vokietija. https://www.zarges.com/en/products/everest-2de"]
["14.7.1.","Pagamintos iš aliuminio lydinio",null,null,null,null,null,"Pagaminta iš aliuminio"]
["14.7.2.","Pakopos rifliuoto profilio 30[+-3]x30[+-3]mm, atstumas tarp pakopų 280[+-10]mm",null,null,null,null,null,"Pakopos rifliuoto lipimo paviršiaus, 38 mm gylis, atstumas tarp pakopų 265 mm"]
["14.7.3.","Slydimui atsparūs padai.",null,null,null,null,null,"Slydimui atsparūs padai. "]
["14.7.4.","Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131.  Maksimali leistina apkrova 150kg;",null,null,null,null,null,"Atitinka EN131. Maks. leistina apkrova 150 kg"]
["14.7.5.","Pateikti kokybės atitikties deklaraciją",null,null,null,null,null,"Pateikta"]
["14.8.","Ištraukiamos kopėčios su traversa, 2x15 pakopų .Pasiekiamas aukštis 8,80[+-0,5] m\n",3,"vnt.",190,{"$f":"IF(ISBLANK(E1315),\"\", PRODUCT(C1315,E1315))","v":570},"Ištraukiamos kopėčios Everesta 2DE, k. 44826, Zarges, Vokietija. https://www.zarges.com/en/products/everest-2de"]
["14.8.1.","Pagamintos iš aliuminio lydinio",null,null,null,null,null,"Pagaminta iš aliuminio"]
["14.8.2.","Pakopos rifliuoto profilio 30[+-3]x30[+-3]mm, atstumas tarp pakopų 280[+-10]mm",null,null,null,null,null,"Pakopos rifliuoto lipimo paviršiaus, 38 mm gylis, atstumas tarp pakopų 265 mm"]
["14.8.3.","Slydimui atsparūs padai.",null,null,null,null,null,"Slydimui atsparūs padai. "]
["14.8.4.","Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131.  Maksimali leistina apkrova 150kg;",null,null,null,null,null,"Atitinka EN131. Maks. leistina apkrova 150 kg"]
["14.8.5.","Pateikti kokybės atitikties deklaraciją",null,null,null,null,null,"Pateikta"]
["14.9.","Ištraukiamos kopėčios su traversa, 2x17 pakopų .Pasiekiamas aukštis 10[+-0,5] m\n",3,"vnt.",208,{"$f":"IF(ISBLANK(E1321),\"\", PRODUCT(C1321,E1321))","v":624},"Ištraukiamos kopėčios Everesta 2DE, k. 44828, Zarges, Vokietija. https://www.zarges.com/en/products/everest-2de"]
["14.9.1.","Pagamintos iš aliuminio lydinio",null,null,null,null,null,"Pagaminta iš aliuminio"]
["14.9.2.","Pakopos rifliuoto profilio 30[+-3]x30[+-3]mm, atstumas tarp pakopų 280[+-10]mm",null,null,null,null,null,"Pakopos rifliuoto lipimo paviršiaus, 38 mm gylis, atstumas tarp pakopų 265 mm"]
["14.9.3.","Slydimui atsparūs padai.",null,null,null,null,null,"Slydimui atsparūs padai. "]
["14.9.4.","Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131.  Maksimali leistina apkrova 150kg;",null,null,null,null,null,"Atitinka EN131. Maks. leistina apkrova 150 kg"]
["14.9.5.","Pateikti kokybės atitikties deklaraciją",null,null,null,null,null,"Pateikta"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C1273:C1326)<>COUNT(F1273:F1326)),\"\", SUM(F1273:F1326))","v":3762},{"$f":"IF((COUNT(C1273:C1326)<>COUNT(F1273:F1326)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",790.02]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F1328), \"\", SUM(F1327:F1328))","v":4552.0200000000004}]
[]
["15.","Transportavimo vežimėliai"]
["15.1.","Krovininis vežimėlis iki 250[+-30]kg",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1332),\"\", PRODUCT(C1332,E1332))","v":""}]
["15.1.1.","Dviejų ratukų vežimėliai turi sutankintą galinę sienelę, didelę platformą su borteliu ir ratų apsaugomis"]
["15.1.2.","Palenktų vežimėlio rankenų galuose PVC rankenėlės su apsaugomis"]
["15.1.3.","Vežimėliai komplektuojami su Ø260[+-20]mm pripučiamais, arba guminiais ratukais"]
["15.1.4.","Vežimėlio matmenys: 570[+-30] x 585[+-30] x 1310[+-50]mm "]
["15.1.5.","Rankenų aukštis: 1150[+-50]mm. Platformos matmenys: 480[+-20] x 300[+-20]mm"]
["15.1.6.","Garantija 12 mėnesių"]
["15.2.","Platforminiai vežimėliai, iki 1000[+-100]kg. Platforma 800[+-50]x1600[+-100]mm",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1339),\"\", PRODUCT(C1339,E1339))","v":""}]
["15.2.1.","Vežimėlio platformos užpildas – drėgmei atspari laminuota fanera neslidžiu paviršiumi."]
["15.2.2.","Kietos gumos padangos ant lieto aliuminio ratlankių,rutuliniai guoliai.Ratukai ∅200-260mm"]
["15.2.3.","Galiniai, pasukami vežimėlių ratukai  su kojų apsaugomis – kad nebūtų galimybės pakrautu vežimėliu užvažiuoti sau ant kojos."]
["15.2.4.","Garantija 12 mėnesių"]
["15.3.","Dideli platforminiai vežimėliai, iki 1000[+-100]kg. Platforma 800[+-100]x1200[+-100]mm",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1344),\"\", PRODUCT(C1344,E1344))","v":""}]
["15.3.1.","Vežimėlio platformos užpildas – drėgmei atspari laminuota fanera neslidžiu paviršiumi."]
["15.3.2.","Kietos gumos padangos ant lieto aliuminio ratlankių,rutuliniai guoliai.Ratukai ∅200-260mm"]
["15.3.3.","Galiniai, pasukami vežimėlių ratukai  su kojų apsaugomis – kad nebūtų galimybės pakrautu vežimėliu užvažiuoti sau ant kojos."]
["15.3.4.","Garantija 12 mėnesių"]
["15.4.","Hidraulinis vežimėlis iki 2500[+-200] kg",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1349),\"\", PRODUCT(C1349,E1349))","v":""}]
["15.4.1.","Šakių dydis pagal DIN ISO 2331 s/e/l mm 48/160/1150"]
["15.4.2.","Poliuretaniniai ratai, tandemas"]
["15.4.3.","Garantija 24 mėnesiai"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C1332:C1352)<>COUNT(F1332:F1352)),\"\", SUM(F1332:F1352))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C1332:C1352)<>COUNT(F1332:F1352)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F1354), \"\", SUM(F1353:F1354))","v":""}]
[]
["16.","Plytos, Žvirgždo skalda"]
["16.1.","Žvirgždo skalda",60000,"kg",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1358),\"\", PRODUCT(C1358,E1358))","v":""}]
["16.1.1.","Frakcija 4-10 mm"]
["16.2.","Plytos silikatinės pilnavidurės",4000,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1360),\"\", PRODUCT(C1360,E1360))","v":""}]
["16.2.1.","Išmatavimai 250x12x88"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C1358:C1361)<>COUNT(F1358:F1361)),\"\", SUM(F1358:F1361))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C1358:C1361)<>COUNT(F1358:F1361)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F1363), \"\", SUM(F1362:F1363))","v":""}]
[]
["17.","Ranktūriai, porankiai, turėklai "]
["17.1.","Tualeto ar vonios kambaryje montuojamas į sieną atlenkiamas turėklas. ",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1367),\"\", PRODUCT(C1367,E1367))","v":""}]
["17.1.1.","Pagamintas iš epoksidine derva dengto metalo, atsparaus korozijai. "]
["17.1.2.","Atlenkiamas į viršų prie sienos. Su spyruokliniu mechanizmu, kuris užtikrina, kad užlenktas ranktūris išliktų savo vietoje. "]
["17.1.3.","Diametras 3,2[+-0,5] cm. Atramos ilgis 76[+-5] cm. Maksimali apkrova 90 [+-10]kg"]
["17.2.","Tualeto ar vonios kambaryje montuojamas į sieną atlenkiamas turėklas. iki 120[+-10]kg",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1371),\"\", PRODUCT(C1371,E1371))","v":""}]
["17.2.1.","Pagamintas iš epoksidine derva dengto metalo, atsparaus korozijai. "]
["17.2.2.","Atlenkiamas į viršų prie sienos. Su spyruokliniu mechanizmu, kuris užtikrina, kad užlenktas ranktūris išliktų savo vietoje. "]
["17.2.3.","Atramos ilgis 90[+-5] cm. Maksimali apkrova 120 [+-10]kg"]
["17.3.","Ranktūris 31[+-3] cm  ",40,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1375),\"\", PRODUCT(C1375,E1375))","v":""}]
["17.3.1.","Su dangteliais varžtams paslėpti. Iš tvirto plastiko, su išilginiais grioveliais geresniam sugriebimu"]
["17.3.2.","Tvirtinamas prie sienos"]
["17.3.3.","Ilgis 31[+-3] cm. Skersmuo 3,6[+-0,2] cm"]
["17.4.","Ranktūris 41[+-3] cm  ",40,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1379),\"\", PRODUCT(C1379,E1379))","v":""}]
["17.4.1.","Su dangteliais varžtams paslėpti. Iš tvirto plastiko, su išilginiais grioveliais geresniam sugriebimu"]
["17.4.2.","Tvirtinamas prie sienos"]
["17.4.3.","Ilgis 41[+-3] cm. Skersmuo 3,6[+-2] cm"]
["17.5.","Ranktūris, tvirtinamas sienoje 60[+-5] cm\n \n\n\n\nRanktūris, tvirtinamas sienoje 60[+-5]cm ",40,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E1383),\"\", PRODUCT(C1383,E1383))","v":""}]
["17.5.1.","Su dangteliais varžtams paslėpti. Iš tvirto plastiko, su išilginiais grioveliais geresniam sugriebimu"]
["17.5.2.","Tvirtinamas prie sienos"]
["17.5.3.","Ilgis 60[+-5] cm. Skersmuo 3,5[+-5] cm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C1367:C1386)<>COUNT(F1367:F1386)),\"\", SUM(F1367:F1386))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C1367:C1386)<>COUNT(F1367:F1386)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F1388), \"\", SUM(F1387:F1388))","v":""}]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,8,12,9],[13,8,13,9],[14,8,14,9],[15,8,15,9],[16,8,16,9],[1,0,1,10],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[14,1,14,3],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[12,6,12,7],[13,6,13,7],[14,6,14,7],[15,6,15,7],[16,6,16,7],[13,1,13,3],[12,1,12,3],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[32,0,32,3],[32,4,32,9],[19,0,19,10],[16,1,16,3],[15,1,15,3],[22,0,22,9],[23,0,23,9],[25,0,25,9],[29,0,29,3],[29,4,29,9],[17,1,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[17,8,17,9],[21,0,21,3],[21,4,21,9]]}
[]
["Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:"]
[]
["Eil. Nr",null,"Subtiekėjo pavadinimas",null,null,"Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas",null,null,"Procentas perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartį)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Eil.Nr.","Dokumentas",null,null,"Ar dokumnetas konfidencialus? (Taip/Ne)",null,"Prisegtos bylos (failo) pavadinimas ",null,"Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:\n1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;\n2) siūlomas Pirkimo objektas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;\n3) sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;\n4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose; \n5) mes esame / nesame (nereikalingą išbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiuoju subjektu pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas; \n6) savo pasiūlymo galiojimą užtikrinsiu pagal Specialiųjų sąlygų 6.1 punktą (jei taikoma)."]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame :"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
["\nPasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.\n\nPasiūlymo neatskiriama dalis yra (rašoma, jeigu buvo reikalauta prie pasiūlymo pridėti atitinkamą dokumentą)"]
[]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["3261 2019-12-11 11:27:51"]