**AKUSTINIŲ SIENUČIŲ VALYMO, DAŽYMO PASLAUGŲ**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **PIRKIMO OBJEKTAS:**

Akustinių sienučių valymo, dažymo paslaugos. *BVPŽ kodas 90690000-0 (Graffičio valymo paslaugos).*

1. p.o.d. Akustinių sienučių valymas, dažymas Vilniaus regione;
2. p.o.d. Akustinių sienučių valymas, dažymas Kauno regione;
3. p.o.d. Akustinių sienučių valymas, dažymas Klaipėdos regione;

Eksploatuojamų akustinių sienučių vietos pagal regionus nurodytos 3 priede.

1. **PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:**

Akustinių sienučių, elementų valymas, dažymas.

1. **REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS:**
   1. **Bendrieji reikalavimai:**

**Teikdamas paslaugas Paslaugų teikėjas turi vadovautis:**

* + 1. DT-5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 ir vėlesniais pakeitimais;
    2. Kitais ES ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei techninių reglamentų reikalavimais bei AB „Lietuvos geležinkeliai“ teisės aktais.
  1. **Reikalavimai paslaugoms:**
     1. Užsakovas Paslaugų teikėjui pateikia užsakymą pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priedą, kuriuo vadovaujantis Paslaugų teikėjas atlieka paslaugas;
     2. Jei paslaugoms atlikti reikalinga traukinių eismo pertrauka Paslaugų teikėjas vadovaujasi patvirtintu 2018-05-11 AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojo Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS(DI)-71 „Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo tvarkos aprašas“ su vėlesniais pakeitimais;
     3. Esant poreikiui Paslaugų teikėjas turi suderinti su reikiamomis institucijomis ir gauti leidimą riboti automobilių eismą darbo vietoje. Visas išlaidas susijusias su šiame punkte nurodytomis procedūromis Paslaugų teikėjas apmoka savo lėšomis;
     4. Akustinių sienučių skaidrių elementų valymui naudoti priemones, skiediklius ir tirpiklius, nepažeidžiančius konstrukcijų ar jų paviršiaus, nepabloginančius matomumo ir šviesos pralaidumo (skaidrumo);
     5. Prieš dažymą paruošti akustinių sienučių ir kitų elementų paviršius, kad būtų užtikrinamas dažų sukibimas su paviršiais. Antikorozinės dangų sistemos ilgaamžiškumas – ne mažiau 5 metų, atitinkamai koroziškumo klasei C3 pagal ISO 12944 (arba lygiavertis);
     6. Akustinių sienučių gelžbetoninių cokolinės plokštės valomos ir dažomos;
     7. Paviršiai, padengti dažais, turi būti vienodo tono, be dėmių, nuotekų ir purslų;
     8. Visi paviršiai (plotai) kurie nebus dažomi, turi būti tinkamai apsaugoti;
     9. Paslaugų teikėjas po paslaugų atlikimo turi sutvarkyti darbo teritoriją, surinkti panaudotas medžiagas, jų pakuotes ir kt.;
     10. Atlikti foto fiksaciją prieš paslaugų atlikimą ir po paslaugų atlikimo. Esant poreikiui pateikti Užsakovui.

PRIEDAI:

Priedas Nr. 1 – Akustinių sienučių žemėlapis, 1 lapas.