{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":54,"n_cols":13,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[25,0,25,4],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[22,0,22,5]]}
["Organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas:",null,"LSMU Kauno ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Valdomi nepertraukiamos srovės šaltiniai ligoninės kompiuterinio tinklo šakotuvams"]
[]
["Data:","2020-11-18"]
["Nr.:","KAU_P-20201118/1"]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai",null,"UAB ATEA"]
["Tiekėjo kodas (-ai)",null,"_122588443_"]
["Tiekėjo adresas (-ai)",null,"J. Rutkausko g. 6, 05132 Vilnius"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (-ai)",null,"LT225884413"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)",null,"LT032140030001327814, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, 21400 "]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė",null,"Valentinas Bylina"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas",null,"Mob. +370-682-55024, valentinas.bylina@atea.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos",null,"Raimundas Puskunigis, Direktorius"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas",null,"Valentinas Bylina, Mob. +370-682-55024, valentinas.bylina@atea.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta)",null,"-----"]
[]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:\t\t\t\t\t"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:\n1.1. viešojo pirkimo dokumentuose;\n1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).\n2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
[]
["Tiekėjo siūloma kaina:"]
["* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.\t"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai","Siūlomo produkto parametrai",null,null,"","",""]
["1.1.","Nepertraukiamo maitinimo šaltinis",35,"vnt.",269,{"$f":"IF(ISBLANK(E29),\"\", PRODUCT(C29,E29))","v":9415},"Nepertraukiamo maitinimo šaltinis"]
["1.1.1.","Modelio pavadinimas: nurodyti siūlomo įrenginio pavadinimą.",null,null,null,null,null,"PowerWalker VI 750 R1U",null,""]
["1.1.2.","Gamintojas: nurodyti siūlomo įrenginio gamintoją",null,null,null,null,null,"BlueWalker GmbH "]
["1.1.3.","Gamintojo kodas: nurodyti gamintojo įrenginiui suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo tinklalapį, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos.",null,null,null,null,null,"Gamintojo įrenginiui suteiktas kodas: 10121048. Nuorodą į gamintojo tinklalapį, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos: https://powerwalker.com/?page=product&item=10121048&lang=en ;  https://powerwalker.com/datasheets/PowerWalker%20VI%20R1U%20Promo.pdf"]
["1.1.4.","Topologija: vienos fazės, \"line-Interactive\" arba lygiavertės topologijos.",null,null,null,null,null,"Topologija: vienos fazės, \"line-Interactive\" topologijos.",null,""]
["1.1.5.","Galingumas: ne mažiau kaip 750VA/450W.",null,null,null,null,null,"Galingumas: 750VA/450W.",null,null,null,""]
["1.1.6.","Nominali išėjimo įtampa: nominali išėjimo įtampa 230VAC.",null,null,null,null,null,"Nominali išėjimo įtampa: nominali išėjimo įtampa 230VAC.",null,null,null,""]
["1.1.7.","Išėjimo įtampos forma: sinusoidė",null,null,null,null,null,"Išėjimo įtampos forma: sinusoidė.",null,"","",""]
["1.1.8.","Įtampos reguliavimo funkcijos: Automatic Voltage Regulation (AVR) funkcija.",null,null,null,null,null,"Įtampos reguliavimo funkcijos: Automatic Voltage Regulation (AVR) funkcija.",null,"","",""]
["1.1.9.","Baterijų montavimas: nepertraukiamo maitinimo šaltinio viduje",null,null,null,null,null,"Baterijų montavimas: nepertraukiamo maitinimo šaltinio viduje.",null,"","",""]
["1.1.10.","Veikimo laikas iš baterijų: ne mažiau kaip 8 min. prie 50% apkrovos.",null,null,null,null,null,"Veikimo laikas iš baterijų: 8.7 min. prie 50% apkrovos."]
["1.1.11.","Įėjimo jungtys: 1 vnt. IEC 60320 C14 tipo.",null,null,null,null,null,"Įėjimo jungtys: 1 vnt. IEC 60320 C14 tipo."]
["1.1.12.","Išėjimo jungtys: ne mažiau kaip 4 vnt. IEC 60320 C13 tipo jungčių.",null,null,null,null,null,"Išėjimo jungtys: 4 vnt. IEC 60320 C13 tipo jungčių.",null,""]
["1.1.13.","Komunikacijos jungtys, plėtimo lizdai: ne mažiau kaip: 1vnt. RJ-45 tinklinių 10/100 Base-T jungčių, 1vnt. RS232 jungčių, 1vnt. USB jungčių, 1vnt. plėtimo lizdų (ang. slot) valdymo plokštėms.",null,null,null,null,null,"Komunikacijos jungtys, plėtimo lizdai: 1vnt. RJ-45 tinklinių 10/100 Base-T jungčių, 1vnt. RS232 jungčių, 1vnt. USB jungčių, 1vnt. plėtimo lizdų (ang. slot) valdymo plokštėms."]
["1.1.14.","LCD panelė: LCD tipo panelė priekinėje įrenginio pusėje.",null,null,null,null,null,"LCD panelė: LCD tipo panelė priekinėje įrenginio pusėje.",null,null,null,""]
["1.1.15.","Nuotolinio valdymo funkcijos: turi būti integruota nuotolinio avarinio išjungimo funkcija (ang. remote emergency power off).",null,null,null,null,null,"Nuotolinio valdymo funkcijos: integruota nuotolinio avarinio išjungimo funkcija (ang. remote emergency power off).",null,"",null,""]
["1.1.16.","Valdymo galimybės: komplekte turi būti programinė įranga nepertraukiamo maitinimo šaltinio valdymui Windows operacinėms sistemoms.",null,null,null,null,null,"Valdymo galimybės: komplekte PowerWalker PowerMaster programinė įranga nepertraukiamo maitinimo šaltinio valdymui Windows operacinėms sistemoms.",null,null,null,""]
["1.1.17.","Korpusas: montuojamas į standartinę 19” komutacinę spintą, ne daugiau 1U aukščio, ne daugiau 220 mm gylio.",null,null,null,null,null,"Korpusas: montuojamas į standartinę 19” komutacinę spintą, 1U aukščio, 216 mm gylio."]
["1.1.18.","Komplektacija: nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti sukomplektuotas su šiais priedais:\n-\ttvirtinimo elementai nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimui standartinėje 19“ komutacinėje spintoje;\n-\ttinklinis SNMP nuotolinio valdymo adapteris;\n-\tmaitinimo kabelis nepertraukiamo maitinimo šaltinio pajungimui prie 220V maitinimo tinklo (IEC 60320 C13 - CEE 7/7 (M) jungtys);\n-\tne mažiau kaip 2vnt. ne trumpesnių kaip 1.8 m. ilgio maitinimo kabelių (IEC 60320 C13 - IEC 60320 C14 tipo jungtys).",null,null,null,null,null,"Komplektacija: nepertraukiamo maitinimo šaltinis sukomplektuotas su šiais priedais:\n-\ttvirtinimo elementai nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimui standartinėje 19“ komutacinėje spintoje;\n-\ttinklinis SNMP nuotolinio valdymo adapteris (PowerWalker SNMP Card 2, kodas: 10131008);\n-\tmaitinimo kabelis nepertraukiamo maitinimo šaltinio pajungimui prie 220V maitinimo tinklo (IEC 60320 C13 - CEE 7/7 (M) jungtys);\n-\t2vnt. 1.8 m. ilgio maitinimo kabelių (IEC 60320 C13 - IEC 60320 C14 tipo jungtys).   ",null,"","",""]
["1.1.19.","Įrenginys turi būti pritaikytas darbui temperatūroje: ne siauresnėse ribose kaip nuo 0°C  iki +40°C",null,null,null,null,null,"Įrenginys pritaikytas darbui temperatūroje: nuo 0°C  iki +40°C.",null,"","",""]
["1.1.20.","Leistinas darbinis santykinis oro drėgnumas: ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 % iki 90 %.",null,null,null,null,null,"Leistinas darbinis santykinis oro drėgnumas: nuo 0 % iki 90 %.",null,"","",""]
["1.1.21.","Garantija: nepertraukiamo maitinimo šaltiniui ir papildomam baterijų blokui turi būti taikoma gamintojo užtikrinta ne mažiau kaip 2 metų garantija",null,null,null,null,null,"Garantija: nepertraukiamo maitinimo šaltiniui ir papildomam baterijų blokui taikoma gamintojo užtikrinta 2 metų garantija"]
["1.1.22.","Savybės: visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos.",null,null,null,null,null,"Savybės: visa siūloma įranga yra nauja, nesiūloma naudota arba atnaujinta (angl. remarketing/refurbished) įranga."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C29:C51)<>COUNT(F29:F51)),\"\", SUM(F29:F51))","v":9415},{"$f":"IF((COUNT(C29:C51)<>COUNT(F29:F51)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1977.15]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F53), \"\", SUM(F52:F53))","v":11392.15}]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[1,0,1,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[15,1,15,6],[15,7,15,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[12,0,12,9],[14,1,14,6],[14,7,14,9],[31,0,31,3],[31,4,31,9],[21,0,21,9],[23,0,23,9],[16,1,16,6],[16,7,16,9],[17,1,17,6],[17,7,17,9],[18,1,18,6],[18,7,18,9],[19,1,19,6],[19,7,19,9],[24,0,24,9],[25,0,25,9],[28,0,28,3],[28,4,28,9]]}
[]
["Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus:"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla\t",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subteikėjai). Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų (subteikėjų), laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama. \n"]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento pavadinimas\n",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
["1.","V.Bylinos įgaliojimas",null,null,null,null,null,"Taip"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame (jei taikoma):"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Direktorius"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Raimundas Puskunigis"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["3483 2020-11-12 15:03:51"]